|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 196 973 | | руб. | Смета на сумму: | 1 196 973 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Исполнительный директор ООО «УК РСУ 25» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Макаренко / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №20 по ул. Солнечный бульвар | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД №20 по ул. Солнечный бульвар г. Калининграда | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 196.973** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.224** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **163.583** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Высота здания - 31м (31-15)\*0,5=8%* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 11.232 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 1 852 | 1 337 | 515 | 14.4 | 6.44 | 22 574 | 19 258 | 3 316 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 324 |  |  |  | 84% | 16 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 802 |  |  |  | 48% | 9 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 978 |  |  |  |  | 47 995 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-16-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 1.2 | 2 700.82 | 1 318.74 | 143.55 | 3 241 | 1 582 | 172 | 14.4 | 4.63 | 31 121 | 22 788 | 798 |
| 1 238.53 | 15.51 | 1 486 | 19 | 5.07 | 14.39 | 7 535 | 268 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н5= 1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 329 |  |  |  | 71% | 16 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 041 |  |  |  | 52% | 11 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 610 |  |  |  |  | 59 480 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 12-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 9.12 | 182.92 | 32.27 | 5.06 | 1 668 | 294 | 46 | 14.4 | 8.25 | 12 784 | 4 238 | 381 |
| 145.59 |  | 1 328 |  | 6.15 | 1 | 8 166 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 318 |  |  |  | 92% | 3 899 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 162 |  |  |  | 44% | 1 865 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 147 |  |  |  |  | 18 548 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 12-01-002-09  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 9.12 | 492.14 | 177.99 | 58.46 | 4 488 | 1 623 | 533 | 14.4 | 5.84 | 37 309 | 23 375 | 3 114 |
| 255.69 | 3.78 | 2 332 | 34 | 4.64 | 14.39 | 10 820 | 495 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121; ТССЦ 101-9122* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 790 |  |  |  | 92% | 21 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 911 |  |  |  | 44% | 10 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 189 |  |  |  |  | 69 772 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 101-1961  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт К ЭКП-4,5, м2 | 1039.68 | 56.83 |  |  | 59 085 |  |  |  |  | 160 443 |  |  |
| 56.83 |  | 59 085 |  | 154.32 |  | 160 443 |  |
|  | Объем: 912\*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦ 101-1962  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт П ЭПП-4,0, м2 | 1057.92 | 41.26 |  |  | 43 650 |  |  |  |  | 147 675 |  |  |
| 41.26 |  | 43 650 |  | 139.59 |  | 147 675 |  |
|  | Объем: 912\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 20-02-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор | 12 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 510 | 365 | 50 | 14.4 | 7.18 | 5 885 | 5 252 | 360 |
| 7.96 |  | 96 |  | 2.86 | 1 | 273 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9115* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 420 |  |  |  | 98% | 5 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 259 |  |  |  | 56% | 2 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 189 |  |  |  |  | 13 973 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | С Цена поставщик.  Дефлектор кровельный Д=280мм., шт | 12 | 63.33 |  |  | 760 |  |  |  |  | 3 245 |  |  |
| 63.33 |  | 760 |  | 4.27 |  | 3 245 |  |
|  | *Поправки: М: =260/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 12-01-004-04  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов, 100 м примыканий | 3.75 | 1 129.31 | 429.45 | 132.18 | 4 235 | 1 610 | 496 | 14.41 | 6.87 | 36 958 | 23 206 | 3 405 |
| 567.69 | 13.40 | 2 129 | 50 | 4.86 | 14.39 | 10 346 | 723 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9123* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 793 |  |  |  | 92% | 22 015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 913 |  |  |  | 44% | 10 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 941 |  |  |  |  | 69 501 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 101-1961  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт К ЭКП-4,5, м2 | 472.5 | 56.83 |  |  | 26 852 |  |  |  |  | 72 916 |  |  |
| 56.83 |  | 26 852 |  | 154.32 |  | 72 916 |  |
|  | Объем: 375\*2.52/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-1962  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт П ЭПП-4,0, м2 | 472.5 | 41.26 |  |  | 19 495 |  |  |  |  | 65 956 |  |  |
| 41.26 |  | 19 495 |  | 139.59 |  | 65 956 |  |
|  | Объем: 375\*2.52/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 58-20-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (вентканалы, лифтов. шахта), 100 м | 1.99 | 1 918.22 | 590.15 | 4.67 | 3 817 | 1 174 | 9 | 14.4 | 8.34 | 23 994 | 16 911 | 78 |
| 1 323.40 | 0.65 | 2 634 | 1 | 2.66 | 16.71 | 7 005 | 22 |
|  | Объем: 375-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 975 |  |  |  | 71% | 12 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 764 |  |  |  | 52% | 8 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 556 |  |  |  |  | 44 822 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 58-20-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.34 | 6 350.32 | 635.76 | 12.96 | 2 159 | 216 | 4 | 14.4 | 8.38 | 8 287 | 3 113 | 37 |
| 5 701.60 | 2.33 | 1 939 | 1 | 2.65 | 16.78 | 5 137 | 13 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 180 |  |  |  | 71% | 2 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 141 |  |  |  | 52% | 1 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 480 |  |  |  |  | 12 132 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.88 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 10 479 | 1 033 | 29 | 14.4 | 8.12 | 39 874 | 14 870 | 237 |
| 10 701.36 | 3.78 | 9 417 | 3 | 2.63 | 14.39 | 24 767 | 48 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 119 |  |  |  | 92% | 13 725 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 570 |  |  |  | 44% | 6 564 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 168 |  |  |  |  | 60 162 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.054 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 62 | 48 | 14 | 14.41 | 8.54 | 810 | 694 | 116 |
|  | 100.00 |  | 5 | 1 | 16.81 |  | 91 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 52 |  |  |  | 84% | 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 32 |  |  |  | 48% | 377 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 1 846 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 5.4 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 492 | 157 | 147 | 14.4 | 7.41 | 4 093 | 2 258 | 1 092 |
| 34.75 |  | 188 |  | 3.96 | 1 | 743 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 127 |  |  |  | 69% | 1 558 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 113 |  |  |  | 58% | 1 310 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 732 |  |  |  |  | 6 961 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | С Цена поставщик.  Металлический дверной блок, м2 | 5.4 | 730.68 |  |  | 3 946 |  |  |  |  | 16 848 |  |  |
| 730.68 |  | 3 946 |  | 4.27 |  | 16 848 |  |
|  | *Поправки: М: =3000/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 58-20-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали, шириной до 1 м, 100 м | 2.17 | 6 401.18 | 686.62 | 12.96 | 13 891 | 1 490 | 28 | 14.4 | 8.38 | 54 478 | 21 456 | 236 |
| 5 701.60 | 2.33 | 12 372 | 5 | 2.65 | 16.78 | 32 787 | 85 |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 241 |  |  |  | 71% | 15 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 972 |  |  |  | 52% | 11 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 104 |  |  |  |  | 80 973 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 65-6-23  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.03 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 153 | 142 | 2 | 14.4 | 8.31 | 2 098 | 2 044 | 18 |
| 300.09 | 7.11 | 9 |  | 3.9 | 16.8 | 35 | 4 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59\*100) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 146 |  |  |  | 88% | 1 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 85 |  |  |  | 48% | 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  | 4 883 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 301-3302  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. | 3 | 225.00 |  |  | 675 |  |  |  |  | 1 650 |  |  |
| 225.00 |  | 675 |  | 549.91 |  | 1 650 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С Цена поставщик.  Решетка с фильтром, шт | 3 | 56.02 |  |  | 168 |  |  |  |  | 718 |  |  |
| 56.02 |  | 168 |  | 4.27 |  | 718 |  |
|  | *Поправки: М: =230/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 12 | 88.07 | 12.17 |  | 1 057 | 146 |  | 14.41 | 1 | 4 582 | 2 104 |  |
| 75.90 |  | 911 |  | 2.72 | 1 | 2 477 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 150 |  |  |  | 88% | 1 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 88 |  |  |  | 48% | 1 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 295 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 46-03-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.03 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 44 | 11 | 33 | 14.41 | 4.41 | 301 | 155 | 146 |
|  | 101.05 |  | 3 | 1 | 14.39 |  | 44 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 14 |  |  |  | 84% | 167 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 564 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 46-03-017-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.01 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 19 | 5 |  | 14.41 | 8.16 | 139 | 68 | 2 |
| 1 446.30 |  | 14 |  | 4.72 | 1 | 68 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 5 |  |  |  | 84% | 57 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 48% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 9.175 | 66.71 |  | 66.71 | 612 |  | 612 | 1 | 6.28 | 3 844 |  | 3 844 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.110+6.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 9.175 | 18.71 |  | 18.71 | 172 |  | 172 |  | 6.28 | 1 078 |  | 1 078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.110+6.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **203 582** | **11 233** | **2 862** |  |  | **759 660** | **161 790** | **18 258** |
| **189 486** | **121** |  |  | **579 610** | **1 793** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **199 767** | **10 423** | **2 663** |  |  | **737 389** | **150 132** | **16 788** |
| **186 679** | **121** |  |  | **570 469** | **1 789** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **153 028** |  |  |  |  | **463 838** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15, 23, 24; %=71 - по стр. 2, 12, 13, 18; %=92 - по стр. 3, 4, 9, 14)** | | | | | **10 139** |  |  |  |  | **124 565** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 23, 24; %=52 - по стр. 2, 12, 13, 18; %=44 - по стр. 3, 4, 9, 14)** | | | | | **6 318** |  |  |  |  | **72 830** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **216 224** |  |  |  |  | **934 784** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **492** | **157** | **147** |  |  | **4 093** | **2 258** | **1 092** |
| **188** |  |  |  | **743** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)** | | | | | **127** |  |  |  |  | **1 558** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16)** | | | | | **113** |  |  |  |  | **1 310** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **732** |  |  |  |  | **6 961** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 323** | **653** | **52** |  |  | **18 178** | **9 400** | **378** |
| **2 619** |  |  |  | **8 398** | **4** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 7; %=88 - по стр. 19, 22)** | | | | | **716** |  |  |  |  | **8 801** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 7; %=48 - по стр. 19, 22)** | | | | | **432** |  |  |  |  | **4 934** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 471** |  |  |  |  | **31 913** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **221 427** |  |  |  |  | **973 658** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **4 739** |  |  |  |  | **20 836** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **226 166** |  |  |  |  | **994 494** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%** | | | | | **4 523** |  |  |  |  | **19 890** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **230 689** |  |  |  |  | **1 014 384** |  |  |
|  | **НДС, 18%** | | | | | **41 524** |  |  |  |  | **182 589** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **272 213** |  |  |  |  | **1 196 973** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **10 982** |  |  |  |  | **134 924** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **6 863** |  |  |  |  | **79 074** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |