«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	916 223	руб.	Смета на сумму:	916 223	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №143 по ул. Аллее смелых	
Сметная стоимость:	916.223	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.330	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.193	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.82	165.55	131.65	33.90	632.40	502.90	129.50	12.51	4.4	6 861	6 291	570	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			497.87				84%	5 284			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			301.74				48%	3 020			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 432.01					15 165			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.82	172.51	127.80	44.71	658.99	488.20	170.79	12.51	7.12	7 323	6 107	1 216	
					6.95			26.55	1	12.49			332	
	Накладные расходы		83%			427.24				71%	4 572			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			334.59				52%	3 348			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 420.82					15 243			
3.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.4	9 291.30	1 358.31	34.61	13 007.82	1 901.63	48.45	12.51	6.98	56 859	23 789	338	
				7 898.38			11 057.73		2.96	1		32 731		
	Накладные расходы		83%			1 578.35				71%	16 890			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 236.06				52%	12 370			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 822.23					86 119			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (прогон), 100 м	0.1	9 291.30	1 358.31	34.61	929.13	135.83	3.46	12.51	6.98	4 061	1 699	24	
				7 898.38			789.84		2.96	1		2 338		
	Накладные расходы		83%			112.74				71%	1 206			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.29				52%	883			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 130.16					6 151			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.2	3 176.89	1 205.91	20.22	635.38	241.18	4.04	12.51	7.02	4 622	3 017	28	
				1 950.76			390.15		4.04	1		1 576		
	Накладные расходы		83%			200.18				71%	2 142			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.77				52%	1 569			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.33					8 333			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.314	221.62	101.80	102.69	2 285.74	1 049.94	1 059.12	12.51	3.39	17 040	13 135	3 590	
				17.13	1.45		176.68	14.96	1.78	12.56		314	188	
	Объем: 382*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			958.41				77%	10 259			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			638.94				48%	6 395			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 883.09					33 694			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	213.4998	36.04			7 694.53					32 134			
				36.04			7 694.53		150.51			32 134		
	Объем: 10.314*20.7													
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.82	270.48	106.64	1.01	1 033.23	407.36	3.86	12.51	7.2	6 834	5 096	28	
				162.83			622.01		2.75	1		1 711		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			378.84				79%	4 026			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			260.71				51%	2 599			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 672.79					13 459			
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	4.775	13.13			62.70					204			
				13.13			62.70		42.8			204		
	Объем: (3.82)*(1.25)													
11.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
12.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
13.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, м2	3.24	1 365.61			4 424.58					8 670			
				1 365.61			4 424.58		2 676.06			8 670		
	Объем: 1.2*0.9*3													
14.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	5 112.78	335.71	26.60	1 278.19	83.93	6.65	12.52	7.17	6 015	1 051	48	
				4 750.47			1 187.62		4.14	1		4 917		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			88.97				90%	946			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.32				43%	452			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 412.48					7 413			
15.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых безасбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке (6 скатов, 3 этажа), 100 м2 кровли	3.82	3 980.37	438.86	168.14	15 205.01	1 676.45	642.29	12.52	6.84	90 845	20 989	4 393	
				3 373.37	16.31		12 886.27	62.30	5.08	12.5		65 462	779	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Накладные расходы		108%			1 877.85				92%	20 027			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			956.31				44%	9 578			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 039.17					120 449			
16.	СЦена поставщика. 
Волнистый безасбестовый лист "Этернит", м2	488.96	75.71			37 021.26			1	1	165 855			
				75.71			37 021.26		4.48	1		165 855		
	Объем: 382*1.28													
	Поправки: М: =320/4.48*1.06	
17.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.76	75.57	75.35	0.22	57.43	57.27	0.17	12.51	4.09	717	716	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.53				71%	508			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.23				52%	372			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.19					1 598			
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.76	8 813.16	326.90	31.86	6 698.00	248.44	24.22	12.51	6.89	23 579	3 108	167	
				8 454.40	3.03		6 425.34	2.30	3.16	12.48		20 304	29	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			270.80				92%	2 886			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			137.91				44%	1 380			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 106.71					27 845			
19.	ТЕРр 58-20-1 
Устройство капельника, 100 м	0.76	2 956.30	374.76	6.66	2 246.79	284.82	5.06	12.51	6.9	8 764	3 563	35	
				2 574.88	1.03		1 956.91	0.78	2.64	12.57		5 166	10	
	Накладные расходы		83%			237.05				71%	2 537			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.64				52%	1 858			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 669.48					13 159			
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.425	7 415.77	333.04	13.17	3 151.70	141.54	5.60	12.51	7.18	9 653	1 771	40	
				7 069.56			3 004.56		2.61	1		7 842		
	Накладные расходы		83%			117.48				71%	1 257			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			92.00				52%	921			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 361.18					11 831			
21.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	513			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 817			
22.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
23.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 176			
24.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.35	1 357.93	327.73	1.01	475.28	114.71	0.35	12.51	7.2	2 961	1 435	3	
				1 029.19			360.22		4.23	1		1 524		
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	1 019			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	746			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.05					4 726			
25.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	12.51	6.18	1 683	1 379	31	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.86	12.52		273	15	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	920			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	697			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 300			
26.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.084	2 934.00			246.46					246			
				2 934.00			246.46		1			246		
	Объем: 0.02*4200													
27.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (16 каналов), 100 м труб	0.02	69 651.60	45 662.25	1 420.20	1 393.03	913.25	28.40	12.51	6.18	13 794	11 425	176	
				22 569.15	338.10		451.38	6.76	4.86	12.52		2 194	85	
	Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
	Накладные расходы		78%			717.61				66%	7 597			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.61				50%	5 755			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.24					27 146			
28.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.66	2 934.00			1 936.44					1 936			
				2 934.00			1 936.44		1			1 936		
	Объем: 0.02*2200*15													
29.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (24 канала), 100 м труб	0.02	106 799.12	70 015.45	2 177.64	2 135.98	1 400.31	43.55	12.51	6.18	21 151	17 518	269	
				34 606.03	518.42		692.12	10.37	4.86	12.52		3 364	130	
	Начисления: Н3= 23, Н4= 23, Н5= 23, Н48= 23	
	Накладные расходы		78%			1 100.33				66%	11 648			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			888.73				50%	8 824			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 125.04					41 623			
30.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.012	2 934.00			2 969.21					2 969			
				2 934.00			2 969.21		1			2 969		
	Объем: 0.02*2200*23													
31.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12 каналов), 100 м труб	0.02	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 021.56	669.71	20.83	12.51	6.18	10 116	8 378	129	
				16 550.71	247.94		331.01	4.96	4.86	12.52		1 609	62	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			526.24				66%	5 570			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			425.04				50%	4 220			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 972.84					19 906			
32.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.484	2 934.00			1 420.06					1 420			
				2 934.00			1 420.06		1			1 420		
	Объем: 0.02*2200*11													
33.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.65	2 412.79	1 295.60	2.05	1 568.31	842.14	1.33	12.51	4.04	13 607	10 535	5	
				1 115.14			724.84		4.23	1		3 066		
	Накладные расходы		79%			665.29				67%	7 058			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			421.07				40%	4 214			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 654.67					24 879			
34.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	2 291.60	114.18	14.24	1 489.54	74.22	9.25	12.51	7.11	4 861	928	66	
				2 163.18			1 406.07		2.75	1		3 867		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			70.51				80%	742			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.88				37%	343			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 594.93					5 947			
35.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких обделок (обивка оголовков, вентиляционных труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.078	11 907.97	1 173.45	33.16	928.82	91.53	2.59	12.51	7.14	3 342	1 145	18	
				10 701.36	3.78		834.71	0.29	2.61	12.5		2 179	4	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			99.17				92%	1 057			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			50.50				44%	506			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 078.49					4 905			
36.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.72	4 972.00	72.11	75.20	3 579.84	51.92	54.14	12.51	6.29	13 044	649	341	
				4 824.69	5.48		3 473.78	3.94	3.47	12.5		12 054	49	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			60.33				92%	642			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.72				44%	307			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.89					13 993			
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.17	7.34		7.34	81.94		81.94		5.54	454		454	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.17	26.50		26.50	296.01		296.01		5.54	1 640		1 640	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	119 916.16	12 023.65	2 744.67			557 520	150 432	14 253	
			105 147.85	140.64				392 835	1 761	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 916.16	12 023.65	2 744.67			557 520	150 432	14 253	
			105 147.85	140.64				392 835	1 761	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 753.98					47 579			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 17, 19-24; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 15, 18, 35, 36; %=66 - по стр. 25, 27, 29, 31; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34)	10 714.12					114 119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 17, 19-24; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 15, 18, 35, 36; %=50 - по стр. 25, 27, 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34)	7 375.90					73 647			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 006.18					745 286			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	138 006.18					745 286			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 953.33					15 949			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	140 959.51					761 235			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 819.19					15 225			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	143 778.70					776 460			
	НДС, 18%	25 880.17					139 763			
	Всего с НДС	169 658.87					916 223			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 714.12					114 119			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 375.90					73 647			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)