«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 647 343	руб.	Смета на сумму:	3 647 343	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей канализации, холодного и горячего водоснабжения МКД №25-29 по ул. Эпроновская в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	3 647.343	тыс. руб.	
монтажных работ:	181.100	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.608	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	996.598	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ХВС	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 66-24-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.655	117.31	117.31		76.84	76.84		14.4	1	1 106	1 106		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			56.86				63%	697			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.42				40%	442			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.12					2 245			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.53	673.19	525.85	14.21	1 029.98	804.55	21.74	14.4	4.96	12 361	11 586	108	
				133.13	2.20		203.69	3.37	3.28	16.79		668	57	
	Накладные расходы		74%			597.86				63%	7 335			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			403.96				40%	4 657			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 031.80					24 353			
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	2.87	391.23	305.70	8.28	1 122.83	877.36	23.76	14.4	4.98	13 480	12 634	118	
				77.25	1.29		221.71	3.70	3.28	16.84		727	62	
	Накладные расходы		74%			651.98				63%	7 998			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			440.53				40%	5 078			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 215.34					26 557			
	
	монтажные работы	
	
4.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	1.55	3 432.88	2 357.66	944.60	5 320.96	3 654.37	1 464.12	14.41	5.99	62 288	52 660	8 770	
				130.62	133.64		202.46	207.13	4.24	14.39		858	2 981	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			4 440.73				98%	54 528			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 741.67				56%	31 159			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 503.35					147 975			
	
5.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	145.235	33.67			4 890.06					11 183			
				33.67			4 890.06		77			11 183		
	Объем: 1.55*93.7													
	
6.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	111	5.67			629.37					2 345			
				5.67			629.37		21.13			2 345		
	Объем: 155/1.4													
	
7.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	24									273			
									11.36			273		
	
8.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	12									267			
									22.26			267		
	
9.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	2.46	2 591.15	1 768.25	751.38	6 374.23	4 349.89	1 848.39	14.41	5.97	74 429	62 682	11 035	
				71.52	106.91		175.94	262.99	4.05	14.39		713	3 784	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			5 304.81				98%	65 137			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 275.14				56%	37 221			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 954.19					176 787			
	
10.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	230.748	29.31			6 763.22					11 953			
				29.31			6 763.22		51.8			11 953		
	Объем: 2.46*93.8													
	
11.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	12	36.62			439.44					2 018			
				36.62			439.44		168.14			2 018		
	
12.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	273	4.90			1 337.70					4 990			
				4.90			1 337.70		18.28			4 990		
	Объем: 246/0.9													
	
13.	Цена поставщика. 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32 мм, шт	25	2.51			62.72			1	1	268			
				2.51			62.72		4.27	1		268		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.27	
	
14.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	25									338			
									13.53			338		
	
15.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	18									146			
									8.11			146		
	
16.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.56	3 534.19	2 172.41	1 280.52	5 513.34	3 388.96	1 997.61	14.41	5.92	61 170	48 835	11 826	
				81.26	185.73		126.77	289.74	4.02	14.39		510	4 169	
	Объем: 36+120													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 230.51				98%	51 944			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 611.88				56%	29 682			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 355.72					142 796			
	
17.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	144.92	19.03			2 757.83					3 568			
				19.03			2 757.83		24.62			3 568		
	
18.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	745									4 589			
									6.16			4 589		
	
19.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	3.6	4 943.67	2 761.82	2 074.25	17 797.20	9 942.56	7 467.28	14.41	5.89	188 878	143 272	43 982	
				107.60	303.96		387.36	1 094.26	4.19	14.39		1 623	15 746	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			12 692.34				98%	155 838			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			7 836.14				56%	89 050			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 325.69					433 766			
	
20.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	323.64	11.39			3 686.26					6 842			
				11.39			3 686.26		21.14			6 842		
	
21.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	240									9 144			
									38.1			9 144		
	
22.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	360	3.74			1 346.40					4 691			
				3.74			1 346.40		13.03			4 691		
	Объем: 360/1													
	
23.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	15.5	231.31	51.10	39.33	3 585.33	792.07	609.62	14.41	8.04	23 521	11 414	4 901	
				140.88			2 183.64		3.3	1		7 206		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			712.86				77%	8 789			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			475.24				48%	5 479			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 773.44					37 789			
	
24.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	170.5	8.63			1 471.42					6 794			
				8.63			1 471.42		39.85			6 794		
	Объем: 15.5*11													
	
25.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.152	66.71		66.71	76.85		76.85	1	6.28	483		483	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
26.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.152	18.71		18.71	21.55		21.55	1	6.28	135		135	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	64 303.53	23 886.60	13 530.92			507 260	344 189	81 358	
			26 885.99	1 861.19				81 714	26 799	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 097.37					48 303			
			18 097.37					48 303		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	18 097.37					48 303			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 097.37					48 303			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 294.71	868.91	708.02			32 307	12 520	5 519	
			3 717.78					14 268		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 534.14					7 062			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=77 - по стр. 23)	769.72					9 486			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 23)	513.66					5 921			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 578.09					47 714			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	40 911.45	23 017.69	12 822.90			426 650	331 669	75 839	
			5 070.84	1 861.19				19 143	26 799	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 3; %=98 - по стр. 4, 9, 16, 19)	27 918.23					342 780			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 3; %=56 - по стр. 4, 9, 16, 19)	17 309.32					196 848			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	86 139.00					966 278			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	110 814.46					1 062 295			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	2 371.43					22 733			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	113 185.89					1 085 028			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 263.72					21 701			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	115 449.61					1 106 729			
	НДС 18%	20 780.93					199 211			
			20 780.93					199 211		
	ВСЕГО С НДС	136 230.54					1 305 940			
			136 230.54					1 305 940		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 687.95					352 266			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 822.98					202 769			
	
	Раздел 2.  ГВС	
	
27.	ТЕРр 66-24-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.355	117.31	117.31		41.65	41.65		14.4	1	600	600		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			30.82				63%	378			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.83				40%	240			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.30					1 218			
	
28.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	3.07	673.19	525.85	14.21	2 066.69	1 614.36	43.62	14.4	4.96	24 804	23 247	216	
				133.13	2.20		408.71	6.75	3.28	16.79		1 341	113	
	Накладные расходы		74%			1 199.62				63%	14 717			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			810.55				40%	9 344			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 076.87					48 865			
	
29.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	6.09	391.23	305.70	8.28	2 382.59	1 861.71	50.43	14.4	4.98	28 603	26 809	251	
				77.25	1.29		470.45	7.86	3.28	16.84		1 543	132	
	Накладные расходы		74%			1 383.48				63%	16 973			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			934.79				40%	10 776			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 700.86					56 352			
	
	монтажные работы	
	
30.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.6	4 203.09	1 970.56	2 098.82	6 724.95	3 152.89	3 358.10	14.41	5.91	66 069	45 433	19 846	
				133.72	304.88		213.95	487.80	3.69	14.39		789	7 019	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			4 186.79				98%	51 403			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 584.89				56%	29 373			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 496.63					146 845			
	
31.	ТССЦ 507-3359 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	151.36	121.78			18 432.62					45 721			
				121.78			18 432.62		302.07			45 721		
	
32.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	123	6.81			837.63					3 295			
				6.81			837.63		26.79			3 295		
	Объем: 160/1.3													
	
33.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	22									859			
									39.03			859		
	Объем: 14+8													
	
34.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	3.05	3 432.88	2 357.66	944.60	10 470.27	7 190.87	2 881.01	14.41	5.99	122 567	103 620	17 257	
				130.62	133.64		398.39	407.59	4.24	14.39		1 689	5 865	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			8 738.23				98%	107 295			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 394.91				56%	61 312			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 603.41					291 174			
	
35.	ТССЦ 507-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	285.785	49.88			14 254.96					31 662			
				49.88			14 254.96		110.79			31 662		
	Объем: 3.05*93.7													
	
36.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	339	5.67			1 922.13					7 163			
				5.67			1 922.13		21.13			7 163		
	Объем: 305/0.9													
	
37.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	58									659			
									11.36			659		
	
38.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	12									267			
									22.26			267		
	
39.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	12	95.91			1 150.92					3 603			
				95.91			1 150.92		300.29			3 603		
	
40.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	5.34	2 591.15	1 768.25	751.38	13 836.74	9 442.45	4 012.37	14.41	5.97	161 566	136 066	23 954	
				71.52	106.91		381.92	570.87	4.05	14.39		1 547	8 215	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			11 515.32				98%	141 395			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			7 109.46				56%	80 797			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 461.52					383 759			
	
41.	ТССЦ 507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	500.892	35.59			17 826.75					34 617			
				35.59			17 826.75		69.11			34 617		
	Объем: 5.34*93.8													
	
42.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	12	36.62			439.44					2 018			
				36.62			439.44		168.14			2 018		
	
43.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	668	4.90			3 273.20					12 211			
				4.90			3 273.20		18.28			12 211		
	Объем: 534/0.8													
	
44.	Цена поставщика. 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32 мм, шт	50	2.51			125.43			1	1	536			
				2.51			125.43		4.27	1		536		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.27	
	
45.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	50									677			
									13.53			677		
	
46.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	20									162			
									8.11			162		
	
47.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	3.6	4 943.67	2 761.82	2 074.25	17 797.20	9 942.56	7 467.28	14.41	5.89	188 878	143 272	43 982	
				107.60	303.96		387.36	1 094.26	4.19	14.39		1 623	15 746	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			12 692.34				98%	155 838			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			7 836.14				56%	89 050			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 325.69					433 766			
	
48.	ТССЦ 507-3354 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	323.64	13.97			4 521.25					8 136			
				13.97			4 521.25		25.14			8 136		
	Объем: 3.6*89.9													
	
49.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	240									893			
									3.72			893		
	
50.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	240									9 144			
									38.1			9 144		
	
51.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	360	3.74			1 346.40					4 691			
				3.74			1 346.40		13.03			4 691		
	Объем: 360/1													
	
52.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	16	231.31	51.10	39.33	3 700.98	817.62	629.28	14.41	8.04	24 280	11 782	5 059	
				140.88			2 254.08		3.3	1		7 438		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			735.86				77%	9 072			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			490.57				48%	5 655			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 927.41					39 008			
	
53.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	176	8.63			1 518.88					7 014			
				8.63			1 518.88		39.85			7 014		
	Объем: 16*11													
	
54.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.384	66.71		66.71	159.04		159.04	1	6.28	999		999	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
55.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.384	18.71		18.71	44.60		44.60	1	6.28	280		280	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	122 874.32	34 064.11	18 645.73			791 974	490 829	111 844	
			70 164.47	2 575.13				189 298	37 090	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	55 035.58					132 797			
			55 035.58					132 797		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	55 035.58					132 797			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	55 035.58					132 797			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 590.58	859.27	832.92			33 709	12 382	6 338	
			3 898.39					14 988		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 644.31					7 550			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27; %=77 - по стр. 52)	766.68					9 450			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27; %=48 - по стр. 52)	511.40					5 895			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 868.66					49 054			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	62 248.16	33 204.84	17 812.81			625 468	478 447	105 506	
			11 230.50	2 575.13				41 513	37 090	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28, 29; %=98 - по стр. 30, 34, 40, 47)	39 715.79					487 621			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28, 29; %=56 - по стр. 30, 34, 40, 47)	24 670.74					280 653			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	126 634.69					1 393 742			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	188 538.93					1 575 593			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	4 034.73					33 718			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	192 573.66					1 609 311			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 851.47					32 186			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	196 425.13					1 641 497			
	НДС 18%	35 356.52					295 469			
			35 356.52					295 469		
	ВСЕГО С НДС	231 781.65					1 936 966			
			231 781.65					1 936 966		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	40 482.47					497 071			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 182.14					286 548			
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
	Демонтажные работы	
	
56.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	1.2	687.25	153.07	534.18	824.70	183.68	641.02	14.41	4.41	5 474	2 647	2 827	
					48.89			58.67	1	14.39			844	
	Накладные расходы		99%			239.93				84%	2 932			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			145.41				48%	1 676			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 210.04					10 082			
	
57.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	3.84	775.58	765.14	10.44	2 978.23	2 938.14	40.09	14.41	8.53	42 681	42 339	342	
					4.13			15.86	1	16.83			267	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			2 185.96				63%	26 842			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 477.00				40%	17 042			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 641.19					86 565			
	
	Монтажные работы	
	
58.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	3.84	12 984.16	894.28	10.83	49 859.18	3 434.04	41.59	14.41	7.52	135 143	49 485	313	
				12 079.05	1.14		46 383.55	4.38	1.84	14.29		85 346	63	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 954.18				98%	48 557			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 441.28				56%	27 747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56 254.64					211 447			
	
59.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	192	12.58			2 415.36					8 842			
				12.58			2 415.36		46.05			8 842		
	Объем: 384/2													
	
60.	Цена поставщика. 
Ревизия, шт	36	15.81			569.05			1	1	2 430			
				15.81			569.05		4.27	1		2 430		
	Поправки: М: =64.90*1.04/4.27	
	
61.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	1 944.70	473.27	25.13	583.41	141.98	7.54	14.41	8.16	4 155	2 046	62	
				1 446.30			433.89		4.72	1		2 048		
	Накладные расходы		99%			140.56				84%	1 719			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.19				48%	982			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809.16					6 856			
	
62.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	5.1456	66.71		66.71	343.26		343.26	1	6.28	2 156		2 156	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
63.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	5.1456	18.71		18.71	96.26		96.26	1	6.28	605		605	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	57 669.45	6 697.84	1 169.76			201 486	96 517	6 305	
			49 801.85	78.91				98 666	1 174	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 416.68	325.66	1 088.08			14 820	4 693	5 650	
			1 002.94	58.67				4 478	844	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	569.05					2 430			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 56, 61)	380.49					4 651			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 56, 61)	230.60					2 658			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 027.77					22 129			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	55 252.77	6 372.18	81.68			186 666	91 824	655	
			48 798.91	20.24				94 188	330	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57; %=98 - по стр. 58)	6 140.14					75 399			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58)	3 918.28					44 789			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	65 311.19					306 854			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	68 338.96					328 983			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	1 462.45					7 040			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	69 801.41					336 023			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 396.03					6 720			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	71 197.44					342 743			
	НДС 18%	12 815.54					61 694			
			12 815.54					61 694		
	ВСЕГО С НДС	84 012.98					404 437			
			84 012.98					404 437		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 520.63					80 050			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 148.88					47 447			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	244 847.30	64 648.55	33 346.41			1 500 720	931 535	199 507	
			146 852.31	4 515.23				369 678	65 063	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	73 132.95					181 100			
			73 132.95					181 100		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	73 132.95					181 100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	73 132.95					181 100			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 301.97	2 053.84	2 629.02			80 836	29 595	17 507	
			8 619.11	58.67				33 734	844	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 747.50					17 042			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 27; %=77 - по стр. 23, 52; %=84 - по стр. 56, 61)	1 916.89					23 587			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 27; %=48 - по стр. 23, 52, 56, 61)	1 255.66					14 474			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 474.52					118 897			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	158 412.38	62 594.71	30 717.39			1 238 784	901 940	182 000	
			65 100.25	4 456.56				154 844	64 219	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 3, 28, 29, 57; %=98 - по стр. 4, 9, 16, 19, 30, 34, 40, 47, 58)	73 774.16					905 800			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 3, 28, 29, 57; %=56 - по стр. 4, 9, 16, 19, 30, 34, 40, 47, 58)	45 898.34					522 290			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	278 084.88					2 666 874			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	367 692.35					2 966 871			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	7 868.62					63 491			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	375 560.97					3 030 362			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 511.22					60 607			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	383 072.19					3 090 969			
	НДС 18%	68 952.99					556 374			
			68 952.99					556 374		
	ВСЕГО С НДС	452 025.18					3 647 343			
			452 025.18					3 647 343		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	75 691.05					929 387			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	47 154.00					536 764			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)