«СОГЛАСОВАНО»	     «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	      1 696 205	руб.	Смета на сумму:	            1 696 205	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»
	
_________________/Русович С.Б. /	________________ /Ходорович А.В. /	
	 	
«_________»______________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. К. Заслонова, 26 в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт многоквартирного дома	
	
Сметная стоимость:	1 696.205	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.528	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	343.390	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	0.83	553.31	459.71	93.60	459.25	381.56	77.69	14.4	6.14	5 971	5 494	477	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			377.74				84%	4 615			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			228.94				48%	2 637			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 065.93					13 223			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.83	172.51	127.80	44.71	143.18	106.07	37.11	14.41	7.71	1 815	1 529	286	
					6.95			5.77	1	14.38			83	
	Накладные расходы		83%			92.83				71%	1 145			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.70				52%	838			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					308.70					3 798			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.74	5 502.93	806.67	80.64	4 072.17	596.94	59.67	14.41	8	20 351	8 602	477	
				4 615.62			3 415.56		3.3	1		11 271		
	Накладные расходы		83%			495.46				71%	6 107			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			388.01				52%	4 473			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 955.64					30 931			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0.83	2 713.25	179.98	29.68	2 252.00	149.38	24.63	14.41	7.81	9 119	2 153	192	
				2 503.59	4.13		2 077.98	3.43	3.26	14.44		6 774	49	
	Накладные расходы		83%			126.83				71%	1 563			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.33				52%	1 145			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 478.16					11 827			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.18	4 519.16	360.82	36.65	813.45	64.95	6.60	14.4	7.97	4 104	935	53	
				4 121.69			741.90		4.2	1		3 116		
	Накладные расходы		83%			53.91				71%	664			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.22				52%	486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.58					5 254			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.08	9 291.30	1 358.31	34.61	743.30	108.66	2.77	14.4	7.89	3 482	1 565	22	
				7 898.38			631.87		3	1		1 896		
	Накладные расходы		83%			90.19				71%	1 111			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.63				52%	814			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					904.12					5 407			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	14.4	7.93	1 746	835	21	
				5 258.63			210.35		4.23	1		890		
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	593			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	434			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 773			
	
8.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.01188	1 734.68	1 482.28	252.40	20.61	17.61	3.00	14.41	7.36	276	254	22	
					100.00			1.19	1	14.43			17	
	Объем: 0.66*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			18.61				84%	228			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.28				48%	130			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.50					634			
	
9.	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.01188	16 895.19	1 822.24	617.63	200.71	21.65	7.34	14.4	7.15	840	312	52	
				14 455.32	28.43		171.73	0.34	2.77	14.43		476	5	
	Объем: 0.66*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.31				90%	285			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.87				43%	136			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.89					1 262			
	
10.	С Цена поставщик. 
Окно-люк 0,66*0,90 металлопластиковое, типа Велюкс, м2	1.188	1 392.71			1 654.54					7 379			
				1 392.71			1 654.54		4.46			7 379		
	Объем: 0.66*0.9*2													
	Поправки: М: =6150*1.01/4.46	
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.83	286.73	122.64	1.26	237.98	101.79	1.05	14.4	8.08	1 859	1 466	8	
				162.83			135.15		2.85	1		385		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			94.66				79%	1 158			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			65.15				51%	748			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					397.79					3 765			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	103.75	13.13			1 362.24					4 465			
				13.13			1 362.24		43.04			4 465		
	Объем: 0.83*125													
	
13.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.83	8 171.06	405.87	165.99	6 781.98	336.87	137.77	14.41	7.09	35 854	4 854	977	
				7 599.20	14.91		6 307.34	12.38	4.76	14.39		30 023	178	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			377.19				92%	4 629			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			192.09				44%	2 214			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 351.26					42 698			
	
14.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	7.2	137.86			992.59					3 910			
				137.86			992.59		543.11			3 910		
	Объем: 18*0.4													
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.321	221.62	101.80	102.69	514.37	236.27	238.34	14.4	3.55	4 336	3 402	846	
				17.13	1.45		39.76	3.37	2.19	14.47		87	49	
	Объем: 83*0.7+74*2+26*0.4+14*0.6+9*0.8													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			215.68				77%	2 657			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			143.78				48%	1 656			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					873.83					8 650			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	48.0447	36.04			1 731.53					8 638			
				36.04			1 731.53		179.8			8 638		
	Объем: 2.321*20.7													
	
17.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию, 100 м2 основания	0.49	144.40	144.40		70.76	70.76		14.4	1	1 019	1 019		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			56.61				68%	693			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			48.12				54%	550			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.48					2 262			
	
18.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя, прим, 1 м3 утеплителя	7.35	47.52	20.14	27.38	349.27	148.00	201.27	14.4	5.91	3 321	2 131	1 190	
					3.42			25.17	2.44	14.4			362	
	Объем: 49*0.15													
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		108%			187.02				92%	2 294			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			95.24				44%	1 097			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					631.54					6 711			
	
19.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.32	1 748.93	352.69	1 396.24	559.66	112.86	446.80	14.41	4.42	3 601	1 626	1 975	
					127.80			40.90	1	14.39			588	
	Объем: 8*4													
	Накладные расходы		99%			152.22				84%	1 860			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.26				48%	1 063			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.14					6 523			
	
20.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.16	2 314.38	619.65	152.98	370.30	99.14	24.48	14.4	8.06	2 661	1 428	197	
				1 541.75			246.68		4.2	1		1 036		
	Накладные расходы		85%			84.27				72%	1 028			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			79.31				64%	914			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.88					4 603			
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.49	286.73	122.64	1.26	140.50	60.09	0.62	14.4	8.08	1 098	865	5	
				162.83			79.79		2.85	1		227		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			55.88				79%	683			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			38.46				51%	441			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.84					2 223			
	
22.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	61.25	7.04			431.20					1 409			
				7.04			431.20		23.01			1 409		
	Объем: 0.49*125													
	
23.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	7.35	202.86	119.97	82.89	1 490.99	881.76	609.22	14.4	7.9	17 510	12 697	4 813	
									17.72	1				
	Объем: 49*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			793.58				77%	9 777			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			529.06				48%	6 095			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 813.63					33 381			
	
24.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	7.497	671.40			5 033.49					27 909			
				671.40			5 033.49		3 722.66			27 909		
	Объем: 7.35*1.02													
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.49	286.73	122.64	1.26	140.50	60.09	0.62	14.4	8.08	1 098	865	5	
				162.83			79.79		2.85	1		227		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			55.88				79%	683			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			38.46				51%	441			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.84					2 223			
	
26.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	61.25	7.04			431.20					1 409			
				7.04			431.20		23.01			1 409		
	Объем: 0.49*125													
	
27.	ТЕР 11-01-033-02 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.49	13 925.94	694.29	179.50	6 823.71	340.20	87.96	14.4	7.82	32 896	4 899	688	
				13 052.15	12.28		6 395.55	6.01	4.27	14.43		27 309	87	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			384.29				94%	4 687			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			221.57				51%	2 543			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 429.58					40 126			
	
28.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	14.4	6.63	1 903	1 588	33	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	5.01	14.42		281	17	
	Объем: 1*2													
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	1 059			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	803			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 765			
	
29.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.084	3 086.00			259.22					1 102			
				3 086.00			259.22		13 114.42			1 102		
	Объем: 4200*0.02													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	14.4	6.63	1 040	877	13	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	5.01	14.41		151	6	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	583			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	442			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					2 064			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					577			
				3 086.00			135.78		13 114.42			577		
	Объем: 2200*0.02*1													
	
32.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.029	2 412.79	1 295.60	2.05	69.97	37.57	0.06	14.4	5.48	677	541		
				1 115.14			32.34		4.18	1		135		
	Накладные расходы		79%			29.68				67%	362			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.79				40%	216			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.44					1 256			
	
33.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( вентканалы над крышей ), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	2 291.60	114.18	14.24	66.46	3.31	0.41	14.4	8	228	48	3	
				2 163.18			62.73		2.82	1		177		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.14				80%	38			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.56				37%	18			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.16					284			
	
34.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.2	75.57	75.35	0.22	15.11	15.07	0.04	14.4	5.59	217	217		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			12.51				71%	154			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.41					484			
	
35.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.2	8 813.16	326.90	31.86	1 762.63	65.38	6.37	14.4	7.48	6 332	941	48	
				8 454.40	3.03		1 690.88	0.61	3.16	14.36		5 343	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.27				92%	874			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.29				44%	418			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 870.19					7 624			
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.16	7 415.77	333.04	13.17	1 186.52	53.29	2.11	14.4	8.06	3 793	767	17	
				7 069.56			1 131.13		2.66	1		3 009		
	Накладные расходы		83%			44.23				71%	545			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.64				52%	399			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.39					4 736			
	
37.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	14.4	8.06	1 220	500	4	
				5 145.09			308.71		2.32	1		716		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	355			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	260			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					1 835			
	
38.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	8 719.75	480.56	8.10	261.59	14.42	0.24	14.4	8.06	518	208	2	
				8 231.09			246.93		1.25	1		309		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	148			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.93					774			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.15	1 357.93	327.73	1.01	203.69	49.16	0.15	14.4	8.08	1 344	708	1	
				1 029.19			154.38		4.11	1		634		
	Накладные расходы		83%			40.80				71%	503			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.95				52%	368			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.45					2 215			
	
40.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	14.4	8.06	518	208	2	
				4 116.09			123.48		2.5	1		309		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	148			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.48					774			
	
41.	ТЕРр 53-7-1 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок	0.2	1 013.25	295.48	18.24	202.65	59.10	3.65	14.4	8.05	1 352	851	29	
				699.53			139.91		3.37	1		471		
	Накладные расходы		86%			50.83				73%	621			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			41.37				56%	477			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.85					2 450			
	
42.	ТЕР 46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	0.058	278.54	278.54		16.16	16.16		14.4	1	233	233		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			16.00				84%	196			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.70				48%	112			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.85					541			
	
43.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей ), 100 м2 поверхности	0.058	2 412.79	1 295.60	2.05	139.94	75.14	0.12	14.4	5.48	1 353	1 082	1	
				1 115.14			64.68		4.18	1		270		
	Накладные расходы		79%			59.36				67%	725			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.57				40%	433			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.87					2 511			
	
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора, т	4.7395	7.56		7.56	35.84		35.84		6.07	218		218	
										1				
	Объем: 0.014*83+1.162+0.0776+2.2883+0.0496													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
45.	Х403-1-15 
Перевозка мусора, т	4.7395	27.63		27.63	130.94		130.94		6.07	795		795	
										1				
	Объем: 0.014*83+1.162+0.0776+2.2883+0.0496													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	43 325.35	4 561.52	2 157.23			231 496	65 700	13 472	
			36 606.63	100.82				152 320	1 450	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 325.35	4 561.52	2 157.23			231 496	65 700	13 472	
			36 606.63	100.82				152 320	1 450	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 377.25					49 419			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 19, 42; %=71 - по стр. 2-7, 34, 36-40; %=90 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11, 21, 25; %=92 - по стр. 13, 18, 35; %=77 - по стр. 15, 23; %=68 - по стр. 17; %=72 - по стр. 20; %=94 - по стр. 27; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32, 43; %=80 - по стр. 33; %=73 - по стр. 41)	4 299.66					52 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 15, 19, 23, 42; %=52 - по стр. 2-7, 34, 36-40; %=43 - по стр. 9; %=51 - по стр. 11, 21, 25, 27; %=44 - по стр. 13, 18, 35; %=54 - по стр. 17; %=64 - по стр. 20; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32, 43; %=37 - по стр. 33; %=56 - по стр. 41)	2 877.99					33 129			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 503.00					317 396			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	50 503.00					317 396			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 080.76					6 792			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	51 583.76					324 188			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 031.68					6 484			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	52 615.44					330 672			
	НДС	9 470.78					59 521			
	Всего с НДС	62 086.22					390 193			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 299.66					52 771			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 877.99					33 129			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
46.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ж/б лестница у входа), 1 м3	1.05	1 545.02	216.66	1 277.14	1 622.27	227.49	1 341.00	14.4	4.41	9 377	3 276	5 914	
				51.22	116.56		53.78	122.39	3.48	14.39		187	1 761	
	Накладные расходы		99%			346.38				84%	4 231			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			209.93				48%	2 418			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 178.58					16 026			
	
47.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.9311	1 213.62	458.23	8.86	2 343.62	884.89	17.11	14.41	8.06	20 169	12 751	138	
				746.53			1 441.62		5.05	1		7 280		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			973.38				93%	11 858			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			601.73				54%	6 886			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 918.72					38 913			
	
48.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	63.27	49.68	13.59	12.65	9.94	2.72	14.4	2.12	149	143	6	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			7.75				66%	94			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	57			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.37					301			
	
49.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.2	4 688.98	197.81	4 246.36	937.80	39.56	849.27	14.41	3.72	3 934	570	3 159	
				244.81	143.10		48.96	28.62	4.18	14.41		205	412	
	Накладные расходы		78%			53.18				66%	648			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.09				40%	393			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.07					4 975			
	
50.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2	1.8169	188.95	188.95		343.30	343.30		14.4	1	4 944	4 944		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			339.87				84%	4 153			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			205.98				48%	2 373			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					889.15					11 470			
	
51.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.15	37.19	25.77		42.77	29.64		14.41	1	498	427		
				11.42			13.13		5.42	1		71		
	Накладные расходы		86%			25.49				73%	312			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.75				56%	239			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					1 049			
	
52.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ограждения балконов мансардного этажа), 1 м3 кладки	0.72	1 615.27	301.17	30.24	1 162.99	216.84	21.77	14.4	6.44	6 933	3 123	140	
				1 283.86	5.99		924.38	4.31	3.97	14.41		3 670	62	
	Объем: 6*0.12													
	Накладные расходы		86%			190.19				73%	2 325			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			154.81				56%	1 784			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 507.98					11 042			
	
53.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8169	2 074.12	832.23	83.91	3 768.48	1 512.08	152.46	14.4	8.91	31 927	21 774	1 358	
				1 157.98	39.06		2 103.93	70.97	4.18	14.39		8 794	1 021	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 503.90				80%	18 236			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			744.03				37%	8 434			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 016.41					58 597			
	
54.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	82	5.87			481.34					1 590			
				5.87			481.34		19.39			1 590		
	
55.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8169	2 291.60	114.18	14.24	4 163.61	207.46	25.87	14.4	8	14 278	2 987	207	
				2 163.18			3 930.28		2.82	1		11 083		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			197.09				80%	2 390			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			97.51				37%	1 105			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 458.20					17 773			
	
	ПРОЕМЫ	
	
56.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.588	218.68	77.46	141.22	128.58	45.55	83.04	14.4	4.42	1 023	656	367	
					12.93			7.60	1	14.39			109	
	Объем: 0.28*1*2.1													
	Накладные расходы		99%			52.62				84%	643			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.89				48%	367			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.09					2 033			
	
57.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	14.41	7.36	309	270	39	
					100.00			2.10	1	14.43			30	
	Объем: 1*2.1*1													
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	252			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.12					705			
	
58.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	102.34	34.85	32.75	214.91	73.17	68.76	14.4	7.27	1 845	1 054	500	
				34.75			72.97		3.99	1		291		
	Объем: 1*2.1*1													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			59.27				69%	727			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			52.68				58%	611			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.86					3 184			
	
59.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	2.1	566.64			1 189.94					5 307			
				566.64			1 189.94		4.46			5 307		
	Объем: 1*2.1*1													
	Поправки: М: =2430*1.04/4.46	
	
60.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.06765	1 734.68	1 482.28	252.40	117.35	100.28	17.07	14.41	7.36	1 571	1 445	126	
					100.00			6.77	1	14.43			98	
	Объем: 0.39+0.825+5.55													
	Накладные расходы		99%			105.98				84%	1 296			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.23				48%	741			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.56					3 608			
	
61.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.01215	21 833.35	2 767.20	891.18	265.28	33.62	10.83	14.4	6.38	1 167	484	69	
				18 174.97	34.11		220.83	0.41	2.78	14.43		614	6	
	Объем: 0.39+0.825													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			36.07				90%	441			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.38				43%	211			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319.73					1 819			
	
62.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.39	3 070.76			1 197.60					1 962			
				3 070.76			1 197.60		5 029.56			1 962		
	Объем: 0.3*0.65*2													
	
63.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.825	2 460.30			2 029.75					3 329			
				2 460.30			2 029.75		4 034.55			3 329		
	Объем: 0.55*1.5													
	
64.	ТЕР 10-01-034-04 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0555	15 683.52	2 066.05	749.83	870.44	114.67	41.62	14.4	6.75	3 989	1 651	281	
				12 867.63	12.80		714.15	0.71	2.88	14.42		2 057	10	
	Объем: 1.5*1.5+2.2*1.5													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			122.30				90%	1 495			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			62.31				43%	714			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 055.05					6 198			
	
65.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	5.55	1 770.36			9 825.50					16 339			
				1 770.36			9 825.50		2 944.05			16 339		
	Объем: 1.5*1.5+2.2*1.5													
	
66.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.039	5 874.09	264.64	24.75	229.09	10.32	0.97	14.4	8	540	149	8	
				5 584.70	0.78		217.80	0.03	1.76	14.35		383		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.97				90%	134			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.59				43%	64			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.65					738			
	
67.	ТССЦ 101-2904 
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м	3.9	42.22			164.66					685			
				42.22			164.66		175.55			685		
	
	ОТМОСТКА	
	
68.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	3.42	363.53	86.00	277.53	1 243.27	294.12	949.15	14.4	4.42	8 431	4 235	4 195	
					25.40			86.87	1	14.39			1 250	
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			377.18				84%	4 607			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			228.59				48%	2 633			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 849.04					15 671			
	
69.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0684	1 466.39	1 466.39		100.30	100.30		14.4	1	1 444	1 444		
									1	1				
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			72.22				61%	881			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			38.11				31%	448			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.63					2 772			
	
70.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1026	3 001.78	246.00	111.59	307.98	25.24	11.45	14.41	3.96	1 288	364	45	
				2 644.20			271.29		3.24	1		879		
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			27.76				93%	339			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			17.16				54%	197			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.91					1 823			
	
71.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.42	203.51	35.93	41.45	695.99	122.87	141.76	14.41	4.58	5 418	1 771	649	
				126.13	4.21		431.36	14.41	6.95	14.4		2 998	207	
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			152.38				94%	1 859			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			87.86				51%	1 009			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					936.23					8 286			
	
72.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.42	452.40	40.32	76.78	1 547.22	137.89	262.57	14.41	4.53	9 254	1 987	1 189	
				335.31	7.73		1 146.76	26.42	5.3	14.39		6 078	380	
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			182.38				94%	2 225			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			105.16				51%	1 207			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 834.76					12 686			
	
73.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.42	730.22	37.46	0.38	2 497.35	128.10	1.28	14.4	5.17	13 431	1 845	7	
				692.39			2 367.97		4.89	1		11 579		
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			142.19				94%	1 734			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			81.98				51%	941			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 721.53					16 106			
	
74.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.11	1 679.51	942.47	24.65	184.75	103.67	2.71	14.41	7.79	1 884	1 494	21	
				712.39	3.75		78.36	0.41	4.71	14.42		369	6	
	Накладные расходы		76%			79.10				65%	975			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.45				48%	720			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.30					3 579			
	
75.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цокольные), 100 м2	0.0116	1 734.68	1 482.28	252.40	20.12	17.19	2.93	14.41	7.36	269	248	22	
					100.00			1.16	1	14.43			17	
	Накладные расходы		99%			18.17				84%	223			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.01				48%	127			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.30					619			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
76.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0116	21 833.35	2 767.20	891.18	253.27	32.10	10.34	14.4	6.38	1 114	462	66	
				18 174.97	34.11		210.83	0.40	2.78	14.43		586	6	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			34.45				90%	421			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.55				43%	201			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.27					1 736			
	
77.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.16	3 070.76			3 562.08					5 834			
				3 070.76			3 562.08		5 029.56			5 834		
	Объем: 0.6*0.8*2+0.4*0.5*1													
	
78.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0126	1 143.95	891.55	252.40	14.41	11.23	3.18	14.41	7.36	185	162	23	
					100.00			1.26	1	14.43			18	
	Объем: 1.4*0.9													
	Накладные расходы		99%			12.37				84%	151			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.49				48%	86			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.27					423			
	
79.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.26	102.34	34.85	32.75	128.95	43.90	41.26	14.4	7.27	1 107	632	300	
				34.75			43.79		3.99	1		175		
	Объем: 1.4*0.9													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			35.56				69%	436			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			31.61				58%	367			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.12					1 910			
	
80.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	1.26	566.64			713.96					3 184			
				566.64			713.96		4.46			3 184		
	Объем: 1.4*0.9													
	Поправки: М: =2430*1.04/4.46	
	
81.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	21.0792	7.56		7.56	159.40		159.40		6.07	968		968	
										1				
	Объем: 0.396+(154*0.02*1.8)+12.8292+1.05*2.2													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
82.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	21.0792	27.63		27.63	582.37		582.37		6.07	3 535		3 535	
										1				
	Объем: 0.396+(154*0.02*1.8)+12.8292+1.05*2.2													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	43 147.37	4 884.14	4 806.19			189 211	70 348	23 332	
			33 457.02	374.84				95 529	5 393	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 322.17	4 767.07	4 696.17			184 669	68 662	22 532	
			32 858.92	374.84				93 473	5 393	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 779.59					28 149			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 46, 50, 56, 57, 60, 68, 75, 78; %=93 - по стр. 47, 70; %=66 - по стр. 48, 49; %=73 - по стр. 51, 52; %=80 - по стр. 53, 55; %=90 - по стр. 61, 64, 66, 76; %=61 - по стр. 69; %=94 - по стр. 71-73; %=65 - по стр. 74)	5 083.98					61 923			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46, 50, 56, 57, 60, 68, 74, 75, 78; %=54 - по стр. 47, 70; %=40 - по стр. 48, 49; %=56 - по стр. 51, 52; %=37 - по стр. 53, 55; %=43 - по стр. 61, 64, 66, 76; %=31 - по стр. 69; %=51 - по стр. 71-73)	2 926.04					33 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 332.19					280 090			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	825.20	117.07	110.02			4 542	1 686	800	
			598.10					2 056		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 58, 79)	94.83					1 163			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 58, 79)	84.29					978			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 004.32					6 683			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	51 336.51					286 773			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 098.60					6 137			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	52 435.11					292 910			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 048.70					5 858			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	53 483.81					298 768			
	НДС	9 627.09					53 778			
	Всего с НДС	63 110.90					352 546			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 178.81					63 086			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 010.33					34 476			
	
	Раздел 3.  Лестница	
	
83.	ТЕРр 59-7-1 
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок, 100 заделок в поручнях	0.05	688.34	343.18	10.66	34.42	17.16	0.53	14.4	3.49	300	247	2	
				334.50			16.73		3.07	1		51		
	Накладные расходы		76%			13.04				65%	161			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.30				48%	119			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.76					579			
	
84.	ТЕРр 59-5-1 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.12	6 788.55	2 883.33	60.42	814.63	346.00	7.25	14.4	7.83	6 516	4 982	57	
				3 844.80	7.88		461.38	0.95	3.2	14.43		1 476	14	
	Накладные расходы		76%			263.68				65%	3 247			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			208.17				48%	2 398			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 286.48					12 161			
	
85.	ТЕРр 62-18-1 
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.129	1 863.62	1 205.47	9.34	240.41	155.51	1.20	14.4	7.81	2 538	2 239	9	
				648.81	1.29		83.70	0.17	3.46	14.45		290	2	
	Накладные расходы		80%			124.54				68%	1 524			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.84				40%	896			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.79					4 958			
	
86.	ТЕРр 62-11-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестниц за два раза с расчисткой старой краски более 35%, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 333.75	508.56	9.34	80.03	30.51	0.56	14.41	7.81	621	440	4	
				815.85	1.29		48.95	0.08	3.61	14.45		177	1	
	Накладные расходы		80%			24.47				68%	300			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.30				40%	176			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.80					1 097			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 169.49	549.18	9.54			9 975	7 908	72	
			610.76	1.20				1 994	17	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 169.49	549.18	9.54			9 975	7 908	72	
			610.76	1.20				1 994	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 83, 84; %=68 - по стр. 85, 86)	425.74					5 232			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83, 84; %=40 - по стр. 85, 86)	311.60					3 589			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 906.83					18 796			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 906.83					18 796			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	40.81					402			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	1 947.64					19 198			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	38.95					384			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	1 986.59					19 582			
	НДС	357.59					3 525			
	Всего с НДС	2 344.18					23 107			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	425.74					5 232			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	311.60					3 589			
	
	Раздел 4.  ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
87.	ТЕР 46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.25	1 935.05	460.22	1 474.83	483.76	115.06	368.71	14.41	4.42	3 288	1 658	1 630	
					134.99			33.75	1	14.39			486	
	Накладные расходы		99%			147.32				84%	1 801			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.29				48%	1 029			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					720.37					6 118			
	
88.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.4	2 044.21	521.66	40.95	817.68	208.66	16.38	14.41	8.03	5 675	3 007	132	
				1 481.60			592.64		4.28	1		2 536		
	Накладные расходы		99%			206.57				84%	2 526			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			125.20				48%	1 443			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 149.45					9 644			
	
89.	ТЕР 46-04-002-01 
Разборка монолитных перекрытий бетонных, 1 м3	9.13	480.49	103.49	377.00	4 386.87	944.86	3 442.01	14.4	4.42	28 820	13 606	15 214	
					34.51			315.08	1	14.39			4 534	
	Накладные расходы		99%			1 247.34				84%	15 238			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			755.96				48%	8 707			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 390.17					52 765			
	
90.	ТЕР 09-03-002-12 
Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7, 1 т конструкций	0.61552	508.21	138.36	369.86	312.82	85.16	227.66	14.41	5.26	2 425	1 227	1 197	
					30.64			18.86	3.89	14.4			272	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			84.26				69%	1 034			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			74.89				58%	869			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.97					4 329			
	
91.	ТЕР 09-03-002-12 
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.61552	1 211.56	272.76	792.55	745.74	167.89	487.83	14.41	5.26	5 335	2 419	2 566	
				146.25	65.66		90.02	40.41	3.89	14.4		350	582	
	Объем: 0.148*4+0.00294*2*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 201-0756:[ М-(9.24=18473.00*0.0005) ];  ТССЦ 508-0097:[ М-(1.66=89.00*0.0187) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			168.72				69%	2 071			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			149.98				58%	1 741			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 064.44					9 146			
	
92.	ТССЦ 101-1807 
Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс, т	0.592	7 191.42			4 257.32					16 772			
				7 191.42			4 257.32		28 331.18			16 772		
	Объем: 0.148*4													
	
93.	ТССЦ 101-0978 
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, т	0.02352	6 107.07			143.64					644			
				6 107.07			143.64		27 364.99			644		
	Объем: 0.00294*2*4													
	
94.	ТЕР 13-03-002-02 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	947.75	165.60	31.23	55.54	9.70	1.83	14.4	2.66	235	140	5	
				750.92	0.33		44.00	0.02	2.05	14.73		90		
	Начисления: Н3= 2.0*1.2*1.25, Н4= 2.0*1.2*1.25, Н5= 2.0*1.2*1.15, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		81%			7.87				69%	97			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.83				48%	67			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.25					399			
	
95.	ТЕР 15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	1 047.99	526.54	5.06	61.41	30.86	0.30	14.4	7.98	524	444	2	
				516.40	0.20		30.26	0.01	2.56	14.31		77		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			29.33				80%	355			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.51				37%	164			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.25					1 043			
	
96.	ТЕР 06-01-041-12 
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, 100 м3 в деле	0.0365	130 306.74	9 591.08	7 336.59	4 756.20	350.07	267.79	14.41	7.18	28 445	5 045	1 923	
				113 379.07	901.71		4 138.34	32.91	5.19	14.39		21 478	474	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			363.83				80%	4 415			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			210.64				44%	2 428			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 330.67					35 289			
	
97.	ТЕР 11-01-011-05 
Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.57105	2 843.88	589.89	70.89	1 624.00	336.86	40.48	14.4	7.09	9 551	4 851	287	
				2 183.10	24.62		1 246.66	14.06	3.54	14.43		4 413	203	
	Объем: 7.05*8.1													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			389.52				94%	4 751			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			224.59				51%	2 578			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 238.11					16 879			
	
98.	ТЕР 11-01-011-06 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (до 120мм), 100 м2 стяжки	0.57105	560.93	5.88	12.44	320.32	3.36	7.10	14.38	6.98	1 195	48	50	
				542.62	4.07		309.86	2.32	3.54	14.45		1 097	34	
	Объем: 7.05*8.1													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			6.30				94%	77			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.64				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.26					1 314			
	
99.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.464	1 043.83	675.65	13.36	484.34	313.50	6.20	14.4	8.02	5 562	4 514	50	
				354.82			164.64		6.06	1		998		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			247.67				67%	3 024			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			156.75				40%	1 806			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					888.76					10 392			
	
100.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	51.04	12.74			650.25					1 307			
				12.74			650.25		25.61			1 307		
	Объем: 0.464*110													
	
101.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	23.6	7.56		7.56	178.46		178.46		6.07	1 083		1 083	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
102.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	23.6	27.63		27.63	652.01		652.01		6.07	3 958		3 958	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	19 930.36	2 565.98	5 696.76			114 819	36 959	28 097	
			11 667.63	457.42				49 762	6 585	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 871.80	2 312.93	4 981.27			107 059	33 313	24 334	
			11 577.61	398.15				49 412	5 731	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 051.21					18 723			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 87-89; %=69 - по стр. 94; %=80 - по стр. 95, 96; %=94 - по стр. 97, 98; %=67 - по стр. 99)	2 645.76					32 284			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 87-89, 94; %=37 - по стр. 95; %=44 - по стр. 96; %=51 - по стр. 97, 98; %=40 - по стр. 99)	1 586.40					18 264			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 103.96					157 607			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 058.56	253.05	715.49			7 760	3 646	3 763	
			90.02	59.27				350	854	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 90, 91)	252.98					3 105			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90, 91)	224.87					2 610			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 536.41					13 475			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	24 640.37					171 082			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	527.30					3 661			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	25 167.67					174 743			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	503.35					3 495			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	25 671.02					178 238			
	НДС	4 620.78					32 083			
	Всего с НДС	30 291.80					210 321			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 898.74					35 389			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 811.27					20 874			
	
	Раздел 5.  ПОЛЫ	
	
103.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.464	1 809.82	459.64	70.56	839.75	213.27	32.74	14.41	7.1	6 548	3 073	232	
				1 279.62	24.62		593.74	11.42	5.46	14.43		3 242	165	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			249.41				94%	3 044			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			143.80				51%	1 651			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 232.96					11 243			
	
104.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.464	670.04	11.65	24.87	310.90	5.40	11.54	14.39	6.98	1 766	78	81	
				633.52	8.13		293.95	3.77	5.47	14.45		1 608	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2.0, Н4= 1.25*1.2*2.0, Н5= 1.15*1.2*2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			10.18				94%	125			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.87				51%	68			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.95					1 959			
	
105.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.054288	6 115.86	163.97	60.72	332.02	8.90	3.30	14.4	7.19	1 853	128	24	
				5 891.17	3.63		319.82	0.20	5.32	14.36		1 701	3	
	Объем: 1.17/1000*46.4													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			8.65				80%	105			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.01				44%	58			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.67					2 015			
	
106.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.464	757.27	43.08	3.05	351.37	19.99	1.41	14.4	8.04	976	288	11	
				711.14			329.97		2.05	1		676		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			22.19				94%	271			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.79				51%	147			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.35					1 394			
	
107.	ТЕР 26-01-041-05 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции	2.32	182.50	130.42	52.08	423.41	302.58	120.83	14.4	7.87	5 308	4 357	951	
									2.08	1				
	Объем: 46.4*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		90%			272.32				77%	3 355			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			181.55				48%	2 091			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					877.28					10 754			
	
108.	ТССЦ 104-0119 
Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм, м3	2.3664	998.38			2 362.57					6 242			
				998.38			2 362.57		2 637.68			6 242		
	Объем: 46.4*0.05*1.02													
	
109.	ТЕР 11-01-034-01 
Устройство покрытий из ламината, прим, 100 м2 покрытия	0.464	928.01	484.66	151.52	430.60	224.88	70.30	14.4	7.45	4 575	3 238	524	
				291.84	9.11		135.41	4.22	6	14.43		812	61	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0551:[ М-(13890.24=133.56*104) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			254.30				94%	3 101			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			146.62				51%	1 682			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.53					9 359			
	
110.	С1 Цена поставщи. 
Ламинат, м2	48.256	42.38			2 044.93					9 120			
				42.38			2 044.93		4.46			9 120		
	Объем: 46.4*1.04													
	Поправки: М: =180*1.05/4.46	
	
111.	ТЕР 11-01-036-02 
Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2, 100 м2 покрытия	0.464	9 027.60	516.08	93.11	4 188.81	239.46	43.20	14.4	7.93	18 244	3 448	343	
				8 418.42	6.78		3 906.15	3.15	3.7	14.44		14 453	45	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			269.30				94%	3 283			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.27				51%	1 781			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 613.38					23 309			
	
112.	ТЕР 11-01-027-03 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.464	9 760.97	1 533.95	210.45	4 529.09	711.75	97.65	14.4	6.88	31 528	10 249	672	
				8 016.57	50.64		3 719.69	23.50	5.54	14.43		20 607	339	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			816.13				94%	9 953			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			470.56				51%	5 400			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 815.78					46 881			
	
113.	ТЕР 11-01-040-03 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса	0.427	2 054.21	89.52	23.70	877.15	38.23	10.12	14.41	4.25	2 185	551	43	
				1 940.99			828.80		1.92	1		1 591		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			42.44				94%	518			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			24.47				51%	281			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					944.05					2 984			
	
114.	ТЕР 11-01-039-04 
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса	0.099	5 821.41	328.61	9.12	576.32	32.53	0.90	14.41	8.05	2 126	469	7	
				5 483.68			542.88		3.04	1		1 650		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			36.11				94%	441			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			20.82				51%	239			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.25					2 806			
	
115.	ТЕРр 63-6-2 
Смена обоев улучшенных, 100 м2 оклеенной поверхности	1.065	1 650.63	507.89	13.39	1 757.92	540.90	14.26	14.4	7.89	13 855	7 789	113	
				1 129.35	1.29		1 202.76	1.37	4.95	14.45		5 954	20	
	Накладные расходы		77%			417.55				65%	5 076			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			271.14				40%	3 124			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 446.60					22 054			
	
116.	ТЕРр 62-17-2 
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	1 574.32	239.08	9.34	414.05	62.88	2.46	14.41	7.81	2 177	906	19	
				1 325.90	1.29		348.71	0.34	3.59	14.45		1 252	5	
	Накладные расходы		80%			50.58				68%	619			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.61				40%	364			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.24					3 161			
	
117.	ТЕР 15-01-047-01 
Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (прим), 100 м2 поверхности облицовки	0.106	7 160.41	4 575.54	159.30	759.00	485.01	16.89	14.4	8.02	9 202	6 984	135	
				2 425.57	2.91		257.11	0.31	8.1	14.41		2 083	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0095:[ М-(16983.00=166.50*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			461.05				80%	5 590			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			228.10				37%	2 586			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 448.15					17 378			
	
118.	С1 Цена поставщи. 
Плиты потолочные из пенополистирола, м2	10.812	9.51			102.79					458			
				9.51			102.79		4.46			458		
	Объем: 10.6*1.02													
	Поправки: М: =40*1.06/4.46	
	
119.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.01	48 445.35	3 974.30	100.44	484.45	39.74	1.00	14.4	7.89	2 781	572	8	
				44 370.61	9.69		443.71	0.10	4.96	14.43		2 201	1	
	Накладные расходы		103%			41.04				88%	504			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.90				48%	275			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					549.39					3 560			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	20 785.13	2 925.52	426.60			118 944	42 130	3 163	
			17 432.99	48.38				73 650	698	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 300.68	2 885.78	425.60			116 163	41 558	3 155	
			16 989.28	48.28				71 449	697	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 510.29					15 820			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 103, 104, 106, 109, 111-114; %=80 - по стр. 105, 117; %=77 - по стр. 107; %=65 - по стр. 115; %=68 - по стр. 116)	2 910.19					35 481			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 103, 104, 106, 109, 111-114; %=44 - по стр. 105; %=48 - по стр. 107; %=40 - по стр. 115, 116; %=37 - по стр. 117)	1 697.60					19 473			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 908.47					171 117			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	484.45	39.74	1.00			2 781	572	8	
			443.71	0.10				2 201	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 119)	41.04					504			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 119)	23.90					275			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	549.39					3 560			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	25 457.86					174 677			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	544.80					3 738			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	26 002.66					178 415			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	520.05					3 568			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	26 522.71					181 983			
	НДС	4 774.09					32 757			
	Всего с НДС	31 296.80					214 740			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 951.23					35 985			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 721.50					19 748			
	
	Раздел 6.  ПОДВАЛ	
	
	ПОТОЛКИ	
	
120.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	8	11.25	11.25		89.98	89.98		14.39	1	1 295	1 295		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			72.88				69%	894			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			53.99				48%	622			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.85					2 810			
	
121.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	374.88	82.80	15.62	29.99	6.62	1.25	14.4	2.66	165	95	3	
				276.46	0.17		22.12	0.01	2.99	14.73		66		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			5.37				69%	66			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.98				48%	46			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.34					276			
	
122.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.4563	57.10	31.22		26.05	14.25		14.4	1	253	205		
				25.88			11.81		4.03	1		48		
	Накладные расходы		80%			11.40				68%	139			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.13				40%	82			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.58					474			
	
123.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4563	210.27	122.16	3.53	95.95	55.74	1.61	14.4	7.97	960	803	13	
				84.59	0.20		38.60	0.09	3.75	14.31		145	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			53.04				80%	643			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.24				37%	297			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.23					1 901			
	
	СТЕНЫ	
	
124.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	0.28	188.95	188.95		52.91	52.91		14.4	1	762	762		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			52.38				84%	640			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.75				48%	366			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.04					1 768			
	
125.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.96	57.10	31.22		54.82	29.97		14.4	1	532	432		
				25.88			24.84		4.03	1		100		
	Накладные расходы		80%			23.98				68%	294			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.99				40%	173			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.78					999			
	
126.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.96	2 203.33	1 002.02	180.42	2 115.19	961.94	173.20	14.4	10.16	19 875	13 852	1 760	
				1 020.89	103.89		980.05	99.73	4.35	14.4		4 263	1 436	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 008.59				80%	12 230			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			498.98				37%	5 657			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 622.76					37 762			
	
127.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.96	210.27	122.16	3.53	201.86	117.27	3.38	14.4	7.97	2 020	1 689	27	
				84.59	0.20		81.21	0.19	3.75	14.31		305	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			111.59				80%	1 354			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.21				37%	626			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.65					4 000			
	
128.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.016	6 374.88	3 642.90	37.83	102.00	58.29	0.61	14.41	7.36	1 025	840	4	
				2 694.15	14.99		43.11	0.24	4.18	14.43		180	3	
	Накладные расходы		79%			46.24				67%	565			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.27				40%	337			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.50					1 927			
	
	ПОЛЫ	
	
129.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.18	2 526.51	1 124.28	139.64	454.77	202.37	25.14	14.4	4.58	4 263	2 914	115	
				1 262.59	15.51		227.27	2.79	5.43	14.39		1 234	40	
	Накладные расходы		80%			164.13				68%	2 009			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			139.51				54%	1 595			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.41					7 867			
	
130.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.464	4 044.31	762.19	548.76	1 876.56	353.66	254.62	14.41	3.78	13 339	5 096	962	
				2 733.36	7.56		1 268.28	3.51	5.74	14.42		7 280	51	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			396.46				94%	4 838			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			228.59				51%	2 625			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 501.61					20 802			
	
131.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.464	2 492.92	459.83	266.27	1 156.72	213.36	123.55	14.41	3.94	7 964	3 075	487	
				1 766.83	4.46		819.81	2.07	5.37	14.44		4 402	30	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			239.13				94%	2 919			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			137.88				51%	1 584			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 533.72					12 466			
	
132.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.464	1 809.82	459.64	70.56	839.75	213.27	32.74	14.41	7.1	6 548	3 073	232	
				1 279.62	24.62		593.74	11.42	5.46	14.43		3 242	165	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			249.41				94%	3 044			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			143.80				51%	1 651			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 232.96					11 243			
	
133.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм), 100 м2 стяжки	0.464	670.04	11.65	24.87	310.90	5.40	11.54	14.39	6.98	1 766	78	81	
				633.52	8.13		293.95	3.77	5.47	14.45		1 608	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			10.18				94%	125			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.87				51%	68			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.95					1 959			
	
134.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.464	2 016.93	464.48	66.50	935.85	215.52	30.85	14.4	7.22	6 712	3 103	223	
				1 485.95	24.62		689.48	11.42	4.91	14.43		3 385	165	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			251.90				94%	3 072			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.24				51%	1 667			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 333.00					11 451			
	
135.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 30 мм), 100 м2 стяжки	0.464	772.98	11.43	24.87	358.66	5.30	11.54	14.4	6.98	1 839	76	81	
				736.68	8.13		341.82	3.77	4.92	14.45		1 682	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			10.07				94%	123			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.80				51%	67			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.53					2 029			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	8 701.96	2 595.85	670.03			69 318	37 388	3 988	
			5 436.09	139.01				27 940	2 004	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 701.96	2 595.85	670.03			69 318	37 388	3 988	
			5 436.09	139.01				27 940	2 004	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 120, 121; %=68 - по стр. 122, 125, 129; %=80 - по стр. 123, 126, 127; %=84 - по стр. 124; %=67 - по стр. 128; %=94 - по стр. 130-135)	2 706.73					32 954			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 120, 121, 124; %=40 - по стр. 122, 125, 128; %=37 - по стр. 123, 126, 127; %=54 - по стр. 129; %=51 - по стр. 130-135)	1 528.21					17 461			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 936.90					119 733			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	12 936.90					119 733			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	276.85					2 562			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	13 213.75					122 295			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	264.28					2 446			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	13 478.03					124 741			
	НДС	2 426.05					22 453			
	Всего с НДС	15 904.08					147 194			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 706.73					32 954			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 528.21					17 461			
	
	Раздел 7.  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	
	
136.	ТЕР 46-01-001-01 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	5.76	1 711.50	207.27	62.02	9 858.24	1 193.88	357.24	14.4	7.23	58 486	17 192	2 583	
				1 442.21	3.47		8 307.13	19.99	4.66	14.4		38 711	288	
	Объем: 32*1.2*0.15													
	Накладные расходы		99%			1 201.73				84%	14 683			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			728.32				48%	8 390			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 788.29					81 560			
	
137.	ТССЦ 204-3894 
Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм, т	0.133272	10 156.66			1 353.60					6 335			
				10 156.66			1 353.60		47 532.96			6 335		
	Объем: 216*0.617/1000													
	
138.	ТЕР 46-01-001-03 
Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен, 1 м3	7.7655	2 315.33	405.38	212.48	17 979.70	3 147.98	1 650.01	14.41	5.73	122 175	45 362	9 455	
				1 697.47	17.15		13 181.70	133.18	5.11	14.4		67 359	1 918	
	Объем: 31*1.67*0.15													
	Накладные расходы		99%			3 248.35				84%	39 715			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 968.70				48%	22 694			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 196.74					184 585			
	
139.	ТССЦ 204-3894 
Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм, т	0.231992	10 156.66			2 356.26					11 027			
				10 156.66			2 356.26		47 532.96			11 027		
	Объем: 376*0.617/1000													
	
140.	ТЕР 06-01-015-01 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.041736	18 877.11	3 405.25	82.39	787.86	142.12	3.44	14.4	7.23	5 244	2 047	25	
				15 389.47	4.73		642.29	0.20	4.94	14.37		3 173	3	
	Объем: 47*0.888/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			135.20				80%	1 640			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			78.28				44%	902			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 001.34					7 786			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	32 335.66	4 483.98	2 010.69			203 267	64 601	12 063	
			25 840.98	153.37				126 605	2 209	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 335.66	4 483.98	2 010.69			203 267	64 601	12 063	
			25 840.98	153.37				126 605	2 209	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 709.86					17 362			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 136, 138; %=80 - по стр. 140)	4 585.28					56 038			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 136, 138; %=44 - по стр. 140)	2 775.29					31 987			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 696.23					291 292			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	39 696.23					291 292			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	849.50					6 234			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	40 545.73					297 526			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	810.91					5 951			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	41 356.64					303 477			
	НДС	7 444.20					54 626			
	Всего с НДС	48 800.84					358 103			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 585.28					56 038			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 775.29					31 987			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	169 395.32	22 566.17	15 777.04			937 030	325 034	84 187	
			131 052.10	1 275.04				527 800	18 356	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	167 027.11	22 156.31	14 950.53			921 947	319 130	79 616	
			129 920.27	1 215.67				523 193	17 501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 428.20					129 473			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 19, 42, 46, 50, 56, 57, 60, 68, 75, 78, 87-89, 124, 136, 138; %=71 - по стр. 2-7, 34, 36-40; %=90 - по стр. 9, 61, 64, 66, 76; %=79 - по стр. 11, 21, 25; %=92 - по стр. 13, 18, 35; %=77 - по стр. 15, 23, 107; %=68 - по стр. 17, 85, 86, 116, 122, 125, 129; %=72 - по стр. 20; %=94 - по стр. 27, 71-73, 97, 98, 103, 104, 106, 109, 111-114, 130-135; %=66 - по стр. 28, 30, 48, 49; %=67 - по стр. 32, 43, 99, 128; %=80 - по стр. 33, 53, 55, 95, 96, 105, 117, 123, 126, 127, 140; %=73 - по стр. 41, 51, 52; %=93 - по стр. 47, 70; %=61 - по стр. 69; %=65 - по стр. 74, 83, 84, 115; %=69 - по стр. 94, 120, 121)	22 657.34					276 683			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 15, 19, 23, 42, 46, 50, 56, 57, 60, 68, 74, 75, 78, 83, 84, 87-89, 94, 107, 120, 121, 124, 136, 138; %=52 - по стр. 2-7, 34, 36-40; %=43 - по стр. 9, 61, 64, 66, 76; %=51 - по стр. 11, 21, 25, 27, 71-73, 97, 98, 103, 104, 106, 109, 111-114, 130-135; %=44 - по стр. 13, 18, 35, 96, 105, 140; %=54 - по стр. 17, 47, 70, 129; %=64 - по стр. 20; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32, 43, 48, 49, 85, 86, 99, 115, 116, 122, 125, 128; %=37 - по стр. 33, 53, 55, 95, 117, 123, 126, 127; %=56 - по стр. 41, 51, 52; %=31 - по стр. 69)	13 703.13					157 401			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203 387.58					1 356 031			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 883.76	370.12	825.51			12 302	5 332	4 563	
			688.12	59.27				2 406	854	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 58, 79, 90, 91)	347.81					4 268			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 58, 79, 90, 91)	309.16					3 588			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 540.73					20 158			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	484.45	39.74	1.00			2 781	572	8	
			443.71	0.10				2 201	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 119)	41.04					504			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 119)	23.90					275			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	549.39					3 560			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	206 477.70					1 379 749			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 418.62					29 527			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	210 896.32					1 409 276			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 217.93					28 186			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	215 114.25					1 437 462			
	НДС	38 720.57					258 743			
	Всего с НДС	253 834.82					1 696 205			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 046.19					281 455			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 036.19					161 264			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)