«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	753 076	руб.	Смета на сумму:	753 076	руб.	
Директор МКУ РК МКД	Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Г.В. Марчихина /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт крыши МКД №265 по.ул.Красная в г.Калининграде (по решению суда)	
Сметная стоимость:	753.076	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.049	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	139.838	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.55	553.31	459.71	93.60	1 410.94	1 172.26	238.68	15.07	6.82	19 294	17 666	1 628	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 160.54				84%	14 839			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			703.36				48%	8 480			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 274.83					42 613			
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.55	172.51	127.80	44.71	439.90	325.89	114.01	15.08	8.6	5 895	4 914	980	
					6.95			17.72	1	15.05			267	
	Накладные расходы		83%			285.20				71%	3 679			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.35				52%	2 694			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					948.44					12 268			
	
3.	Е58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.04	5 502.93	806.67	80.64	11 225.98	1 645.61	164.51	15.08	8.44	55 958	24 816	1 388	
				4 615.62			9 415.86		3.16	1		29 754		
	Накладные расходы		83%			1 365.86				71%	17 619			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 069.65				52%	12 904			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 661.48					86 482			
	
4.	Е58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.55	2 713.25	179.98	29.68	6 918.79	458.95	75.68	15.08	8.62	27 364	6 921	652	
				2 503.59	4.13		6 384.15	10.53	3.1	17.62		19 791	186	
	Накладные расходы		83%			389.67				71%	5 046			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			305.16				52%	3 696			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 613.62					36 106			
	
5.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	15.08	5.9	788	786	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	409			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 755			
	
6.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	15.07	7.31	4 189	2 080	435	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	15.07		1 674	63	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 929			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	921			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 039			
	
7.	С203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	3	2 102.05			6 306.15					9 547			
				2 102.05			6 306.15		3 182.32			9 547		
	Объем: 1.25*1.2*2													
	
8.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слухов.окон кровельной сталью оцинкованной цветной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.225	373.54	335.71	26.60	84.05	75.53	5.99	15.08	8.49	1 200	1 139	51	
				11.23			2.53		3.95	1		10		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			80.06				90%	1 025			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			40.79				43%	490			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.90					2 715			
	
9.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.099	23 811.97			2 357.39					4 546			
				23 811.97			2 357.39		45 922.78			4 546		
	Объем: 0.225*0.44													
	
10.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.55	286.73	122.64	1.26	731.16	312.72	3.22	15.07	8.51	5 965	4 713	27	
				162.83			415.22		2.95	1		1 225		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			290.83				79%	3 723			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			200.14				51%	2 404			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 222.13					12 092			
	
11.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	318.75	13.13			4 185.19					13 454			
				13.13			4 185.19		42.21			13 454		
	Объем: 2.55*125													
	
12.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.55	8 171.06	405.87	165.99	20 836.20	1 034.97	423.27	15.08	7.56	111 821	15 607	3 200	
				7 599.20	14.91		19 377.96	38.03	4.8	15.06		93 014	573	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 158.84				92%	14 886			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			590.15				44%	7 119			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 585.19					133 826			
	
13.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	21	137.86			2 895.06					11 180			
				137.86			2 895.06		532.37			11 180		
	
14.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.945	221.62	101.80	102.69	1 317.50	605.19	610.48	15.08	3.6	11 570	9 126	2 198	
				17.13	1.45		101.84	8.62	2.42	15.14		246	131	
	Объем: 208*2+255*0.7													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			552.43				77%	7 128			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			368.29				48%	4 443			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 238.22					23 141			
	
15.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	123.062	36.04			4 435.15					25 065			
				36.04			4 435.15		203.68			25 065		
	Объем: 5.945*20.7													
	
16.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	15.07	8.36	6 548	3 277	84	
				5 258.63			788.79		4.04	1		3 187		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 327			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 704			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					10 579			
	
17.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.2	9 291.30	1 358.31	34.61	11 149.56	1 629.97	41.53	15.07	8.33	52 680	24 564	346	
				7 898.38			9 478.06		2.93	1		27 771		
	Накладные расходы		83%			1 352.88				71%	17 440			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.48				52%	12 773			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 561.92					82 894			
	
18.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.36	3 176.89	1 205.91	20.22	1 143.68	434.13	7.28	15.07	8.36	8 991	6 542	61	
				1 950.76			702.27		3.4	1		2 388		
	Накладные расходы		83%			360.33				71%	4 645			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.18				52%	3 402			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 786.19					17 038			
	
19.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2-х канал.), 100 м труб	0.025	8 572.20	5 513.35	252.31	214.31	137.83	6.31	15.07	7.32	2 438	2 077	46	
				2 806.54	60.12		70.16	1.50	4.48	16.75		314	25	
	Объем: 5*0.5													
	Накладные расходы		78%			108.68				66%	1 387			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			87.78				50%	1 051			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.77					4 876			
	
20.	С404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.105	3 086.00			324.03					1 342			
				3 086.00			324.03		12 777.23			1 342		
	Объем: 4200*0.025													
	
21.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.025	4 643.44	3 044.15	94.68	116.09	76.10	2.37	15.07	7.31	1 333	1 147	17	
				1 504.61	22.54		37.62	0.56	4.48	16.74		169	9	
	Накладные расходы		78%			59.79				66%	763			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			48.30				50%	578			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.18					2 674			
	
22.	С404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.055	3 086.00			169.73					703			
				3 086.00			169.73		12 777.23			703		
	Объем: 2200*0.025*1													
	
23.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.125	2 412.79	1 295.60	2.05	301.60	161.95	0.26	15.07	5.89	2 931	2 441	2	
				1 115.14			139.39		3.51	1		489		
	Накладные расходы		79%			127.94				67%	1 635			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			80.97				40%	976			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.52					5 543			
	
24.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	2 291.60	114.18	14.24	286.45	14.27	1.78	15.07	8.43	987	215	15	
				2 163.18			270.40		2.8	1		757		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.56				80%	172			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.71				37%	80			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.71					1 239			
	
25.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.3	75.57	75.35	0.22	22.67	22.61	0.07	15.07	6	341	341		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			18.77				71%	242			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.70				52%	177			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.13					760			
	
26.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.3	8 813.16	326.90	31.86	2 643.95	98.07	9.56	15.07	8.05	9 494	1 478	77	
				8 454.40	3.03		2 536.32	0.91	3.13	15.03		7 939	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			106.90				92%	1 373			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			54.44				44%	656			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 805.29					11 523			
	
27.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.28	7 415.77	333.04	13.17	2 076.42	93.25	3.69	15.07	8.49	7 058	1 405	31	
				7 069.56			1 979.48		2.84	1		5 622		
	Накладные расходы		83%			77.40				71%	998			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.61				52%	731			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 214.43					8 786			
	
28.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	15.07	8.5	1 723	697	6	
				5 145.09			411.61		2.48	1		1 021		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	495			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	362			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 580			
	
29.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	15.07	8.5	681	290	3	
				8 231.09			329.24		1.18	1		389		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	206			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	151			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 038			
	
30.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	15.07	8.51	2 198	1 185	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	841			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	616			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 656			
	
31.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	15.07	8.5	704	290	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	206			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	151			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 061			
	
32.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.3	2 956.30	374.76	6.66	886.89	112.43	2.00	15.07	8.64	3 766	1 694	17	
				2 574.88	1.03		772.46	0.31	2.66	17.66		2 055	5	
	Накладные расходы		83%			93.57				71%	1 206			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.28				52%	883			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.75					5 856			
	
33.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.28	4 972.00	72.11	75.20	1 392.16	20.19	21.06	15.07	7.12	6 290	304	150	
				4 824.69	5.48		1 350.91	1.53	4.32	15.05		5 836	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.46				92%	301			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.95				44%	144			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 427.56					6 735			
	
34.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов, 100 м2 подшивки	0.065	257.63	231.54	26.09	16.75	15.05	1.70	15.07	8.86	242	227	15	
					10.34			0.67	1	17.59			12	
	Накладные расходы		85%			13.36				72%	172			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			12.58				64%	153			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.69					567			
	
35.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов, 100 м2 потолка	0.065	4 610.12	423.79	117.39	299.66	27.55	7.63	15.08	7.75	1 313	415	59	
				4 068.95	5.10		264.48	0.33	3.17	15.05		838	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.55				90%	378			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.06				43%	181			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.27					1 872			
	
36.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.065	1 316.51	347.48	6.74	85.57	22.59	0.44	15.07	8.51	511	340	4	
				962.29	0.16		62.55	0.01	2.67	17.46		167		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.47				80%	272			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.62				37%	126			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.66					909			
	
37.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	0.28	4 972.00	72.11	75.20	1 392.16	20.19	21.06	15.07	7.12	6 290	304	150	
				4 824.69	5.48		1 350.91	1.53	4.32	15.05		5 836	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.46				92%	301			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.95				44%	144			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 427.56					6 735			
	
38.	Е65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		15.08	1	390	184		
				75.90			75.90		2.72	1		206		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	162			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	88			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					640			
	
39.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19.81	48.13	4.41	36.66	953.38	87.36	726.23	15.07	7.27	8 703	1 317	5 280	
									1	1				
	Объем: 9.61+10.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			87.36				100%	1 317			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			52.42				60%	790			
	
40.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.81	16.40		16.40	324.88		324.88	1	7.52	2 443		2 443	
									1	1				
	Объем: 9.61+10.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	90 206.84	9 187.83	2 885.08			437 936	138 502	19 371	
			77 994.14	86.40				277 957	1 336	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 840.51	9 088.30	1 833.97			426 400	137 001	11 648	
			77 918.24	86.40				277 751	1 336	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 672.70					65 837			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 16-18, 25, 27-32; %=90 - по стр. 6, 8, 35; %=79 - по стр. 10; %=92 - по стр. 12, 26, 33, 37; %=77 - по стр. 14; %=66 - по стр. 19, 21; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24, 36; %=72 - по стр. 34)	8 224.60					105 792			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2-5, 16-18, 25, 27-32; %=43 - по стр. 6, 8, 35; %=51 - по стр. 10; %=44 - по стр. 12, 26, 33, 37; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24, 36; %=64 - по стр. 34)	5 689.68					68 599			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 754.79					600 791			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	88.07	12.17				390	184		
			75.90					206		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 38)	12.54					162			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38)	7.30					88			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	107.91					640			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 278.26	87.36	1 051.11			11 146	1 317	7 723	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	87.36					1 317			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	52.42					790			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 278.26					11 146			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	104 140.96					612 577			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 228.62					13 109			
	ИТОГО	106 369.58					625 686			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 127.39					12 514			
	ИТОГО	108 496.97					638 200			
	НДС 18%	19 529.45					114 876			
	ВСЕГО С НДС	128 026.42					753 076			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 237.14					105 954			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 696.98					68 687			

Составил:	Ведущий инженер СДО                                                                 Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела СДО                                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)