«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	10 792 112	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград  ул. Тихорецкая, д. 4-10	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши, фасада с утепление, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения	
Сметная стоимость:	10 792.112	тыс. руб.	
монтажных работ:	13.236	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	14.788	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 236.999	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	10.29	553.31	459.71	93.60	5 693.56	4 730.42	963.14	16.11	6.86	82 814	76 207	6 607	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4 683.12				84%	64 014			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 838.25				48%	36 579			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 214.93					183 407			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.29	172.51	127.80	44.71	1 775.13	1 315.06	460.07	16.11	9.68	25 639	21 186	4 453	
					6.95			71.52	1	16.08			1 150	
	Накладные расходы		83%			1 150.86				71%	15 859			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			901.28				52%	11 615			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 827.27					53 112			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	10.29	172.51	127.80	44.71	1 775.13	1 315.06	460.07	16.11	9.68	25 639	21 186	4 453	
					6.95			71.52	1	16.08			1 150	
	Накладные расходы		83%			1 150.86				71%	15 859			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			901.28				52%	11 615			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 827.27					53 112			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	10.29	2 713.25	179.98	29.68	27 919.34	1 851.99	305.41	16.12	9.21	112 787	29 854	2 813	
				2 503.59	4.13		25 761.94	42.50	3.11	18.83		80 120	800	
	Накладные расходы		83%			1 572.43				71%	21 764			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 231.42				52%	15 940			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 723.19					150 491			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	4.38	9 291.30	1 358.31	34.61	40 695.89	5 949.40	151.59	16.11	8.96	200 296	95 845	1 358	
				7 898.38			34 594.90		2.98	1		103 093		
	Накладные расходы		83%			4 938.00				71%	68 050			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 867.11				52%	49 839			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 501.00					318 185			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.32	3 176.89	1 205.91	20.22	4 193.49	1 591.80	26.69	16.11	9	34 665	25 644	240	
				1 950.76			2 575.00		3.41	1		8 781		
	Накладные расходы		83%			1 321.19				71%	18 207			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 034.67				52%	13 335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 549.35					66 207			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.46	4 519.16	360.82	36.65	6 597.97	526.80	53.51	16.11	9.04	29 611	8 487	484	
				4 121.69			6 017.67		3.43	1		20 641		
	Накладные расходы		83%			437.24				71%	6 026			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			342.42				52%	4 413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 377.63					40 050			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	8	162.60	38.37	35.62	1 300.80	306.96	284.96	16.11	9.04	10 435	4 945	2 576	
				88.61			708.88		4.11	1		2 913		
	Накладные расходы		83%			254.78				71%	3 511			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.52				52%	2 571			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 755.10					16 517			
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	0.53	218.68	77.46	141.22	115.90	41.05	74.85	16.11	4.18	974	661	313	
					12.93			6.85	1	16.09			110	
	Накладные расходы		99%			47.42				84%	648			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.74				48%	370			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.06					1 992			
	
10.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0053	133 600.95	5 010.70	3 790.41	708.09	26.56	20.09	16.11	9.68	3 182	428	194	
				124 799.84	588.90		661.44	3.12	3.87	16.09		2 560	50	
	Накладные расходы		86%			25.52				73%	349			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.78				56%	268			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.39					3 799			
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.316	6 775.72	1 449.90	67.19	2 141.13	458.17	21.23	16.11	9	14 302	7 381	191	
				5 258.63			1 661.73		4.05	1		6 730		
	Накладные расходы		83%			380.28				71%	5 241			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			297.81				52%	3 838			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 819.22					23 381			
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.08	2 618.75	2 607.40	11.35	209.50	208.59	0.91	16.12	6.42	3 368	3 363	6	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			173.13				71%	2 388			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.58				52%	1 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.21					7 504			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	16.11	7.82	17 453	8 893	1 863	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.83	16.1		6 698	267	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	8 244			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 939			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 066.68					29 636			
	
14.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.36	3 070.76			10 317.75					17 636			
				3 070.76			10 317.75		5 248.9			17 636		
	Объем: 0.6*0.7*8													
	
15.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.192	373.54	335.71	26.60	71.72	64.46	5.11	16.12	9.13	1 094	1 039	47	
				11.23			2.16		4.07	1		9		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			68.33				90%	935			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			34.81				43%	447			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.86					2 476			
	
16.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0845	23 811.97			2 012.11					3 883			
				23 811.97			2 012.11		45 948.75			3 883		
	Объем: 0.192*0.44													
	
17.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.094	8 572.20	5 513.35	252.31	805.79	518.25	23.72	16.11	7.76	9 726	8 349	184	
				2 806.54	60.12		263.81	5.65	4.52	17.91		1 192	101	
	Накладные расходы		78%			408.64				66%	5 577			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			330.06				50%	4 225			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 544.49					19 528			
	
18.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.395	3 086.00			1 218.97					5 309			
				3 086.00			1 218.97		13 441.57			5 309		
	Объем: 0.094*4200													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.024	4 643.44	3 044.15	94.68	111.44	73.06	2.27	16.11	7.75	1 358	1 177	18	
				1 504.61	22.54		36.11	0.54	4.52	17.9		163	10	
	Накладные расходы		78%			57.41				66%	783			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.37				50%	594			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.22					2 735			
	
20.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.053	3 086.00			163.56					712			
				3 086.00			163.56		13 441.57			712		
	Объем: 0.024*2200													
	
21.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	16.11	7.75	3 395	2 942	44	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.52	17.9		408	24	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 958			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 483			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 836			
	
22.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 774			
				3 086.00			407.35		13 441.57			1 774		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб	0.02	18 573.76	12 176.60	378.72	371.48	243.53	7.57	16.11	7.75	4 526	3 923	59	
				6 018.44	90.16		120.37	1.80	4.52	17.9		544	32	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			191.36				66%	2 610			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.56				50%	1 978			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.40					9 114			
	
24.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.176	3 086.00			543.14					2 366			
				3 086.00			543.14		13 441.57			2 366		
	Объем: 0.02*2200*4													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	16.11	7.75	8 486	7 356	110	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.52	17.9		1 020	61	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	4 895			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	3 709			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.12					17 090			
	
26.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.33	3 086.00			1 018.38					4 436			
				3 086.00			1 018.38		13 441.57			4 436		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.27	2 412.79	1 295.60	2.05	3 064.24	1 645.41	2.60	16.11	6.41	31 538	26 508	17	
				1 115.14			1 416.23		3.54	1		5 013		
	Накладные расходы		79%			1 299.87				67%	17 760			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			822.71				40%	10 603			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 186.82					59 902			
	
28.	ТЕР 15-04-019-05 
(прим.) 
Окраска дымовых труб акриловыми составами  вручную с подготовкой поверхности (над кровлей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.55	1 236.03	156.48	10.34	679.82	86.06	5.69	16.11	9.08	3 155	1 386	52	
				1 069.21			588.07		2.92	1		1 717		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			81.76				80%	1 109			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.45				37%	513			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					802.03					4 777			
	
29.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под кровлей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.72	189.33	101.80	2.94	136.31	73.29	2.12	16.11	9.17	1 456	1 181	19	
				84.59	0.16		60.90	0.12	4.2	18.69		256	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			69.74				80%	946			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.50				37%	438			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.55					2 840			
	
30.	ТЕР 46-01-008-03 
(прим.) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.36	1 567.41	240.58	37.36	564.27	86.61	13.45	16.12	8.08	3 682	1 396	109	
				1 289.47	2.11		464.21	0.76	4.69	16.12		2 177	12	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			86.50				84%	1 183			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.42				48%	676			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703.19					5 541			
	
31.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	31.093	221.62	101.80	102.69	6 890.69	3 165.21	3 192.86	16.11	3.72	64 275	50 991	11 877	
				17.13	1.45		532.62	45.08	2.64	16.18		1 406	729	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 889.26				77%	39 824			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 926.17				48%	24 826			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 706.13					128 925			
	
32.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	643.63	36.04			23 196.43					131 095			
				36.04			23 196.43		203.68			131 095		
	Объем: 31.093*20.7													
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	10.29	286.73	122.64	1.26	2 950.44	1 261.92	12.99	16.11	9.16	25 911	20 330	119	
				162.83			1 675.52		3.26	1		5 462		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 173.59				79%	16 061			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			807.63				51%	10 368			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 931.65					52 340			
	
34.	101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	1286.25	15.27			19 641.04					64 518			
				15.27			19 641.04		50.16			64 518		
	Объем: 1029*1.25													
	
35.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	10.29	8 171.06	405.87	165.99	84 080.18	4 176.40	1 708.01	16.12	8.26	476 320	67 324	14 108	
				7 599.20	14.91		78 195.77	153.45	5.05	16.09		394 889	2 469	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 676.24				92%	64 210			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 381.42				44%	30 709			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91 137.84					571 238			
	
36.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	88.5	137.86			12 200.61					49 617			
				137.86			12 200.61		560.64			49 617		
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.3525	75.57	75.35	0.22	102.21	101.91	0.30	16.11	6.5	1 644	1 642	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			84.59				71%	1 166			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.24				52%	854			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.04					3 664			
	
38.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.3525	8 813.16	326.90	31.86	11 919.80	442.13	43.09	16.11	8.82	43 979	7 123	380	
				8 454.40	3.03		11 434.58	4.09	3.19	16.07		36 476	66	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			481.92				92%	6 614			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			245.42				44%	3 163			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 647.14					53 756			
	
39.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.541	11 907.97	1 173.45	33.16	6 442.21	634.84	17.94	16.11	9.53	26 088	10 227	171	
				10 701.36	3.78		5 789.44	2.04	2.71	16.09		15 689	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			687.83				92%	9 439			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			350.28				44%	4 514			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.32					40 042			
	
40.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	1.32	4 972.00	72.11	75.20	6 563.03	95.18	99.26	16.11	7.68	31 528	1 533	762	
				4 824.69	5.48		6 368.59	7.23	4.59	16.09		29 232	116	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			110.60				92%	1 517			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.33				44%	726			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 729.96					33 771			
	
41.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.32	4 972.00	72.11	75.20	6 563.03	95.18	99.26	16.11	7.68	31 528	1 533	762	
				4 824.69	5.48		6 368.59	7.23	4.59	16.09		29 232	116	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			110.60				92%	1 517			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.33				44%	726			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 729.96					33 771			
	
42.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.784	7 415.77	333.04	13.17	5 813.96	261.10	10.33	16.11	9.13	20 041	4 206	94	
				7 069.56			5 542.54		2.84	1		15 741		
	Накладные расходы		83%			216.71				71%	2 986			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.72				52%	2 187			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 200.39					25 214			
	
43.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	16.11	9.14	3 593	1 491	12	
				5 145.09			823.21		2.54	1		2 091		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	1 059			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	775			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					5 427			
	
44.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	16.11	9.14	1 363	619	6	
				8 231.09			658.49		1.12	1		738		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 124			
	
45.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	16.11	9.14	1 448	619	6	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 209			
	
46.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.65	1 357.93	327.73	1.01	882.65	213.02	0.66	16.11	9.16	6 174	3 432	6	
				1 029.19			668.97		4.09	1		2 736		
	Накладные расходы		83%			176.81				71%	2 437			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.46				52%	1 785			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 197.92					10 395			
	
47.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	1.3	1 138.82	680.90	457.92	1 480.47	885.17	595.30	16.11	6.63	18 207	14 260	3 947	
					59.65			77.55	1	16.09			1 248	
	Накладные расходы		86%			827.94				73%	11 321			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			673.90				56%	8 684			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 982.31					38 212			
	
48.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	19.5	170.63	104.32	66.31	3 327.29	2 034.24	1 293.05	16.11	8.94	44 331	32 772	11 560	
									18.43	1				
	Объем: 130*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			1 830.82				77%	25 234			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 220.54				48%	15 731			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 378.65					85 296			
	
49.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	397.8	26.54			10 557.61					34 290			
				26.54			10 557.61		86.2			34 290		
	Объем: 195*2*1.02													
	
50.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.3	286.73	122.64	1.26	372.75	159.43	1.64	16.11	9.16	3 273	2 568	15	
				162.83			211.68		3.26	1		690		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			148.27				79%	2 029			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			102.04				51%	1 310			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.06					6 611			
	
51.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	162.5	7.04			1 144.00					3 881			
				7.04			1 144.00		23.88			3 881		
	Объем: 130*1.25													
	
52.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.12	257.63	231.54	26.09	30.92	27.78	3.13	16.11	9.34	477	448	29	
					10.34			1.24	1	18.8			23	
	Накладные расходы		85%			24.67				72%	339			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			23.22				64%	301			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.80					1 118			
	
53.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.12	4 610.12	423.79	117.39	553.21	50.85	14.09	16.12	8.32	2 499	820	117	
				4 068.95	5.10		488.27	0.61	3.2	16.08		1 562	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			54.55				90%	747			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.79				43%	357			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					635.55					3 603			
	
54.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 316.51	347.48	6.74	157.98	41.70	0.81	16.11	9.15	979	672	7	
				962.29	0.16		115.47	0.02	2.6	18.69		300		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.63				80%	538			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.61				37%	249			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.22					1 765			
	
55.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	95.62	78.18	4.41	66.71	7 475.20	421.68	6 378.83	1	6.28	41 156	422	40 059	
									1	1				
	Объем: 1019*40/1000+52.1689+0.4968+0.6624+1.242+0.2868													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			421.68				100%	422			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			253.01				60%	253			
	
56.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	95.62	18.71		18.71	1 788.76		1 788.76	1	6.28	11 233		11 233	
									1	1				
	Объем: 1019*40/1000+52.1689+0.4968+0.6624+1.242+0.2868													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Утепление чердачного перекрытия	
	
57.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	2.204	371.82	252.79	119.03	819.49	557.15	262.34	16.11	9.34	11 426	8 976	2 450	
					47.16			103.94	1	18.81			1 955	
	Накладные расходы		99%			654.48				84%	9 182			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			396.65				48%	5 247			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 870.62					25 855			
	
58.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	2.204	1 138.82	680.90	457.92	2 509.96	1 500.70	1 009.26	16.11	6.63	30 868	24 176	6 691	
					59.65			131.47	1	16.09			2 115	
	Накладные расходы		86%			1 403.67				73%	19 192			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 142.52				56%	14 723			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 056.15					64 783			
	
59.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.408	221.62	101.80	102.69	976.88	448.73	452.65	16.11	3.72	9 112	7 229	1 684	
				17.13	1.45		75.51	6.39	2.64	16.18		199	103	
	Объем: 220.4*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			409.61				77%	5 646			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			273.07				48%	3 519			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 659.56					18 277			
	
60.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	91.25	36.04			3 288.65					17 210			
				36.04			3 288.65		188.6			17 210		
	Объем: 4.408*20.7													
	
61.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	2.204	286.73	122.64	1.26	631.95	270.29	2.78	16.11	9.16	5 550	4 354	25	
				162.83			358.88		3.26	1		1 170		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			251.37				79%	3 440			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.99				51%	2 221			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 056.31					11 210			
	
62.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	275.5	7.04			1 939.52					6 571			
				7.04			1 939.52		23.85			6 571		
	Объем: 220.4*1.25													
	
63.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	33.06	202.86	119.97	82.89	6 706.40	3 966.14	2 740.26	16.11	8.94	88 392	63 895	24 498	
									18.43	1				
	Объем: 220.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 569.53				77%	49 199			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 379.68				48%	30 670			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 655.61					168 261			
	
64.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	674.42	26.54			17 899.11					58 135			
				26.54			17 899.11		86.2			58 135		
	Объем: 220.4*3*1.02													
	
65.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	2.204	286.73	122.64	1.26	631.95	270.29	2.78	16.11	9.16	5 550	4 354	25	
				162.83			358.88		3.26	1		1 170		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			251.37				79%	3 440			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.99				51%	2 221			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 056.31					11 210			
	
66.	101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	275.5	15.27			4 206.89					13 819			
				15.27			4 206.89		50.16			13 819		
	Объем: 220.4*1.25													
	
67.	ТЕР 10-01-083-03 
(прим.) 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	2.204	5 550.53	274.57	106.59	12 233.37	605.15	234.92	16.11	7.6	49 246	9 749	1 785	
				5 169.37	8.91		11 393.29	19.64	3.31	16.09		37 712	316	
	Накладные расходы		106%			662.28				90%	9 059			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			337.39				43%	4 328			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 233.03					62 632			
	
68.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	15.27	78.18	4.41	66.71	1 193.75	67.34	1 018.66	1	6.28	6 572	67	6 397	
									1	1				
	Объем: 3.6988+220.4*0.025*0.6+(33.06*250/1000)													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			67.34				100%	67			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			40.40				60%	40			
	
69.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	15.27	18.71		18.71	285.66		285.66	1	6.28	1 794		1 794	
									1	1				
	Объем: 3.6988+220.4*0.025*0.6+(33.06*250/1000)													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	388 185.36	44 226.74	24 415.35			2 109 390	705 169	166 831	
			318 760.82	785.69				1 236 605	13 068	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	388 185.36	44 226.74	24 415.35			2 109 390	705 169	166 831	
			318 760.82	785.69				1 236 605	13 068	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	109 755.12					415 252			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 30, 57; %=71 - по стр. 2-8, 11, 12, 37, 42-46; %=73 - по стр. 10, 47, 58; %=90 - по стр. 13, 15, 53, 67; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 29, 54; %=77 - по стр. 31, 48, 59, 63; %=79 - по стр. 33, 50, 61, 65; %=92 - по стр. 35, 38-41; %=72 - по стр. 52)	40 380.40					554 988			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 30, 31, 48, 57, 59, 63; %=52 - по стр. 2-8, 11, 12, 37, 42-46; %=56 - по стр. 10, 47, 58; %=43 - по стр. 13, 15, 53, 67; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 29, 54; %=51 - по стр. 33, 50, 61, 65; %=44 - по стр. 35, 38-41; %=64 - по стр. 52)	27 277.99					351 571			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	455 843.75					3 015 949			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	455 843.75					3 015 949			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 755.06					64 541			
	ИТОГО	465 598.81					3 080 490			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 311.98					61 610			
	ИТОГО	474 910.79					3 142 100			
	НДС 18%	85 483.94					565 578			
	ВСЕГО С НДС	560 394.73					3 707 678			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
70.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13.09	1 454.57	549.87	8.86	19 040.36	7 197.86	116.01	16.12	9.13	176 307	116 030	1 059	
				895.84			11 726.49		5.05	1		59 219		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			7 917.65				93%	107 908			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 894.54				54%	62 656			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 852.55					346 871			
	
71.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.23	63.27	49.68	13.59	77.82	61.11	16.72	16.11	1.78	1 014	984	30	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			47.67				66%	649			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.56				40%	394			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.04					2 057			
	
72.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.23	4 688.98	197.81	4 246.36	5 767.45	243.31	5 223.02	16.12	4.06	26 194	3 922	21 205	
				244.81	143.10		301.12	176.01	3.54	15.1		1 066	2 658	
	Накладные расходы		78%			327.07				66%	4 343			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			209.66				40%	2 632			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 304.18					33 169			
	
73.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	10.2	188.95	188.95		1 927.29	1 927.29		16.11	1	31 049	31 049		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 908.02				84%	26 081			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 156.37				48%	14 904			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 991.68					72 034			
	
74.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6	37.19	25.77		223.14	154.62		16.12	1	2 839	2 492		
				11.42			68.52		5.06	1		347		
	Накладные расходы		86%			132.97				73%	1 819			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			108.23				56%	1 396			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					464.35					6 054			
	
75.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.68	2 956.30	374.76	6.66	2 010.28	254.84	4.53	16.11	9.22	8 962	4 105	42	
				2 574.88	1.03		1 750.92	0.70	2.75	18.87		4 815	13	
	Накладные расходы		83%			212.10				71%	2 924			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.10				52%	2 141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 388.48					14 027			
	
76.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	11.34	40 613.99	3 949.94	5 786.76	460 562.67	44 792.31	65 621.89	16.12	5.75	1 715 639	722 052	377 326	
				30 877.29	307.74		350 148.47	3 489.74	1.76	16.11		616 261	56 220	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			45 867.95				80%	622 618			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22 692.56				37%	287 961			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					529 123.18					2 626 217			
	
77.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	127.01	671.40			85 274.51					462 649			
				671.40			85 274.51		3 642.62			462 649		
	Объем: 11.34*11.2													
	
78.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.6	325.68	193.34	39.07	195.41	116.00	23.44	17.1	3.17	2 261	1 984	74	
				93.27	0.14		55.96	0.08	3.62	17.36		203	1	
	Накладные расходы		95%			110.28				81%	1 608			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.45				52%	1 032			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.14					4 901			
	
79.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	61.2	21.01			1 285.92					5 491			
				21.01			1 285.92		4.27			5 491		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =89.72/4.27	
	
80.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.6	51.16	35.34	2.22	30.70	21.20	1.33	17.11	7.84	429	363	10	
				13.60	0.14		8.16	0.08	6.81	17.36		56	1	
	Накладные расходы		95%			20.22				81%	295			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.83				52%	189			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.75					913			
	
81.	ТЕР 24-02-100-01 
Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений	0.1	1 259.38	368.54	473.79	125.94	36.85	47.38	16.11	5.62	1 007	594	266	
				417.05			41.71		3.53	1		147		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			43.11				99%	588			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			28.01				61%	362			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.06					1 957			
	
82.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.6	673.19	525.85	14.21	403.91	315.51	8.53	16.11	5.27	5 387	5 083	45	
				133.13	2.20		79.88	1.32	3.24	18.78		259	25	
	Накладные расходы		74%			234.45				63%	3 218			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			158.42				40%	2 043			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					796.78					10 648			
	
83.	ТЕР 16-02-003-06 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.6	5 798.80	459.79	154.10	3 479.28	275.88	92.46	16.11	8.21	16 963	4 444	759	
				5 184.91	3.59		3 110.95	2.15	3.78	16.09		11 759	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			319.73				98%	4 389			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			197.40				56%	2 508			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 996.42					23 861			
	
84.	301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	8.4	27.31			229.40					1 632			
				27.31			229.40		194.32			1 632		
	Объем: 60*0.14													
	
85.	ТЕР 13-03-002-04 
(прим.) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.186	112.52	69.00	13.01	20.93	12.83	2.42	16.11	2.72	230	207	7	
				30.51	0.14		5.67	0.03	2.88	16.45		16		
	Вычт.ресурсы:  113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			10.42				69%	143			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.72				48%	99			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.06					472			
	
86.	113-0034 
Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая, т	0.0022	32 162.35			70.76					180			
				32 162.35			70.76		81 768.85			180		
	Объем: 0.186*0.012													
	
87.	ТЕР 13-03-004-05 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.186	832.25	27.36	9.90	154.80	5.09	1.84	16.11	4.07	561	82	7	
				794.99	0.14		147.87	0.03	3.19	16.45		472		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.15				69%	57			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.07				48%	39			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.02					657			
	
88.	ТЕР 24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.1	1 250.38	409.16	424.94	125.04	40.92	42.49	16.11	5.44	1 045	659	231	
				416.28			41.63		3.72	1		155		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			47.88				99%	652			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			31.10				61%	402			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.02					2 099			
	
	Окна и двери	
	
89.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.1632	1 870.07	1 617.67	252.40	305.20	264.00	41.19	16.12	9.34	4 640	4 256	385	
					100.00			16.32	1	18.81			307	
	Накладные расходы		99%			277.52				84%	3 833			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			168.19				48%	2 190			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					750.91					10 663			
	
90.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1632	21 833.35	2 767.20	891.18	3 563.20	451.61	145.44	16.11	7.17	16 564	7 275	1 043	
				18 174.97	34.11		2 966.16	5.57	2.78	18.81		8 246	105	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			484.61				90%	6 642			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			246.88				43%	3 173			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 294.69					26 379			
	
91.	203-0989 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	16.32	4 017.27			65 561.85					105 839			
				4 017.27			65 561.85		6 485.25			105 839		
	Объем: 0.75*0.68*8*4													
	
92.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах), 100 п. м	0.032	5 874.09	264.64	24.75	187.97	8.47	0.79	16.11	9.15	462	136	7	
				5 584.70	0.78		178.71	0.02	1.78	18.69		318		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			9.00				90%	122			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.58				43%	58			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.55					643			
	
93.	101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	3.2	60.66			194.11					709			
				60.66			194.11		221.54			709		
	
94.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 отделываемой поверхности	0.1936	6 573.92	2 219.10	136.83	1 272.71	429.62	26.49	16.11	10.46	9 966	6 921	277	
				4 217.99	39.23		816.60	7.59	3.39	16.51		2 768	125	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			415.35				80%	5 637			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			205.49				37%	2 607			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 893.55					18 210			
	
95.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка перфорированного уголка на углы откосов, 100 м жилок	0.0605	1 174.35	257.23	1.52	71.05	15.56	0.09	16.12	9.16	432	251	1	
				915.60			55.39		3.25	1		180		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			17.27				94%	236			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.96				51%	128			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.28					796			
	
96.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1936	577.83	166.95	5.06	111.87	32.32	0.98	16.12	9.14	807	521	9	
				405.82	0.20		78.57	0.04	3.52	18.69		277	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			30.74				80%	418			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.21				37%	193			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.82					1 418			
	
97.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1936	1 392.74	333.48	15.69	269.63	64.56	3.04	16.12	9.13	1 749	1 041	28	
				1 043.57	0.20		202.04	0.04	3.37	18.69		681	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			61.37				80%	834			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.36				37%	386			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.36					2 968			
	
98.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1244	1 734.68	1 482.28	252.40	215.79	184.40	31.40	16.12	9.34	3 266	2 972	293	
					100.00			12.44	1	18.81			234	
	Объем: 0.61*0.51*40													
	Накладные расходы		99%			194.87				84%	2 693			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			118.10				48%	1 539			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					528.77					7 498			
	
99.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1244	21 833.35	2 767.20	891.18	2 716.07	344.24	110.86	16.11	7.17	12 626	5 546	795	
				18 174.97	34.11		2 260.97	4.24	2.78	18.81		6 285	80	
	Объем: 0.61*0.51*40													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			369.39				90%	5 063			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			188.18				43%	2 419			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 273.64					20 109			
	
100.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	12.44	3 070.76			38 200.25					65 296			
				3 070.76			38 200.25		5 248.9			65 296		
	Объем: 0.61*0.51*40													
	
101.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1238	5 473.34	2 776.60	100.77	677.60	343.74	12.48	16.11	9.34	6 969	5 538	117	
				2 595.97	39.93		321.38	4.94	4.09	18.81		1 314	93	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			331.25				80%	4 505			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			163.88				37%	2 083			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 172.73					13 557			
	
102.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1238	210.27	122.16	3.53	26.03	15.12	0.44	16.11	9.17	292	244	4	
				84.59	0.20		10.47	0.02	4.2	18.69		44		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			14.38				80%	195			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.12				37%	90			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.53					577			
	
103.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Демонтаж оконных решеток, 1 т конструкций	0.24	734.13	459.65	146.40	176.19	110.32	35.14	16.11	8.11	2 174	1 777	285	
				128.08	1.81		30.74	0.43	3.63	16.11		112	7	
	Объем: 40*6/1000													
	Накладные расходы		81%			89.71				69%	1 231			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			79.74				58%	1 035			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.64					4 440			
	
104.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж решеток на окна, 1 т конструкций	0.24	839.68	528.60	183.00	201.52	126.86	43.92	16.11	8.11	2 512	2 044	356	
				128.08	2.26		30.74	0.54	3.63	16.11		112	9	
	Объем: 40*6/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			103.19				69%	1 417			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			91.73				58%	1 191			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.44					5 119			
	
105.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.24	16 244.00			3 898.56					21 304			
				16 244.00			3 898.56		88 764.7			21 304		
	Объем: 40*6/1000													
	
106.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.042	1 143.95	891.55	252.40	48.05	37.45	10.60	16.12	9.34	703	604	99	
					100.00			4.20	1	18.81			79	
	Накладные расходы		99%			41.23				84%	574			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.99				48%	328			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.27					1 605			
	
107.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.2	81.83	25.25	21.83	343.69	106.05	91.69	16.11	8.1	3 023	1 708	743	
				34.75			145.95		3.92	1		572		
	Объем: 2.1*2													
	Накладные расходы		81%			85.90				69%	1 179			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			76.36				58%	991			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.95					5 192			
	
108.	С Цена поставщик. 
Блок дверной металлический, м2	4.2	998.59			4 194.10					17 909			
				998.59			4 194.10		4.27			17 909		
	Объем: 2.1*2													
	Поправки: М: =4100*1.04/4.27	
	
109.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.23	1 679.51	942.47	24.65	386.29	216.77	5.67	16.12	9.21	4 295	3 494	52	
				712.39	3.75		163.85	0.86	4.57	18.79		749	16	
	Накладные расходы		76%			165.40				65%	2 282			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			130.58				48%	1 685			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					682.27					8 261			
	
110.	ТЕР 11-01-049-01 
Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля	0.23	310.28	177.58	45.60	71.37	40.84	10.49	16.11	3.32	779	658	35	
				87.10			20.03		4.31	1		86		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			45.33				94%	619			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			26.14				51%	336			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.84					1 733			
	
111.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.1041	5 326.70			554.51					2 901			
				5 326.70			554.51		27 871.89			2 901		
	Объем: 1.2*23*3.77/1000													
	
112.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.021	48.13	4.41	36.66	289.76	26.55	220.73	16.1	7.59	2 786	427	1 675	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			26.55				100%	427			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			15.93				60%	256			
	
113.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	6.021	16.40		16.40	98.74		98.74	1	7.87	777		777	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	704 641.72	58 274.10	72 092.24			2 748 619	939 463	408 042	
			574 232.92	3 727.39				1 400 429	60 010	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 512.03	137.20	24.77			8 181	2 347	84	
			1 350.04	0.16				5 750	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 285.92					5 491			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 78, 80)	130.49					1 903			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 78, 80)	89.28					1 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 731.80					11 305			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	694 008.64	57 175.73	71 476.26			2 683 880	921 633	403 318	
			565 356.66	3 722.79				1 358 929	59 932	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	194 050.09					655 483			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 70; %=66 - по стр. 71, 72; %=84 - по стр. 73, 89, 98, 106; %=73 - по стр. 74; %=71 - по стр. 75; %=80 - по стр. 76, 94, 96, 97, 101, 102; %=99 - по стр. 81, 88; %=69 - по стр. 85, 87; %=90 - по стр. 90, 92, 99; %=94 - по стр. 95, 110; %=65 - по стр. 109)	58 976.69					801 433			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 70; %=40 - по стр. 71, 72; %=48 - по стр. 73, 85, 87, 89, 98, 106, 109; %=56 - по стр. 74; %=52 - по стр. 75; %=37 - по стр. 76, 94, 96, 97, 101, 102; %=61 - по стр. 81, 88; %=43 - по стр. 90, 92, 99; %=51 - по стр. 95, 110)	30 667.58					390 202			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	783 652.91					3 875 515			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 619.96	343.23	170.75			29 013	5 529	1 384	
			4 105.99	0.97				22 100	16	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 103, 104, 107)	278.80					3 826			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 103, 104, 107)	247.82					3 216			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 146.58					36 055			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 112.59	591.39	100.99			23 982	9 527	804	
			3 420.23	3.47				13 650	60	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 82; %=98 - по стр. 83)	554.19					7 607			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82; %=56 - по стр. 83)	355.82					4 551			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 022.60					36 140			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	388.50	26.55	319.47			3 563	427	2 452	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 112)	26.55					427			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 112)	15.93					256			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	388.50					3 563			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	795 942.39					3 962 578			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	17 033.17					84 799			
	ИТОГО	812 975.56					4 047 377			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	16 259.51					80 948			
	ИТОГО	829 235.07					4 128 325			
	НДС 18%	149 262.31					743 099			
	ВСЕГО С НДС	978 497.38					4 871 424			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Полы	
	
114.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонных полов, 1 м3	34.5	303.52	75.11	228.41	10 471.44	2 591.30	7 880.15	16.11	4.18	74 685	41 746	32 939	
					20.91			721.40	1	16.1			11 614	
	Накладные расходы		99%			3 279.57				84%	44 822			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 987.62				48%	25 613			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 738.63					145 120			
	
115.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.345	1 759.67	1 759.67		607.08	607.08		16.11	1	9 780	9 780		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			437.10				61%	5 966			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			230.69				31%	3 032			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 274.87					18 778			
	
116.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	17.25	394.59	43.33	92.13	6 806.71	747.48	1 589.24	16.11	4.6	42 239	12 042	7 311	
				259.13	9.27		4 469.99	159.91	5.12	16.1		22 886	2 575	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 007.20				94%	13 740			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			580.73				51%	7 455			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 394.64					63 434			
	
117.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	17.25	737.79	44.95	0.45	12 726.82	775.33	7.76	16.11	5.8	65 446	12 491	45	
				692.39			11 943.73		4.43	1		52 911		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			860.62				94%	11 742			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			496.21				51%	6 370			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 083.65					83 558			
	
118.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.45	4 044.31	762.19	548.76	13 952.86	2 629.55	1 893.22	16.12	4.15	103 148	42 388	7 857	
				2 733.36	7.56		9 430.09	26.08	5.61	18.81		52 903	491	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 947.75				94%	40 306			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 699.60				51%	21 868			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 600.21					165 323			
	
119.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.6348	502.06	163.97	60.72	318.71	104.09	38.55	16.11	8.04	2 872	1 677	310	
				277.37	3.63		176.07	2.30	5.03	16.07		886	37	
	Объем: 345*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			101.07				80%	1 371			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.51				44%	754			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.30					4 997			
	
120.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.6348	5 486.84			3 483.05					14 700			
				5 486.84			3 483.05		23 157.06			14 700		
	Объем: 345*1.84/1000													
	
121.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.45	2 016.93	464.48	66.50	6 958.39	1 602.46	229.41	16.11	9.11	50 872	25 816	2 090	
				1 485.95	24.62		5 126.53	84.92	4.48	18.81		22 967	1 597	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 872.99				94%	25 768			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 079.92				51%	13 981			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 911.31					90 621			
	
122.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм), 100 м2 стяжки	3.45	2 318.93	34.28	74.61	8 000.31	118.26	257.40	16.11	8.73	38 387	1 905	2 247	
				2 210.04	24.39		7 624.64	84.15	4.49	18.83		34 235	1 584	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			224.68				94%	3 280			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.54				51%	1 779			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 354.53					43 446			
	
	Потолок	
	
123.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.67	188.95	188.95		126.60	126.60		16.11	1	2 039	2 039		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			125.33				84%	1 713			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.96				48%	979			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.89					4 730			
	
124.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	31.7	11.25	11.25		356.53	356.53		16.1	1	5 740	5 740		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			288.79				69%	3 961			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			213.92				48%	2 755			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					859.24					12 456			
	
125.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.317	374.88	82.80	15.62	118.84	26.25	4.95	16.11	2.72	689	423	13	
				276.46	0.17		87.64	0.05	2.88	16.45		252	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			21.30				69%	293			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.78				48%	204			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.92					1 185			
	
126.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.8	57.10	31.22		102.78	56.20		16.11	1	1 093	905		
				25.88			46.58		4.02	1		187		
	Накладные расходы		80%			44.96				68%	615			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.10				40%	362			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.84					2 070			
	
127.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8	2 234.95	1 048.26	180.42	4 022.91	1 886.87	324.76	16.11	11.72	40 942	30 397	3 806	
				1 006.27	103.89		1 811.29	187.00	3.72	14.8		6 738	2 768	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 970.18				80%	26 532			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			974.72				37%	12 271			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 967.81					79 745			
	
128.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	210.27	122.16	3.53	378.49	219.88	6.35	16.11	9.17	4 240	3 542	58	
				84.59	0.20		152.26	0.35	4.2	18.69		640	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			209.22				80%	2 839			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			103.51				37%	1 313			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.22					8 392			
	
	Стены	
	
129.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.55	188.95	188.95		292.87	292.87		16.11	1	4 718	4 718		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			289.94				84%	3 963			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.72				48%	2 265			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.53					10 946			
	
130.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	5.18	57.10	31.22		295.78	161.72		16.11	1	3 144	2 605		
				25.88			134.06		4.02	1		539		
	Накладные расходы		80%			129.38				68%	1 771			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			80.86				40%	1 042			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					506.02					5 957			
	
131.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.18	2 203.33	1 002.02	180.42	11 413.24	5 190.45	934.58	16.11	11.72	114 349	83 618	10 953	
				1 020.89	103.89		5 288.21	538.15	3.74	14.8		19 778	7 965	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5 442.17				80%	73 266			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 692.44				37%	33 886			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 547.85					221 501			
	
132.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.18	210.27	122.16	3.53	1 089.21	632.78	18.26	16.11	9.17	12 202	10 194	167	
				84.59	0.20		438.18	1.01	4.2	18.69		1 840	19	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			602.10				80%	8 170			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			297.88				37%	3 779			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 989.19					24 151			
	
133.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.072	1 143.95	891.55	252.40	82.36	64.19	18.17	16.12	9.34	1 205	1 035	170	
					100.00			7.20	1	18.81			135	
	Накладные расходы		99%			70.68				84%	983			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.83				48%	562			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.87					2 749			
	
134.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	7.2	102.34	34.85	32.75	736.85	250.88	235.76	16.11	8.1	6 932	4 042	1 910	
				34.75			250.20		3.92	1		981		
	Объем: 2*0.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			203.21				69%	2 789			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			180.63				58%	2 344			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 120.70					12 065			
	
135.	203-8116 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.	4	2 900.82			11 603.28					40 126			
				2 900.82			11 603.28		10 031.55			40 126		
	
136.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0392	5 473.34	2 776.60	100.77	214.55	108.84	3.95	16.11	9.34	2 207	1 753	37	
				2 595.97	39.93		101.76	1.57	4.09	18.81		416	29	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			104.89				80%	1 426			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			51.89				37%	659			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.33					4 292			
	
137.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0392	210.27	122.16	3.53	8.24	4.79	0.14	16.11	9.17	92	77	1	
				84.59	0.20		3.32	0.01	4.2	18.69		14		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4.56				80%	62			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.26				37%	28			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.06					182			
	
138.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	122.3	48.13	4.41	36.66	5 885.80	539.34	4 483.52	16.1	7.59	56 606	8 683	34 030	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			539.34				100%	8 683			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			323.60				60%	5 210			
	
139.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	122.3	16.40		16.40	2 005.72		2 005.72	1	7.87	15 785		15 785	
									1	1				
	
	Отмостка	
	
140.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.13525	6 900.71	2 146.35	4 754.36	933.32	290.29	643.03	16.11	4.89	7 821	4 677	3 144	
					473.50			64.04	1	16.1			1 031	
	Объем: 135.25*0.1													
	Накладные расходы		104%			368.50				88%	5 023			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			212.60				48%	2 740			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 514.42					15 584			
	
141.	ТЕРр 61-1-2 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.4057	1 044.57	373.70	20.87	423.78	151.61	8.47	16.11	9.34	3 455	2 442	79	
				650.00	8.27		263.71	3.36	3.54	18.81		934	63	
	Накладные расходы		79%			122.43				67%	1 678			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.49				40%	1 002			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.69					6 135			
	
142.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	13.525	203.51	35.93	41.45	2 752.42	485.90	560.61	16.12	4.78	18 428	7 833	2 680	
				126.13	4.21		1 705.91	56.97	4.64	16.11		7 915	918	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			602.59				94%	8 226			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			347.44				51%	4 463			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 702.44					31 117			
	
143.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	13.525	394.59	43.33	92.13	5 336.86	586.07	1 246.06	16.11	4.6	33 118	9 442	5 732	
				259.13	9.27		3 504.73	125.38	5.12	16.1		17 944	2 019	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			789.71				94%	10 773			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			455.33				51%	5 845			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 581.90					49 736			
	
144.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	13.525	730.22	37.46	0.38	9 876.23	506.59	5.07	16.11	5.8	49 676	8 161	29	
				692.39			9 364.57		4.43	1		41 485		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			562.31				94%	7 671			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			324.22				51%	4 162			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 762.76					61 509			
	
145.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	24.345	48.13	4.41	36.66	1 171.63	107.36	892.49	16.1	7.59	11 269	1 729	6 774	
									1	1				
	Объем: 13.525*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			107.36				100%	1 729			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			64.42				60%	1 037			
	
146.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	24.345	16.40		16.40	399.26		399.26	1	7.87	3 142		3 142	
									1	1				
	Объем: 13.525*1.8													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	122 952.92	21 221.56	23 686.88			841 147	341 900	141 309	
			77 009.80	2 063.85				341 277	32 853	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 753.66	20 323.98	15 670.13			747 413	327 446	79 668	
			76 759.60	2 063.85				340 296	32 853	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 086.33					54 826			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 114, 123, 129, 133; %=61 - по стр. 115; %=94 - по стр. 116-118, 121, 122, 142-144; %=80 - по стр. 119, 127, 128, 131, 132, 136, 137; %=69 - по стр. 124, 125; %=68 - по стр. 126, 130; %=88 - по стр. 140; %=67 - по стр. 141)	22 480.01					305 961			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 114, 123-125, 129, 133, 140; %=31 - по стр. 115; %=51 - по стр. 116-118, 121, 122, 142-144; %=44 - по стр. 119; %=40 - по стр. 126, 130, 141; %=37 - по стр. 127, 128, 131, 132, 136, 137)	12 435.77					159 168			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 669.44					1 212 542			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	736.85	250.88	235.76			6 932	4 042	1 910	
			250.20					981		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 134)	203.21					2 789			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 134)	180.63					2 344			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 120.69					12 065			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 462.41	646.70	7 780.99			86 802	10 412	59 731	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 138, 145)	646.70					10 412			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 138, 145)	388.02					6 247			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 462.41					86 802			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	158 252.54					1 311 409			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 386.60					28 064			
	ИТОГО	161 639.14					1 339 473			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 232.78					26 789			
	ИТОГО	164 871.92					1 366 262			
	НДС 18%	29 676.95					245 927			
	ВСЕГО С НДС	194 548.87					1 612 189			
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
147.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.56	1 759.67	1 759.67		985.41	985.41		16.11	1	15 875	15 875		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			709.50				61%	9 684			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			374.46				31%	4 921			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 069.36					30 480			
	
148.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	78.4	48.13	4.41	36.66	3 773.07	345.74	2 874.14	16.1	7.59	36 287	5 566	21 815	
									1	1				
	Объем: 56*1.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			345.74				100%	5 566			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			207.44				60%	3 340			
	
149.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	78.4	16.40		16.40	1 285.76		1 285.76	1	7.87	10 119		10 119	
									1	1				
	Объем: 56*1.4													
	
150.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.76	775.58	765.14	10.44	589.44	581.51	7.93	16.12	9.34	9 448	9 374	74	
					4.13			3.14	1	18.83			59	
	Накладные расходы		74%			432.64				63%	5 943			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			292.33				40%	3 773			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 314.41					19 164			
	
151.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.56	1 297.83	101.69	44.88	726.78	56.95	25.13	16.11	6.17	4 070	917	155	
				1 151.26	4.91		644.71	2.75	4.65	16.11		2 998	44	
	Объем: 56*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			69.85				99%	951			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			45.37				61%	586			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.00					5 608			
	
152.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.76	12 833.31	745.23	9.03	9 753.32	566.38	6.86	16.12	8.58	24 152	9 130	59	
				12 079.05	0.95		9 180.08	0.72	1.63	15.99		14 964	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			652.17				98%	8 959			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			402.64				56%	5 120			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 808.13					38 231			
	
153.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  110х110 мм 90 град., шт	24	26.82			643.58					2 748			
				26.82			643.58		4.27			2 748		
	Поправки: М: =110.1*1.04/4.27	
	
154.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 90 град., шт	18	13.13			236.30					1 009			
				13.13			236.30		4.27			1 009		
	Поправки: М: =53.9*1.04/4.27	
	
155.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 45 град., шт	18	12.42			223.59					955			
				12.42			223.59		4.27			955		
	Поправки: М: =51.0*1.04/4.27	
	
156.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	8	22.50			180.04					769			
				22.50			180.04		4.27			769		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
157.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	16	44.57			713.14					3 045			
				44.57			713.14		4.27			3 045		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
158.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.5	972.15	972.15		486.08	486.08		16.11	1	7 831	7 831		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			349.98				61%	4 777			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			184.71				31%	2 428			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 020.77					15 036			
	
159.	408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	50	104.66			5 233.00					24 311			
				104.66			5 233.00		486.22			24 311		
	
160.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	215.24	111.66	1.52	215.24	111.66	1.52	16.11	9.16	2 279	1 799	14	
				102.07			102.07		4.57	1		466		
	Вычт.ресурсы:  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.93					5 049			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	25 044.75	3 133.73	4 201.34			142 898	50 492	32 236	
			17 156.51	6.61				51 265	115	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 431.27	1 528.44	25.13			52 087	24 623	155	
			5 877.71	2.75				27 309	44	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 233.00					24 311			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 147, 158; %=99 - по стр. 151)	1 129.32					15 412			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 147, 158; %=61 - по стр. 151)	604.54					7 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 165.13					75 434			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 554.65	1 259.55	16.31			44 405	20 303	147	
			11 278.80	3.86				23 956	71	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 150; %=98 - по стр. 152, 160)	1 213.22					16 665			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 150; %=56 - по стр. 152, 160)	774.24					9 900			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 542.11					70 970			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 058.83	345.74	4 159.90			46 406	5 566	31 934	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 148)	345.74					5 566			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 148)	207.44					3 340			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 058.83					46 406			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	28 766.07					192 810			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	615.59					4 126			
	ИТОГО	29 381.66					196 936			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	587.63					3 939			
	ИТОГО	29 969.29					200 875			
	НДС 18%	5 394.47					36 158			
	ВСЕГО С НДС	35 363.76					237 033			
	
	Раздел 5.  Холодное водоснабжение	
	
161.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.32	2 557.56	625.61	1 931.95	818.42	200.19	618.22	16.12	4.18	5 811	3 227	2 584	
					176.84			56.59	1	16.1			911	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			254.21				84%	3 476			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			154.07				48%	1 986			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.70					11 273			
	
162.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.064	2 646.84	648.48	43.99	169.40	41.50	2.82	16.12	9.1	1 231	669	26	
				1 954.37			125.08		4.29	1		537		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*32)													
	Накладные расходы		99%			41.09				84%	562			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.90				48%	321			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.39					2 114			
	
163.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.18	391.23	305.70	8.28	461.65	360.73	9.77	16.11	5.3	6 158	5 811	52	
				77.25	1.29		91.16	1.52	3.24	18.84		295	29	
	Накладные расходы		74%			268.07				63%	3 679			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			181.13				40%	2 336			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					910.84					12 173			
	
164.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.23	673.19	525.85	14.21	154.83	120.95	3.27	16.11	5.27	2 065	1 948	17	
				133.13	2.20		30.62	0.51	3.24	18.78		99	10	
	Накладные расходы		74%			89.88				63%	1 234			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			60.73				40%	783			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.44					4 082			
	
165.	ТЕР 16-04-002-01 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.28	4 943.67	2 761.82	2 074.25	1 384.23	773.31	580.79	16.12	6.34	16 269	12 466	3 682	
				107.60	303.96		30.13	85.11	4.02	16.09		121	1 369	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			987.18				98%	13 558			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			609.48				56%	7 748			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 980.89					37 575			
	
166.	507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	25.17	11.39			286.69					507			
				11.39			286.69		20.16			507		
	Объем: 0.28*89.9													
	
167.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	28	3.74			104.72					399			
				3.74			104.72		14.25			399		
	
168.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=20 мм, шт	30	35.61			1 068.25					4 561			
				35.61			1 068.25		4.27			4 561		
	Поправки: М: =146.2*1.04/4.27	
	
169.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	30	1.00			30.07					128			
				1.00			30.07		4.27			128		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
170.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	23	0.85			19.55					83			
				0.85			19.55		4.27			83		
	Поправки: М: =3.63/4.27	
	
171.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.6	3 497.03	2 081.89	1 333.88	2 098.22	1 249.14	800.33	16.12	6.37	25 423	20 136	5 098	
				81.26	193.47		48.76	116.08	3.87	16.09		189	1 868	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		115%			1 570.00				98%	21 564			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			969.31				56%	12 322			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 637.53					59 309			
	
172.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	55.74	19.03			1 060.73					1 429			
				19.03			1 060.73		25.63			1 429		
	Объем: 0.6*92.9													
	
173.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	60	4.39			263.40					912			
				4.39			263.40		15.2			912		
	Объем: 60/1													
	
174.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=25 мм, шт	12	48.03			576.36					2 461			
				48.03			576.36		4.27			2 461		
	Поправки: М: =197.20*1.04/4.27	
	
175.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	12	1.52			18.21					78			
				1.52			18.21		4.27			78		
	Поправки: М: =6.48/4.27	
	
176.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.5	2 591.15	1 768.25	751.38	1 295.57	884.12	375.69	16.11	6.44	16 803	14 243	2 419	
				71.52	106.91		35.76	53.45	3.91	16.09		140	860	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 078.21				98%	14 801			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			665.67				56%	8 458			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 039.45					40 062			
	
177.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	46.9	29.31			1 374.64					2 359			
				29.31			1 374.64		50.29			2 359		
	Объем: 0.5*93.8													
	
178.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	56	4.90			274.40					926			
				4.90			274.40		16.53			926		
	Объем: 50/0.9													
	
179.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	14	2.46			34.46					147			
				2.46			34.46		4.27			147		
	Поправки: М: =10.51/4.27	
	
180.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	20	3.85			76.91					328			
				3.85			76.91		4.27			328		
	Поправки: М: =16.42/4.27	
	
181.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 32 *90, шт	14	6.62			92.75					396			
				6.62			92.75		4.27			396		
	Поправки: М: =27.2*1.04/4.27	
	
182.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=32 мм, шт	14	84.47			1 182.53					5 049			
				84.47			1 182.53		4.27			5 049		
	Поправки: М: =346.8*1.04/4.27	
	
183.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.17	3 432.88	2 357.66	944.60	583.59	400.80	160.58	16.11	6.46	7 585	6 457	1 037	
				130.62	133.64		22.21	22.72	4.07	16.09		90	366	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			487.05				98%	6 687			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			300.70				56%	3 821			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 371.34					18 092			
	
184.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	15.93	33.67			536.36					1 169			
				33.67			536.36		73.37			1 169		
	Объем: 17*0.937													
	
185.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	16	5.67			90.72					304			
				5.67			90.72		19.02			304		
	Объем: 17/1.050													
	
186.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=40 мм, шт	14	132.50			1 854.95					7 921			
				132.50			1 854.95		4.27			7 921		
	Поправки: М: =544*1.04/4.27	
	
187.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	14	5.50			77.05					329			
				5.50			77.05		4.27			329		
	Поправки: М: =23.5/4.27	
	
188.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	14	5.06			70.89					303			
				5.06			70.89		4.27			303		
	Поправки: М: =21.62/4.27	
	
189.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.17	4 280.81	2 054.53	2 098.82	727.74	349.27	356.80	16.12	6.37	7 981	5 630	2 273	
				127.46	304.88		21.67	51.83	3.58	16.09		78	834	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			461.27				98%	6 335			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			284.78				56%	3 620			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 473.79					17 936			
	
190.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	16.08	45.47			731.16					1 931			
				45.47			731.16		120.11			1 931		
	Объем: 0.17*94.6													
	
191.	301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	14	5.79			81.06					272			
				5.79			81.06		19.43			272		
	Объем: 17/1.2													
	
192.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	6	10.14			60.81					260			
				10.14			60.81		4.27			260		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
193.	С Цена поставщик. 
ППР Муфта переходная 50х32 мм, шт	6	8.84			53.05					227			
				8.84			53.05		4.27			227		
	Поправки: М: =36.3*1.04/4.27	
	
194.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	17.2	212.53	51.10	39.33	3 655.54	878.94	676.48	16.12	8.9	27 477	14 169	6 021	
				122.10			2 100.12		3.47	1		7 287		
	Объем: 28+60+50+17+17													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			791.05				77%	10 910			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			527.36				48%	6 801			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 973.95					45 188			
	
195.	104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	30.8	5.41			166.63					806			
				5.41			166.63		26.16			806		
	Объем: 28*1.1													
	
196.	104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	66	6.14			405.24					1 926			
				6.14			405.24		29.18			1 926		
	Объем: 60*1.1													
	
197.	104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	99	7.80			772.20					3 358			
				7.80			772.20		33.92			3 358		
	Объем: 90*1.1													
	
198.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	18.7	8.63			161.38					748			
				8.63			161.38		40.02			748		
	Объем: 17*1.1													
	
199.	104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	18.7	10.91			204.02					939			
				10.91			204.02		50.24			939		
	Объем: 17*1.1													
	
200.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	140.31	90.60	11.46	280.61	181.19	22.92	16.11	5.85	3 352	2 919	134	
				38.25	0.23		76.50	0.45	3.91	16.2		299	7	
	Вычт.ресурсы:  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 867			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 639			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					618.46					7 858			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	23 358.99	5 440.14	3 607.67			160 411	87 675	23 343	
			14 311.20	388.26				49 391	6 254	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	731.16					1 931			
			731.16					1 931		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	731.16					1 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	731.16					1 931			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 352.83	1 120.63	1 297.52			42 296	18 065	8 631	
			3 934.67	56.59				15 601	911	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 709.47					7 777			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 161, 162; %=77 - по стр. 194)	1 086.34					14 948			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 161, 162, 194)	706.33					9 108			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 145.50					66 352			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 275.00	4 319.51	2 310.15			116 184	69 610	14 712	
			9 645.37	331.67				31 859	5 343	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 163, 164; %=98 - по стр. 165, 171, 176, 183, 189, 200)	5 150.54					70 725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 163, 164; %=56 - по стр. 165, 171, 176, 183, 189, 200)	3 200.76					40 726			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 626.30					227 635			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	33 502.96					295 918			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	716.96					6 333			
	ИТОГО	34 219.92					302 251			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	684.40					6 045			
	ИТОГО	34 904.32					308 296			
	НДС 18%	6 282.78					55 493			
	ВСЕГО С НДС	41 187.10					363 789			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 264 183.74	132 296.27	128 003.48			6 002 465	2 124 699	771 761	
			1 001 471.25	6 971.80				3 078 967	112 300	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 243.19	137.20	24.77			10 112	2 347	84	
			2 081.20	0.16				7 681	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 017.08					7 422			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 78, 80)	130.49					1 903			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 78, 80)	89.28					1 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 462.96					13 236			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 208 731.76	124 375.52	112 884.39			5 635 066	1 996 936	658 603	
			970 689.46	6 631.67				2 978 740	106 808	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	325 834.01					1 157 649			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 30, 57, 73, 89, 98, 106, 114, 123, 129, 133, 161, 162; %=71 - по стр. 2-8, 11, 12, 37, 42-46, 75; %=73 - по стр. 10, 47, 58, 74; %=90 - по стр. 13, 15, 53, 67, 90, 92, 99; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25, 71, 72; %=67 - по стр. 27, 141; %=80 - по стр. 28, 29, 54, 76, 94, 96, 97, 101, 102, 119, 127, 128, 131, 132, 136, 137; %=77 - по стр. 31, 48, 59, 63, 194; %=79 - по стр. 33, 50, 61, 65; %=92 - по стр. 35, 38-41; %=72 - по стр. 52; %=93 - по стр. 70; %=99 - по стр. 81, 88, 151; %=69 - по стр. 85, 87, 124, 125; %=94 - по стр. 95, 110, 116-118, 121, 122, 142-144; %=65 - по стр. 109; %=61 - по стр. 115, 147, 158; %=68 - по стр. 126, 130; %=88 - по стр. 140)	124 052.76					1 692 742			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 30, 31, 48, 57, 59, 63, 73, 85, 87, 89, 98, 106, 109, 114, 123-125, 129, 133, 140, 161, 162, 194; %=52 - по стр. 2-8, 11, 12, 37, 42-46, 75; %=56 - по стр. 10, 47, 58, 74; %=43 - по стр. 13, 15, 53, 67, 90, 92, 99; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=40 - по стр. 27, 71, 72, 126, 130, 141; %=37 - по стр. 28, 29, 54, 76, 94, 96, 97, 101, 102, 127, 128, 131, 132, 136, 137; %=51 - по стр. 33, 50, 61, 65, 95, 110, 116-118, 121, 122, 142-144; %=44 - по стр. 35, 38-41, 119; %=64 - по стр. 52; %=54 - по стр. 70; %=61 - по стр. 81, 88, 151; %=31 - по стр. 115, 147, 158)	71 692.21					917 984			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 404 476.73					8 245 792			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 356.81	594.11	406.51			35 945	9 571	3 294	
			4 356.19	0.97				23 081	16	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 103, 104, 107, 134)	482.01					6 615			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 103, 104, 107, 134)	428.45					5 560			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 267.27					48 120			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 942.24	6 170.45	2 427.45			184 571	99 440	15 663	
			24 344.40	339.00				69 465	5 474	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 82, 150, 163, 164; %=98 - по стр. 83, 152, 160, 165, 171, 176, 183, 189, 200)	6 917.95					94 997			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82, 150, 163, 164; %=56 - по стр. 83, 152, 160, 165, 171, 176, 183, 189, 200)	4 330.82					55 177			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	44 191.01					334 745			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 909.74	1 018.99	12 260.36			136 771	16 405	94 117	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 112, 138, 145, 148)	1 018.99					16 405			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 112, 138, 145, 148)	611.39					9 843			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 909.74					136 771			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 472 307.71					8 778 664			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	31 507.38					187 863			
	ИТОГО	1 503 815.09					8 966 527			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	30 076.30					179 331			
	ИТОГО	1 533 891.39					9 145 858			
	НДС 18%	276 100.45					1 646 254			
	ВСЕГО С НДС	1 809 991.84					10 792 112			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                                                Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО                                                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)