«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 255 694	руб.	Смета на сумму:	2 255 694	руб.	
		
Директор МКУ «Капитальный ремонт МКД»	Директора ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
________________ /С.Б.Русович /	________________ /О.Б.Манойло /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Стройка:	П.Морозова, 117-125	
	
Объект:	Ремонт дворовой территории	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
На капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.П.Морозова, 117-125	
Сметная стоимость:	2 255.694	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.202	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	266.973	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Дорога	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.5508	6 900.71	2 146.35	4 754.36	3 800.91	1 182.21	2 618.70	12.41	4.75	27 110	14 671	12 439	
					473.50			260.80	1	12.4			3 234	
	Объем: 612*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 500.73				88%	15 756			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			865.81				48%	8 594			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 167.45					51 461			
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	99.144	7.37		7.37	730.44		730.44		5.47	3 996		3 996	
										1				
	Объем: 55.08*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
	
3.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	99.144	26.55		26.55	2 632.30		2 632.30		5.47	14 399		14 399	
										1				
	Объем: 55.08*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.12852	6 043.37	143.59	5 889.24	776.69	18.45	756.88	12.41	6.2	4 929	229	4 693	
				10.54	836.41		1.35	107.50	5.59	12.4		8	1 333	
	Объем: 612*0.21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			119.65				81%	1 265			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			62.98				40%	625			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					959.32					6 819			
5.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	205.632	26.55		26.55	5 459.59		5 459.59		5.47	29 864		29 864	
										1				
	Объем: 128.52*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
6.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.12852	423.58	30.22	382.82	54.44	3.88	49.20	12.41	6.13	357	48	302	
				10.54	63.96		1.35	8.22	5.59	12.41		8	102	
	Накладные расходы		95%			11.50				81%	122			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.05				40%	60			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.99					539			
	
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.918	3 132.30	153.85	2 960.45	2 875.45	141.23	2 717.69	12.41	4.37	13 689	1 753	11 876	
				18.00	248.28		16.52	227.92	3.62	12.41		60	2 828	
	Объем: 612*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			524.19				121%	5 543			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			350.69				76%	3 482			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 750.34					22 714			
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	100.98									73 018			
									723.09			73 018		
	Объем: (0.918)*110													
9.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.306	675.78		675.78	206.79		206.79	1	4.81	995		995	
					73.83			22.59	7.56	12.4			280	
	Объем: 612*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			32.08				121%	339			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			21.46				76%	213			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.33					1 547			
10.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	31.212	280.61			8 758.40					62 000			
				280.61			8 758.40		1 986.41			62 000		
	Объем: 0.306*102													
	
11.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога), 10 м2	61.2	166.36	140.59	19.83	10 181.39	8 603.96	1 213.29	12.41	4.36	114 436	106 775	5 290	
				5.95	0.90		364.14	55.08	6.51	12.5		2 371	689	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			12 295.84				121%	130 031			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			8 226.09				76%	81 673			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 703.31					326 140			
12.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10, м2	624.24	125.90			78 592.84			1	1	335 591			
				125.90			78 592.84		4.27	1		335 591		
	Объем: 612*1.02													
	Поправки: М: =480/4.27*1.12	
13.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр), 100 м бортового камня	1.9	5 136.11	784.81	101.71	9 758.61	1 491.13	193.25	12.42	5.96	61 819	18 520	1 152	
				4 249.59	12.84		8 074.22	24.39	5.22	12.39		42 147	302	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 152.04				121%	22 775			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			1 439.74				76%	14 305			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 350.39					98 898			
14.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	190	76.13			14 464.70					73 665			
				76.13			14 464.70		387.71			73 665		
	
	Раздел 2.  Тротуар	
15.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.0094	2 287.47	509.44	1 778.03	21.50	4.79	16.71	12.41	4.68	138	59	78	
					176.47			1.66	1	12.4			21	
	Объем: 235*0.04													
	Накладные расходы		104%			6.71				88%	70			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.87				48%	38			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.08					247			
16.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортые средства, т	16.92	7.37		7.37	124.66		124.66		5.47	682		682	
										1				
	Объем: 235*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	16.92	26.55		26.55	449.23		449.23		5.47	2 457		2 457	
										1				
	Объем: 235*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
18.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0517	6 043.37	143.59	5 889.24	312.44	7.42	304.47	12.41	6.2	1 983	92	1 888	
				10.54	836.41		0.54	43.24	5.59	12.4		3	536	
	Объем: 235*0.22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.13				81%	509			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.33				40%	251			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					385.90					2 743			
	
19.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	82.72	26.55		26.55	2 196.24		2 196.24		5.47	12 013		12 013	
										1				
	Объем: 51.7*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
20.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0517	423.58	30.22	382.82	21.90	1.56	19.79	12.41	6.13	144	19	121	
				10.54	63.96		0.54	3.31	5.59	12.41		3	41	
	Накладные расходы		95%			4.63				81%	49			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.44				40%	24			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.96					217			
21.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3525	3 132.30	153.85	2 960.45	1 104.13	54.23	1 043.56	12.41	4.37	5 256	673	4 560	
				18.00	248.28		6.35	87.52	3.62	12.41		23	1 086	
	Объем: 235*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			201.29				121%	2 128			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			134.66				76%	1 337			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 440.08					8 721			
22.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	38.775	104.66			4 058.19					28 038			
				104.66			4 058.19		723.09			28 038		
	Объем: 0.3525*110													
	
23.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1175	675.78		675.78	79.40		79.40	1	4.81	382		382	
					73.83			8.67	7.56	12.4			108	
	Объем: 235*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	131			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			8.24				76%	82			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.95					595			
24.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	11.985	280.61			3 363.11					23 807			
				280.61			3 363.11		1 986.41			23 807		
	Объем: 0.1175*102													
25.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар), 10 м2	23.5	166.36	140.59	19.83	3 909.52	3 303.81	465.89	12.41	4.36	43 942	41 000	2 031	
				5.95	0.90		139.83	21.15	6.51	12.5		910	264	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			4 721.44				121%	49 929			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			3 158.71				76%	31 361			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 789.68					125 232			
	
26.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10, м2	239.7	121.05			29 016.59			1	1	121 289			
				121.05			29 016.59		4.18	1		121 289		
	Объем: 235*1.02													
	Поправки: М: =451.79/4.18*1.12	
27.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик), 100 м бортового камня	2.56	1 060.47	784.81	101.71	2 714.80	2 009.10	260.38	12.42	5.96	28 829	24 953	1 552	
				173.95	12.84		445.31	32.86	5.22	12.39		2 325	407	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 899.58				121%	30 686			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			1 939.86				76%	19 274			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 554.25					78 788			
	
28.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.050688	569.06			28.84					152			
				569.06			28.84		2 990.61			152		
	Объем: 2.56*0.06*0.33													
	
29.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	12.98944	685.00			8 897.77					47 383			
				685.00			8 897.77		3 647.81			47 383		
	Объем: 2.56*5.9*0.86													
	
30.	Цена поставщика. 
Камни бортовые 6*75*20 тротуарые, м	256	75.02			19 206.12			1	1	80 282			
				75.02			19 206.12		4.18	1		80 282		
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
31.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.66	2 219.13	387.78		3 683.76	643.71		12.41	1	25 347	7 989		
				1 831.35			3 040.04		5.71	1		17 359		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			740.27				98%	7 829			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			579.34				72%	5 752			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 003.37					38 928			
	
32.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.66	891.77	61.79	456.93	1 480.35	102.57	758.50	12.42	4.61	7 557	1 274	3 497	
				373.06	44.25		619.28	73.46	4.5	12.43		2 787	913	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			202.43				98%	2 143			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			158.43				72%	1 575			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 841.21					11 275			
	
	Раздел 4.  Ливневая канализация	
33.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0405	6 900.71	2 146.35	4 754.36	279.48	86.93	192.55	12.41	4.75	1 993	1 079	915	
					473.50			19.18	1	12.4			238	
	Объем: 27*1.5*0.1													
	Накладные расходы		104%			110.35				88%	1 159			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.67				48%	632			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.50					3 784			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.729	7.37		7.37	5.37		5.37		5.47	29		29	
										1				
	Объем: 0.405*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	0.729	26.55		26.55	19.36		19.36		5.47	106		106	
										1				
	Объем: 0.405*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
	
36.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.81	1 466.39	1 466.39		1 187.77	1 187.77		12.41	1	14 740	14 740		
									1	1				
	Объем: 1.5*27*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			950.22				68%	10 023			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			534.50				36%	5 306			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 672.48					30 070			
37.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.405	1 297.83	101.69	44.88	525.62	41.19	18.17	12.41	4.49	3 815	511	82	
				1 151.26	4.91		466.26	1.99	6.91	12.41		3 222	25	
	Объем: 27*1.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			56.13				111%	595			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			38.43				71%	381			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.18					4 791			
38.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм, 100 м трубопроводов	0.27	843.93	303.77	522.51	227.86	82.02	141.08	12.42	5.37	1 794	1 019	758	
				17.64	65.41		4.76	17.66	3.62	12.43		17	220	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			129.58				111%	1 375			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			88.72				71%	880			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.16					4 049			
	
39.	ТССЦ 103-1318 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм, м	27	74.41			2 009.07					7 647			
				74.41			2 009.07		283.23			7 647		
40.	ТЕР 23-03-007-04 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.3	23 920.71	1 802.68	3 901.18	7 176.21	540.80	1 170.35	12.42	5.92	46 436	6 717	6 928	
				18 216.85	502.08		5 465.06	150.62	6	12.4		32 790	1 868	
	Объем: 1.5*1*1*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-2537	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			898.85				111%	9 529			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			615.36				71%	6 095			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 690.42					62 061			
41.	ТССЦ 101-2537 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	1	841.48			841.48					5 362			
				841.48			841.48		5 361.7			5 362		
	
42.	Цена поставщика. 
Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000, шт	1	1 349.05			1 349.05			1	1	4 708			
				1 349.05			1 349.05		3.49	1		4 708		
	Поправки: М: =4571.05*1.03/3.49	
43.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	297.32	188.38		297.32	188.38		12.41	1	2 794	2 338		
				108.94			108.94		4.19	1		456		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			244.89				111%	2 595			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			167.66				71%	1 660			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					709.87					7 049			
44.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.58	889.77	889.77		516.06	516.06		12.41	1	6 404	6 404		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			412.85				68%	4 355			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			232.23				36%	2 305			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.14					13 064			
45.	ТЕР 01-02-060-02 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3	0.23	565.72	565.72		130.12	130.12		12.41	1	1 615	1 615		
									1	1				
	Объем: 81-58													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			104.10				68%	1 098			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			58.55				36%	581			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.77					3 295			
46.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	36.8	26.55		26.55	977.05		977.05		5.47	5 344		5 344	
										1				
	Объем: 23*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 238.83					143 711			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 009.07					7 647			
			2 009.07					7 647		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 009.07					7 647			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	234 502.92	20 341.32	24 820.89			1 348 336	252 478	128 429	
			189 340.65	1 167.82				967 431	14 495	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	232 493.85	20 341.32	24 820.89			1 340 689	252 478	128 429	
			187 331.58	1 167.82				959 784	14 495	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 412.49					313 425			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 15, 33; %=81 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=98 - по стр. 31, 32; %=68 - по стр. 36, 44, 45; %=111 - по стр. 37, 38, 40, 43)	28 379.77					300 035			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 33; %=40 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=76 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=72 - по стр. 31, 32; %=36 - по стр. 36, 44, 45; %=71 - по стр. 37, 38, 40, 43)	18 782.81					186 486			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	279 656.43					1 827 210			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 009.07					7 647			
			2 009.07					7 647		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 009.07					7 647			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	281 665.50					1 834 857			
	Строительный контроль 2,14%	6 027.64					39 266			
	Всего со строительным контролем	287 693.14					1 874 123			
	Непредвиденные расходы 2%	5 753.86					37 482			
	Всего с непредвиденными	293 447.00					1 911 605			
	НДС	52 820.46					344 089			
	Всего с НДС	346 267.46					2 255 694			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 379.77					300 035			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 782.81					186 486			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)