«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	13 218 312	руб.	Смета на сумму:	13 218 312	руб.	
      И.о. директора МКУ «КР МКД»	      Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /Ю.Г. Поломошнов/	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, крыши и 
чердачного перекрытия МКД №3-17 по ул. Березовой в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	13 218.312	тыс. руб.	
монтажных работ:	298.313	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	15.654	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 515.960	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	23.23	165.55	131.65	33.90	3 845.73	3 058.23	787.50	16.9	5.62	56 110	51 684	4 426	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 027.65				84%	43 415			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 834.94				48%	24 808			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 708.32					124 333			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	23.23	172.51	127.80	44.71	4 007.41	2 968.79	1 038.61	16.9	11.04	61 639	50 173	11 466	
					6.94			161.22	1	16.9			2 725	
	Накладные расходы		83%			2 597.91				71%	37 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 034.51				52%	27 507			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 639.82					126 704			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной, 100 м2 кровли	23.23	172.51	127.80	44.71	4 007.41	2 968.79	1 038.61	16.9	11.04	61 639	50 173	11 466	
					6.94			161.22	1	16.9			2 725	
	Накладные расходы		83%			2 597.91				71%	37 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 034.51				52%	27 507			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 639.82					126 704			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.81	6 760.46	1 449.90	67.19	5 475.97	1 174.42	54.42	16.9	9.13	47 229	19 848	497	
				5 243.37			4 247.13		6.33	1		26 884		
	Накладные расходы		83%			974.77				71%	14 092			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			763.37				52%	10 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 214.11					71 642			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	6.32	9 291.30	1 358.31	34.61	58 721.02	8 584.52	218.74	16.9	9.1	306 307	145 078	1 990	
				7 898.38			49 917.76		3.19	1		159 238		
	Накладные расходы		83%			7 125.15				71%	103 005			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 579.94				52%	75 441			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71 426.11					484 753			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	4.05	3 176.89	1 205.91	20.22	12 866.40	4 883.94	81.89	16.9	9.14	113 230	82 539	748	
				1 950.76			7 900.58		3.79	1		29 943		
	Накладные расходы		83%			4 053.67				71%	58 603			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 174.56				52%	42 920			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 094.63					214 753			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.8	1 615.27	301.17	30.24	4 522.76	843.28	84.67	16.9	8.02	32 078	14 251	679	
				1 283.86	6.48		3 594.81	18.14	4.77	16.92		17 147	307	
	Накладные расходы		86%			740.82				73%	10 627			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			602.99				56%	8 152			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 866.58					50 858			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригелей из досок, 100 м	3.24	3 176.89	1 205.91	20.22	10 293.12	3 907.15	65.51	16.9	9.14	90 584	66 031	599	
				1 950.76			6 320.46		3.79	1		23 955		
	Накладные расходы		83%			3 242.93				71%	46 882			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 539.65				52%	34 336			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 075.70					171 802			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Демонтаж элементов каркаса из брусьев (укосы), 1 м3 древесины в конструкции	3.16	191.41	160.20	31.21	604.85	506.23	98.62	16.9	8.96	9 439	8 555	884	
									2.95	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			536.60				90%	7 700			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			273.36				43%	3 679			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.82					20 817			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев (укосы), 1 м3 древесины в конструкции	3.16	2 980.64	200.25	39.01	9 418.82	632.79	123.27	16.9	8.96	37 354	10 694	1 105	
				2 741.38			8 662.76		2.95	1		25 555		
	Накладные расходы		106%			670.76				90%	9 625			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			341.71				43%	4 598			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 431.28					51 577			
	
11.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон	0.16	1 174.67	1 166.71	7.96	187.95	186.67	1.27	16.91	6.49	3 165	3 157	8	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			154.94				71%	2 241			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.34				52%	1 642			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					464.22					7 048			
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0768	20 774.31	2 005.22	594.12	1 595.47	154.00	45.63	16.9	7.29	7 500	2 603	333	
				18 174.97	26.54		1 395.84	2.04	3.27	16.91		4 564	34	
	Объем: 0.6*0.8*16													
	Накладные расходы		106%			165.40				90%	2 373			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			84.26				43%	1 134			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 845.13					11 007			
	
13.	С цена поставщик. 
Окно люк FACRO WSZ 0,6*0,8, м2	7.68	1 792.28			13 764.68					65 933			
				1 792.28			13 764.68		4.79			65 933		
	Объем: 0.6*0.8*16													
	Поправки: М: =8500*1.01/4.79	
	
	РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ	
	
14.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.7	8 572.20	5 513.35	252.31	6 000.54	3 859.35	176.62	16.9	8.29	75 822	65 223	1 464	
				2 806.54	66.80		1 964.58	46.76	4.65	16.91		9 135	791	
	Накладные расходы		78%			3 046.77				66%	43 569			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 460.85				50%	33 007			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 508.16					152 398			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.94	3 086.00			9 072.84					45 597			
				3 086.00			9 072.84		15 509.15			45 597		
	Объем: 0.7*4200													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.35	13 930.32	9 132.45	284.04	4 875.61	3 196.36	99.41	16.9	8.29	62 189	54 018	824	
				4 513.83	75.09		1 579.84	26.28	4.65	16.91		7 346	444	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			2 513.66				66%	35 945			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 030.26				50%	27 231			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 419.53					125 365			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.31	3 086.00			7 128.66					35 826			
				3 086.00			7 128.66		15 509.15			35 826		
	Объем: 0.35*2200*3													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов), 100 м труб	0.35	51 077.84	33 485.65	1 041.48	17 877.24	11 719.98	364.52	16.9	8.29	228 026	198 068	3 022	
				16 550.71	275.33		5 792.75	96.37	4.65	16.91		26 936	1 630	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			9 216.75				66%	131 801			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			7 444.30				50%	99 849			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 538.29					459 676			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	8.47	3 086.00			26 138.42					131 363			
				3 086.00			26 138.42		15 509.15			131 363		
	Объем: 0.35*2200*11													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	3.15	2 412.79	1 295.60	2.05	7 600.29	4 081.14	6.46	16.9	6.48	80 570	68 971	42	
				1 115.14			3 512.69		3.29	1		11 557		
	Накладные расходы		79%			3 224.10				67%	46 211			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 040.57				40%	27 588			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 864.96					154 369			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.15	2 273.86	99.29	11.39	7 162.66	312.76	35.88	16.9	9.21	28 102	5 286	330	
				2 163.18			6 814.02		3.3	1		22 486		
	Накладные расходы		95%			297.12				80%	4 229			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.00				37%	1 956			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 606.78					34 287			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	2.698	75.57	75.35	0.22	203.89	203.29	0.59	16.9	6.59	3 440	3 436	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			168.73				71%	2 440			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.14				52%	1 787			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					504.76					7 666			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.698	8 764.15	284.26	25.49	23 645.68	766.93	68.77	16.9	9.64	92 775	12 961	663	
				8 454.40	2.41		22 809.97	6.50	3.47	16.93		79 151	110	
	Накладные расходы		108%			835.30				92%	12 025			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			425.39				44%	5 751			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 906.37					110 552			
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	1.0792	11 748.28	1 020.39	26.53	12 678.74	1 101.20	28.63	16.9	10.57	52 520	18 610	303	
				10 701.36	3.02		11 548.91	3.26	2.91	16.88		33 607	55	
	Объем: 269.8*0.4													
	Накладные расходы		108%			1 192.82				92%	17 172			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			607.45				44%	8 213			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 479.01					77 904			
	
25.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.59	187.80	88.52	82.15	1 801.00	848.91	787.82	16.9	4.08	18 121	14 347	3 214	
				17.13	1.16		164.28	11.12	3.41	16.97		560	189	
	Накладные расходы		90%			774.03				77%	11 193			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			516.02				48%	6 977			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 091.05					36 291			
	
26.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	198.513	36.04			7 154.41					43 691			
				36.04			7 154.41		220.09			43 691		
	Объем: 9.59*20.7													
	
27.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	20.23	169.30	90.12	61.85	3 424.94	1 823.13	1 251.23	16.9	2.23	34 222	30 811	2 790	
				17.33	0.13		350.59	2.63	1.77	16.85		621	44	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			1 643.18				77%	23 758			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 095.46				48%	14 810			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 163.58					72 791			
	
28.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	409.4552	36.04			14 756.77					90 117			
				36.04			14 756.77		220.09			90 117		
	Объем: 20.23*20.24													
	
29.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	23.23	14 923.70	1 735.22	694.66	346 677.55	40 309.16	16 136.95	16.9	4.84	2 364 308	681 225	78 103	
				12 493.82	25.33		290 231.44	588.42	5.53	16.91		1 604 980	9 950	
	Накладные расходы		108%			44 169.39				92%	635 881			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22 493.67				44%	304 117			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					413 340.61					3 304 306			
	
30.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием,снегозадержатели, м2	444	137.86			61 209.84					271 151			
				137.86			61 209.84		610.7			271 151		
	Объем: 336+108													
	
31.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.3	7 415.77	333.04	13.17	17 056.27	765.99	30.29	16.9	9.27	96 152	12 945	281	
				7 069.56			16 259.99		5.1	1		82 926		
	Накладные расходы		83%			635.77				71%	9 191			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			497.89				52%	6 731			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 189.94					112 074			
	
32.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.46	5 731.49	578.30	8.10	2 636.49	266.02	3.73	16.9	9.28	14 802	4 496	35	
				5 145.09			2 366.74		4.34	1		10 272		
	Накладные расходы		83%			220.80				71%	3 192			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.91				52%	2 338			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 030.20					20 332			
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.23	8 719.75	480.56	8.10	2 005.54	110.53	1.86	16.9	9.28	4 384	1 868	17	
				8 231.09			1 893.15		1.32	1		2 499		
	Накладные расходы		83%			91.74				71%	1 326			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.84				52%	971			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 169.12					6 682			
	
34.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.23	4 604.75	480.56	8.10	1 059.09	110.53	1.86	16.9	9.28	4 252	1 868	17	
				4 116.09			946.70		2.5	1		2 367		
	Накладные расходы		83%			91.74				71%	1 326			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.84				52%	971			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 222.67					6 550			
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.92	1 357.93	327.73	1.01	2 607.23	629.24	1.94	16.9	9.3	19 544	10 634	18	
				1 029.19			1 976.04		4.5	1		8 892		
	Накладные расходы		83%			522.27				71%	7 550			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			409.01				52%	5 530			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 538.51					32 624			
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.644	11 748.28	1 020.39	26.53	7 565.89	657.13	17.09	16.9	10.57	31 341	11 106	181	
				10 701.36	3.02		6 891.68	1.94	2.91	16.88		20 055	33	
	Накладные расходы		108%			711.80				92%	10 248			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			362.49				44%	4 901			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 640.17					46 490			
	
37.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка ветровой доски, 100 м2 подшивки	0.0468	257.63	231.54	26.09	12.06	10.84	1.22	16.9	9.36	195	183	11	
					12.06			0.56	1	16.91			10	
	Накладные расходы		85%			9.69				72%	139			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.12				64%	124			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.87					457			
	
38.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0468	3 055.75	200.38	75.22	143.01	9.38	3.52	16.9	9.26	639	158	33	
				2 780.15			130.11		3.44	1		448		
	Накладные расходы		106%			9.94				90%	142			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.07				43%	68			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.02					849			
	
39.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.4047	257.63	231.54	26.09	104.26	93.70	10.56	16.9	9.36	1 682	1 584	99	
					12.06			4.88	1	16.91			83	
	Накладные расходы		85%			83.79				72%	1 200			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			78.86				64%	1 067			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.92					3 949			
	
40.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.4047	3 055.75	200.38	75.22	1 236.66	81.09	30.44	16.9	9.26	5 523	1 370	282	
				2 780.15			1 125.13		3.44	1		3 870		
	Накладные расходы		106%			85.96				90%	1 233			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.79				43%	589			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 366.40					7 345			
	
41.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой, лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4515	937.61	260.30	5.39	423.33	117.53	2.43	16.9	9.28	2 886	1 986	23	
				671.92	0.15		303.37	0.07	2.89	17		877	1	
	Накладные расходы		95%			111.72				80%	1 590			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.27				37%	735			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.32					5 211			
	
42.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	775.58	765.14	10.44	279.21	275.45	3.76	16.91	9.36	4 693	4 658	35	
					4.83			1.74	1	16.89			29	
	Накладные расходы		74%			205.12				63%	2 953			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			138.60				40%	1 875			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.93					9 521			
	
43.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.36	12 734.30	648.03	7.22	4 584.35	233.29	2.60	16.91	9.45	11 188	3 945	25	
				12 079.05	0.75		4 348.46	0.27	1.66	17		7 218	5	
	Накладные расходы		115%			268.59				98%	3 871			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			165.83				56%	2 212			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 018.77					17 271			
	
44.	С цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	24	774.11			18 578.71					88 992			
				774.11			18 578.71		4.79			88 992		
	Поправки: М: =3600*1.03/4.79	
	
45.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	24	88.07	12.17		2 113.68	292.08		16.91	1	10 440	4 939		
				75.90			1 821.60		3.02	1		5 501		
	Накладные расходы		103%			300.84				88%	4 346			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.25				48%	2 371			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 589.77					17 157			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
46.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой, 1 м3 изоляции	228.3	42.78	15.93	26.85	9 765.76	3 636.36	6 129.40	16.9	8.16	111 470	61 455	50 016	
					4.60			1 050.18	18.34	16.89			17 738	
	Объем: 1522*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			5 202.06				94%	74 441			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 999.39				51%	40 388			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 967.21					226 300			
	
47.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	15.22	33.25	31.22	2.03	506.07	475.17	30.90	16.9	9.26	8 316	8 030	286	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			527.44				94%	7 548			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			304.11				51%	4 095			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.62					19 960			
	
48.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1862.928	7.04			13 115.01					54 584			
				7.04			13 115.01		29.3			54 584		
	Объем: 1522*1.224													
	
49.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	15.22	375.04	269.89	105.15	5 708.11	4 107.73	1 600.38	16.91	9.28	84 313	69 462	14 852	
					2.71			41.25	5.41	16.93			698	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			4 605.37				94%	65 950			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 655.35				51%	35 782			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 968.83					186 045			
	
50.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	235.149	523.43			123 084.04					511 313			
				523.43			123 084.04		2 174.42			511 313		
	Объем: 1522*0.15*1.03													
	
51.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	15.22	33.25	31.22	2.03	506.07	475.17	30.90	16.9	9.26	8 316	8 030	286	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			527.44				94%	7 548			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			304.11				51%	4 095			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.62					19 960			
	
52.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	1862.928	15.27			28 446.91					115 203			
				15.27			28 446.91		61.84			115 203		
	Объем: 1522*1.224													
	
53.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.75	1 680.28	33.82	13.15	2 940.49	59.19	23.01	16.9	8.1	10 619	1 000	186	
				1 633.31	1.21		2 858.29	2.12	3.3	16.86		9 432	36	
	Накладные расходы		106%			64.99				90%	932			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.11				43%	445			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 038.59					11 997			
	
54.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.75	187.80	88.52	82.15	328.65	154.91	143.76	16.9	4.08	3 307	2 618	587	
				17.13	1.16		29.98	2.03	3.41	16.97		102	34	
	Накладные расходы		90%			141.25				77%	2 042			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			94.16				48%	1 273			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.06					6 622			
	
55.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	36.225	36.04			1 305.55					7 973			
				36.04			1 305.55		220.09			7 973		
	Объем: 1.75*20.7													
	
56.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	3	200.76	77.46	123.30	602.28	232.38	369.90	16.9	5.19	5 847	3 927	1 920	
					12.91			38.73	1	16.91			655	
	Накладные расходы		99%			268.40				84%	3 849			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.67				48%	2 199			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 033.34					11 895			
	
57.	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	3	1 399.64	126.84	2.36	4 198.92	380.52	7.08	16.9	5.62	24 651	6 431	40	
				1 270.44			3 811.32		4.77	1		18 180		
	Накладные расходы		99%			376.71				84%	5 402			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			228.31				48%	3 087			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 803.95					33 140			
	
58.	ТЕРр 54-14-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену, 1 место	50	272.32	110.00	56.55	13 616.00	5 500.00	2 827.50	16.9	6.05	127 826	92 950	17 106	
				105.77	5.05		5 288.50	252.50	3.36	16.91		17 769	4 270	
	Накладные расходы		85%			4 889.63				72%	69 998			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			4 602.00				64%	62 221			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 107.63					260 045			
	
59.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	2.1	2 314.38	619.65	152.98	4 860.20	1 301.27	321.26	16.9	9.27	37 434	21 991	2 978	
				1 541.75			3 237.68		3.85	1		12 465		
	Накладные расходы		85%			1 106.08				72%	15 834			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 041.02				64%	14 074			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 007.30					67 342			
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	407.792	48.13	4.41	36.66	19 625.40	1 798.36	14 949.65	16.9	8.6	207 586	30 392	128 567	
									1	1				
	Объем: 2323*0.014+32.522+32.522+1.028+6.13+2.284+1.827+3.16*1.2+0.736+12.138+2.898+2.898+0.324+0.111+0.967+0.482+228.3*1.2+0.651													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 798.36				100%	30 392			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1 079.02				60%	18 235			
	
61.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	407.792	16.40		16.40	6 687.79		6 687.79		9.25	61 862		61 862	
														
	Объем: 2323*0.014+32.522+32.522+1.028+6.13+2.284+1.827+3.16*1.2+0.736+12.138+2.898+2.898+0.324+0.111+0.967+0.482+228.3*1.2+0.651													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	982 423.70	119 864.88	55 828.45			6 227 380	2 025 768	404 703	
			803 852.99	2 520.23				3 748 281	42 596	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	949 133.27	117 265.70	34 184.65			5 931 611	1 981 834	214 214	
			797 682.93	2 518.22				3 735 562	42 562	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	291 412.45					1 306 818			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 56, 57; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=66 - по стр. 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21, 41; %=92 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=77 - по стр. 25, 27, 54; %=72 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=94 - по стр. 46, 47, 49, 51)	113 254.93					1 628 584			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 27, 54, 56, 57; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=50 - по стр. 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21, 41; %=44 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=64 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=51 - по стр. 46, 47, 49, 51)	72 980.55					985 018			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 135 368.75					8 545 213			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 977.24	800.82	6.36			26 321	13 542	60	
			6 170.06	2.01				12 719	34	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43; %=88 - по стр. 45)	774.56					11 170			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43; %=48 - по стр. 45)	479.67					6 458			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 231.47					43 949			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	26 313.19	1 798.36	21 637.44			269 448	30 392	190 429	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60)	1 798.36					30 392			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60)	1 079.02					18 235			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	26 313.19					269 448			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 169 913.41					8 858 610			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	25 036.15					189 574			
	ИТОГО	1 194 949.56					9 048 184			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	23 898.99					180 964			
	ИТОГО	1 218 848.55					9 229 148			
	НДС 18%	219 392.74					1 661 247			
	ВСЕГО С НДС	1 438 241.29					10 890 395			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	114 029.49					1 639 754			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	73 460.22					991 476			
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
	ПОДВАЛ	
	
62.	ТЕРр 66-24-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.7	170.23	170.23		119.16	119.16		16.9	1	2 014	2 014		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			88.18				63%	1 269			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.58				40%	806			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.92					4 088			
	
63.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.85	2 312.45	625.61	1 686.84	1 965.58	531.77	1 433.82	16.91	5.19	16 434	8 992	7 442	
					176.68			150.18	1	16.9			2 538	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			675.13				84%	9 685			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			409.17				48%	5 534			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 049.88					31 654			
	
64.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.17	2 646.84	648.48	43.99	449.96	110.24	7.48	16.91	9.24	3 425	1 864	69	
				1 954.37			332.24		4.49	1		1 492		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*85)													
	Накладные расходы		99%			109.14				84%	1 566			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.14				48%	895			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.24					5 885			
	
65.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.99	391.23	305.70	8.28	778.55	608.34	16.48	16.9	5.15	10 962	10 281	85	
				77.25	1.51		153.73	3.00	3.88	16.88		596	51	
	Накладные расходы		74%			452.39				63%	6 509			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			305.67				40%	4 133			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 536.61					21 604			
	
66.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.683	673.19	525.85	14.21	1 132.98	885.01	23.92	16.9	5.12	15 948	14 957	122	
				133.13	2.56		224.06	4.31	3.88	16.93		869	73	
	Накладные расходы		74%			658.10				63%	9 469			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			444.66				40%	6 012			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 235.74					31 429			
	
67.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.891	844.51	673.67	18.36	752.46	600.24	16.36	16.9	5.62	10 763	10 144	92	
				152.48	3.92		135.86	3.49	3.88	16.91		527	59	
	Накладные расходы		74%			446.76				63%	6 428			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			301.87				40%	4 081			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 501.09					21 272			
	
68.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим, 100 м трубопровода	1	2 994.73	1 889.05	1 024.42	2 994.73	1 889.05	1 024.42	16.91	7.24	39 713	31 944	7 417	
				81.26	148.39		81.26	148.39	4.34	16.91		353	2 509	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 343.06				98%	33 764			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 446.58				56%	19 294			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 784.37					92 771			
	
69.	ТССЦ 301-7352 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	100	12.21			1 221.00					5 725			
				12.21			1 221.00		57.25			5 725		
	
70.	ТССЦ 507-3367 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	92.9	43.10			4 003.99					11 359			
				43.10			4 003.99		122.27			11 359		
	Объем: 100*0.929													
	
71.	ТССЦ 302-1293 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, шт.	55	25.32			1 392.60					8 320			
				25.32			1 392.60		151.28			8 320		
	
72.	ТССЦ 507-3287 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	6	2.32			13.92					69			
				2.32			13.92		11.51			69		
	
73.	С цена поставщик. 
Тройник латунный 3/4х 1/2х 3/4, шт	55	48.17			2 649.19					12 690			
				48.17			2 649.19		4.79			12 690		
	Поправки: М: =224*1.03/4.79	
	
74.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	15	1.37			20.55					97			
				1.37			20.55		6.48			97		
	
75.	ТССЦ 302-0062 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	55	31.40			1 727.00					11 328			
				31.40			1 727.00		205.96			11 328		
	
76.	ТССЦ 507-5032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	55	16.00			880.00					5 303			
				16.00			880.00		96.41			5 303		
	
77.	С цена поставщик. 
Удлинитель латунный 1", шт	55	62.36			3 429.75					16 429			
				62.36			3 429.75		4.79			16 429		
	Поправки: М: =290*1.03/4.79	
	
78.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (гильза), м	1	24.95			24.95					103			
				24.95			24.95		103.01			103		
	
79.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	0.45	2 210.23	1 537.61	601.10	994.60	691.92	270.50	16.91	7.3	13 816	11 700	1 975	
				71.52	85.42		32.18	38.44	4.38	16.91		141	650	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			839.91				98%	12 103			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			518.56				56%	6 916			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 353.07					32 835			
	
80.	ТССЦ 301-7353 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм, шт.	45	12.37			556.65					2 601			
				12.37			556.65		57.8			2 601		
	
81.	ТССЦ 507-3368 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	0.4221	63.77			26.92					78			
				63.77			26.92		185.28			78		
	Объем: 0.45*0.938													
	
82.	С цена поставщик. 
Колено ППР ф32 90град, шт	8	3.10			24.77					119			
				3.10			24.77		4.79			119		
	Поправки: М: =14.40*1.03/4.79	
	
83.	ТССЦ 507-3300 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	4	4.51			18.04					102			
				4.51			18.04		25.55			102		
	
84.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	10	2.49			24.90					131			
				2.49			24.90		13.05			131		
	
85.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 32х25, шт	4	2.58			10.32					49			
				2.58			10.32		4.79			49		
	Поправки: М: =12*1.03/4.79	
	
86.	ТССЦ 103-0017 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза), м	3.5	31.00			108.50					443			
				31.00			108.50		126.63			443		
	
87.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.45	2 936.44	2 050.14	755.68	1 321.40	922.56	340.05	16.91	7.31	18 356	15 601	2 486	
				130.62	106.76		58.78	48.04	4.58	16.91		269	812	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 116.19				98%	16 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			689.13				56%	9 191			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 126.72					43 632			
	
88.	ТССЦ 507-3369 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	0.42165	84.05			35.44					115			
				84.05			35.44		272.18			115		
	Объем: 0.45*0.937													
	
89.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	45	14.55			654.75					3 062			
				14.55			654.75		68.05			3 062		
	
90.	ТССЦ 507-3302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	8	6.74			53.92					274			
				6.74			53.92		34.19			274		
	
91.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 40х32, шт	4	4.73			18.92					91			
				4.73			18.92		4.79			91		
	Поправки: М: =22*1.03/4.79	
	
92.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	12	3.46			41.52					224			
				3.46			41.52		18.68			224		
	
93.	ТССЦ 103-0018 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза), м	4.5	35.37			159.17					611			
				35.37			159.17		135.82			611		
	
94.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.38	3 593.06	1 786.55	1 679.05	1 365.36	678.89	638.04	16.91	7.24	16 293	11 480	4 619	
				127.46	243.58		48.43	92.56	3.99	16.91		193	1 565	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			887.17				98%	12 784			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			547.73				56%	7 305			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 800.26					36 382			
	
95.	ТССЦ 507-3370 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	35.948	116.78			4 198.01					14 175			
				116.78			4 198.01		394.33			14 175		
	Объем: 0.38*94.6													
	
96.	ТССЦ 301-7355 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	38	14.99			569.62					2 655			
				14.99			569.62		69.86			2 655		
	
97.	ТССЦ 507-3306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт.	8	12.78			102.24					538			
				12.78			102.24		67.24			538		
	
98.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	10	6.56			65.60					333			
				6.56			65.60		33.28			333		
	
99.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 50х40, шт	4	5.81			23.22					111			
				5.81			23.22		4.79			111		
	Поправки: М: =27*1.03/4.79	
	
100.	ТССЦ 103-0019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильза), м	3.5	48.14			168.49					838			
				48.14			168.49		239.38			838		
	
101.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.15	3 526.30	1 713.53	1 679.05	4 055.25	1 970.56	1 930.91	16.91	7.24	47 919	33 322	13 980	
				133.72	243.58		153.78	280.11	4.01	16.91		617	4 737	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 588.27				98%	37 298			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 597.98				56%	21 313			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 241.50					106 530			
	
102.	ТССЦ 507-3371 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	108.79	194.06			21 111.79					69 164			
				194.06			21 111.79		635.76			69 164		
	Объем: 1.15*94.6													
	
103.	ТССЦ 301-7357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	115	19.94			2 293.10					11 069			
				19.94			2 293.10		96.25			11 069		
	
104.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	7	22.66			158.62					896			
				22.66			158.62		127.95			896		
	
105.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	29	11.62			336.98					1 948			
				11.62			336.98		67.16			1 948		
	
106.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 63х50, шт	4	10.97			43.87					210			
				10.97			43.87		4.79			210		
	Поправки: М: =51*1.03/4.79	
	
107.	ТССЦ 507-3310 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.	19	21.95			417.05					2 318			
				21.95			417.05		121.98			2 318		
	
108.	ТССЦ 103-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (гильза), м	15	67.35			1 010.25					3 909			
				67.35			1 010.25		260.63			3 909		
	
109.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.48	4 163.28	1 966.34	2 112.35	1 998.38	943.85	1 013.93	16.91	7.23	23 495	15 960	7 331	
				84.59	307.09		40.60	147.40	5.02	16.91		204	2 493	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 254.94				98%	18 084			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			774.79				56%	10 334			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 028.11					51 913			
	
110.	ТССЦ 507-3372 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	46.752	293.75			13 733.40					40 224			
				293.75			13 733.40		860.38			40 224		
	Объем: (0.48)*97.4													
	
111.	ТССЦ 301-7359 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм, шт.	48	27.88			1 338.24					5 711			
				27.88			1 338.24		118.97			5 711		
	
112.	ТССЦ 507-5013 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	12	17.19			206.28					1 204			
				17.19			206.28		100.3			1 204		
	
113.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 75х63, шт	2	17.42			34.84					167			
				17.42			34.84		4.79			167		
	Поправки: М: =81*1.03/4.79	
	
114.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 50х25, шт	12	4.95			59.35					284			
				4.95			59.35		4.79			284		
	Поправки: М: =23*1.03/4.79	
	
115.	С цена поставщик. 
Тройник ППР переходной 75х50х75, шт	12	44.30			531.56					2 546			
				44.30			531.56		4.79			2 546		
	Поправки: М: =206*1.03/4.79	
	
116.	ТССЦ 103-0022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильза), м	5	89.01			445.05					1 906			
				89.01			445.05		381.26			1 906		
	
117.	ТЕР 16-02-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.15	8 223.54	897.10	196.69	1 233.53	134.56	29.50	16.91	7.75	7 787	2 275	229	
				7 129.75	4.16		1 069.46	0.62	4.94	16.9		5 283	11	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			155.46				98%	2 240			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			95.98				56%	1 280			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 484.96					11 307			
	
118.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.01	5 326.70			53.27					287			
				5 326.70			53.27		28 696.08			287		
	
119.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм, 1 шт.	4	27.82	14.16	4.98	111.28	56.64	19.92	16.9	6.6	1 189	957	131	
				8.68			34.72		2.89	1		100		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]	
	Накладные расходы		115%			65.14				98%	938			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			40.21				56%	536			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.63					2 663			
	
120.	С цена поставщик. 
Кран шаровый под приварку Dn 50 Pn40TEMPER, шт	4	311.80			1 247.18					5 974			
				311.80			1 247.18		4.79			5 974		
	Поправки: М: =1450*1.03/4.79	
	
121.	С цена поставщик. 
Муфта ППР 63х2" РН, шт	2	176.11			352.22					1 687			
				176.11			352.22		4.79			1 687		
	Поправки: М: =819*1.03/4.79	
	
122.	С цена поставщик. 
Муфта ППР 75х2" РН, шт	2	268.79			537.58					2 575			
				268.79			537.58		4.79			2 575		
	Поправки: М: =1250*1.03/4.79	
	
123.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 2", шт	4	143.86			575.42					2 756			
				143.86			575.42		4.79			2 756		
	Поправки: М: =669*1.03/4.79	
	
124.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	346.87	60.00	10.41	17.34	3.00	0.52	16.9	3.27	100	51	2	
				276.46	0.11		13.82	0.01	3.44	17.27		48		
	Накладные расходы		81%			2.44				69%	35			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.81				48%	24			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.58					160			
	
125.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	617.49	36.88	6.91	30.87	1.84	0.35	16.9	3.93	116	31	1	
				573.70	0.11		28.69	0.01	2.9	17.27		83		
	Накладные расходы		81%			1.50				69%	21			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.11				48%	15			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.48					152			
	
126.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.18	9 577.77	991.45	279.02	1 724.00	178.46	50.22	16.91	7.82	11 500	3 018	393	
				8 307.29	6.70		1 495.31	1.21	5.41	16.91		8 090	20	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			206.62				98%	2 977			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			127.57				56%	1 701			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 058.19					16 179			
	
127.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.016	5 326.70			85.23					459			
				5 326.70			85.23		28 696.08			459		
	
128.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	346.87	60.00	10.41	20.81	3.60	0.62	16.9	3.27	120	61	2	
				276.46	0.11		16.59	0.01	3.44	17.27		57		
	Накладные расходы		81%			2.92				69%	42			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.17				48%	29			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.90					191			
	
129.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	617.49	36.88	6.91	37.05	2.21	0.41	16.9	3.93	139	37	2	
				573.70	0.11		34.42	0.01	2.9	17.27		100		
	Накладные расходы		81%			1.80				69%	26			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.33				48%	18			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.18					182			
	
130.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.33	127.27	61.87	49.82	42.00	20.42	16.44	16.91	0.99	383	345	16	
				15.58			5.14		4.22	1		22		
	Объем: 15+18													
	Накладные расходы		115%			23.48				98%	338			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14.50				56%	193			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.98					914			
	
131.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	42.4	201.97	44.44	31.46	8 563.53	1 884.09	1 334.07	16.91	9.04	70 861	31 860	12 060	
				126.07			5 345.37		5.04	1		26 941		
	Объем: 100+45+45+38+115+48+15+18													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			1 695.68				77%	24 532			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 130.45				48%	15 293			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 389.67					110 686			
	
132.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	110	10.06			1 106.60					5 667			
				10.06			1 106.60		51.52			5 667		
	Объем: 100*1.1													
	
133.	ТССЦ 104-0855 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	49.5	12.37			612.32					2 927			
				12.37			612.32		59.13			2 927		
	Объем: 45*1.1													
	
134.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	49.5	14.84			734.58					3 335			
				14.84			734.58		67.37			3 335		
	Объем: 45*1.1													
	
135.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	41.8	18.05			754.49					3 578			
				18.05			754.49		85.6			3 578		
	Объем: 38*1.1													
	
136.	ТССЦ 104-0860 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	143	24.69			3 530.67					18 082			
				24.69			3 530.67		126.45			18 082		
	Объем: (115+15)*1.1													
	
137.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	52.8	25.87			1 365.94					6 757			
				25.87			1 365.94		127.98			6 757		
	Объем: 48*1.1													
	
138.	ТССЦ 104-0862 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	19.8	29.68			587.66					2 699			
				29.68			587.66		136.32			2 699		
	Объем: 18*1.1													
	
139.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	2	150.81	91.40	15.42	301.63	182.81	30.84	16.9	5.33	3 677	3 089	164	
				43.99	0.36		87.98	0.72	4.81	17		423	12	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			211.06				98%	3 039			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			130.31				56%	1 737			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.00					8 453			
	
140.	С цена поставщик. 
Кран шаровый под приварку Dn 80Pn25TEMPER, шт	2	623.59			1 247.18					5 974			
				623.59			1 247.18		4.79			5 974		
	Поправки: М: =2900*1.03/4.79	
	
	Полы подвала	
	
141.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	2.72	274.54	75.11	199.43	746.75	204.30	542.45	16.9	5.19	6 268	3 453	2 815	
					20.89			56.82	1	16.9			960	
	Объем: 27.2*0.1													
	Накладные расходы		99%			258.51				84%	3 707			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			156.67				48%	2 118			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.93					12 093			
	
142.	ТЕРр 51-3-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.0136	5 332.86	5 125.32	2.03	72.53	69.70	0.03	16.9	9.26	1 189	1 178		
				205.51			2.79		3.85	1		11		
	Накладные расходы		75%			52.28				64%	754			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			31.37				36%	424			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.17					2 367			
	
143.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.4	402.39	42.07	65.10	1 368.13	143.04	221.34	16.9	5.95	9 044	2 417	1 317	
				295.22	7.42		1 003.75	25.21	5.29	16.89		5 310	426	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			186.76				94%	2 672			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			107.68				51%	1 450			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 662.57					13 166			
	
144.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.136	1 735.75	399.68	56.45	236.06	54.36	7.68	16.91	8.93	1 905	919	69	
				1 279.62	22.98		174.03	3.13	5.27	16.91		917	53	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			63.81				94%	914			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			36.79				51%	496			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.67					3 314			
	
145.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.136	1 990.63	30.38	59.69	270.73	4.13	8.12	16.89	8.73	1 503	70	71	
				1 900.56	22.82		258.48	3.10	5.27	16.89		1 362	52	
	Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			8.03				94%	115			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4.63				51%	62			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.38					1 680			
	
146.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10.164	48.13	4.41	36.66	489.15	44.82	372.61	16.9	8.6	5 175	758	3 204	
									1	1				
	Объем: 70*0.05*0.8+0.43+0.57+0.38+2.72*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			44.82				100%	758			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			26.89				60%	455			
	
147.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.164	16.40		16.40	166.69		166.69		9.25	1 542		1 542	
														
	Объем: 70*0.05*0.8+0.43+0.57+0.38+2.72*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	110 095.16	12 939.57	9 517.72			643 922	218 778	67 636	
			87 566.14	1 006.77				356 294	17 021	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 449.17					148 552			
			45 449.17					148 552		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	45 449.17					148 552			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 449.17					148 552			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 514.63	3 131.44	3 556.89			208 571	52 947	23 850	
			26 826.31	238.48				131 774	4 029	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 830.76					43 791			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62; %=84 - по стр. 63, 64, 141; %=69 - по стр. 124, 125, 128, 129; %=77 - по стр. 131; %=64 - по стр. 142; %=94 - по стр. 143-145)	3 146.17					45 338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62; %=48 - по стр. 63, 64, 124, 125, 128, 129, 131, 141; %=36 - по стр. 142; %=51 - по стр. 143-145)	2 008.90					27 164			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 669.70					281 073			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 475.52	9 763.31	5 421.53			280 082	165 073	39 040	
			15 290.66	768.29				75 968	12 992	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 65-67; %=98 - по стр. 68, 79, 87, 94, 101, 109, 117, 119, 126, 130, 139)	11 248.54					162 056			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 65-67; %=56 - по стр. 68, 79, 87, 94, 101, 109, 117, 119, 126, 130, 139)	7 035.51					94 026			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	48 759.57					536 164			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	655.84	44.82	539.30			6 717	758	4 746	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 146)	44.82					758			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 146)	26.89					455			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	655.84					6 717			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	133 534.28					972 506			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 857.63					20 812			
	ИТОГО	136 391.91					993 318			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 727.84					19 866			
	ИТОГО	139 119.75					1 013 184			
	НДС 18%	25 041.56					182 373			
	ВСЕГО С НДС	164 161.31					1 195 557			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 394.71					207 394			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 044.41					121 190			
	
	Раздел 3.  ЧЕРДАК	
	
148.	ТЕРр 66-24-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.68	170.23	170.23		115.76	115.76		16.9	1	1 956	1 956		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			85.66				63%	1 232			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.88				40%	782			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.30					3 971			
	
149.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.4	2 312.45	625.61	1 686.84	924.98	250.24	674.74	16.91	5.19	7 733	4 232	3 502	
					176.68			70.67	1	16.9			1 194	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			317.70				84%	4 558			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			192.55				48%	2 604			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.23					14 895			
	
150.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.08	2 646.84	648.48	43.99	211.75	51.88	3.52	16.91	9.24	1 612	877	33	
				1 954.37			156.35		4.49	1		702		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*40)													
	Накладные расходы		99%			51.36				84%	737			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.13				48%	421			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.24					2 770			
	
151.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.82	391.23	305.70	8.28	712.04	556.37	15.07	16.9	5.15	10 026	9 403	78	
				77.25	1.51		140.60	2.75	3.88	16.88		546	46	
	Накладные расходы		74%			413.75				63%	5 953			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			279.56				40%	3 780			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 405.35					19 758			
	
152.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.4	673.19	525.85	14.21	942.47	736.19	19.89	16.9	5.12	13 267	12 442	102	
				133.13	2.56		186.38	3.58	3.88	16.93		723	61	
	Накладные расходы		74%			547.43				63%	7 877			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			369.89				40%	5 001			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 859.78					26 145			
	
153.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.62	844.51	673.67	18.36	523.60	417.68	11.38	16.9	5.62	7 489	7 059	64	
				152.48	3.92		94.54	2.43	3.88	16.91		367	41	
	Накладные расходы		74%			310.88				63%	4 473			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			210.06				40%	2 840			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 044.54					14 802			
	
154.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим, 100 м трубопровода	1	2 994.73	1 889.05	1 024.42	2 994.73	1 889.05	1 024.42	16.91	7.24	39 713	31 944	7 417	
				81.26	148.39		81.26	148.39	4.34	16.91		353	2 509	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 343.06				98%	33 764			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 446.58				56%	19 294			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 784.37					92 771			
	
155.	ТССЦ 301-7352 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	100	12.21			1 221.00					5 725			
				12.21			1 221.00		57.25			5 725		
	
156.	ТССЦ 507-3367 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	92.9	43.10			4 003.99					11 359			
				43.10			4 003.99		122.27			11 359		
	Объем: 100*0.929													
	
157.	ТССЦ 302-0078 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	55	64.31			3 537.05					22 234			
				64.31			3 537.05		404.26			22 234		
	
158.	ТССЦ 507-3287 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	8	2.32			18.56					92			
				2.32			18.56		11.51			92		
	
159.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	110	2.06			226.60					1 186			
				2.06			226.60		10.78			1 186		
	
160.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	15	1.37			20.55					97			
				1.37			20.55		6.48			97		
	
161.	ТССЦ 507-5032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	55	16.00			880.00					5 303			
				16.00			880.00		96.41			5 303		
	
162.	С цена поставщик. 
Муфта латунная 3/4", шт	55	25.80			1 419.21					6 798			
				25.80			1 419.21		4.79			6 798		
	Поправки: М: =120*1.03/4.79	
	
163.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	0.45	2 210.23	1 537.61	601.10	994.60	691.92	270.50	16.91	7.3	13 816	11 700	1 975	
				71.52	85.42		32.18	38.44	4.38	16.91		141	650	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			839.91				98%	12 103			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			518.56				56%	6 916			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 353.07					32 835			
	
164.	ТССЦ 301-7353 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм, шт.	45	12.37			556.65					2 601			
				12.37			556.65		57.8			2 601		
	
165.	ТССЦ 507-3368 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	0.4221	63.77			26.92					78			
				63.77			26.92		185.28			78		
	Объем: 0.45*0.938													
	
166.	С цена поставщик. 
Колено ППР ф32 90град, шт	8	3.10			24.77					119			
				3.10			24.77		4.79			119		
	Поправки: М: =14.40*1.03/4.79	
	
167.	ТССЦ 507-3300 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	4	4.51			18.04					102			
				4.51			18.04		25.55			102		
	
168.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	10	2.49			24.90					131			
				2.49			24.90		13.05			131		
	
169.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 32х25, шт	4	2.58			10.32					49			
				2.58			10.32		4.79			49		
	Поправки: М: =12*1.03/4.79	
	
170.	ТССЦ 103-0017 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза), м	3.5	31.00			108.50					443			
				31.00			108.50		126.63			443		
	
171.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.45	2 936.44	2 050.14	755.68	1 321.40	922.56	340.05	16.91	7.31	18 356	15 601	2 486	
				130.62	106.76		58.78	48.04	4.58	16.91		269	812	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 116.19				98%	16 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			689.13				56%	9 191			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 126.72					43 632			
	
172.	ТССЦ 507-3369 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	0.42165	84.05			35.44					115			
				84.05			35.44		272.18			115		
	Объем: 0.45*0.937													
	
173.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	45	14.55			654.75					3 062			
				14.55			654.75		68.05			3 062		
	
174.	ТССЦ 507-3302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	8	6.74			53.92					274			
				6.74			53.92		34.19			274		
	
175.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 40х32, шт	4	4.73			18.92					91			
				4.73			18.92		4.79			91		
	Поправки: М: =22*1.03/4.79	
	
176.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	12	3.46			41.52					224			
				3.46			41.52		18.68			224		
	
177.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.38	3 593.06	1 786.55	1 679.05	1 365.36	678.89	638.04	16.91	7.24	16 293	11 480	4 619	
				127.46	243.58		48.43	92.56	3.99	16.91		193	1 565	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			887.17				98%	12 784			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			547.73				56%	7 305			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 800.26					36 382			
	
178.	ТССЦ 507-3370 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	35.948	116.78			4 198.01					14 175			
				116.78			4 198.01		394.33			14 175		
	Объем: 0.38*94.6													
	
179.	ТССЦ 301-7355 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	38	14.99			569.62					2 655			
				14.99			569.62		69.86			2 655		
	
180.	ТССЦ 507-3306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт.	8	12.78			102.24					538			
				12.78			102.24		67.24			538		
	
181.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	10	6.56			65.60					333			
				6.56			65.60		33.28			333		
	
182.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 50х40, шт	4	5.81			23.22					111			
				5.81			23.22		4.79			111		
	Поправки: М: =27*1.03/4.79	
	
183.	ТССЦ 103-0019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильза), м	15	48.14			722.10					3 591			
				48.14			722.10		239.38			3 591		
	
184.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.15	3 526.30	1 713.53	1 679.05	4 055.25	1 970.56	1 930.91	16.91	7.24	47 919	33 322	13 980	
				133.72	243.58		153.78	280.11	4.01	16.91		617	4 737	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 588.27				98%	37 298			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 597.98				56%	21 313			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 241.50					106 530			
	
185.	ТССЦ 507-3371 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	108.79	194.06			21 111.79					69 164			
				194.06			21 111.79		635.76			69 164		
	Объем: 1.15*94.6													
	
186.	ТССЦ 301-7357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	115	19.94			2 293.10					11 069			
				19.94			2 293.10		96.25			11 069		
	
187.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	7	22.66			158.62					896			
				22.66			158.62		127.95			896		
	
188.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	29	11.62			336.98					1 948			
				11.62			336.98		67.16			1 948		
	
189.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 63х50, шт	4	10.97			43.87					210			
				10.97			43.87		4.79			210		
	Поправки: М: =51*1.03/4.79	
	
190.	ТССЦ 507-3310 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.	19	21.95			417.05					2 318			
				21.95			417.05		121.98			2 318		
	
191.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.48	4 163.28	1 966.34	2 112.35	1 998.38	943.85	1 013.93	16.91	7.23	23 495	15 960	7 331	
				84.59	307.09		40.60	147.40	5.02	16.91		204	2 493	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 254.94				98%	18 084			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			774.79				56%	10 334			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 028.11					51 913			
	
192.	ТССЦ 507-3372 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	46.752	293.75			13 733.40					40 224			
				293.75			13 733.40		860.38			40 224		
	Объем: (0.48)*97.4													
	
193.	ТССЦ 301-7359 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм, шт.	48	27.88			1 338.24					5 711			
				27.88			1 338.24		118.97			5 711		
	
194.	ТССЦ 507-5013 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	12	17.19			206.28					1 204			
				17.19			206.28		100.3			1 204		
	
195.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 75х63, шт	2	17.42			34.84					167			
				17.42			34.84		4.79			167		
	Поправки: М: =81*1.03/4.79	
	
196.	С цена поставщик. 
Редукция ППР 50х25, шт	12	4.95			59.35					284			
				4.95			59.35		4.79			284		
	Поправки: М: =23*1.03/4.79	
	
197.	С цена поставщик. 
Тройник ППР переходной 75х50х75, шт	12	44.30			531.56					2 546			
				44.30			531.56		4.79			2 546		
	Поправки: М: =206*1.03/4.79	
	
198.	ТЕР 16-02-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.15	8 223.54	897.10	196.69	1 233.53	134.56	29.50	16.91	7.75	7 787	2 275	229	
				7 129.75	4.16		1 069.46	0.62	4.94	16.9		5 283	11	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			155.46				98%	2 240			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			95.98				56%	1 280			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 484.96					11 307			
	
199.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.01	5 326.70			53.27					287			
				5 326.70			53.27		28 696.08			287		
	
200.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм, 1 шт.	4	31.65	16.99	5.98	126.59	67.97	23.90	16.9	6.6	1 407	1 149	158	
				8.68			34.72		2.89	1		100		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			78.17				98%	1 126			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48.26				56%	643			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.01					3 176			
	
201.	С цена поставщик. 
Кран шаровый под приварку Dn 50 Pn40TEMPER, шт	4	311.80			1 247.18					5 974			
				311.80			1 247.18		4.79			5 974		
	Поправки: М: =1450*1.03/4.79	
	
202.	С цена поставщик. 
Муфта ППР 63х2" РН, шт	2	176.11			352.22					1 687			
				176.11			352.22		4.79			1 687		
	Поправки: М: =819*1.03/4.79	
	
203.	С цена поставщик. 
Муфта ППР 75х2" РН, шт	2	268.79			537.58					2 575			
				268.79			537.58		4.79			2 575		
	Поправки: М: =1250*1.03/4.79	
	
204.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 2", шт	4	143.86			575.42					2 756			
				143.86			575.42		4.79			2 756		
	Поправки: М: =669*1.03/4.79	
	
205.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	360.95	72.00	12.49	18.05	3.60	0.62	16.9	3.27	110	61	2	
				276.46	0.13		13.82	0.01	3.44	17.27		48		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			2.92				69%	42			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.17				48%	29			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.14					181			
	
206.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	626.25	44.26	8.29	31.31	2.21	0.41	16.9	3.93	122	37	2	
				573.70	0.13		28.69	0.01	2.9	17.27		83		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			1.80				69%	26			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.33				48%	18			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.44					165			
	
207.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов отопления стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.06	9 577.77	991.45	279.02	574.67	59.49	16.74	16.91	7.82	3 833	1 006	131	
				8 307.29	6.70		498.44	0.40	5.41	16.91		2 697	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			68.87				98%	993			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			42.52				56%	567			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					686.07					5 393			
	
208.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.008	5 326.70			42.61					230			
				5 326.70			42.61		28 696.08			230		
	
209.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	360.95	72.00	12.49	10.83	2.16	0.37	16.9	3.27	66	37	1	
				276.46	0.13		8.29		3.44	17.27		29		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			1.75				69%	26			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.30				48%	18			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.88					109			
	
210.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	626.25	44.26	8.29	18.79	1.33	0.25	16.9	3.93	73	22	1	
				573.70	0.13		17.21		2.9	17.27		50		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			1.08				69%	15			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.80				48%	11			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.67					99			
	
211.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.21	149.61	74.24	59.78	31.42	15.59	12.55	16.91	0.99	290	264	12	
				15.58			3.27		4.22	1		14		
	Объем: 15+6													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			17.93				98%	259			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11.07				56%	148			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.42					697			
	
212.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	42.4	201.97	44.44	31.46	8 563.53	1 884.09	1 334.07	16.91	9.04	70 861	31 860	12 060	
				126.07			5 345.37		5.04	1		26 941		
	Объем: 100+45+45+38+115+48+15+18													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			1 695.68				77%	24 532			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 130.45				48%	15 293			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 389.67					110 686			
	
213.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	110	10.06			1 106.60					5 667			
				10.06			1 106.60		51.52			5 667		
	Объем: 100*1.1													
	
214.	ТССЦ 104-0855 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	49.5	12.37			612.32					2 927			
				12.37			612.32		59.13			2 927		
	Объем: 45*1.1													
	
215.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	49.5	14.84			734.58					3 335			
				14.84			734.58		67.37			3 335		
	Объем: 45*1.1													
	
216.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	41.8	18.05			754.49					3 578			
				18.05			754.49		85.6			3 578		
	Объем: 38*1.1													
	
217.	ТССЦ 104-0860 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	143	24.69			3 530.67					18 082			
				24.69			3 530.67		126.45			18 082		
	Объем: (115+15)*1.1													
	
218.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	52.8	25.87			1 365.94					6 757			
				25.87			1 365.94		127.98			6 757		
	Объем: 48*1.1													
	
219.	ТССЦ 104-0862 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	16.5	29.68			489.72					2 249			
				29.68			489.72		136.32			2 249		
	Объем: 15*1.1													
	
220.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	1	150.81	91.40	15.42	150.81	91.40	15.42	16.9	5.33	1 839	1 545	82	
				43.99	0.36		43.99	0.36	4.81	17		212	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			105.52				98%	1 520			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			65.15				56%	869			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					321.48					4 228			
	
221.	С цена поставщик. 
Кран шаровый под приварку Dn 80Pn25TEMPER, шт	1	623.59			623.59					2 987			
				623.59			623.59		4.79			2 987		
	Поправки: М: =2900*1.03/4.79	
	
222.	ТЕРр 65-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3, 100 шт.	0.01	1 969.30	1 874.73	94.57	19.69	18.75	0.95	16.91	9.36	326	317	9	
					43.73			0.44	1	16.91			7	
	Накладные расходы		74%			14.20				63%	204			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.60				40%	130			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.49					660			
	
223.	ТЕР 18-04-001-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 869.34	136.49	53.83	1 869.34	136.49	53.83	16.9	6.88	54 458	2 307	370	
				1 679.02	1.45		1 679.02	1.45	30.84	16.86		51 781	24	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			158.63				98%	2 284			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			97.94				56%	1 305			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 125.91					58 048			
	
224.	ТЕР 18-06-003-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	2	136.89	20.10	11.24	273.79	40.20	22.49	16.91	8.85	1 799	680	199	
				105.55	0.36		211.10	0.72	4.36	17		920	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			47.06				98%	678			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			29.05				56%	388			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.90					2 865			
	
225.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.1572	48.13	4.41	36.66	55.69	5.10	42.42	16.9	8.6	589	86	365	
									1	1				
	Объем: 0.68*0.05*0.8+0.4+0.47+0.26													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			5.10				100%	86			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.06				60%	52			
	
226.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.1572	16.40		16.40	18.98		18.98		9.25	176		176	
														
	Объем: 0.68*0.05*0.8+0.4+0.47+0.26													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	100 031.01	11 687.89	7 514.95			621 729	197 622	55 384	
			80 819.95	838.38				368 591	14 175	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 680.41					149 761			
			45 680.41					149 761		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	45 680.41					149 761			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 680.41					149 761			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 087.25	2 311.27	2 013.98			151 999	39 082	15 601	
			19 761.98	70.69				97 319	1 194	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 690.20					43 112			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 148; %=84 - по стр. 149, 150; %=69 - по стр. 205, 206, 209, 210; %=77 - по стр. 212)	2 157.95					31 167			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 148; %=48 - по стр. 149, 150, 205, 206, 209, 210, 212)	1 417.60					19 176			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 662.80					202 342			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 188.68	9 371.52	5 439.57			319 204	158 454	39 242	
			15 377.56	767.69				121 511	12 981	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 151-153, 222; %=98 - по стр. 154, 163, 171, 177, 184, 191, 198, 200, 207, 211, 220, 223, 224)	10 947.43					157 725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 151-153, 222; %=56 - по стр. 154, 163, 171, 177, 184, 191, 198, 200, 207, 211, 220, 223, 224)	6 833.82					91 303			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	47 969.93					568 232			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	74.67	5.10	61.40			765	86	541	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 225)	5.10					86			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 225)	3.06					52			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	74.67					765			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	121 387.81					921 100			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 597.70					19 712			
	ИТОГО	123 985.51					940 812			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 479.71					18 816			
	ИТОГО	126 465.22					959 628			
	НДС 18%	22 763.74					172 733			
	ВСЕГО С НДС	149 228.96					1 132 361			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 105.38					188 892			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 251.42					110 479			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 192 549.87	144 492.34	72 861.12			7 493 031	2 442 168	527 723	
			972 239.08	4 365.38				4 473 166	73 792	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	91 129.58					298 313			
			91 129.58					298 313		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	91 129.58					298 313			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	91 129.58					298 313			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 006 735.15	122 708.41	39 755.52			6 292 181	2 073 863	253 665	
			844 271.22	2 827.39				3 964 655	47 785	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	308 933.41					1 393 721			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 56, 57, 63, 64, 141, 149, 150; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=66 - по стр. 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21, 41; %=92 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=77 - по стр. 25, 27, 54, 131, 212; %=72 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=94 - по стр. 46, 47, 49, 51, 143-145; %=63 - по стр. 62, 148; %=69 - по стр. 124, 125, 128, 129, 205, 206, 209, 210; %=64 - по стр. 142)	118 559.05					1 705 089			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 27, 54, 56, 57, 63, 64, 124, 125, 128, 129, 131, 141, 149, 150, 205, 206, 209, 210, 212; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=50 - по стр. 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20, 62, 148; %=37 - по стр. 21, 41; %=44 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=64 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=51 - по стр. 46, 47, 49, 51, 143-145; %=36 - по стр. 142)	76 407.05					1 031 358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 201 701.25					9 028 628			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	67 641.44	19 935.65	10 867.46			625 607	337 069	78 342	
			36 838.28	1 537.99				210 198	26 007	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42, 65-67, 151-153, 222; %=98 - по стр. 43, 68, 79, 87, 94, 101, 109, 117, 119, 126, 130, 139, 154, 163, 171, 177, 184, 191, 198, 200, 207, 211, 220, 223, 224; %=88 - по стр. 45)	22 970.53					330 951			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42, 65-67, 151-153, 222; %=56 - по стр. 43, 68, 79, 87, 94, 101, 109, 117, 119, 126, 130, 139, 154, 163, 171, 177, 184, 191, 198, 200, 207, 211, 220, 223, 224; %=48 - по стр. 45)	14 349.00					191 787			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	104 960.97					1 148 345			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	27 043.70	1 848.28	22 238.14			276 930	31 236	195 716	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60, 146, 225)	1 848.28					31 236			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60, 146, 225)	1 108.97					18 742			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	27 043.70					276 930			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 424 835.50					10 752 216			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	30 491.48					230 097			
	ИТОГО	1 455 326.98					10 982 313			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	29 106.54					219 646			
	ИТОГО	1 484 433.52					11 201 959			
	НДС 18%	267 198.03					2 016 353			
	ВСЕГО С НДС	1 751 631.55					13 218 312			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	141 529.58					2 036 040			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	90 756.05					1 223 145			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                                Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ КРМКД                                                      Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)