«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 896 116	руб.	Смета на сумму:	3 896 116	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 8 марта,10-12 г.Калининграда (по решению суда)	
	
Сметная стоимость:	3 896.116	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.641	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	769.523	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.2	1 454.57	549.87	8.86	10 472.93	3 959.10	63.81	14.41	8.24	89 504	57 051	526	
				895.84			6 450.02		4.95	1		31 928		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			4 355.01				93%	53 057			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 692.19				54%	30 808			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 520.13					173 369			
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.72	63.27	49.68	13.59	45.55	35.77	9.78	14.4	2.05	535	515	20	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			27.90				66%	340			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.89				40%	206			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.34					1 081			
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.72	4 688.98	197.81	4 246.36	3 376.07	142.42	3 057.38	14.41	3.69	13 984	2 052	11 282	
				244.81	143.10		176.26	103.03	3.69	13.5		650	1 391	
	Накладные расходы		78%			191.45				66%	2 272			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			122.73				40%	1 377			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 690.25					17 634			
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.05	188.95	188.95		198.40	198.40		14.4	1	2 857	2 857		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			196.42				84%	2 400			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			119.04				48%	1 371			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.86					6 628			
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4	25.81	25.77		103.24	103.08		14.41	1	1 486	1 485		
				0.04			0.16		5.06	1		1		
	Вычт.ресурсы:  С402-0004:[ М-(11.38=569.06*0.02) ]	
	Накладные расходы		86%			88.65				73%	1 084			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			72.16				56%	832			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.04					3 402			
	
6.	С402-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, м3	0.08	837.09			66.97					288			
				837.09			66.97		3 604.01			288		
	Объем: (4.0)*0.02													
	
7.	Е06-01-015-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка закладных деталей весом до 4 кг , расклинка металлическ.пластинами (прим), 1 т	0.022	13 072.02	2 390.10	47.91	287.58	52.58	1.05	14.4	7.32	1 921	757	8	
				10 634.00	2.84		233.95	0.06	4.94	14.36		1 156	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			50.01				80%	606			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.95				44%	334			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.54					2 861			
	
8.	Е46-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т	0.132	9 777.83	2 026.73	1 040.26	1 290.67	267.53	137.31	14.41	6.04	8 706	3 855	829	
				6 710.84	77.31		885.83	10.20	4.54	14.39		4 022	147	
	Накладные расходы		99%			274.95				84%	3 362			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			166.64				48%	1 921			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 732.26					13 989			
	
9.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.43	2 956.30	374.76	6.66	1 271.21	161.15	2.86	14.4	8.36	5 301	2 321	24	
				2 574.88	1.03		1 107.20	0.44	2.67	16.87		2 956	7	
	Накладные расходы		83%			134.12				71%	1 653			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.03				52%	1 211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 510.36					8 164			
	
10.	Е53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.03	19 716.98	3 507.27	113.70	591.51	105.22	3.41	14.4	6.18	3 376	1 515	21	
				16 096.01	15.10		482.88	0.45	3.81	14.39		1 840	7	
	Накладные расходы		86%			90.88				73%	1 111			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			73.97				56%	852			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					756.36					5 339			
	
11.	Е15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит  100 мм, 100 м2	6.46216	40 613.99	3 949.94	5 786.76	262 454.11	25 525.14	37 394.99	14.41	5.32	905 966	367 817	198 941	
				30 877.29	307.74		199 533.99	1 988.65	1.7	14.4		339 208	28 637	
	Объем: (590+23)+22.144+11.072													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			26 138.10				80%	317 163			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12 931.48				37%	146 688			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301 523.69					1 369 817			
	
12.	С104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	72.3762	671.40			48 593.38					264 963			
				671.40			48 593.38		3 660.91			264 963		
	Объем: 646.216*0.1*1.12													
	
13.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя, 100 м2 покрытия	0.72	80.30	76.91	1.68	57.81	55.38	1.21	14.4	8.31	810	797	10	
				1.71	0.16		1.23	0.12	2.32	16.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			52.73				80%	639			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.09				37%	296			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.62					1 745			
	
14.	С101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.36	15.82			148.08					484			
				15.82			148.08		51.75			484		
	Объем: 1000*0.72*0.013													
	
15.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.72	2 074.12	832.23	83.91	1 493.37	599.21	60.42	14.4	8.13	12 196	8 629	491	
				1 157.98	39.06		833.75	28.13	3.69	12.76		3 077	359	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			595.97				80%	7 190			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			294.85				37%	3 326			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 384.19					22 712			
	
16.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.72	2 291.60	114.18	14.24	1 649.95	82.21	10.25	14.4	8.19	5 644	1 184	84	
				2 163.18			1 557.49		2.81	1		4 377		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			78.10				80%	947			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.64				37%	438			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 766.69					7 029			
	
17.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(фронтон, подвал), 100 м2	0.0776	1 734.68	1 482.28	252.40	134.61	115.02	19.59	14.41	8.54	1 825	1 658	167	
					100.00			7.76	1	16.81			130	
	Объем: (1.4*0.7*4)+(0.8*0.6*8)													
	Накладные расходы		99%			121.55				84%	1 502			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			73.67				48%	858			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.83					4 185			
	
18.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0776	21 833.35	2 767.20	891.18	1 694.27	214.73	69.16	14.4	6.6	7 469	3 092	456	
				18 174.97	34.11		1 410.38	2.65	2.78	16.81		3 921	44	
	Объем: (1.4*0.7*4)+(0.8*0.6*8)													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			230.42				90%	2 822			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			117.39				43%	1 348			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 042.08					11 640			
	
19.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.84	3 070.76			11 791.72					20 164			
				3 070.76			11 791.72		5 250.96			20 164		
	
20.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.92	2 460.30			9 644.38					16 504			
				2 460.30			9 644.38		4 210.26			16 504		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	355 365.81	31 616.94	40 831.22			1 363 983	455 585	212 859	
			282 917.67	2 141.49				695 542	30 725	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	355 365.81	31 616.94	40 831.22			1 363 983	455 585	212 859	
			282 917.67	2 141.49				695 542	30 725	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	70 244.53					302 403			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 8, 17; %=73 - по стр. 5, 10; %=80 - по стр. 7, 11, 13, 15, 16; %=71 - по стр. 9; %=90 - по стр. 18)	32 626.26					396 150			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 8, 17; %=56 - по стр. 5, 10; %=44 - по стр. 7; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 11, 13, 15, 16; %=43 - по стр. 18)	16 880.69					191 865			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	404 872.76					1 951 998			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	404 872.76					1 951 998			
	Строительный контроль 2,14%	8 664.28					41 773			
	Всего со строительным контролем	413 537.04					1 993 771			
	Непредвиденные расходы	8 270.74					39 875			
	Итого с непредвиденными затратами	421 807.78					2 033 646			
	НДС	75 925.40					366 056			
	Всего с НДС	497 733.18					2 399 702			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 626.26					396 150			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 880.69					191 865			
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
21.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.7	165.55	131.65	33.90	281.44	223.81	57.63	14.4	6.44	3 594	3 223	371	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			221.57				84%	2 707			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			134.29				48%	1 547			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.30					7 848			
	
22.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.7	553.31	459.71	93.60	940.63	781.51	159.12	14.4	6.44	12 278	11 254	1 025	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			773.69				84%	9 453			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			468.91				48%	5 402			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 183.23					27 133			
	
23.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.4	172.51	127.80	44.71	586.53	434.52	152.01	14.41	8.08	7 490	6 261	1 228	
					6.95			23.63	1	14.38			340	
	Накладные расходы		83%			380.26				71%	4 687			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			297.80				52%	3 433			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 264.59					15 609			
	
24.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.3	172.51	127.80	44.71	396.77	293.94	102.83	14.41	8.08	5 067	4 236	831	
					6.95			15.99	1	14.38			230	
	Накладные расходы		83%			257.24				71%	3 171			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			201.45				52%	2 322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					855.47					10 560			
	
25.	Е58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.4	2 713.25	179.98	29.68	9 225.05	611.93	100.91	14.41	8.35	36 304	8 818	843	
				2 503.59	4.13		8 512.21	14.04	3.13	16.83		26 643	236	
	Накладные расходы		83%			519.56				71%	6 428			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			406.88				52%	4 708			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 151.49					47 440			
	
26.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.4	221.62	101.80	102.69	753.49	346.11	349.14	14.4	3.56	6 362	4 984	1 243	
				17.13	1.45		58.24	4.93	2.32	14.47		135	71	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			315.94				77%	3 892			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			210.62				48%	2 426			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 280.05					12 681			
	
27.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	70.38	36.04			2 536.50					13 633			
				36.04			2 536.50		193.71			13 633		
	Объем: 3.4*20.7													
	
28.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	3.4	286.73	122.64	1.26	974.88	416.96	4.29	14.4	8.27	7 678	6 004	35	
				162.83			553.62		2.96	1		1 639		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			387.77				79%	4 743			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			266.85				51%	3 062			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 629.51					15 483			
	
29.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	425	13.13			5 580.25					18 046			
				13.13			5 580.25		42.46			18 046		
	Объем: 340*1.25													
	
30.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.2	9 291.30	1 358.31	34.61	11 149.56	1 629.97	41.53	14.4	8.08	51 483	23 472	336	
				7 898.38			9 478.06		2.92	1		27 676		
	Накладные расходы		83%			1 352.88				71%	16 665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.48				52%	12 205			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 561.92					80 354			
	
31.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.36	6 775.72	1 449.90	67.19	2 439.26	521.96	24.19	14.4	8.12	15 323	7 516	196	
				5 258.63			1 893.11		4.02	1		7 610		
	Накладные расходы		83%			433.23				71%	5 336			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.27				52%	3 908			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 211.76					24 568			
	
32.	Е58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	6	111.23	12.64	28.30	667.38	75.84	169.80	14.4	8.16	4 253	1 092	1 386	
				70.29			421.74		4.21	1		1 776		
	Накладные расходы		83%			62.95				71%	775			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.30				52%	568			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					779.62					5 596			
	
33.	Е58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	40	162.60	38.37	35.62	6 504.00	1 534.80	1 424.80	14.4	8.16	48 189	22 101	11 626	
				88.61			3 544.40		4.08	1		14 461		
	Накладные расходы		83%			1 273.88				71%	15 692			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			997.62				52%	11 493			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 775.50					75 373			
	
34.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат) прим., 1 м3	1	218.68	77.46	141.22	218.68	77.46	141.22	14.4	4.41	1 738	1 115	623	
					12.93			12.93	1	14.39			186	
	Накладные расходы		99%			89.49				84%	1 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.23				48%	624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.40					3 455			
	
35.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат)прим., 100 м3 кладки	0.01	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 365.79	59.63	37.90	14.4	8.08	6 022	859	306	
				126 825.19	588.90		1 268.25	5.89	3.83	14.39		4 857	85	
	Накладные расходы		86%			56.35				73%	689			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.86				56%	529			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.00					7 240			
	
36.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.4	8 171.06	405.87	165.99	27 781.59	1 379.96	564.36	14.41	7.28	146 462	19 885	4 109	
				7 599.20	14.91		25 837.28	50.70	4.74	14.39		122 469	730	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 545.11				92%	18 966			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			786.86				44%	9 071			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 113.57					174 498			
	
37.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, торцевые, примыкания, м2	50	137.86			6 893.00					27 128			
				137.86			6 893.00		542.56			27 128		
	
38.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий	0.5	75.57	75.35	0.22	37.79	37.68	0.11	14.4	5.82	543	543	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.27				71%	386			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.49				52%	282			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.56					1 211			
	
39.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5	8 813.16	326.90	31.86	4 406.58	163.45	15.93	14.4	7.72	15 750	2 354	123	
				8 454.40	3.03		4 227.20	1.51	3.14	14.36		13 273	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			178.16				92%	2 186			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			90.73				44%	1 045			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 675.46					18 981			
	
40.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.5	2 956.30	374.76	6.66	1 478.15	187.38	3.33	14.4	8.36	6 164	2 698	28	
				2 574.88	1.03		1 287.44	0.52	2.67	16.87		3 437	9	
	Накладные расходы		83%			155.96				71%	1 922			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.14				52%	1 408			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 756.24					9 494			
	
41.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.77	7 415.77	333.04	13.17	5 710.14	256.44	10.14	14.4	8.24	18 202	3 693	84	
				7 069.56			5 443.56		2.65	1		14 425		
	Накладные расходы		83%			212.85				71%	2 622			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.69				52%	1 920			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 089.67					22 744			
	
42.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.07	5 731.49	578.30	8.10	401.20	40.48	0.57	14.4	8.25	1 423	583	5	
				5 145.09			360.16		2.32	1		836		
	Накладные расходы		83%			33.60				71%	414			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.31				52%	303			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.11					2 140			
	
43.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.25	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 804			
	
44.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	14.4	8.25	2 419	969	9	
				8 231.09			1 152.35		1.25	1		1 440		
	Накладные расходы		83%			55.84				71%	688			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	504			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 320.34					3 611			
	
45.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.64	1 357.93	327.73	1.01	869.08	209.75	0.65	14.4	8.27	5 720	3 020	5	
				1 029.19			658.68		4.09	1		2 694		
	Накладные расходы		83%			174.09				71%	2 144			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.34				52%	1 570			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 179.51					9 435			
	
46.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей(прим.)1000*0.205*0.013, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	14.4	6.88	10 451	519	259	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	4.01	14.38		9 674	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	513			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	246			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					11 210			
	
47.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	14.4	6.88	10 451	519	259	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	4.01	14.38		9 674	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	513			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	246			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					11 210			
	
48.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка люка выхода на крышу, 100шт	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.73	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
49.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных, 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	14.4	6.6	718	269	40	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.78	16.81		409	4	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	246			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	117			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					1 081			
	
50.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 люк (прим), м2	0.81	3 070.76			2 487.32					4 253			
				3 070.76			2 487.32		5 250.96			4 253		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	100 424.45	9 527.43	3 443.61			489 106	137 222	24 977	
			87 453.42	135.85				326 908	1 991	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	100 424.45	9 527.43	3 443.61			489 106	137 222	24 977	
			87 453.42	135.85				326 908	1 991	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 497.07					63 060			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21, 22, 34; %=71 - по стр. 23-25, 30-33, 38, 40-45, 48; %=77 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28; %=73 - по стр. 35; %=92 - по стр. 36, 39, 46, 47; %=90 - по стр. 49)	8 686.72					106 809			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 22, 26, 34; %=52 - по стр. 23-25, 30-33, 38, 40-45, 48; %=51 - по стр. 28; %=56 - по стр. 35; %=44 - по стр. 36, 39, 46, 47; %=43 - по стр. 49)	6 038.50					69 582			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 149.67					665 497			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	115 149.67					665 497			
	Строительный контроль 2,14%	2 464.20					14 242			
	Всего со строительным контролем	117 613.87					679 739			
	Непредвиденные расходы	2 352.28					13 595			
	Итого с непредвиденными затратами	119 966.15					693 334			
	НДС	21 593.91					124 800			
	Всего с НДС	141 560.06					818 134			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 686.72					106 809			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 038.50					69 582			
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
51.	Е68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.06	2 714.76	666.84	2 047.92	162.89	40.01	122.88	14.41	6.15	1 332	577	756	
					258.98			15.54	1	14.13			220	
	Объем: 75*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			57.77				88%	701			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.33				48%	383			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.99					2 416			
	
52.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	1 466.39	1 466.39		175.97	175.97		14.4	1	2 534	2 534		
									1	1				
	Объем: 75*0.2*0.8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			126.70				61%	1 546			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			66.87				31%	786			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.54					4 865			
	
53.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.225	3 001.78	246.00	111.59	675.40	55.35	25.11	14.41	4.01	2 820	798	101	
				2 644.20			594.95		3.23	1		1 922		
	Объем: 75*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			60.89				93%	742			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			37.64				54%	431			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.92					3 993			
	
54.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6	203.51	35.93	41.45	1 221.04	215.56	248.70	14.41	4.67	8 074	3 106	1 161	
				126.13	4.21		756.78	25.28	5.03	14.4		3 807	364	
	Объем: 75*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			267.33				94%	3 262			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			154.14				51%	1 770			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 642.51					13 106			
	
55.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6	452.40	40.32	76.78	2 714.42	241.91	460.65	14.41	4.59	14 714	3 486	2 114	
				335.31	7.73		2 011.86	46.35	4.53	14.39		9 114	667	
	Объем: 75*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			319.97				94%	3 904			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			184.49				51%	2 118			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 218.88					20 736			
	
56.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6	730.22	37.46	0.38	4 381.32	224.73	2.25	14.4	5.33	21 984	3 236	12	
				692.39			4 154.34		4.51	1		18 736		
	Объем: 75*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			249.45				94%	3 042			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			143.83				51%	1 650			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 774.60					26 676			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 331.04	953.53	859.59			51 458	13 737	4 144	
			7 517.93	87.17				33 579	1 251	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 331.04	953.53	859.59			51 458	13 737	4 144	
			7 517.93	87.17				33 579	1 251	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 51; %=61 - по стр. 52; %=93 - по стр. 53; %=94 - по стр. 54-56)	1 082.11					13 197			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 51; %=31 - по стр. 52; %=54 - по стр. 53; %=51 - по стр. 54-56)	620.29					7 137			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 033.44					71 792			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	11 033.44					71 792			
	Строительный контроль 2,14%	236.12					1 536			
	Всего со строительным контролем	11 269.56					73 328			
	Непредвиденные расходы	225.39					1 467			
	Итого с непредвиденными затратами	11 494.95					74 795			
	НДС	2 069.09					13 463			
	Всего с НДС	13 564.04					88 258			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 082.11					13 197			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	620.29					7 137			
	
	Раздел 4.  чердачное перекрытие	
	
57.	Е12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (прим) толщ.150мм, 1 м3 утеплителя	35.55	47.52	20.14	27.38	1 689.34	715.83	973.50	14.4	6.2	16 344	10 308	6 036	
					3.42			121.72	2.08	14.4			1 753	
	Объем: 237*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С406-0013:[ М-(555.70=539.51*1.03) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			904.55				92%	11 096			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			460.65				44%	5 307			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 054.55					32 747			
	
58.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж ходовых досок, 100 м ходов	1.2	37.58	27.06	10.52	45.09	32.47	12.62	14.4	6.81	553	468	86	
					0.97			1.16	3.12	14.36			17	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			35.65				90%	437			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.16				43%	209			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.90					1 198			
	
59.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.2	1 688.64	38.89	16.44	2 026.37	46.67	19.73	14.4	6.81	6 922	672	134	
				1 633.31	1.51		1 959.97	1.82	3.12	14.36		6 115	26	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			51.40				90%	628			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			26.18				43%	300			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 103.95					7 850			
	
60.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2	221.62	101.80	102.69	443.23	203.60	205.38	14.4	3.56	3 742	2 932	731	
				17.13	1.45		34.26	2.90	2.32	14.47		79	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			185.85				77%	2 290			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			123.90				48%	1 428			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.98					7 460			
	
61.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	41.4	36.04			1 492.06					8 020			
				36.04			1 492.06		193.71			8 020		
	Объем: 2*20.7													
	
62.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.16	1 748.93	352.69	1 396.24	279.83	56.43	223.40	14.41	4.41	1 798	813	985	
					127.80			20.45	1	14.39			294	
	Накладные расходы		99%			76.11				84%	930			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.13				48%	531			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					402.07					3 259			
	
63.	Е46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.16	2 463.06	519.14	1 943.92	394.09	83.06	311.03	14.41	4.41	2 569	1 197	1 372	
					177.93			28.47	1	14.39			410	
	Накладные расходы		99%			110.41				84%	1 350			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.92				48%	771			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.42					4 690			
	
64.	Е46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.45	1 561.03	250.39	17.91	702.46	112.68	8.06	14.4	8.15	3 910	1 623	66	
				1 292.73			581.73		3.82	1		2 222		
	Накладные расходы		99%			111.55				84%	1 363			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			67.61				48%	779			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					881.62					6 052			
	
65.	Е26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	18.84	202.86	119.97	82.89	3 821.80	2 260.20	1 561.60	14.4	8.09	45 180	32 547	12 633	
									17.69	1				
	Объем: (237-80)*0.12													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 034.18				77%	25 061			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 356.12				48%	15 623			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 212.10					85 864			
	
66.	Цена поставщика. 
Утеплитель Paroc UNS 37, м3	19.2168	322.72			6 201.58			1	1	26 481			
				322.72			6 201.58		4.27	1		26 481		
	Объем: 157*1.02*0.12													
	Поправки: М: =1300/4.27*1.06	
	
67.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия	1.57	286.73	122.64	1.26	450.16	192.54	1.98	14.4	8.27	3 546	2 773	16	
				162.83			255.64		2.96	1		757		
	Объем: 237-80													
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			179.06				79%	2 191			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			123.23				51%	1 414			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.45					7 151			
	
68.	С101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	196.25	7.04			1 381.60					4 392			
				7.04			1 381.60		22.38			4 392		
	Объем: 157*1.25													
	
69.	Е54-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.2	43 280.26	8 594.61	2 589.38	8 656.05	1 718.92	517.88	14.4	6.86	51 928	24 752	3 553	
				32 096.27	229.52		6 419.25	45.90	3.68	14.39		23 623	661	
	Накладные расходы		85%			1 500.10				72%	18 297			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 411.86				64%	16 264			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 568.00					86 490			
	
70.	Е46-04-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок( над лестничной клеткой), 100 м2	0.8	1 208.95	1 027.62	181.33	967.16	822.10	145.06	14.41	8.47	13 075	11 846	1 229	
					70.93			56.74	1	16.81			954	
	Накладные расходы		99%			870.05				84%	10 752			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			527.30				48%	6 144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 364.52					29 971			
	
71.	Е10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.8	8 598.10	1 303.72	450.61	6 878.48	1 042.98	360.49	14.41	6.95	36 040	15 029	2 505	
				6 843.77	37.38		5 475.02	29.90	3.38	14.39		18 506	430	
	Вычт.ресурсы:  С101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 137.25				90%	13 913			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			579.36				43%	6 647			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 595.09					56 600			
	
72.	С203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	0.324	2 827.80			916.21					2 580			
				2 827.80			916.21		7 963.19			2 580		
	Объем: 0.1*0.15*2.7*8													
	
73.	Цена поставщика. 
Утеплитель Paroc UNS 37, м3	9.792	322.72			3 160.04			1	1	13 493			
				322.72			3 160.04		4.27	1		13 493		
	Объем: 80*1.02*0.12													
	Поправки: М: =1300/4.27*1.06	
	
74.	С101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	88.8	7.04			625.15					1 987			
				7.04			625.15		22.38			1 987		
	Объем: 80*1.11													
	
75.	Е54-13-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устранение просадки конца балки на опоре, 100 мест	0.04	9 424.49	5 903.23	1 442.74	376.98	236.13	57.71	14.4	4.75	4 017	3 400	274	
				2 078.52	142.75		83.14	5.71	4.12	14.39		343	82	
	Накладные расходы		85%			205.56				72%	2 507			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			193.47				64%	2 228			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					776.02					8 753			
	
76.	Е10-05-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых, 100 м2 потолка	0.8	10 182.03	1 074.23	27.13	8 145.63	859.38	21.70	14.4	2.41	36 618	12 375	52	
				9 080.68			7 264.54		3.33	1		24 191		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			910.94				90%	11 138			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			464.07				43%	5 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 520.64					53 077			
	
77.	Е15-04-005-06 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8	1 463.35	312.79	13.08	1 170.68	250.23	10.46	14.41	8.25	6 686	3 606	86	
				1 137.49	0.16		909.99	0.13	3.29	16.69		2 994	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			237.84				80%	2 886			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.67				37%	1 335			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 526.19					10 907			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	49 823.99	8 633.22	4 430.60			289 881	124 341	29 758	
			36 760.18	314.90				135 783	4 671	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 823.99	8 633.22	4 430.60			289 881	124 341	29 758	
			36 760.18	314.90				135 783	4 671	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 776.64					56 953			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 57; %=90 - по стр. 58, 59, 71, 76; %=77 - по стр. 60, 65; %=84 - по стр. 62-64, 70; %=79 - по стр. 67; %=72 - по стр. 69, 75; %=80 - по стр. 77)	8 550.52					104 839			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 57; %=43 - по стр. 58, 59, 71, 76; %=48 - по стр. 60, 62-65, 70; %=51 - по стр. 67; %=64 - по стр. 69, 75; %=37 - по стр. 77)	5 582.62					64 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 957.13					459 022			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	63 957.13					459 022			
	Строительный контроль 2,14%	1 368.68					9 823			
	Всего со строительным контролем	65 325.81					468 845			
	Непредвиденные расходы	1 306.52					9 377			
	Итого с непредвиденными затратами	66 632.33					478 222			
	НДС	11 993.82					86 080			
	Всего с НДС	78 626.15					564 302			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 550.52					104 839			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 582.62					64 302			
	
	Раздел 5.  ПРОЧИЕ	
	
78.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	39	66.71		66.71	2 601.70		2 601.70	1	6.28	16 339		16 339	
									1	1				
	Объем: 17.4+21.6													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
79.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	39	18.71		18.71	729.57		729.57	1	6.28	4 582		4 582	
									1	1				
	Объем: 17.4+21.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 331.27		3 331.27			20 921		20 921	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 331.27		3 331.27			20 921		20 921	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 331.27					20 921			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 331.27					20 921			
	Строительный контроль 2,14%	71.29					448			
	Всего со строительным контролем	3 402.56					21 369			
	Непредвиденные расходы	68.05					427			
	Итого с непредвиденными затратами	3 470.61					21 796			
	НДС	624.71					3 923			
	Всего с НДС	4 095.32					25 719			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	518 276.56	50 731.12	52 896.29			2 215 349	730 885	292 659	
			414 649.20	2 679.41				1 191 812	38 638	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	518 276.56	50 731.12	52 896.29			2 215 349	730 885	292 659	
			414 649.20	2 679.41				1 191 812	38 638	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	101 518.24					422 416			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 53; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 8, 17, 21, 22, 34, 62-64, 70; %=73 - по стр. 5, 10, 35; %=80 - по стр. 7, 11, 13, 15, 16, 77; %=71 - по стр. 9, 23-25, 30-33, 38, 40-45, 48; %=90 - по стр. 18, 49, 58, 59, 71, 76; %=77 - по стр. 26, 60, 65; %=79 - по стр. 28, 67; %=92 - по стр. 36, 39, 46, 47, 57; %=88 - по стр. 51; %=61 - по стр. 52; %=94 - по стр. 54-56; %=72 - по стр. 69, 75)	50 945.61					620 995			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 53; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 8, 17, 21, 22, 26, 34, 51, 60, 62-65, 70; %=56 - по стр. 5, 10, 35; %=44 - по стр. 7, 36, 39, 46, 47, 57; %=52 - по стр. 9, 23-25, 30-33, 38, 40-45, 48; %=37 - по стр. 11, 13, 15, 16, 77; %=43 - по стр. 18, 49, 58, 59, 71, 76; %=51 - по стр. 28, 54-56, 67; %=31 - по стр. 52; %=64 - по стр. 69, 75)	29 122.10					332 886			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	598 344.27					3 169 230			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	598 344.27					3 169 230			
	Строительный контроль 2,14%	12 804.57					67 822			
	Всего со строительным контролем	611 148.84					3 237 052			
	Непредвиденные расходы	12 222.98					64 741			
	Итого с непредвиденными затратами	623 371.82					3 301 793			
	НДС	112 206.93					594 323			
	Всего с НДС	735 578.75					3 896 116			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	50 945.61					620 995			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	29 122.10					332 886			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)