«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	642 522	руб.	Смета на сумму:	642 522	руб.	
		
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» 	
__________________________ /С.Б.Русович/	_____________________________ /Н.В.Бойкова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт подвального помещения МКД №9-11 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвального помещения 	
Сметная стоимость:	642.522	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.430	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	190.783	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ПОТОЛКИ	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков, 100 м2	1.8019	188.95	188.95		340.47	340.47		14.4	1	4 903	4 903		
									1	1				
	Объем: 203.5-23.31													
	Накладные расходы		99%			337.07				84%	4 119			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			204.28				48%	2 353			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					881.82					11 375			
	
2.	ТЕР 15-04-006-01 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	1.8019	117.85	114.13	2.01	212.35	205.64	3.62	14.4	8.31	2 999	2 961	30	
				1.71	0.20		3.08	0.35	2.32	16.69		7	6	
	Объем: 203.5-23.31													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			195.69				80%	2 374			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			96.82				37%	1 098			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					504.86					6 470			
	
3.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	23.6589	15.82			374.28					1 224			
				15.82			374.28		51.75			1 224		
	Объем: 1.8019*0.013*1010													
	
4.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8019	2 234.95	1 048.26	180.42	4 027.16	1 888.86	325.10	14.4	9.49	37 284	27 200	3 085	
				1 006.27	103.89		1 813.20	187.20	3.86	13.23		6 999	2 477	
	Объем: (16.4+22.9+3.0+4.5+13.8+5.5+21.2+15.0+15.0+21.3+15.9+5.6+3.0+5.1+12.4+22.9)-23.31													
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 972.26				80%	23 742			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			975.75				37%	10 980			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 975.17					72 006			
	
5.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.8019	57.10	31.22		102.89	56.26		14.4	1	998	810		
				25.88			46.63		4.02	1		187		
	Объем: 203.5-23.31													
	Накладные расходы		80%			45.01				68%	551			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.13				40%	324			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.03					1 873			
	
6.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8019	210.27	122.16	3.53	378.89	220.12	6.35	14.4	8.29	3 818	3 170	53	
				84.59	0.20		152.42	0.35	3.91	16.69		596	6	
	Объем: 203.5-23.31													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			209.45				80%	2 541			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			103.62				37%	1 175			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.96					7 534			
	
	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛА	
	
7.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков, 100 м2	0.2159	188.95	188.95		40.79	40.79		14.4	1	587	587		
									1	1				
	Объем: 2.88*(1.22+0.64+1.78)+2.22*2.61+1.46*(1.22+0.64+1.78)													
	Накладные расходы		99%			40.38				84%	493			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.47				48%	282			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.65					1 362			
	
8.	ТЕР 15-04-006-01 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.2159	117.85	114.13	2.01	25.44	24.64	0.43	14.4	8.31	359	355	4	
				1.71	0.20		0.37	0.04	2.32	16.69		1	1	
	Объем: 2.88*(1.22+0.64+1.78)+2.22*2.61+1.46*(1.22+0.64+1.78)													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			23.45				80%	285			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.60				37%	132			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.49					776			
	
9.	ТССЦ 101-2416 
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	2.8067	15.83			44.43					197			
				15.83			44.43		70.29			197		
	Объем: 0.2159*0.013*1000													
	
10.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.26	63.27	49.68	13.59	16.45	12.92	3.53	14.4	2.05	193	186	7	
									1	1				
	Объем: 8+18													
	Накладные расходы		78%			10.08				66%	123			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.46				40%	74			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.99					390			
	
11.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.26	60.84	47.78	13.06	15.82	12.42	3.40	14.4	2.06	186	179	7	
									1	1				
	Объем: 8+18													
	Накладные расходы		78%			9.69				66%	118			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.21				40%	72			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.72					376			
	
12.	ТЕР 09-03-014-01 
Монтаж металлоконструкций, прим, 1 т конструкций	0.4028	2 004.07	810.39	790.65	807.24	326.43	318.47	14.4	7.08	7 616	4 701	2 255	
				403.03	86.81		162.34	34.97	4.07	14.39		661	503	
	Объем: 0.051+0.0804+0.0345+0.2369													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			292.73				69%	3 591			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			260.21				58%	3 018			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 360.18					14 225			
	
13.	ТССЦ 204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.051	6 683.04			340.84					1 823			
				6 683.04			340.84		35 739.57			1 823		
	Объем: 0.014+0.037													
	
14.	ТССЦ 204-0022 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.0804	6 573.50			528.51					2 837			
				6 573.50			528.51		35 282.21			2 837		
	Объем: 0.0179+0.043+0.0195													
	
15.	ТССЦ 204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.051	1 826.38			93.15					599			
				1 826.38			93.15		11 749.37			599		
	Объем: 0.014+0.037													
	
16.	ТССЦ 204-0037 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т	0.0804	1 708.44			137.36					894			
				1 708.44			137.36		11 120.24			894		
	Объем: 0.0179+0.043+0.0195													
	
17.	ТССЦ 101-3723 
Сталь полосовая 80х5 мм, марка Ст3сп, т	0.0345	6 569.74			226.66					788			
				6 569.74			226.66		22 842.55			788		
	Объем: 0.00314*11													
	
18.	ТССЦ 101-1642 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм, т	0.2369	5 221.70			1 237.02					6 042			
				5 221.70			1 237.02		25 505.13			6 042		
	Объем: 0.0919+0.145													
	
19.	ТССЦ 101-4477 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм, шт.	8	9.37			74.96					244			
				9.37			74.96		30.56			244		
	
20.	С цена поставщик. 
Болт самоанкерующийся распорный М16х150, шт	26	17.54			456.16					1 948			
				17.54			456.16		4.27			1 948		
	Объем: 8+18													
	Поправки: М: =85.0/1.18*1.04/4.27	
	
21.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков (толщина 40мм) (п.1.15.15 Общие положения), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2159	4 385.35	3 490.71	600.80	946.80	753.64	129.71	14.4	9.49	12 328	10 852	1 231	
				293.84	345.95		63.44	74.69	3.86	13.23		245	988	
	Объем: 2.88*(1.22+0.64+1.78)+2.22*2.61+1.46*(1.22+0.64+1.78)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0083:[ М-(918.03=612.02*1.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*3.33, Н4= 1.25*1.2*3.33, Н5= 1.15*1.2*3.33, Н48= 3.33	
	Накладные расходы		95%			786.91				80%	9 472			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			389.32				37%	4 381			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 123.03					26 181			
	
22.	ТССЦ 402-0003 
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, м3	1.0784	543.84			586.48					2 946			
				543.84			586.48		2 731.82			2 946		
	Объем: 0.2159*1.5*3.33													
	
23.	ТЕРр 61-4-1 
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	3 571.36	2 184.92	23.48	285.71	174.79	1.88	14.41	8.54	2 988	2 519	16	
				1 362.96	9.30		109.04	0.74	4.16	16.82		454	13	
	Накладные расходы		79%			138.67				67%	1 696			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			87.77				40%	1 013			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512.14					5 697			
	
24.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0564	374.88	82.80	15.62	21.14	4.67	0.88	14.4	2.65	115	67	2	
				276.46	0.17		15.59	0.01	2.89	14.73		45		
	Объем: (1.94+0.88)*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.79				69%	46			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.81				48%	32			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.74					193			
	
25.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0564	634.96	50.89	10.37	35.81	2.87	0.58	14.4	3.16	119	41	2	
				573.70	0.17		32.36	0.01	2.33	14.73		75		
	Объем: (1.94+0.88)*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.33				69%	28			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.73				48%	20			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.87					167			
	
	СТЕНЫ	
	
26.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.5	37.19	25.77		92.97	64.43		14.41	1	1 073	928		
				11.42			28.55		5.06	1		144		
	Накладные расходы		86%			55.41				73%	677			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.10				56%	520			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.48					2 270			
	
27.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.45	1 615.27	301.17	30.24	726.87	135.53	13.61	14.4	6.76	4 256	1 952	92	
				1 283.86	5.99		577.74	2.70	3.83	15.59		2 213	42	
	Накладные расходы		86%			118.88				73%	1 456			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			96.76				56%	1 117			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					942.51					6 828			
	
28.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.5919	57.10	31.22		205.10	112.14		14.4	1	1 988	1 615		
				25.88			92.96		4.02	1		374		
	Накладные расходы		80%			89.71				68%	1 098			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.07				40%	646			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.88					3 732			
	
29.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим, 100 м2 поверхности	3.5919	1 043.83	675.65	13.36	3 749.33	2 426.87	47.99	14.4	8.2	42 503	34 947	393	
				354.82			1 274.48		5.62	1		7 163		
	Объем: 31.77+37.4+6.9+24.7+35.92+30.38+3.38+10.2+8.9+18.0+6.9+20.56+35.42+29.21+37.44+22.11													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 917.23				67%	23 414			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 213.44				40%	13 979			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 879.99					79 896			
	
30.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	395.109	12.74			5 033.69					10 091			
				12.74			5 033.69		25.54			10 091		
	Объем: 3.5919*110													
	
31.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.5919	2 203.33	1 002.02	180.42	7 914.13	3 599.15	648.05	14.4	9.49	72 169	51 828	6 150	
				1 020.89	103.89		3 666.93	373.16	3.87	13.23		14 191	4 937	
	Объем: 31.77+37.4+6.9+24.7+35.92+30.38+3.38+10.2+8.9+18.0+6.9+20.56+35.42+29.21+37.44+22.11													
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3 773.69				80%	45 412			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 866.99				37%	21 003			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 554.81					138 584			
	
32.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.8919	96.01	92.29	2.01	373.68	359.20	7.82	14.4	8.31	5 253	5 172	65	
				1.71	0.20		6.66	0.76	2.32	16.69		15	13	
	Объем: 359.19+30													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			341.96				80%	4 148			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			169.18				37%	1 918			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.82					11 319			
	
33.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	51.1006	15.82			808.41					2 644			
				15.82			808.41		51.75			2 644		
	Объем: 3.8919*0.013*1010													
	
34.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.3	6 374.88	3 642.90	37.83	1 912.46	1 092.87	11.35	14.41	8.54	18 828	15 748	97	
				2 694.15	14.99		808.25	4.50	3.69	16.81		2 982	76	
	Накладные расходы		79%			866.92				67%	10 602			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			548.68				40%	6 330			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 328.07					35 760			
	
35.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.8919	210.27	122.16	3.53	818.36	475.43	13.72	14.4	8.29	8 247	6 846	114	
				84.59	0.20		329.22	0.76	3.91	16.69		1 287	13	
	Объем: 359.19+30													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			452.38				80%	5 487			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			223.81				37%	2 538			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 494.55					16 272			
	
	ПРОЕМЫ	
	
36.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.068	1 734.68	1 482.28	252.40	117.96	100.80	17.16	14.41	8.54	1 599	1 452	147	
					100.00			6.80	1	16.81			114	
	Объем: 0.5*0.8*14+1.2*0.5*2													
	Накладные расходы		99%			106.52				84%	1 315			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.56				48%	752			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.04					3 666			
	
37.	ТЕР 10-01-027-01 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.068	11 234.90	2 475.15	1 542.26	763.97	168.31	104.87	14.41	7.2	4 226	2 425	755	
				7 217.49	153.80		490.79	10.46	2.13	14.39		1 045	150	
	Объем: 0.5*0.8*14+1.2*0.5*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(59202.00=592.02*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			189.50				90%	2 318			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			96.54				43%	1 107			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.00					7 651			
	
38.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.6	3 070.76			17 196.26					29 405			
				3 070.76			17 196.26		5 250.96			29 405		
	Объем: 14*0.8*0.5													
	
39.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.2	2 460.30			2 952.36					5 052			
				2 460.30			2 952.36		4 210.26			5 052		
	Объем: 1.2*0.5*2													
	
40.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.442	66.71		66.71	162.91		162.91	15.3	6.28	1 023		1 023	
									1	1				
	Объем: 203.5*0.012													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
41.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.442	18.71		18.71	45.68		45.68		6.28	287		287	
														
	Объем: 203.5*0.012													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	54 230.95	12 599.25	1 867.11			302 679	181 444	15 815	
			39 764.62	697.50				105 418	9 339	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 423.71	12 272.82	1 548.64			295 063	176 743	13 560	
			39 602.28	662.53				104 757	8 836	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 634.41					64 786			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 36; %=80 - по стр. 2, 4, 6, 8, 21, 31, 32, 35; %=68 - по стр. 5, 28; %=66 - по стр. 10, 11; %=67 - по стр. 23, 29, 34; %=69 - по стр. 24, 25; %=73 - по стр. 26, 27; %=90 - по стр. 37)	11 686.97					141 515			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 24, 25, 36; %=37 - по стр. 2, 4, 6, 8, 21, 31, 32, 35; %=40 - по стр. 5, 10, 11, 23, 28, 29, 34; %=56 - по стр. 26, 27; %=43 - по стр. 37)	6 320.08					71 845			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 430.76					508 423			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	807.24	326.43	318.47			7 616	4 701	2 255	
			162.34	34.97				661	503	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12)	292.73					3 591			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12)	260.21					3 018			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 360.18					14 225			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	72 790.94					522 648			
	Строительный контроль 2,14%	1 557.73					11 185			
	Всего со строительным контролем	74 348.67					533 833			
	Непредвиденные расходы 2%	1 486.97					10 677			
	Итого с непредвиденными	75 835.64					544 510			
	НДС	13 650.42					98 012			
	Всего с НДС	89 486.06					642 522			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 979.70					145 106			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 580.29					74 863			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)