«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 355 100.00	руб.	Смета на сумму:	1 355 100.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Макарова И.А./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, подвала, фасада без утепления МКД по ул. Менделеева 61 г.Калининграда 	
Сметная стоимость:	1 355.100	тыс. руб.	
монтажных работ:	27.197	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.088	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	338.051	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	Потолок	
1.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхности потолков кирпичных	100 м2		2.0274	188.95	383	3 212.14	6 512	17.003	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	46.265268	8.280	383	140.760	6 512	17	
		Накладные расходы				99%	379	84%	5 470		
		Сметная прибыль				60%	230	48%	3 126		
		Всего с НР и СП					992		15 108		
	
2.	Е15-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2.0274	1 835.90	3 722	19 001.75	38 524	10.35	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
2. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	82.548	167.3578152	9.630	1 612	163.850	27 422	17.015	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.988	12.1400712	10.196	124	173.832	2 110	17.049	
2. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.276	0.5595624	32.61	18	300.82	168	9.225	
			(1)			15.08	8	256.87	144	17.034	
2. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.712	11.5805088	18.36	213	241.94	2 802	13.178	
			(1)			9.96	115	169.82	1 967	17.05	
2. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000141918	10 947.00	2	69 468.96	10	6.346	
2. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.64	5.352336	31.58	169	215.71	1 155	6.831	
2. 7.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1.43	2.899182	589.48	1 709	2 403.45	6 968	4.077	
		Накладные расходы				95%	1 649	80%	23 626		
		Сметная прибыль				47%	816	37%	10 927		
		Всего с НР и СП					6 187		73 076		
	
3.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		2.0274	193.63	393	2 275.73	4 614	11.74	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	24.8397048	8.670	215	147.370	3 661	16.998	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0243288	15.080		256.870	6	17.034	
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0243288	32.61	1	300.82	7	9.225	
			(1)			15.08		256.87	6	17.034	
3. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0486576	101.31	5	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	11	16.983	
3. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.62192	63.37	103	238.39	387	3.762	
3. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00324384	4 290.70	14	21 459.44	70	5.001	
3. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.020274	17.11		51.45	1	3.007	
3. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0010137	12 480.00	13	46 983.82	48	3.765	
3. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0344658	1 208.60	42	11 305.46	390	9.354	
3. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00081096	168.49		3 310.11	3	19.646	
		Накладные расходы				95%	204	80%	2 934		
		Сметная прибыль				47%	101	37%	1 357		
		Всего с НР и СП					698		8 904		
	
	Стены	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных	100 м2		1.5299	188.95	289	3 212.14	4 914	17.003	
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	34.912318	8.280	289	140.760	4 914	17	
		Накладные расходы				99%	286	84%	4 128		
		Сметная прибыль				60%	173	48%	2 359		
		Всего с НР и СП					749		11 400		
	
5.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		1.5299	57.09	87	681.96	1 043	11.989	
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	5.767723	8.280	48	140.760	812	17	
5. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0015299	25 695.00	39	150 268.60	230	5.848	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.076495	3.60		20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				80%	38	68%	552		
		Сметная прибыль				50%	24	40%	325		
		Всего с НР и СП					149		1 920		
	
6.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1.5299	2 036.55	3 116	20 400.25	31 210	10.016	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	138.425352	9.630	1 333	163.850	22 681	17.015	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	11.1437916	10.483	117	178.711	1 992	17.048	
6. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	1.1382456	32.61	37	300.82	342	9.225	
			(1)			15.08	17	256.87	292	17.034	
6. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	10.005546	18.36	184	241.94	2 421	13.178	
			(1)			9.96	100	169.82	1 699	17.05	
6. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000107093	10 947.00	1	69 468.96	7	6.346	
6. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	4.237823	31.58	134	215.71	914	6.831	
6. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	2.310149	612.02	1 414	2 053.44	4 744	3.355	
6. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0091794	1 416.70	13	10 988.26	101	7.756	
		Накладные расходы				95%	1 378	80%	19 738		
		Сметная прибыль				47%	682	37%	9 129		
		Всего с НР и СП					5 175		60 077		
	
7.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.0192	5 091.02	98	52 358.64	1 005	10.255	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	4.7015424	9.860	46	167.740	789	17.012	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.0474624	15.080	1	256.870	12	17.034	
7. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.0474624	32.61	2	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	12	17.034	
7. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00192	612.02	1	2 053.44	4	3.355	
7. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.08256	589.48	49	2 403.45	198	4.077	
		Накладные расходы				95%	45	80%	641		
		Сметная прибыль				47%	22	37%	296		
		Всего с НР и СП					165		1 942		
	
8.	Е08-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей, 2мм	100 м2 изолируемой поверхности		0.459	13 085.90	6 006	29 143.35	13 377	2.227	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	13.104	6.014736	8.430	51	143.350	862	17.005	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.071604	11.230	1	191.220	14	17.028	
8. 3.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.156	0.071604	15.46	1	213.92	15	13.837	
			(1)			11.23	1	191.22	14	17.028	
8. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.02	0.46818	7.46	3	18.19	9	2.438	
8. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.168	0.077112	101.31	8	999.00	77	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	17	16.983	
8. 6.	С402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	0.315	0.144585	41 102.92	5 943	85 839.99	12 411	2.088	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.27	0.12393	3.60		20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				110%	57	93%	815		
		Сметная прибыль				68%	35	54%	473		
		Всего с НР и СП					6 099		14 665		
	
9.	С402-0059 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т		-0.1446	41 102.92	-5 943	85 839.99	-12 412	2.089	
		Объем: (0.459)*(-0.315)									
	
10.	Е08-01-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм (до 10мм), добавлять к расценкам 08-01-005-01	100 м2 изолируемой поверхности		0.459	52 785.80	24 229	111 991.31	51 404	2.122	
		Начисления: Н3= 19.2, Н4= 19.2, Н5= 19.2, Н48= 16	
10. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8.64	3.96576	8.900	35	151.270	600	16.997	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.768	0.352512	11.230	4	191.220	67	17.028	
10. 3.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.768	0.352512	15.46	5	213.92	75	13.837	
			(1)			11.23	4	191.22	67	17.028	
10. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	3.456	1.586304	7.46	12	18.19	29	2.438	
10. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.576	0.264384	101.31	27	999.00	264	9.861	
			(1)			12.94	3	219.76	58	16.983	
10. 6.	С402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	1.28	0.58752	41 102.92	24 149	85 839.99	50 433	2.088	
10. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.32	0.14688	3.60	1	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				110%	43	93%	620		
		Сметная прибыль				68%	27	54%	360		
		Всего с НР и СП					24 298		52 384		
	
11.	С402-0059 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т		-0.5872	41 102.92	-24 136	85 839.99	-50 405	2.088	
		Объем: (0.459)*(-0.08)									
		Начисления: Н48= 16	
	
12.	С402-0195 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг		181.305	85.69	15 536	267.92	48 575	3.127	
		Объем: 45.9*3.95									
	
13.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.5299	193.63	296	2 275.73	3 482	11.764	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	18.7443348	8.670	163	147.370	2 762	16.998	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0183588	15.080		256.870	5	17.034	
13. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0183588	32.61	1	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08		256.87	5	17.034	
13. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0367176	101.31	4	999.00	37	9.861	
			(1)			12.94		219.76	8	16.983	
13. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.22392	63.37	78	238.39	292	3.762	
13. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00244784	4 290.70	11	21 459.44	53	5.001	
13. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.015299	17.11		51.45	1	3.007	
13. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00076495	12 480.00	10	46 983.82	36	3.765	
13. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0260083	1 208.60	31	11 305.46	294	9.354	
13. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00061196	168.49		3 310.11	2	19.646	
		Накладные расходы				95%	155	80%	2 214		
		Сметная прибыль				47%	77	37%	1 024		
		Всего с НР и СП					527		6 719		
	
	Окна (подвал)	
14.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0874	1 734.68	152	27 542.67	2 407	15.836	
14. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	15.099224	8.580	130	145.950	2 204	17.01	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.676476	15.080	10	256.870	174	17.034	
14. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.676476	32.61	22	300.82	203	9.225	
			(1)			15.08	10	256.87	174	17.034	
		Накладные расходы				99%	139	84%	1 998		
		Сметная прибыль				60%	84	48%	1 141		
		Всего с НР и СП					375		5 546		
	
15.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.0874	21 294.18	1 861	89 207.32	7 797	4.19	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	22.6624704	9.280	210	157.880	3 578	17.013	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.1845888	15.080	3	256.870	47	17.034	
15. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.1845888	32.61	6	300.82	56	9.225	
			(1)			15.08	3	256.87	47	17.034	
15. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	2.4007032	3.41	8	13.90	33	4.076	
15. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	3.6991176	2.75	10	4.66	17	1.695	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.3744216	101.31	38	999.00	374	9.861	
			(1)			12.94	5	219.76	82	16.983	
15. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	37.4946	7.02	263	5.19	195	0.739	
15. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	6.2054	8.75	54	5.19	32	0.593	
15. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	9.9636	94.50	942	263.68	2 627	2.79	
15. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.36854	83.70	198	51.87	123	0.62	
15. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	6.24036	14.41	90	77.29	482	5.364	
15. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.6992	59.00	41	399.61	279	6.773	
		Накладные расходы				106%	226	90%	3 263		
		Сметная прибыль				54%	115	43%	1 559		
		Всего с НР и СП					2 202		12 618		
	
16.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		8.74	3 070.76	26 838	7 513.04	65 664	2.447	
	
17.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.07	5 091.02	356	52 358.64	3 665	10.295	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	17.14104	9.860	169	167.740	2 875	17.012	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.17304	15.080	3	256.870	44	17.034	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.17304	32.61	6	300.82	52	9.225	
			(1)			15.08	3	256.87	44	17.034	
17. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.007	612.02	4	2 053.44	14	3.355	
17. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.301	589.48	177	2 403.45	723	4.077	
		Накладные расходы				95%	163	80%	2 335		
		Сметная прибыль				47%	81	37%	1 080		
		Всего с НР и СП					600		7 080		
	
18.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.07	193.63	14	2 275.73	159	11.357	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	0.85764	8.670	7	147.370	126	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00084	15.080		256.870		17.034	
18. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00084	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
18. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00168	101.31		999.00	2	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
18. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.056	63.37	4	238.39	13	3.762	
18. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000112	4 290.70		21 459.44	2	5.001	
18. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0007	17.11		51.45		3.007	
18. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000035	12 480.00		46 983.82	2	3.765	
18. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00119	1 208.60	1	11 305.46	13	9.354	
18. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000028	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	7	80%	101		
		Сметная прибыль				47%	3	37%	47		
		Всего с НР и СП					24		306		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					53 297		221 535	4.157	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					53 297		221 535	4.157	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					42 374		114 239	2.696	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 14; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18; %=68 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8, 10; %=90 - по стр. 15)					4 769		68 433	14.35	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 14; %=37 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18; %=40 - по стр. 5; %=54 - по стр. 8, 10; %=43 - по стр. 15)					2 469		33 202	13.448	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 535		323 170	5.339	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					60 535		323 170	5.339	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 295	2.14	6 916	5.341	
	ИТОГО					61 830		330 086	5.339	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 237	2	6 602	5.337	
	ИТОГО					63 067		336 688	5.339	
	НДС 18%				18	11 352	18	60 604	5.339	
	ВСЕГО С НДС					74 419.00		397 292.00	5.339	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 769.00		68 433.00	14.35	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 469		33 202	13.448	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
	Стены, откосы	
19.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		5.355	1 152.08	6 169	11 928.69	63 878	10.355	
19. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	43.5	232.9425	9.160	2 134	155.940	36 325	17.024	
19. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.37485	101.31	38	999.00	374	9.861	
			(1)			12.94	5	219.76	82	16.983	
19. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.048195	2 205.70	106	16 947.02	817	7.683	
19. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.187425	15 470.92	2 900	118 130.24	22 141	7.636	
19. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	3.4	18.207	54.47	992	231.85	4 221	4.256	
		Накладные расходы				110%	2 347	93%	33 782		
		Сметная прибыль				68%	1 451	54%	19 616		
		Всего с НР и СП					9 968		117 276		
	
20.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.53	63.27	34	870.57	461	13.559	
20. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	2.9097	9.050	26	154.380	449	17.059	
20. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	2.6182	2.75	7	4.66	12	1.695	
		Накладные расходы				78%	20	66%	296		
		Сметная прибыль				50%	13	40%	180		
		Всего с НР и СП					67		937		
	
21.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.53	4 688.98	2 485	22 962.60	12 170	4.897	
21. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	11.024	9.510	105	161.770	1 783	17.011	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	4.4096	16.110	71	273.990	1 208	17.007	
21. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	4.4096	510.38	2 251	2 256.78	9 951	4.422	
			(1)			16.11	71	273.99	1 208	17.007	
21. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.212	612.02	130	2 053.44	435	3.355	
		Накладные расходы				78%	137	66%	1 974		
		Сметная прибыль				50%	88	40%	1 196		
		Всего с НР и СП					2 710		15 340		
	
22.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов  кирпичных	100 м2		4.6168	188.95	872	3 212.14	14 830	17.007	
		Объем: 427.35+34.33									
22. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	105.355376	8.280	872	140.760	14 830	17	
		Накладные расходы				99%	863	84%	12 457		
		Сметная прибыль				60%	523	48%	7 118		
		Всего с НР и СП					2 258		34 406		
	
23.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		6	37.19	223	498.52	2 991	13.413	
23. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	16.26	9.510	155	161.770	2 630	17.011	
23. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.12	569.06	68	2 995.86	360	5.265	
23. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.06	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	133	73%	1 920		
		Сметная прибыль				70%	109	56%	1 473		
		Всего с НР и СП					465		6 384		
	
24.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		4.6168	69.93	323	1 156.80	5 341	16.536	
		Объем: 427.35+34.33									
24. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	30.24004	10.210	309	173.840	5 257	17.026	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.046168	15.080	1	256.870	12	17.034	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.046168	32.61	2	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	12	17.034	
24. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.046168	101.31	5	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	10	16.983	
24. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.46168	17.11	8	51.45	24	3.007	
24. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.0600184						
		Накладные расходы				95%	295	80%	4 215		
		Сметная прибыль				47%	146	37%	1 950		
		Всего с НР и СП					763		11 506		
	
25.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		60.0184	15.82	949	55.68	3 342	3.522	
		Объем: 1000*4.6168*0.013									
	
26.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		4.6168	1 948.79	8 997	16 921.43	78 123	8.683	
26. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	327.238784	10.210	3 341	173.840	56 887	17.026	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	12.834704	9.960	128	169.820	2 180	17.05	
26. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	4.15512	3.45	14	13.63	57	3.951	
26. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	12.834704	23.03	296	251.51	3 228	10.921	
			(1)			9.96	128	169.82	2 180	17.05	
26. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	8.725752	612.02	5 340	2 053.44	17 918	3.355	
26. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.61588	3.60	6	20.52	33	5.7	
		Накладные расходы				95%	3 296	80%	47 254		
		Сметная прибыль				47%	1 630	37%	21 855		
		Всего с НР и СП					13 923		147 231		
	
27.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности		4.2735	4 517.63	19 306	38 095.77	162 802	8.433	
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	348.7176	8.280	2 887	140.760	49 085	17	
27. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.42735	1.86	1	10.30	4	5.538	
27. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.555555	101.31	56	999.00	555	9.861	
			(1)			12.94	7	219.76	122	16.983	
27. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	470.085	31.58	14 845	215.71	101 402	6.831	
27. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.068375	1 416.70	1 514	10 988.26	11 740	7.756	
27. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.76923	3.60	3	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				79%	2 281	67%	32 887		
		Сметная прибыль				50%	1 444	40%	19 634		
		Всего с НР и СП					23 030		215 323		
	
28.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-470.085	31.58	-14 845	215.71	-101 402	6.831	
		Объем: (4.2735)*(-110.0)									
	
29.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.0684	1 416.70	-1 514	10 988.26	-11 740	7.754	
		Объем: (4.2735)*(-0.25)									
	
30.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		470.085	12.74	5 989	35.11	16 505	2.756	
		Объем: 427.35*1.1									
	
31.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		1068.375	9.39	10 032	18.51	19 776	1.971	
		Объем: 427.35*2.5									
	
32.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка стен фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		4.2735	2 613.04	11 167	19 126.26	81 736	7.319	
32. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	263.119395	11.140	2 931	189.540	49 872	17.014	
32. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	2.179485	1.86	4	10.30	22	5.538	
32. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	6.32478	4.44	28	6.48	41	1.459	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.79487	101.31	182	999.00	1 793	9.861	
			(1)			12.94	23	219.76	394	16.983	
32. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.076923	21 908.00	1 685	68 542.70	5 273	3.129	
32. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	1.7094	3 706.24	6 335	14 466.74	24 729	3.903	
32. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.290598	3.60	1	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				95%	2 784	80%	39 898		
		Сметная прибыль				47%	1 378	37%	18 453		
		Всего с НР и СП					15 329		140 086		
	
33.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов+откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		4.6168	873.22	4 031	5 376.62	24 823	6.158	
		Объем: 427.35+34.33									
33. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	59.741392	9.860	589	167.740	10 021	17.012	
33. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.323176	1.86	1	10.30	3	5.538	
33. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.277008	101.31	28	999.00	277	9.861	
			(1)			12.94	4	219.76	61	16.983	
33. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.046168	17.11	1	51.45	2	3.007	
33. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.1754384	13 665.62	2 397	52 744.03	9 253	3.86	
33. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	60.0184	16.92	1 016	87.74	5 266	5.186	
		Накладные расходы				95%	560	80%	8 017		
		Сметная прибыль				47%	277	37%	3 708		
		Всего с НР и СП					4 867		36 548		
	
34.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.1754	13 665.62	-2 397	52 744.03	-9 251	3.859	
		Объем: (4.6168)*(-0.038)									
	
35.	С1 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		175.4384	33.48	5 874	192.84	33 832	5.76	
		Объем: 461.68*0.38									
	
36.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.4	2 956.30	1 183	16 381.42	6 553	5.539	
36. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	16.564	9.050	150	154.380	2 557	17.059	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.032	15.080		256.870	8	17.034	
36. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.032	32.61	1	300.82	10	9.225	
			(1)			15.08		256.87	8	17.034	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.016	101.31	2	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94		219.76	4	16.983	
36. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0024	7 550.40	18	67 478.93	162	8.937	
36. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0016	10 705.00	17	54 434.60	87	5.085	
36. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.0736	13 515.00	995	50 553.85	3 721	3.741	
		Накладные расходы				83%	125	71%	1 821		
		Сметная прибыль				65%	98	52%	1 334		
		Всего с НР и СП					1 405		9 708		
	
37.	Е58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб		0.3	560.81	168	9 486.25	2 846	16.94	
37. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	60.4	18.12	9.160	166	155.940	2 826	17.024	
37. 2.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0003	7 550.40	2	67 478.93	20	8.937	
		Накладные расходы				83%	138	71%	2 006		
		Сметная прибыль				65%	108	52%	1 470		
		Всего с НР и СП					414		6 322		
	
	Перенавеска эл. кабеля	
38.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.2	338.42	68	4 036.92	807	11.868	
		Начисления: Н17= 2	
38. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	4.066	10.090	41	171.760	698	17.023	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	15.080		256.870	1	17.034	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	32.61		300.82	1	9.225	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
38. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	1.526	3.41	5	13.90	21	4.076	
38. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	1.526	2.75	4	4.66	7	1.695	
38. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00028	13 903.00	4	102 399.04	29	7.365	
38. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.08	156.00	12	468.06	37	3	
		Накладные расходы				95%	39	81%	566		
		Сметная прибыль				65%	27	52%	363		
		Всего с НР и СП					134		1 737		
	
39.	С509-1838 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.2	1 460.15	292	12 531.82	2 506	8.582	
	
40.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.2	72.53	15	776.65	155	10.333	
		Начисления: Н17= 2	
40. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	0.752	9.980	8	169.690	128	17.003	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	15.080		256.870	1	17.034	
40. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.002	145.54		810.77	2	5.571	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
40. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	101.31		999.00	2	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
40. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.01	33.42		104.14	1	3.116	
40. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.011	243.56	3	795.93	9	3.268	
40. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	104.50	3	367.31	12	3.515	
		Накладные расходы				95%	8	81%	104		
		Сметная прибыль				65%	5	52%	67		
		Всего с НР и СП					28		327		
	
	Окна (МОП)	
41.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0211	1 870.07	39	29 845.76	630	16.154	
41. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	3.978194	8.580	34	145.950	581	17.01	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.163314	15.080	2	256.870	42	17.034	
41. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.163314	32.61	5	300.82	49	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	42	17.034	
		Накладные расходы				99%	36	84%	523		
		Сметная прибыль				60%	22	48%	299		
		Всего с НР и СП					96		1 452		
	
42.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.0211	20 774.31	438	81 468.70	1 719	3.925	
42. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	216.08	4.559288	9.280	42	157.880	720	17.013	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.76	0.037136	15.080	1	256.870	10	17.034	
42. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.76	0.037136	32.61	1	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	10	17.034	
42. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	22.89	0.482979	3.41	2	13.90	7	4.076	
42. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	35.27	0.744197	2.75	2	4.66	3	1.695	
42. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.075327	101.31	8	999.00	75	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	17	16.983	
42. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	9.0519	7.02	64	5.19	47	0.739	
42. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.4981	8.75	13	5.19	8	0.593	
42. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.4054	94.50	227	263.68	634	2.79	
42. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.57181	83.70	48	51.87	30	0.62	
42. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.50654	14.41	22	77.29	116	5.364	
42. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1688	59.00	10	399.61	67	6.773	
42. 13.	с203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	100	2.11						
		Накладные расходы				106%	46	90%	657		
		Сметная прибыль				54%	23	43%	314		
		Всего с НР и СП					507		2 690		
	
43.	С203-0956 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		2.11	2 102.05	4 435	4 371.14	9 223	2.08	
	
44.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности		0.015	6 257.10	94	49 508.39	743	7.904	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	207.936	3.11904	9.280	29	157.880	492	17.013	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.736	0.04104	11.753		200.146	8	17.029	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.372	0.00558	32.61		300.82	2	9.225	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
44. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.03546	15.46	1	213.92	8	13.837	
			(1)			11.23		191.22	7	17.028	
44. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.009	101.31	1	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
44. 6.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00003	9 533.30		63 528.71	2	6.664	
44. 7.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.02565	90.77	2	254.22	7	2.801	
44. 8.	С101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000072	35 259.00	3	330 441.23	24	9.372	
44. 9.	С101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	105	1.575	30.12	47	74.84	118	2.485	
44. 10.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00045	589.48		2 403.45	1	4.077	
44. 11.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.00735	1 416.70	10	10 988.26	81	7.756	
		Накладные расходы				95%	28	80%	400		
		Сметная прибыль				47%	14	37%	185		
		Всего с НР и СП					135		1 328		
	
45.	Е11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Установка перфоуголка	100м		0.06	1 140.49	68	6 790.42	407	5.985	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	23.52	1.4112	9.510	13	161.770	228	17.011	
45. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00072	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
45. 3.	С101-2153	Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий	м	105	6.3	8.72	55	28.32	178	3.248	
		Накладные расходы				111%	14	94%	214		
		Сметная прибыль				64%	8	51%	116		
		Всего с НР и СП					91		738		
	
46.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.015	555.04	8	4 220.82	63	7.875	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	14.388	0.21582	10.090	2	171.760	37	17.023	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00018	15.080		256.870		17.034	
46. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00018	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.00054	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
46. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.066	63.37	4	238.39	16	3.762	
46. 6.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.000435	4 290.70	2	22 528.66	10	5.251	
46. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.00225	17.11		51.45		3.007	
		Накладные расходы				95%	2	80%	30		
		Сметная прибыль				47%	1	37%	14		
		Всего с НР и СП					11		106		
	
47.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.015	1 346.10	20	9 387.75	141	7.05	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	30.492	0.45738	9.510	4	161.770	74	17.011	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00018	15.080		256.870		17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00018	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.0018	101.31		999.00	2	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
47. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0126	63.37	1	238.39	3	3.762	
47. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000075	4 290.70		21 459.44	2	5.001	
47. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.00465	17.11		51.45		3.007	
47. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.000945	15 295.00	14	63 620.30	60	4.16	
		Накладные расходы				95%	4	80%	59		
		Сметная прибыль				47%	2	37%	27		
		Всего с НР и СП					26		228		
	
	Дверь (вход в подъезд)	
48.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.02	1 143.95	23	17 494.01	350	15.217	
48. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	2.0782	8.580	18	145.950	303	17.01	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	15.080	2	256.870	40	17.034	
48. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	32.61	5	300.82	47	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	40	17.034	
		Накладные расходы				99%	20	84%	288		
		Сметная прибыль				60%	12	48%	165		
		Всего с НР и СП					55		803		
	
49.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2	81.83	164	810.98	1 622	9.89	
		Объем: 0.95*2.1									
49. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.4	4.8	10.520	50	179.030	859	17.018	
49. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.8	8.45	7	38.16	31	4.516	
49. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.12	0.24	5.85	1	8.46	2	1.446	
49. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.19	0.38	2.75	1	4.66	2	1.695	
49. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.34	101.31	34	999.00	340	9.861	
			(1)			12.94	4	219.76	75	16.983	
49. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	14 044.00	3	52 249.35	10	3.72	
49. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.2	99.55	20	277.75	56	2.79	
49. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.006	7 798.00	47	53 769.76	323	6.895	
		Накладные расходы				81%	41	69%	593		
		Сметная прибыль				72%	36	58%	498		
		Всего с НР и СП					241		2 713		
	
50.	С203-9066-045	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2		2	629.91	1 260	3 628.28	7 257	5.76	
	
51.	Е09-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.		1	15.98	16	215.28	215	13.438	
51. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.11	1.11	10.520	12	179.030	199	17.018	
51. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.26	0.26	8.45	2	38.16	10	4.516	
51. 3.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	0.15	0.15	3.41	1	13.90	2	4.076	
51. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.11	0.11	4.44		6.48	1	1.459	
51. 5.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.02	0.02	5.85		8.46		1.446	
51. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00007	0.00007	14 044.00	1	52 249.35	4	3.72	
51. 7.	С101-1845	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0.00008	0.00008	24.00		112.23		4.676	
		Накладные расходы				81%	10	69%	137		
		Сметная прибыль				72%	9	58%	115		
		Всего с НР и СП					34		468		
	
52.	С101-0961 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.		1	479.87	480	1 261.55	1 262	2.629	
	
53.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.02	5 091.02	102	52 358.64	1 047	10.265	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	4.89744	9.860	48	167.740	821	17.012	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.04944	15.080	1	256.870	13	17.034	
53. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.04944	32.61	2	300.82	15	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	13	17.034	
53. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.002	612.02	1	2 053.44	4	3.355	
53. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.086	589.48	51	2 403.45	207	4.077	
		Накладные расходы				95%	47	80%	667		
		Сметная прибыль				47%	23	37%	309		
		Всего с НР и СП					172		2 023		
	
54.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.02	1 664.77	33	12 414.51	248	7.515	
54. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	42.9	0.858	9.510	8	161.770	139	17.011	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0004	15.080		256.870		17.034	
54. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.0004	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
54. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.003	101.31		999.00	3	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
54. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0168	63.37	1	238.39	4	3.762	
54. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00102	4 290.70	4	21 459.44	22	5.001	
54. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0062	17.11		51.45		3.007	
54. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.00126	15 295.00	19	63 620.30	80	4.16	
		Накладные расходы				95%	8	80%	111		
		Сметная прибыль				47%	4	37%	51		
		Всего с НР и СП					44		411		
	
55.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		9.908	48.13	477	490.34	4 858	10.184	
	
56.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		9.908	16.40	162	145.95	1 446	8.926	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					67 240		442 315	6.578	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					375		3 468	9.248	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					292		2 506	8.582	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40)					47		671	14.277	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 40)					32		431	13.469	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					454		4 570	10.066	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					66 046		430 706	6.521	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					29 019		91 197	3.143	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 19; %=66 - по стр. 20, 21; %=84 - по стр. 22, 41, 48; %=73 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 53, 54; %=67 - по стр. 27; %=71 - по стр. 36, 37; %=90 - по стр. 42; %=94 - по стр. 45)					13 181		189 477	14.375	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 19; %=40 - по стр. 20, 21, 27; %=48 - по стр. 22, 41, 48; %=56 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 53, 54; %=52 - по стр. 36, 37; %=43 - по стр. 42; %=51 - по стр. 45)					7 372		99 465	13.492	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					86 599		719 648	8.31	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					180		1 837	10.206	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 51)					50		730	14.6	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 51)					45		614	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					275		3 181	11.567	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					639		6 304	9.865	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					639		6 304	9.865	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					87 967		733 703	8.341	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 882	2.14	15 701	8.343	
	ИТОГО					89 849		749 404	8.341	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 797	2	14 988	8.341	
	ИТОГО					91 646		764 392	8.341	
	НДС 18%				18	16 496	18	137 591	8.341	
	ВСЕГО С НДС					108 142.00		901 983.00	8.341	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 278.00		190 878.00	14.376	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 449		100 510	13.493	
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
57.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.104	775.58	81	13 109.63	1 363	16.827	
57. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	8.8712	8.970	80	152.560	1 353	17.008	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.03328	15.080	1	256.870	9	17.034	
57. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.03328	32.61	1	300.82	10	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	9	17.034	
		Накладные расходы				74%	60	63%	858		
		Сметная прибыль				50%	41	40%	545		
		Всего с НР и СП					181		2 766		
	
58.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.104	12 734.30	1 324	36 111.41	3 756	2.837	
58. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	61.6	6.4064	10.520	67	179.030	1 147	17.018	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0052	15.080		256.870	1	17.034	
58. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.03	0.00312	97.19		1 104.78	3	11.367	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
58. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.02	0.00208	113.70		810.77	2	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
58. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00208	101.31		999.00	2	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
58. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.416	182.07	76	610.14	254	3.351	
58. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00027664	20 580.00	6	161 788.18	45	7.861	
58. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	10.3792	113.13	1 174	221.55	2 300	1.958	
58. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.16328	3.60	1	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				115%	77	98%	1 125		
		Сметная прибыль				71%	48	56%	643		
		Всего с НР и СП					1 449		5 524		
	
59.	С301-5609 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.		8	125.80	1 006	56.56	452	0.449	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 411		5 571	2.311	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 411		5 571	2.311	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57; %=98 - по стр. 58)					137		1 983	14.474	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58)					88		1 188	13.5	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 636		8 742	3.316	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 636		8 742	3.316	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	56	2.14	187	3.339	
	ИТОГО					2 692		8 929	3.317	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	54	2	179	3.315	
	ИТОГО					2 746		9 108	3.317	
	НДС 18%				18	494	18	1 639	3.318	
	ВСЕГО С НДС					3 240.00		10 747.00	3.317	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					137.00		1 983.00	14.474	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					88		1 188	13.5	
	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
60.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.1	53.31	5	898.63	90	18	
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	0.632	8.280	5	140.760	89	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.003	15.080		256.870	1	17.034	
60. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.003	32.61		300.82	1	9.225	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
		Накладные расходы				85%	4	72%	65		
		Сметная прибыль				65%	3	52%	47		
		Всего с НР и СП					13		202		
	
61.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.04	48.36	2	822.04	33	16.5	
61. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336	8.280	2	140.760	33	17	
		Накладные расходы				85%	2	72%	24		
		Сметная прибыль				65%	1	52%	17		
		Всего с НР и СП					5		74		
	
62.	Е67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов		0.4	19.51	8	331.58	133	16.625	
62. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.25	0.9	8.670	8	147.370	133	16.998	
		Накладные расходы				85%	7	72%	96		
		Сметная прибыль				65%	5	52%	69		
		Всего с НР и СП					20		298		
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ	
63.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.03	2 312.44	69	18 302.31	549	7.957	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
63. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	1.860075	10.090	19	171.760	319	17.023	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	0.471975	11.230	5	191.220	90	17.028	
63. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	0.471975	95.16	45	468.45	221	4.923	
			(1)			11.23	5	191.22	90	17.028	
63. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	0.94395	6.03	6	8.99	8	1.491	
		Накладные расходы				99%	24	84%	344		
		Сметная прибыль				60%	14	48%	196		
		Всего с НР и СП					107		1 089		
	
64.	Е46-03-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд		0.3	587.65	176	4 567.86	1 370	7.784	
64. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	15.64	4.692	9.740	46	165.790	778	17.022	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.06	1.218	11.230	14	191.220	233	17.028	
64. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.06	1.218	95.16	116	468.45	571	4.923	
			(1)			11.23	14	191.22	233	17.028	
64. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	2.436	6.03	15	8.99	22	1.491	
		Накладные расходы				99%	59	84%	849		
		Сметная прибыль				60%	36	48%	485		
		Всего с НР и СП					271		2 705		
	
65.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.015	1 944.71	29	16 643.83	250	8.621	
65. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	0.8274	8.580	7	145.950	121	17.01	
65. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.0066	1.86		10.30		5.538	
65. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.0036	101.31		999.00	4	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
65. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0001425	5 233.80	1	51 322.60	7	9.806	
65. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.0000075	9 906.00		49 384.46		4.985	
65. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.000045	10 705.00		54 434.60	2	5.085	
65. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.00135	1 507.80	2	5 982.82	8	3.968	
65. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.00105	6 683.04	7	49 728.97	52	7.441	
65. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0156	725.63	11	3 501.34	55	4.825	
65. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.0000165	1 208.60		11 305.46		9.354	
65. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.000048	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	7	84%	102		
		Сметная прибыль				60%	4	48%	58		
		Всего с НР и СП					40		410		
	
66.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.09	2 510.21	226	24 474.17	2 203	9.748	
		Объем: 30*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
66. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	9.27072	9.980	93	169.690	1 573	17.003	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.67932	10.644	7	181.445	123	17.047	
66. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.09072	32.61	3	300.82	27	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	23	17.034	
66. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.5886	18.36	11	241.94	142	13.178	
			(1)			9.96	6	169.82	100	17.05	
66. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000108	10 947.00		69 468.96	1	6.346	
66. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.4986	31.58	16	215.71	108	6.831	
66. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.1683	612.02	103	2 053.44	346	3.355	
66. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00054	1 416.70	1	10 988.26	6	7.756	
		Накладные расходы				95%	95	80%	1 357		
		Сметная прибыль				47%	47	37%	628		
		Всего с НР и СП					368		4 187		
	
67.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.15	1 668.24	250	13 256.60	1 988	7.952	
		Объем: 30*0.5									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
67. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	7.8408	9.280	73	157.880	1 238	17.013	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0036	12.940		219.760	1	16.983	
67. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.0036	29.03		258.03	1	8.888	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
67. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.027	101.31	3	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94		219.76	6	16.983	
67. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.126	63.37	8	238.39	30	3.762	
67. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0465	17.11	1	51.45	2	3.007	
67. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.0045	6 835.05	31	38 259.92	172	5.598	
67. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.00765	11 024.26	84	33 315.43	255	3.022	
67. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	3	16.92	51	87.74	263	5.186	
		Накладные расходы				95%	69	80%	991		
		Сметная прибыль				47%	34	37%	458		
		Всего с НР и СП					354		3 438		
	
68.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.648	48.13	31	490.34	318	10.258	
	
69.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.648	16.40	11	145.95	95	8.636	
		Объем: 0.36*1.8									
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
70.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.54	314.15	170	4 344.34	2 346	13.8	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
70. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	12.33792	9.980	123	169.690	2 094	17.003	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.05832	15.080	1	256.870	15	17.034	
70. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.05832	145.54	8	810.77	47	5.571	
			(1)			15.08	1	256.87	15	17.034	
70. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.39968	8.45	12	38.16	53	4.516	
70. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	2.50776	2.75	7	4.66	12	1.695	
70. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.05832	101.31	6	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	13	16.983	
70. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.5184	14.56	8	54.15	28	3.719	
70. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.108	35.07	4	173.26	19	4.94	
		Накладные расходы				95%	118	81%	1 708		
		Сметная прибыль				65%	81	52%	1 097		
		Всего с НР и СП					368		5 151		
	
71.	С103-1392 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м		55.08	3.63	200	11.07	610	3.05	
		Объем: 54*1.02									
	
72.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.		32	8.40	269	3.93	126	0.468	
	
73.	С301-5804 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	шт.		54	39.90	2 155	22.05	1 191	0.553	
	
74.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.54	103.58	56	1 266.31	684	12.214	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
74. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	3.49272	9.980	35	169.690	593	17.003	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01296	15.080		256.870	3	17.034	
74. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.01296	145.54	2	810.77	11	5.571	
			(1)			15.08		256.87	3	17.034	
74. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01296	101.31	1	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
74. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000324	11 582.00	4	13 654.32	4	1.179	
74. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0108	33.42		104.14	1	3.116	
74. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0864	104.50	9	367.31	32	3.515	
74. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.006588	130.35	1	852.91	6	6.543	
74. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.027	122.00	3	551.59	15	4.521	
		Накладные расходы				95%	33	81%	483		
		Сметная прибыль				65%	23	52%	310		
		Всего с НР и СП					112		1 477		
	
75.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.055	3 697.14	203	30 383.11	1 671	8.232	
		Объем: 54*1.02									
	
76.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		1	52.95	53	554.37	554	10.453	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
76. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	1.872	10.090	19	171.760	322	17.023	
76. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	8.45	1	38.16	6	4.516	
76. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.048	4.44		6.48		1.459	
76. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	38.55		100.02	1	2.595	
76. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.56	1	54.15	4	3.719	
76. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	19.01		162.85		8.567	
76. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.049	16.15	1	120.13	6	7.438	
76. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.036	33.42	1	104.14	4	3.116	
76. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	160.32		396.44		2.473	
76. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.012	104.50	1	367.31	4	3.515	
76. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	212.90	3	437.95	6	2.057	
76. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	16 244.00	16	107 655.65	108	6.627	
76. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	80.00	8	878.46	88	10.981	
76. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	51.48		97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	18	81%	261		
		Сметная прибыль				65%	12	52%	167		
		Всего с НР и СП					83		982		
	
77.	С2 Цена поставщи.	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА, шт	шт		1	64.76	65	373.02	373	5.738	
	
78.	С503-0545 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Разветвительная коробка	шт.		6	28.20	169	9.46	57	0.337	
	
79.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.1	2 495.43	250	21 616.77	2 162	8.648	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
79. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	8.4768	10.520	89	179.030	1 518	17.018	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.1056	15.080	2	256.870	27	17.034	
79. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.1056	145.54	15	810.77	86	5.571	
			(1)			15.08	2	256.87	27	17.034	
79. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	1.9656	4.44	9	6.48	13	1.459	
79. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.1044	101.31	11	999.00	104	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	23	16.983	
79. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000306	14 454.00	4	132 862.52	41	9.192	
79. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.031	104.50	3	367.31	11	3.515	
79. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.408	212.90	87	437.95	179	2.057	
79. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.102	291.00	30	1 817.71	185	6.246	
		Накладные расходы				95%	86	81%	1 251		
		Сметная прибыль				65%	59	52%	803		
		Всего с НР и СП					396		4 217		
	
80.	С3 Цена поставщи.	Светильник  настенный   IP54	шт		1	71.53	72	412.01	412	5.722	
	
81.	С4 Цена поставщи.	Светильник  потолочный   IP44	шт		9	65.97	594	379.99	3 420	5.758	
	
82.	С5 Цена поставщи.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		10	22.57	226	130.00	1 300	5.752	
	
83.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	672.67	7	7 523.90	75	10.714	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
83. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	37.92	0.3792	10.520	4	179.030	68	17.018	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00036	15.080		256.870		17.034	
83. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	145.54		810.77		5.571	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
83. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	4.92	0.0492	4.44		6.48		1.459	
83. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	101.31		999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
83. 6.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 800.00		119 135.90		3.998	
83. 7.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	13 903.00		102 399.04		7.365	
83. 8.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	104.50		367.31		3.515	
83. 9.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	212.90	2	437.95	4	2.057	
		Накладные расходы				95%	4	81%	55		
		Сметная прибыль				65%	3	52%	35		
		Всего с НР и СП					13		165		
	
84.	С6 Цена поставщи.	Выключатель для открытой проводки  1-кл	шт.		1	15.45	15	88.99	89	5.933	
	
85.	Ц08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	400.93	4	5 960.00	60	15	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
85. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	31.488	0.31488	10.520	3	179.030	56	17.018	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00036	15.080		256.870		17.034	
85. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	145.54		810.77		5.571	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
85. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	101.31		999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
85. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	1 416.70		10 988.26		7.756	
85. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	510.00	1	1 382.07	1	2.71	
		Накладные расходы				95%	3	81%	45		
		Сметная прибыль				65%	2	52%	29		
		Всего с НР и СП					9		134		
	
86.	С7 Цена поставщи.	Выключатель двухклавишный  скрытой  уст.   IP44	шт		1	21.18	21	122.00	122	5.81	
	
87.	Ц08-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	1 шт.		2	38.42	77	418.20	836	10.857	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
87. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	1.356	2.712	10.210	28	173.840	471	17.026	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.192	15.080	3	256.870	49	17.034	
87. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.096	0.192	145.54	28	810.77	156	5.571	
			(1)			15.08	3	256.87	49	17.034	
87. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.192	101.31	19	999.00	192	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	42	16.983	
87. 5.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.04	0.08	16.15	1	120.13	10	7.438	
		Накладные расходы				95%	29	81%	421		
		Сметная прибыль				65%	20	52%	270		
		Всего с НР и СП					127		1 528		
	
88.	С8 Цена поставщи.	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК	шт		2	72.05	144	415.01	830	5.764	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					5 557		23 947	4.309	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 410		15 373	6.379	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 778		8 400	4.724	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 60-62; %=81 - по стр. 70, 74, 76, 79, 83, 85, 87)					304		4 409	14.503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 60-62, 70, 74, 76, 79, 83, 85, 87)					209		2 845	13.612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 923		22 627	7.741	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					750		6 360	8.48	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 63-65; %=80 - по стр. 66, 67)					254		3 642	14.339	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 63-65; %=37 - по стр. 66, 67)					136		1 826	13.426	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 140		11 828	10.375	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 355		1 801	0.765	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 355		1 801	0.765	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					42		413	9.833	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					42		413	9.833	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					6 460		36 669	5.676	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	138	2.14	785	5.688	
	ИТОГО					6 598		37 454	5.677	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	132	2	749	5.674	
	ИТОГО					6 730		38 203	5.677	
	НДС 18%				18	1 211	18	6 877	5.679	
	ВСЕГО С НДС					7 941.00		45 080.00	5.677	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					558.00		8 051.00	14.428	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					345		4 671	13.539	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					128 505		693 368	5.396	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 785		18 841	6.765	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 070		10 906	5.269	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40, 70, 74, 76, 79, 83, 85, 87; %=72 - по стр. 60-62)					351		5 080	14.473	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 40, 60-62, 70, 74, 76, 79, 83, 85, 87)					241		3 276	13.593	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 377		27 197	8.054	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					120 093		658 601	5.484	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					71 393		205 436	2.878	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 14, 22, 41, 48, 63-65; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18, 24, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 53, 54, 66, 67; %=68 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8, 10, 19; %=90 - по стр. 15, 42; %=66 - по стр. 20, 21; %=73 - по стр. 23; %=67 - по стр. 27; %=71 - по стр. 36, 37; %=94 - по стр. 45)					18 204		261 552	14.368	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 14, 22, 41, 48, 63-65; %=37 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18, 24, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 53, 54, 66, 67; %=40 - по стр. 5, 20, 21, 27; %=54 - по стр. 8, 10, 19; %=43 - по стр. 15, 42; %=56 - по стр. 23; %=52 - по стр. 36, 37; %=51 - по стр. 45)					9 977		134 493	13.48	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					148 274		1 054 646	7.113	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					180		1 837	10.206	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 51)					50		730	14.6	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 51)					45		614	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					275		3 181	11.567	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 766		7 372	1.547	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57; %=98 - по стр. 58)					137		1 983	14.474	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58)					88		1 188	13.5	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 991		10 543	2.112	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					681		6 717	9.863	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					681		6 717	9.863	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					157 598		1 102 284	6.994	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 373	2.14	23 589	6.993	
	ИТОГО					160 971		1 125 873	6.994	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 219	2	22 517	6.995	
	ИТОГО					164 190		1 148 390	6.994	
	НДС 18%				18	29 554	18	206 710	6.994	
	ВСЕГО С НДС					193 744.00		1 355 100.00	6.994	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 742.00		269 345.00	14.371	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 351		139 571	13.484	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)