«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»			

________________ /Русович С.Б./	________________ /Н.В.Тихонова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт шиферной крыши многоквартирного дома №90-96 по ул.Багратиона	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.8578	
2.	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1.6092	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.8578	
4.	Устройство обрешетки сплошной из досок(под крепление снегозадержателей, укрепление коньковой доски)	100 м2	1.6052	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.1586	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.29	
7.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.8578	
8.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	224.75646	
9.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.05	
10.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
11.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.8125	
12.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной	100 м2 	0.1446	
13.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.063624	
14.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	10.8578	
15.	Этернит с комплектующими	м2	1389.7984	
16.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.6412	
17.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.6412	
18.	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1.6412	
19.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.272	
20.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
21.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
22.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.06	
24.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
25.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (для дымовых труб)	100 м2 поверхности	0.121	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.121	
27.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.121	
28.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	2	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1.2	
30.	Разборка люков (прим)	100 окон	0.04	
31.	Установка люков (прим)	100 м2 проемов	0.0144	
32.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
33.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1696	
34.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1696	
35.	Ограждение кровель снегозадержателями (прим)	100 м ограждения	1.5416	
36.	Ограждение кровель решетками	100 м ограждения	1.6092	
37.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	33.62	
38.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	33.62	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)