«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	24 988 403	руб.	Смета на сумму:	24 988 403	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор «ЖЭУ  №12 Ц»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Г.В. Марчихина /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8	
(Локальный сметный расчет)	
 На  	
капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, отмостки и внутридомовые сети многоквартирного жилого дома по адресу: пр-т Мира д. № 132, 
ул. К. Маркса д. № 120-148; № 152-158, ул.  Каштановая аллея, д. №73 в г. Калининграде.	

	
Сметная стоимость:	24 988.403	тыс. руб.	
монтажных работ:	80.470	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	39.680	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5 353.756	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	6.555	553.31	459.71	93.60	3 626.95	3 013.40	613.55	14.4	6.14	47 160	43 393	3 767	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 983.27				84%	36 450			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 808.04				48%	20 829			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 418.26					104 439			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	37.5	165.55	131.65	33.90	6 208.13	4 936.88	1 271.25	14.4	6.14	78 896	71 091	7 805	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4 887.51				84%	59 716			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 962.13				48%	34 124			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 057.77					172 736			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	44.055	172.51	127.80	44.71	7 599.93	5 630.23	1 969.70	14.41	7.71	96 318	81 132	15 186	
					6.95			306.18	1	14.38			4 403	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			4 927.22				71%	60 730			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 858.67				52%	44 478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 385.82					201 526			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	44.055	2 713.25	179.98	29.68	119 532.23	7 929.02	1 307.55	14.41	7.81	484 033	114 257	10 212	
				2 503.59	4.13		110 295.66	181.95	3.26	14.44		359 564	2 627	
	Накладные расходы		83%			6 732.11				71%	82 988			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 272.13				52%	60 780			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131 536.47					627 800			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.9	5 502.93	806.67	80.64	32 467.29	4 759.35	475.78	14.41	8	162 255	68 582	3 806	
				4 615.62			27 232.16		3.3	1		89 866		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			3 950.26				71%	48 693			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 093.58				52%	35 663			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 511.13					246 611			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1.32	6 775.72	1 449.90	67.19	8 943.95	1 913.87	88.69	14.4	7.93	57 625	27 560	703	
				5 258.63			6 941.39		4.23	1		29 362		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 588.51				71%	19 568			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 244.02				52%	14 331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 776.48					91 524			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	15.7	9 291.30	1 358.31	34.61	145 873.41	21 325.47	543.38	14.4	7.89	683 388	307 087	4 287	
				7 898.38			124 004.57		3	1		372 014		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			17 700.14				71%	218 032			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13 861.56				52%	159 685			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177 435.11					1 061 105			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.5	4 519.16	360.82	36.65	6 778.74	541.23	54.98	14.4	7.97	34 199	7 794	438	
				4 121.69			6 182.54		4.2	1		25 967		
	Накладные расходы		83%			449.22				71%	5 534			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			351.80				52%	4 053			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 579.76					43 786			
	
9.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	7.23	1 615.27	301.17	30.24	11 678.40	2 177.46	218.64	14.4	6.44	69 614	31 355	1 408	
				1 283.86	5.99		9 282.31	43.31	3.97	14.41		36 851	624	
	Накладные расходы		86%			1 909.86				73%	23 345			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 554.54				56%	17 908			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 142.80					110 867			
	
10.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.21	2 618.75	2 607.40	11.35	549.94	547.55	2.38	14.41	5.49	7 903	7 890	13	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			454.47				71%	5 602			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			355.91				52%	4 103			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 360.31					17 608			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	21	394.62	69.00	29.78	8 286.92	1 449.00	625.28	14.4	7.03	43 154	20 866	4 396	
				295.84	2.08		6 212.64	43.58	2.88	14.4		17 892	627	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 582.13				90%	19 344			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			805.99				43%	9 242			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 675.05					71 740			
	
12.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	15.54	1 365.61			21 221.58					41 694			
				1 365.61			21 221.58		2 683.02			41 694		
	Объем: 21*0.74													
	
13.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм( прим.), 1 решетка	42	85.20	12.80	4.04	3 578.27	537.58	169.58	14.41	5.38	37 657	7 747	912	
				68.36			2 871.12		10.1	1		28 998		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			618.22				98%	7 592			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			381.68				56%	4 338			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 578.17					49 587			
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	47.3405	221.62	101.80	102.69	10 491.39	4 819.17	4 861.28	14.4	3.55	88 430	69 396	17 258	
				17.13	1.45		810.94	68.64	2.19	14.47		1 776	993	
	Объем: 825.1*2+4405.5*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 399.03				77%	54 200			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 932.69				48%	33 787			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 823.11					176 416			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	979.94835	36.04			35 317.34					176 195			
				36.04			35 317.34		179.8			176 195		
	Объем: 47.3405*20.7													
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	44.055	286.73	122.64	1.26	12 631.82	5 402.73	55.62	14.4	8.08	98 693	77 799	449	
				162.83			7 173.48		2.85	1		20 444		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			5 024.54				79%	61 461			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 457.75				51%	39 677			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 114.11					199 832			
	
17.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	5506.875	13.13			72 305.27					237 016			
				13.13			72 305.27		43.04			237 016		
	Объем: 4405.5*1.25													
	
18.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	44.055	8 171.06	405.87	165.99	359 975.92	17 880.58	7 312.58	14.41	7.09	1 903 071	257 659	51 846	
				7 599.20	14.91		334 782.76	656.97	4.76	14.39		1 593 566	9 454	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20 020.55				92%	245 744			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10 195.65				44%	117 530			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390 192.13					2 266 345			
	
19.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	582	39.64			23 071.21			1	1	102 898			
				39.64			23 071.21		4.46	1		102 898		
	Поправки: М: =170*1.04/4.46	
	
20.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	205.6	34.98			7 191.39			1	1	32 074			
				34.98			7 191.39		4.46	1		32 074		
	Поправки: М: =150*1.04/4.46	
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	6.253	4 972.00	72.11	75.20	31 089.88	450.87	470.23	14.4	6.73	122 187	6 493	3 165	
				4 824.69	5.48		30 168.79	34.24	3.73	14.38		112 530	492	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			523.92				92%	6 426			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			266.81				44%	3 073			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 880.61					131 687			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	12.506	75.57	75.35	0.22	945.08	942.33	2.75	14.4	5.59	13 585	13 570	15	
									1	1				
	Объем: 625.3*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			782.13				71%	9 635			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			612.51				52%	7 056			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 339.73					30 276			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	6.253	8 813.16	326.90	31.86	55 108.70	2 044.10	199.24	14.4	7.48	197 980	29 435	1 490	
				8 454.40	3.03		52 865.36	18.92	3.16	14.36		167 055	272	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 228.06				92%	27 330			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 134.66				44%	13 071			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58 471.42					238 382			
	
24.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.265	219.24	204.34	14.90	58.10	54.15	3.95	14.41	8.05	812	780	32	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			57.40				90%	702			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29.24				43%	335			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.74					1 849			
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.265	373.54	335.71	26.60	98.99	88.96	7.05	14.41	8.05	1 351	1 282	57	
				11.23			2.98		4.11	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			94.30				90%	1 154			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			48.04				43%	551			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241.33					3 056			
	
26.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1166	23 811.97			2 776.48					5 378			
				23 811.97			2 776.48		46 126.25			5 378		
	Объем: 0.265*0.44													
	
27.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали( капельник), 100 м2 покрытия	2.5012	11 907.97	1 173.45	33.16	29 784.22	2 935.03	82.95	14.4	7.8	113 842	42 264	647	
				10 701.36	3.78		26 766.24	9.44	2.65	14.39		70 931	136	
	Объем: 625.3*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 180.03				92%	39 008			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 619.46				44%	18 656			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 583.71					171 506			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	4.559	7 415.77	333.04	13.17	33 808.50	1 518.33	60.04	14.4	8.06	108 080	21 864	484	
				7 069.56			32 230.12		2.66	1		85 732		
	Накладные расходы		83%			1 260.21				71%	15 523			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			986.91				52%	11 369			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 055.63					134 973			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.78	5 731.49	578.30	8.10	4 470.56	451.07	6.32	14.4	8.06	15 857	6 495	51	
				5 145.09			4 013.17		2.32	1		9 311		
	Накладные расходы		83%			374.39				71%	4 611			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			293.20				52%	3 377			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 138.14					23 846			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.39	8 719.75	480.56	8.10	3 400.70	187.42	3.16	14.4	8.06	6 737	2 699	25	
				8 231.09			3 210.13		1.25	1		4 013		
	Накладные расходы		83%			155.56				71%	1 916			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.82				52%	1 403			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 678.08					10 057			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.39	4 604.75	480.56	8.10	1 795.85	187.42	3.16	14.4	8.06	6 737	2 699	25	
				4 116.09			1 605.28		2.5	1		4 013		
	Накладные расходы		83%			155.56				71%	1 916			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.82				52%	1 403			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 073.23					10 057			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	4.5	1 357.93	327.73	1.01	6 110.69	1 474.79	4.55	14.4	8.08	40 308	21 237	37	
				1 029.19			4 631.36		4.11	1		19 035		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 224.08				71%	15 078			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			958.61				52%	11 043			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 293.38					66 430			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	1.01	8 572.20	5 513.35	252.31	8 657.92	5 568.48	254.83	14.4	6.63	96 077	80 186	1 690	
				2 806.54	60.12		2 834.61	60.72	5.01	14.42		14 201	876	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			4 390.78				66%	53 501			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			3 546.40				50%	40 531			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 595.09					190 109			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	4.242	3 649.31			15 480.37					64 811			
				3 649.31			15 480.37		15 278.49			64 811		
	Объем: 1.01*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  ( 8 каналов), 100 м труб	0.28	32 504.08	21 309.05	662.76	9 101.14	5 966.53	185.57	14.4	6.63	101 923	85 918	1 230	
				10 532.27	157.78		2 949.04	44.18	5.01	14.41		14 775	637	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			4 688.35				66%	57 126			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			3 786.75				50%	43 278			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 576.24					202 327			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	4.312	3 649.31			15 735.82					65 881			
				3 649.31			15 735.82		15 278.49			65 881		
	Объем: 0.28*2200*7													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 10 каналов), 100 м труб	0.39	41 790.96	27 397.35	852.12	16 298.47	10 684.97	332.33	14.4	6.63	182 526	153 864	2 203	
				13 541.49	202.86		5 281.18	79.12	5.01	14.41		26 459	1 140	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			8 395.99				66%	102 303			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			6 781.38				50%	77 502			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 475.84					362 331			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	7.722	3 649.31			28 179.97					117 980			
				3 649.31			28 179.97		15 278.49			117 980		
	Объем: 0.39*2200*9													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.34	51 077.84	33 485.65	1 041.48	17 366.47	11 385.12	354.10	14.4	6.63	194 486	163 946	2 348	
				16 550.71	247.94		5 627.24	84.30	5.01	14.41		28 192	1 215	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			8 946.15				66%	109 006			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			7 225.73				50%	82 581			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 538.35					386 073			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	8.228	3 649.31			30 026.52					125 711			
				3 649.31			30 026.52		15 278.49			125 711		
	Объем: 0.34*2200*11													
	
41.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах  ( применительно), 1 м3	1.42	1 567.41	240.58	37.36	2 225.72	341.62	53.05	14.41	7.23	14 608	4 923	384	
				1 289.47	2.11		1 831.05	3.00	5.08	14.41		9 302	43	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			341.17				84%	4 171			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			206.77				48%	2 384			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 773.67					21 163			
	
42.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	2.913	2 412.79	1 295.60	2.05	7 028.46	3 774.08	5.97	14.4	5.48	67 958	54 347	33	
				1 115.14			3 248.40		4.18	1		13 578		
	Накладные расходы		79%			2 981.52				67%	36 412			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 887.04				40%	21 739			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 897.02					126 109			
	
43.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.913	2 291.60	114.18	14.24	6 675.43	332.62	41.47	14.4	8	22 891	4 790	332	
				2 163.18			6 301.34		2.82	1		17 770		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			315.99				80%	3 832			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			156.33				37%	1 772			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 147.75					28 495			
	
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	227.75	7.56		7.56	1 722.20		1 722.20		6.07	10 454		10 454	
										1				
	Объем: 14.5+21.2+0.112+0.006+1.2+0.33+0.1+0.15+65.2+52.6+0.002+1.36+0.59+2.45+3.9+4.2+51.2+1.8+6.85													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
45.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	227.75	27.63		27.63	6 292.20		6 292.20		6.07	38 194		38 194	
										1				
	Объем: 14.5+21.2+0.112+0.006+1.2+0.33+0.1+0.15+65.2+52.6+0.002+1.36+0.59+2.45+3.9+4.2+51.2+1.8+6.85													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 231 568.52	131 251.41	29 655.36			6 218 627	1 890 400	185 382	
			1 070 661.81	1 634.55				4 142 847	23 539	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 227 990.25	130 713.83	29 485.78			6 180 970	1 882 653	184 470	
			1 067 790.69	1 634.55				4 113 849	23 539	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	251 305.95					969 638			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 41; %=71 - по стр. 3-8, 10, 22, 28-32; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11, 24, 25; %=77 - по стр. 14; %=79 - по стр. 16; %=92 - по стр. 18, 21, 23, 27; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43)	116 704.41					1 431 058			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 41; %=52 - по стр. 3-8, 10, 22, 28-32; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11, 24, 25; %=51 - по стр. 16; %=44 - по стр. 18, 21, 23, 27; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43)	81 537.93					937 315			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 426 232.59					8 549 343			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 578.27	537.58	169.58			37 657	7 747	912	
			2 871.12					28 998		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13)	618.22					7 592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13)	381.68					4 338			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 578.17					49 587			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 430 810.76					8 598 930			
	Строительный контроль 2,14%	30 619.35					184 017			
	Итого со строительным контролем	1 461 430.11					8 782 947			
	Непредвиденные расходы 2%	29 228.60					175 659			
	Итого с непредвиденными расходами	1 490 658.71					8 958 606			
	НДС	268 318.57					1 612 549			
	Всего с НДС	1 758 977.28					10 571 155			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	117 322.63					1 438 650			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	81 919.61					941 653			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
46.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	80.273	1 213.62	458.23	8.86	97 421.04	36 783.42	711.42	14.41	8.06	838 410	530 049	5 734	
				746.53			59 926.20		5.05	1		302 627		
	Объем: 7965+62.3													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		110%			40 461.76				93%	492 946			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			25 012.73				54%	286 226			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162 895.53					1 617 582			
	
47.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	7.96	63.27	49.68	13.59	503.63	395.45	108.18	14.4	2.12	5 924	5 695	229	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			308.45				66%	3 759			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			197.73				40%	2 278			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 009.81					11 961			
	
48.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	7.96	4 688.98	197.81	4 246.36	37 324.28	1 574.57	33 801.03	14.41	3.72	156 575	22 690	125 740	
				244.81	143.10		1 948.69	1 139.08	4.18	14.41		8 146	16 414	
	Объем: 7960/10													
	Накладные расходы		78%			2 116.65				66%	25 809			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 356.83				40%	15 642			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 797.75					198 025			
	
49.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	5.0303	1 615.27	301.17	30.24	8 125.29	1 514.98	152.12	14.4	6.44	48 434	21 816	980	
				1 283.86	5.99		6 458.20	30.13	3.97	14.41		25 639	434	
	Объем: (0.73*1.9*0.5)+(0.35*1.35*0.5)+(1.25*0.39*0.5)+(1.26*1.36*0.5)+3													
	Накладные расходы		86%			1 328.79				73%	16 243			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 081.58				56%	12 460			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 535.66					77 137			
	
50.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	15	37.19	25.77		557.85	386.55		14.41	1	6 499	5 570		
				11.42			171.30		5.42	1		928		
	Накладные расходы		86%			332.43				73%	4 066			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			270.59				56%	3 119			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 160.87					13 684			
	
	цоколь	
	
51.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.23	188.95	188.95		421.36	421.36		14.4	1	6 068	6 068		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			417.15				84%	5 097			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			252.82				48%	2 913			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 091.32					14 078			
	
52.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.23	3 536.57	1 455.57	70.94	7 886.56	3 245.91	158.19	14.41	6.76	73 348	46 774	1 069	
				2 010.07	22.96		4 482.46	51.21	5.69	14.43		25 505	739	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 132.26				80%	38 010			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 549.65				37%	17 580			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 568.47					128 938			
	
53.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1, м2	240.84	12.74			3 068.30					6 168			
				12.74			3 068.30		25.61			6 168		
	Объем: 223*1.08													
	
54.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов и отливов кирпичных ( цоколь), 100 м2	0.574	188.95	188.95		108.46	108.46		14.4	1	1 562	1 562		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			107.38				84%	1 312			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.08				48%	750			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.91					3 624			
	
55.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  откосов и отливов (применительно), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.574	2 074.12	832.23	83.91	1 190.55	477.70	48.17	14.4	8.91	10 086	6 879	429	
				1 157.98	39.06		664.68	22.42	4.18	14.39		2 778	323	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			475.11				80%	5 762			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			235.06				37%	2 665			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 900.72					18 512			
	
56.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	222.915	5.87			1 308.51					4 322			
				5.87			1 308.51		19.39			4 322		
	Объем: 212.3*1.05													
	
57.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.804	2 291.60	114.18	14.24	6 425.65	320.17	39.92	14.4	8	22 035	4 610	319	
				2 163.18			6 065.56		2.82	1		17 105		
	Объем: 223+57.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			304.16				80%	3 688			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			150.48				37%	1 706			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 880.29					27 429			
	
	фасад от 0.000	
	
58.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ( дворовой фасад), 100 м2	33.55	188.95	188.95		6 339.27	6 339.27		14.4	1	91 286	91 286		
									1	1				
	Объем: 3027+328													
	Накладные расходы		99%			6 275.88				84%	76 680			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 803.56				48%	43 817			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 418.71					211 784			
	
59.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен( дворовой фасад), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	33.55	2 074.12	832.23	83.91	69 586.88	27 921.38	2 815.26	14.4	8.91	589 546	402 068	25 084	
				1 157.98	39.06		38 850.23	1 310.55	4.18	14.39		162 394	18 859	
	Объем: 3027+328													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27 770.33				80%	336 742			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13 739.01				37%	155 743			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111 096.22					1 082 031			
	
60.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая( дворовой фасад), 100 м2 окрашиваемой поверхности	33.55	2 512.50	159.37	15.75	84 294.27	5 346.76	528.41	14.4	7.97	326 657	76 993	4 211	
				2 337.38			78 419.10		3.13	1		245 452		
	Объем: 3027+328													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 079.42				80%	61 594			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 512.98				37%	28 487			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91 886.67					416 739			
	
61.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( 60%)( лицевой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности	9.7	3 222.10	1 873.08	1.32	31 254.37	18 168.88	12.80	14.4	5.49	316 346	261 632	70	
				1 347.70			13 072.69		4.18	1		54 644		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			14 353.42				67%	175 293			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9 084.44				40%	104 653			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 692.23					596 292			
	
62.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	22.633	172.22	172.22		3 897.86	3 897.86		14.4	1	56 129	56 129		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			3 118.29				68%	38 168			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 948.93				40%	22 452			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 965.08					116 748			
	
63.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	32.333	909.88	213.58	2.21	29 419.15	6 905.68	71.46	14.4	7.85	262 258	99 442	561	
				694.09			22 442.01		7.23	1		162 256		
	Объем: 2263.3+970													
	Накладные расходы		80%			5 524.54				68%	67 621			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3 452.84				40%	39 777			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 396.53					369 655			
	
64.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	32.333	583.00	39.30	33.89	18 850.14	1 270.69	1 095.77	14.41	3.66	79 849	18 311	4 011	
				509.81			16 483.69		3.49	1		57 528		
	Объем: 2263.3+970													
	Накладные расходы		80%			1 016.55				68%	12 451			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			635.35				40%	7 324			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 502.04					99 625			
	
65.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	32.333	1 702.87	133.64	125.61	55 058.90	4 320.98	4 061.35	14.41	3.88	196 115	62 265	15 758	
				1 443.62			46 676.57		2.53	1		118 092		
	Объем: 2263.3+970													
	Накладные расходы		80%			3 456.78				68%	42 340			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 160.49				40%	24 906			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 676.17					263 361			
	
66.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.4926	8 972.85	5 418.56	3.31	4 420.03	2 669.18	1.63	14.4	5.49	45 757	38 436	9	
				3 550.98			1 749.21		4.18	1		7 312		
	Объем: 246.3*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			2 108.65				67%	25 752			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 334.59				40%	15 374			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 863.27					86 884			
	
67.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4926	2 512.50	159.37	15.75	1 237.66	78.50	7.76	14.4	7.97	4 796	1 130	62	
				2 337.38			1 151.39		3.13	1		3 604		
	Объем: 246.3*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			74.58				80%	904			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.90				37%	418			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 349.13					6 118			
	
68.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.9704	172.22	172.22		339.34	339.34		14.4	1	4 887	4 887		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			271.47				68%	3 323			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			169.67				40%	1 955			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					780.48					10 165			
	
69.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ( карниз), 100 м2 обработанной поверхности	1.9704	909.88	213.58	2.21	1 792.83	420.84	4.35	14.4	7.85	15 982	6 060	34	
				694.09			1 367.63		7.23	1		9 888		
	Объем: 246.3-49.26													
	Накладные расходы		80%			336.67				68%	4 121			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			210.42				40%	2 424			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 339.92					22 527			
	
70.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ( карниз), 100 м2 обработанной поверхности	1.9704	583.00	39.30	33.89	1 148.74	77.44	66.78	14.41	3.66	4 866	1 116	244	
				509.81			1 004.53		3.49	1		3 506		
	Объем: 246.3-49.26													
	Накладные расходы		80%			61.95				68%	759			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.72				40%	446			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 249.41					6 071			
	
71.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов( карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.9704	1 702.87	133.64	125.61	3 355.34	263.32	247.50	14.41	3.88	11 951	3 795	960	
				1 443.62			2 844.51		2.53	1		7 197		
	Объем: 246.3-49.26													
	Накладные расходы		80%			210.66				68%	2 581			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			131.66				40%	1 518			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 697.66					16 050			
	
72.	ТЕРр 61-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (портал входной двери), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1236	13 271.81	9 717.52	3.31	1 640.40	1 201.09	0.41	14.4	5.49	19 132	17 296	2	
				3 550.98			438.90		4.18	1		1 835		
	Объем: 41.2*0.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			948.86				67%	11 588			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			600.55				40%	6 918			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 189.81					37 639			
	
73.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(портал входной двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1236	2 512.50	159.37	15.75	310.54	19.70	1.95	14.4	7.97	1 203	284	16	
				2 337.38			288.90		3.13	1		904		
	Объем: 41.2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.72				80%	227			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.26				37%	105			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.51					1 535			
	
74.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.2884	172.22	172.22		49.67	49.67		14.4	1	715	715		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			39.74				68%	486			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.84				40%	286			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.24					1 487			
	
75.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (портал входной двери), 100 м2 обработанной поверхности	0.2884	909.88	213.58	2.21	262.41	61.60	0.64	14.4	7.85	2 339	887	5	
				694.09			200.18		7.23	1		1 447		
	Объем: 41.2-12.36													
	Накладные расходы		80%			49.28				68%	603			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.80				40%	355			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					342.49					3 297			
	
76.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(портал входной двери), 100 м2 обработанной поверхности	0.2884	583.00	39.30	33.89	168.14	11.33	9.77	14.41	3.66	712	163	36	
				509.81			147.03		3.49	1		513		
	Объем: 41.2-12.36													
	Накладные расходы		80%			9.06				68%	111			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.67				40%	65			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.87					888			
	
77.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(портал входной двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2884	1 702.87	133.64	125.61	491.11	38.54	36.23	14.41	3.88	1 749	555	141	
				1 443.62			416.34		2.53	1		1 053		
	Объем: 41.2-12.36													
	Накладные расходы		80%			30.83				68%	377			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.27				40%	222			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					541.21					2 348			
	
78.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (50% от площади откосов), 100 м2 отремонтированной поверхности	1.4325	5 885.40	3 188.72	2.53	8 430.84	4 567.84	3.62	14.4	5.49	81 929	65 777	20	
				2 694.15			3 859.37		4.18	1		16 132		
	Объем: 286.5/2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			3 608.59				67%	44 071			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 283.92				40%	26 311			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 323.35					152 310			
	
79.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4325	2 512.50	159.37	15.75	3 599.15	228.29	22.56	14.4	7.97	13 947	3 287	180	
				2 337.38			3 348.30		3.13	1		10 480		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			216.88				80%	2 630			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			107.30				37%	1 216			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 923.32					17 793			
	
80.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.4325	172.22	172.22		246.71	246.71		14.4	1	3 553	3 553		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			197.37				68%	2 416			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.36				40%	1 421			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					567.43					7 390			
	
81.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы), 100 м2 обработанной поверхности	1.4325	909.88	213.58	2.21	1 303.40	305.95	3.17	14.4	7.85	11 619	4 406	25	
				694.09			994.28		7.23	1		7 189		
	Накладные расходы		80%			244.76				68%	2 996			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			152.98				40%	1 762			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 701.14					16 377			
	
82.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(откосы), 100 м2 обработанной поверхности	1.4325	583.00	39.30	33.89	835.15	56.30	48.55	14.41	3.66	3 538	811	178	
				509.81			730.30		3.49	1		2 549		
	Накладные расходы		80%			45.04				68%	551			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.15				40%	324			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					908.34					4 414			
	
83.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4325	1 702.87	133.64	125.61	2 439.36	191.44	179.94	14.41	3.88	8 689	2 759	698	
				1 443.62			2 067.99		2.53	1		5 232		
	Накладные расходы		80%			153.15				68%	1 876			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			95.72				40%	1 104			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 688.23					11 669			
	
84.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	4.85	2 956.30	374.76	6.66	14 338.06	1 817.59	32.30	14.4	7.79	60 018	26 173	252	
				2 574.88	1.03		12 488.17	5.00	2.69	14.48		33 593	72	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 512.75				71%	18 634			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 184.68				52%	13 647			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 035.49					92 299			
	
85.	ТЕРр 62-4-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	955.75	385.64	9.34	334.51	134.97	3.27	14.41	7.81	2 491	1 945	26	
				560.77	1.29		196.27	0.45	2.65	14.45		520	7	
	Накладные расходы		80%			108.34				68%	1 327			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.71				40%	781			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.56					4 599			
	
86.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	274.17	7.56		7.56	2 073.21		2 073.21		6.07	12 584		12 584	
										1				
	Объем: 128.8+94+31.53+5.3+13.9+0.64													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
87.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	274.17	27.63		27.63	7 574.68		7 574.68		6.07	45 978		45 978	
										1				
	Объем: 128.8+94+31.53+5.3+13.9+0.64													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	Замена подъездных окон	
	
88.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.567	1 870.07	1 617.67	252.40	1 060.33	917.22	143.11	14.41	7.36	14 270	13 217	1 053	
					100.00			56.70	1	14.43			818	
	Накладные расходы		99%			964.18				84%	11 789			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			584.35				48%	6 737			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 608.86					32 796			
	
89.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.567	13 645.67	1 866.15	717.87	7 737.09	1 058.11	407.03	14.4	6.94	35 498	15 237	2 825	
				11 061.65	12.80		6 271.96	7.25	2.78	14.42		17 436	105	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 129.28				90%	13 808			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			575.29				43%	6 597			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 441.67					55 903			
	
90.	ТССЦ 203-0989 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	10.2	4 017.27			40 976.15					66 253			
				4 017.27			40 976.15		6 495.41			66 253		
	
91.	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	46.5	2 223.50			103 392.75					167 681			
				2 223.50			103 392.75		3 606.05			167 681		
	
92.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.48	5 874.09	264.64	24.75	2 819.56	127.03	11.88	14.4	8	6 642	1 829	95	
				5 584.70	0.78		2 680.66	0.37	1.76	14.35		4 718	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			135.04				90%	1 651			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			68.80				43%	789			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 023.40					9 081			
	
93.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	48	76.10			3 652.80					13 074			
				76.10			3 652.80		272.37			13 074		
	
94.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.46	6 573.92	2 219.10	136.83	3 024.00	1 020.78	62.94	14.4	9.22	21 896	14 699	580	
				4 217.99	39.23		1 940.28	18.04	3.41	14.4		6 616	260	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			986.88				80%	11 967			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			488.25				37%	5 535			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 499.12					39 398			
	
95.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	1 392.74	333.48	15.69	640.66	153.40	7.22	14.41	8.03	3 973	2 210	58	
				1 043.57	0.20		480.04	0.09	3.55	14.31		1 704	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			145.82				80%	1 769			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			72.14				37%	818			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858.62					6 560			
	
	Ремонт балконов	
	
96.	ТЕРр 59-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка балконных ограждений при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки	1.33	514.68	398.74	7.14	684.52	530.32	9.50	14.41	2.67	8 169	7 642	25	
				108.80			144.70		3.47	1		502		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		76%			403.04				65%	4 967			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			318.19				48%	3 668			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 405.76					16 804			
	
97.	ТЕРр 54-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков, 100 м2 перекрытий	0.63	5 206.64	1 825.85	3 380.79	3 280.18	1 150.29	2 129.90	14.41	5.17	27 587	16 576	11 012	
					387.53			244.14	1	14.38			3 511	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			1 185.27				72%	14 463			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 115.54				64%	12 856			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 580.99					54 905			
	
98.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	1.05	2 463.06	519.14	1 943.92	2 586.21	545.10	2 041.12	14.41	4.42	16 877	7 855	9 022	
					177.93			186.83	1	14.39			2 688	
	Накладные расходы		99%			724.61				84%	8 856			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			439.16				48%	5 061			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 749.98					30 794			
	
99.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	2.1	2 167.90	645.39	40.91	4 552.59	1 355.32	85.91	14.41	8.03	33 537	19 530	690	
				1 481.60			3 111.36		4.28	1		13 317		
	Накладные расходы		99%			1 341.77				84%	16 405			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			813.19				48%	9 374			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 707.55					59 317			
	
100.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	3.85	63.27	49.68	13.59	243.59	191.27	52.32	14.4	2.12	2 865	2 754	111	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			149.19				66%	1 818			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			95.64				40%	1 102			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					488.42					5 784			
	
101.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	3.85	60.84	47.78	13.06	234.23	183.95	50.28	14.4	2.12	2 756	2 649	107	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			143.48				66%	1 748			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			91.97				40%	1 060			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					469.69					5 564			
	
102.	ТЕРр 69-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	2.1	72.73	57.11	15.62	152.73	119.93	32.80	14.4	2.12	1 797	1 727	70	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			93.55				66%	1 140			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.97				40%	691			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.24					3 628			
	
103.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж  конструкций балкона из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (усиление) (применительно), 1 т конструкций	5.57	1 719.14	675.33	658.88	9 575.62	3 761.57	3 669.93	14.4	6.76	87 766	54 167	24 809	
				384.94	72.34		2 144.12	402.92	4.1	14.39		8 791	5 798	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0309:[ М-(4.22=42199.00*0.0001) ];  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3 373.24				69%	41 376			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			2 998.43				58%	34 780			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 947.29					163 922			
	
104.	ТССЦ 101-1642 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм, т	5.57	5 221.70			29 084.87					145 697			
				5 221.70			29 084.87		26 157.47			145 697		
	
105.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	49	9.37	9.37		459.25	459.25		14.39	1	6 609	6 609		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			371.99				69%	4 560			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.55				48%	3 172			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 106.79					14 342			
	
106.	ТЕР 13-03-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49	542.85	52.34	11.43	265.99	25.64	5.60	14.41	3.13	1 328	370	18	
				479.08	0.11		234.75	0.05	4.01	14.73		941	1	
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			20.81				69%	256			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.41				48%	178			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.21					1 762			
	
107.	ТЕР 06-01-041-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, 100 м3 в деле	0.057	173 037.22	12 927.32	7 942.76	9 863.12	736.86	452.74	14.41	6.92	58 767	10 618	3 133	
				152 167.13	857.49		8 673.53	48.88	5.19	14.38		45 016	703	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			746.45				80%	9 057			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			432.16				44%	4 981			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 041.73					72 805			
	
108.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.672	1 721.45	383.03	58.80	1 156.81	257.40	39.51	14.41	7.1	8 685	3 709	281	
				1 279.62	20.51		859.90	13.78	5.46	14.43		4 695	199	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			301.01				94%	3 674			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			173.56				51%	1 993			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.38					14 352			
	
109.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.456	11 907.97	1 173.45	33.16	5 430.03	535.09	15.12	14.4	7.8	20 755	7 705	118	
				10 701.36	3.78		4 879.82	1.72	2.65	14.39		12 932	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			579.75				92%	7 112			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			295.25				44%	3 401			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 305.03					31 268			
	
110.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.672	3 825.82	635.16	457.30	2 570.95	426.83	307.31	14.41	3.78	17 856	6 151	1 162	
				2 733.36	6.30		1 836.82	4.23	5.74	14.42		10 543	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			478.48				94%	5 839			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			275.88				51%	3 168			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 325.31					26 863			
	
111.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.672	1 721.45	383.03	58.80	1 156.81	257.40	39.51	14.41	7.1	8 685	3 709	281	
				1 279.62	20.51		859.90	13.78	5.46	14.43		4 695	199	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			301.01				94%	3 674			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			173.56				51%	1 993			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.38					14 352			
	
112.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж ограждений балконов, 1 т конструкций	9.24	1 463.61	371.51	982.56	13 523.76	3 432.73	9 078.88	14.4	5.4	102 131	49 431	49 026	
				109.54	106.66		1 012.15	985.56	3.63	14.38		3 674	14 172	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0309:[ М-(4.22=42199.00*0.0001) ];  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3 578.81				69%	43 886			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			3 181.17				58%	36 890			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 283.74					182 907			
	
113.	Цена поставщика. 
Ограждение балконов, м2	154	277.13			42 678.03			1	1	190 344			
				277.13			42 678.03		4.46	1		190 344		
	Объем: (2.4+0.8*2)*35*1.1													
	Поправки: М: =1200*1.03/4.46	
	
114.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.54	1 288.77	768.15	4.21	1 984.70	1 182.96	6.49	14.4	7.98	19 122	17 035	52	
				516.40	0.16		795.26	0.25	2.56	14.31		2 036	4	
	Объем: (2.4+0.8*2)*35*1.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 124.05				80%	13 631			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			556.11				37%	6 304			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 664.86					39 058			
	
115.	ТЕР 15-02-036-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (низ балкона), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.73	7 159.84	1 620.11	70.94	5 226.68	1 182.68	51.78	14.41	6.76	40 068	17 042	350	
				5 468.79	22.96		3 992.22	16.76	5.68	14.43		22 676	242	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 139.47				80%	13 827			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			563.74				37%	6 395			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 929.88					60 290			
	
116.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (балкона), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.73	2 291.60	114.18	14.24	1 672.87	83.35	10.39	14.4	8	5 737	1 200	83	
				2 163.18			1 579.12		2.82	1		4 453		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			79.18				80%	960			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.17				37%	444			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 791.23					7 141			
	
117.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	17.3563	7.56		7.56	131.24		131.24		6.07	797		797	
										1				
	Объем: 3.3+14+0.025+0.025+0.0063													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
118.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	17.3563	27.63		27.63	479.51		479.51		6.07	2 911		2 911	
										1				
	Объем: 3.3+14+0.025+0.025+0.0063													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	Замена подъездных дверей	
	
119.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.16235	1 143.95	891.55	252.40	185.72	144.74	40.98	14.41	7.36	2 387	2 086	302	
					100.00			16.24	1	14.43			234	
	Накладные расходы		99%			159.37				84%	1 949			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			96.59				48%	1 114			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					441.68					5 449			
	
120.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	16.235	102.34	34.85	32.75	1 661.49	565.71	531.62	14.4	7.27	14 262	8 146	3 865	
				34.75			564.17		3.99	1		2 251		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			458.23				69%	5 621			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			407.31				58%	4 725			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 527.03					24 607			
	
121.	Цена поставщика. 
Блоки дверные металлические, м2	16.235	1 212.56			19 685.85			1	1	87 799			
				1 212.56			19 685.85		4.46	1		87 799		
	Поправки: М: =5200*1.04/4.46	
	
	Ремонт отмостки	
	
122.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	53.5	363.53	86.00	277.53	19 448.86	4 601.00	14 847.86	14.4	4.42	131 882	66 254	65 628	
					25.40			1 358.90	1	14.39			19 555	
	Объем: 535*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			5 900.30				84%	72 080			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 575.94				48%	41 188			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 925.10					245 150			
	
123.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.07	1 466.39	1 466.39		1 569.04	1 569.04		14.4	1	22 594	22 594		
									1	1				
	Объем: 535*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 129.71				61%	13 782			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			596.24				31%	7 004			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 294.98					43 380			
	
124.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	1.605	3 001.78	246.00	111.59	4 817.86	394.82	179.10	14.41	3.96	20 149	5 689	709	
				2 644.20			4 243.94		3.24	1		13 750		
	Объем: 535*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			434.30				93%	5 291			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			268.48				54%	3 072			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 520.64					28 512			
	
125.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	53.5	452.40	40.32	76.78	24 203.61	2 157.07	4 107.46	14.41	4.53	144 767	31 083	18 607	
				335.31	7.73		17 939.09	413.29	5.3	14.39		95 077	5 947	
	Объем: 535*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 853.10				94%	34 808			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 645.03				51%	18 885			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 701.74					198 461			
	
126.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	53.5	190.53	31.24	33.16	10 193.36	1 671.34	1 774.06	14.41	4.58	79 107	24 084	8 125	
				126.13	3.37		6 747.96	180.30	6.95	14.4		46 898	2 596	
	Объем: 535*1*0.1													
	Накладные расходы		111%			2 055.32				94%	25 079			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 185.05				51%	13 607			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 433.73					117 793			
	
127.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	53.5	730.22	37.46	0.38	39 066.80	2 003.87	20.06	14.4	5.17	210 099	28 856	104	
				692.39			37 042.87		4.89	1		181 140		
	Объем: 535*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 224.30				94%	27 125			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 282.48				51%	14 717			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 573.57					251 940			
	
128.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	1284	7.56		7.56	9 709.32		9 709.32		6.07	58 936		58 936	
										1				
	Объем: 535*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
129.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	1284	27.63		27.63	35 473.94		35 473.94		6.07	215 327		215 327	
										1				
	Объем: 535*2.4													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	985 747.08	164 981.78	139 928.82			5 583 494	2 376 337	725 917	
			680 836.56	6 528.92				2 481 247	93 972	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	959 677.70	157 221.77	126 648.39			5 375 013	2 264 593	648 217	
			675 807.61	5 140.44				2 462 209	74 002	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	242 538.75					677 016			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 46, 124; %=66 - по стр. 47, 48, 100-102; %=73 - по стр. 49, 50; %=84 - по стр. 51, 54, 58, 88, 98, 99, 119, 122; %=80 - по стр. 52, 55, 57, 59, 60, 67, 73, 79, 94, 95, 107, 114-116; %=67 - по стр. 61, 66, 72, 78; %=68 - по стр. 62-65, 68-71, 74-77, 80-83, 85; %=71 - по стр. 84; %=90 - по стр. 89, 92; %=65 - по стр. 96; %=72 - по стр. 97; %=69 - по стр. 105, 106; %=94 - по стр. 108, 110, 111, 125-127; %=92 - по стр. 109; %=61 - по стр. 123)	153 127.41					1 865 998			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 46, 124; %=40 - по стр. 47, 48, 61-66, 68-72, 74-78, 80-83, 85, 100-102; %=56 - по стр. 49, 50; %=48 - по стр. 51, 54, 58, 88, 96, 98, 99, 105, 106, 119, 122; %=37 - по стр. 52, 55, 57, 59, 60, 67, 73, 79, 94, 95, 114-116; %=52 - по стр. 84; %=43 - по стр. 89, 92; %=64 - по стр. 97; %=44 - по стр. 107, 109; %=51 - по стр. 108, 110, 111, 125-127; %=31 - по стр. 123)	90 338.90					1 035 055			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 203 144.01					8 276 066			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26 069.38	7 760.01	13 280.43			208 481	111 744	77 700	
			5 028.95	1 388.48				19 038	19 970	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 103, 112, 120)	7 410.28					90 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 103, 112, 120)	6 586.91					76 394			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 066.57					375 758			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 243 210.58					8 651 824			
	Строительный контроль 2,14%	26 604.71					185 149			
	Итого со строительным контролем	1 269 815.29					8 836 973			
	Непредвиденные расходы 2%	25 396.31					176 739			
	Итого с непредвиденными расходами	1 295 211.60					9 013 712			
	НДС	233 138.09					1 622 468			
	Всего с НДС	1 528 349.69					10 636 180			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	160 537.69					1 956 881			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	96 925.81					1 111 449			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Ремонт полов в подвале	
	
130.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	25	363.53	86.00	277.53	9 088.25	2 150.00	6 938.25	14.4	4.42	61 627	30 960	30 667	
					25.40			635.00	1	14.39			9 138	
	Объем: 250*0.1													
	Накладные расходы		99%			2 757.15				84%	33 682			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 671.00				48%	19 247			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 516.40					114 556			
	
131.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	25	737.79	44.95	0.45	18 444.67	1 123.67	11.25	14.4	5.17	100 884	16 181	58	
				692.39			17 309.75		4.89	1		84 645		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			1 247.27				94%	15 210			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			719.15				51%	8 252			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 411.09					124 346			
	
132.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	60	7.56		7.56	453.71		453.71		6.07	2 754		2 754	
										1				
	Объем: 25*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
133.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	60	27.63		27.63	1 657.66		1 657.66		6.07	10 062		10 062	
										1				
	Объем: 25*2.4													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	Ремонт стен	
	
134.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2	13.28	188.95	188.95		2 509.26	2 509.26		14.4	1	36 133	36 133		
									1	1				
	Объем: 1220+108													
	Накладные расходы		99%			2 484.17				84%	30 352			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 505.56				48%	17 344			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 498.98					83 829			
	
135.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	12.2	2 203.33	1 002.02	180.42	26 880.60	12 224.62	2 201.12	14.4	10.16	252 577	176 035	22 363	
				1 020.89	103.89		12 454.86	1 267.46	4.35	14.4		54 179	18 251	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			12 817.48				80%	155 429			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6 341.28				37%	71 886			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 039.35					479 892			
	
136.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.08	5 473.34	2 776.60	100.77	5 911.21	2 998.73	108.83	14.4	7.36	56 795	43 182	801	
				2 595.97	39.93		2 803.65	43.12	4.57	14.43		12 813	622	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			2 889.76				80%	35 043			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 429.67				37%	16 207			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 230.64					108 046			
	
137.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	13.28	210.27	122.16	3.53	2 792.42	1 622.25	46.81	14.4	7.97	27 946	23 360	373	
				84.59	0.20		1 123.36	2.59	3.75	14.31		4 213	37	
	Объем: 1220+108													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 543.60				80%	18 718			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			763.67				37%	8 657			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 099.69					55 320			
	
138.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	47.808	7.56		7.56	361.51		361.51		6.07	2 194		2 194	
										1				
	Объем: 1328*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
139.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	47.808	27.63		27.63	1 320.82		1 320.82		6.07	8 017		8 017	
										1				
	Объем: 1328*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	Замена подвальных окон	
	
140.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.421	1 734.68	1 482.28	252.40	730.30	624.04	106.26	14.41	7.36	9 774	8 992	782	
					100.00			42.10	1	14.43			608	
	Накладные расходы		99%			659.48				84%	8 064			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			399.68				48%	4 608			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 789.46					22 446			
	
141.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.421	21 833.35	2 767.20	891.18	9 191.84	1 164.99	375.19	14.4	6.38	40 441	16 776	2 394	
				18 174.97	34.11		7 651.66	14.36	2.78	14.43		21 272	207	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 250.11				90%	15 285			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			636.85				43%	7 303			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 078.80					63 028			
	
142.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	42.1	3 070.76			129 279.00					221 354			
				3 070.76			129 279.00		5 257.82			221 354		
	
143.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6042	5 473.34	2 776.60	100.77	3 306.99	1 677.62	60.89	14.4	7.36	31 774	24 158	448	
				2 595.97	39.93		1 568.49	24.13	4.57	14.43		7 168	348	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 616.66				80%	19 605			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			799.82				37%	9 067			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 723.48					60 446			
	
144.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6042	210.27	122.16	3.53	127.05	73.81	2.13	14.4	7.97	1 271	1 063	17	
				84.59	0.20		51.11	0.12	3.75	14.31		192	2	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			70.23				80%	852			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.75				37%	394			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.03					2 517			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	212 055.29	26 168.99	13 644.43			863 603	376 840	80 930	
			172 241.88	2 028.88				405 836	29 213	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	212 055.29	26 168.99	13 644.43			863 603	376 840	80 930	
			172 241.88	2 028.88				405 836	29 213	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	129 279.00					221 354			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 130, 134, 140; %=94 - по стр. 131; %=80 - по стр. 135-137, 143, 144; %=90 - по стр. 141)	27 335.91					332 239			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 130, 134, 140; %=51 - по стр. 131; %=37 - по стр. 135-137, 143, 144; %=43 - по стр. 141)	14 301.43					162 965			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	253 692.63					1 358 807			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	253 692.63					1 358 807			
	Строительный контроль 2,14%	5 429.02					29 078			
	Итого со строительным контролем	259 121.65					1 387 885			
	Непредвиденные расходы 2%	5 182.43					27 758			
	Итого с непредвиденными расходами	264 304.08					1 415 643			
	НДС	47 574.73					254 816			
	Всего с НДС	311 878.81					1 670 459			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 335.91					332 239			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 301.43					162 965			
	
	Раздел 4.  Внутридомовые сети	
	
145.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	9.592	391.23	305.70	8.28	3 752.68	2 932.27	79.42	14.4	4.52	45 155	42 225	359	
				77.25	1.29		740.98	12.37	3.47	14.45		2 571	179	
	Объем: 225+396.9+337.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			2 179.03				63%	26 715			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 472.32				40%	16 962			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 404.03					88 831			
	
146.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	6.219	3 534.19	2 172.41	1 280.52	21 979.13	13 510.22	7 963.55	14.41	5.87	243 495	194 682	46 746	
				81.26	185.73		505.36	1 155.05	4.09	14.39		2 067	16 621	
	Объем: 225+396.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			16 865.06				98%	207 077			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10 412.34				56%	118 330			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 256.53					568 902			
	
147.	ТССЦ 507-3348 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 16/20, м	577.7451	12.04			6 956.05					10 613			
				12.04			6 956.05		18.37			10 613		
	Объем: 92.9*6.219													
	
148.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40, шт.	45	4.14			186.15					830			
				4.14			186.15		4.46			830		
	Поправки: М: =18.45/4.46	
	
149.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40, шт.	148	1.70			252.20					1 125			
				1.70			252.20		4.46			1 125		
	Поправки: М: =7.6/4.46	
	
150.	ТССЦ 507-0914 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.	59.2	156.00			9 235.20					39 762			
				156.00			9 235.20		671.66			39 762		
	
151.	С507-5002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	180	1.52			273.63					1 220			
				1.52			273.63		4.46			1 220		
	Поправки: М: =6.78/4.46	
	
152.	С507-3174 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	225	1.37			307.23					1 370			
				1.37			307.23		4.46			1 370		
	Поправки: М: =6.09/4.46	
	
153.	ТССЦ 509-1277 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм, шт.	148	9.33			1 380.84					3 845			
				9.33			1 380.84		25.98			3 845		
	
154.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	85.176	27.31			2 326.16					18 992			
				27.31			2 326.16		222.97			18 992		
	Объем: 6.084*14													
	
155.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	3.373	3 432.88	2 357.66	944.60	11 579.09	7 952.39	3 186.12	14.41	5.93	135 387	114 594	18 894	
				130.62	133.64		440.58	450.75	4.31	14.39		1 899	6 486	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			9 663.61				98%	118 658			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 966.23				56%	67 805			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 208.93					321 850			
	
156.	ТССЦ 507-3350 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 16/32, м	316.0501	32.11			10 148.37					23 688			
				32.11			10 148.37		74.95			23 688		
	Объем: 3.373*93.7													
	
157.	ТССЦ 509-1280 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм, шт.	20	45.43			908.60					2 562			
				45.43			908.60		128.1			2 562		
	
158.	ТЕР 16-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка кранов диаметром 25 мм, 1 кран	45	5.09	4.22		229.18	190.03		14.42	1	2 918	2 740		
				0.87			39.15		4.55	1		178		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3329:[ М-(725.60=36.28*20) ];  ТССЦ 301-3332:[ М-(9.04=4.52*2) ];  ТССЦ 302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ]	
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			218.53				98%	2 685			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			134.92				56%	1 534			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.64					7 138			
	
159.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.	45	36.62			1 647.90					7 601			
				36.62			1 647.90		168.91			7 601		
	
160.	ТЕР 16-07-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	148	119.82	64.75	8.09	17 734.04	9 582.94	1 196.58	14.41	5.22	168 886	138 090	6 246	
				46.99			6 954.52		3.53	1		24 549		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			11 020.38				98%	135 328			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			6 803.89				56%	77 330			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 558.31					381 545			
	
161.	ТЕР 26-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции	3.45	995.39	252.69	64.86	3 434.10	871.79	223.77	14.41	7.7	33 064	12 562	1 723	
				677.84			2 338.55		8.03	1		18 779		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		90%			784.61				77%	9 673			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			523.07				48%	6 030			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 741.79					48 767			
	
162.	ТССЦ 104-0616 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL), м	337.3	40.41			13 630.29					52 443			
				40.41			13 630.29		155.48			52 443		
	
163.	ТССЦ 104-0611 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL), м	225	33.45			7 526.25					29 005			
				33.45			7 526.25		128.91			29 005		
	
164.	ТЕРр 69-3-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях чердачных, 100 отверстий	1.03	743.41	558.39	185.02	765.71	575.14	190.57	14.4	3.7	8 987	8 282	705	
									1	1				
	Объем: 148-45													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			448.61				66%	5 466			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			287.57				40%	3 313			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 501.89					17 766			
	
165.	ТЕРр 69-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий	1.03	1 115.00	548.88	2.61	1 148.45	565.35	2.69	14.4	7.36	10 430	8 141	20	
				563.51	1.03		580.42	1.06	3.91	14.48		2 269	15	
	Объем: 148-45													
	Накладные расходы		78%			441.80				66%	5 383			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			283.21				40%	3 262			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 873.45					19 075			
	
166.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.45	687.25	153.07	534.18	309.26	68.88	240.38	14.41	4.42	2 055	993	1 062	
					48.89			22.00	1	14.39			317	
	Накладные расходы		99%			89.97				84%	1 100			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.53				48%	629			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.76					3 784			
	
167.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	1 476.89	473.27	25.13	147.69	47.33	2.51	14.41	7.97	1 196	682	20	
				978.49			97.85		5.05	1		494		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(467.81=6683.04*0.07) ]	
	Накладные расходы		99%			46.86				84%	573			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.40				48%	327			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.94					2 096			
	
168.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка гильз из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (при проходе труб водопровода в перекрытиях) (применительно), 100 м трубопровода	0.74	5 962.61	932.60	4.68	4 412.33	690.13	3.46	14.41	7.25	16 403	9 945	25	
				5 025.33	0.45		3 718.74	0.33	1.73	14.47		6 433	5	
	Объем: 148*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2449:[ М-(273.11=182.07*1.5) ];  ТССЦ 101-2576:[ М-(24.70=20580.00*0.0012) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			794.03				98%	9 751			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			490.23				56%	5 572			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 696.59					31 726			
	
169.	ТЕРр 55-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в гильзах прохода трубопроводов  (применительно), 100 м заделанных щелей	1.48	335.76	323.57	12.16	496.92	478.88	18.00	14.4	8.05	7 041	6 896	145	
				0.03			0.04		10.31	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1705:[ М-(1006.58=11.87*84.8) ];  ТССЦ 402-0083:[ М-(67.32=612.02*0.11) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(14.17=1416.70*0.01) ]	
	Накладные расходы		89%			426.20				76%	5 241			
										=(89.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.27				52%	3 586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 234.40					15 868			
	
170.	ТССЦ 101-3661 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	46.25	229.66			10 621.78					15 806			
				229.66			10 621.78		341.75			15 806		
	Объем: 148/3.2													
	
171.	Х311-1037 
Погрузка строительного мусора, т	2.9496	7.56		7.56	22.30		22.30		6.07	135		135	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
172.	Х403-1-15 
Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км, т	2.9496	27.63		27.63	81.49		81.49		6.07	495		495	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	131 493.02	37 465.35	13 210.84			884 509	539 832	76 575	
			80 816.84	1 641.56				268 101	23 623	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 629.06					80 470			
			28 629.06					80 470		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	28 629.06					80 470			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 629.06					80 470			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 184.24	2 607.37	781.71			160 657	37 556	4 305	
			34 795.18	23.06				118 796	332	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 778.32					97 254			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 161; %=66 - по стр. 164, 165; %=84 - по стр. 166, 167; %=76 - по стр. 169)	2 238.05					27 436			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 161, 166, 167; %=40 - по стр. 164, 165; %=52 - по стр. 169)	1 488.05					17 147			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 910.34					205 240			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	64 679.72	34 857.98	12 429.13			643 382	502 276	72 270	
			17 392.60	1 618.50				68 835	23 291	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 145; %=98 - по стр. 146, 155, 158, 160, 168)	40 740.65					500 214			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 145; %=56 - по стр. 146, 155, 158, 160, 168)	25 279.93					287 533			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	130 700.30					1 431 129			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	201 239.70					1 716 839			
	Строительный контроль 2,14%	4 306.53					36 740			
	Итого со строительным контролем	205 546.23					1 753 579			
	Непредвиденные расходы 2%	4 110.92					35 072			
	Итого с непредвиденными расходами	209 657.15					1 788 651			
	НДС	37 738.29					321 957			
	Всего с НДС	247 395.44					2 110 608			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 978.70					527 650			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	26 767.98					304 680			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 560 863.91	359 867.53	196 439.45			13 550 233	5 183 409	1 068 804	
			2 004 557.09	11 833.91				7 298 031	170 347	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 629.06					80 470			
			28 629.06					80 470		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	28 629.06					80 470			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 629.06					80 470			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 437 907.48	316 711.96	170 560.31			12 580 243	4 561 642	917 922	
			1 950 635.36	8 826.93				7 100 690	127 086	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	654 902.02					1 965 262			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 41, 51, 54, 58, 88, 98, 99, 119, 122, 130, 134, 140, 166, 167; %=71 - по стр. 3-8, 10, 22, 28-32, 84; %=73 - по стр. 9, 49, 50; %=90 - по стр. 11, 24, 25, 89, 92, 141; %=77 - по стр. 14, 161; %=79 - по стр. 16; %=92 - по стр. 18, 21, 23, 27, 109; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39, 47, 48, 100-102, 164, 165; %=67 - по стр. 42, 61, 66, 72, 78; %=80 - по стр. 43, 52, 55, 57, 59, 60, 67, 73, 79, 94, 95, 107, 114-116, 135-137, 143, 144; %=93 - по стр. 46, 124; %=68 - по стр. 62-65, 68-71, 74-77, 80-83, 85; %=65 - по стр. 96; %=72 - по стр. 97; %=69 - по стр. 105, 106; %=94 - по стр. 108, 110, 111, 125-127, 131; %=61 - по стр. 123; %=76 - по стр. 169)	299 405.78					3 656 731			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 41, 51, 54, 58, 88, 96, 98, 99, 105, 106, 119, 122, 130, 134, 140, 161, 166, 167; %=52 - по стр. 3-8, 10, 22, 28-32, 84, 169; %=56 - по стр. 9, 49, 50; %=43 - по стр. 11, 24, 25, 89, 92, 141; %=51 - по стр. 16, 108, 110, 111, 125-127, 131; %=44 - по стр. 18, 21, 23, 27, 107, 109; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 42, 47, 48, 61-66, 68-72, 74-78, 80-83, 85, 100-102, 164, 165; %=37 - по стр. 43, 52, 55, 57, 59, 60, 67, 73, 79, 94, 95, 114-116, 135-137, 143, 144; %=54 - по стр. 46, 124; %=64 - по стр. 97; %=31 - по стр. 123)	187 666.31					2 152 482			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 924 979.57					18 389 456			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26 069.38	7 760.01	13 280.43			208 481	111 744	77 700	
			5 028.95	1 388.48				19 038	19 970	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 103, 112, 120)	7 410.28					90 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 103, 112, 120)	6 586.91					76 394			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 066.57					375 758			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	68 257.99	35 395.56	12 598.71			681 039	510 023	73 182	
			20 263.72	1 618.50				97 833	23 291	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13, 146, 155, 158, 160, 168; %=63 - по стр. 145)	41 358.87					507 806			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13, 146, 155, 158, 160, 168; %=40 - по стр. 145)	25 661.61					291 871			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	135 278.47					1 480 716			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	3 128 953.67					20 326 400			
	Строительный контроль 2,14%	66 959.61					434 985			
	Итого со строительным контролем	3 195 913.28					20 761 385			
	Непредвиденные расходы 2%	63 918.27					415 228			
	Итого с непредвиденными расходами	3 259 831.55					21 176 613			
	НДС	586 769.68					3 811 790			
	Всего с НДС	3 846 601.23					24 988 403			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	348 174.93					4 255 420			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	219 914.83					2 520 747			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)