«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Бойкова Н.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования 
 МКД №13 по ул. Щорса  в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Ц08-03-571-04;	демонтаж щита  заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм  (ВРУ)	1 м ширины по фронту	1	
2.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.15	
3.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.09	
4.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.02	
5.	Е46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.04	
6.	Е46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.15	
7.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.9	
8.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.05	
9.	Е15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
	
	Раздел 2.  Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
10.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
11.	С.Цена поставщик	Щит распределительный, корпус метал.600х600х350 мм   IP44	шт	1	
12.	Ц08-03-521-15;	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
13.	С.Цена поставщик	Рубильник  типа ВР 3231 А7 0220-00 100А , внутренняя ручка	шт	1	
14.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	
15.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C16/3 (C) 16 A 3-pol	шт	3	
16.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C10/3 (C) 10 A 3-pol	шт	1	
17.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-В6  (В) 6 A 1-pol	шт	1	
18.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
19.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. СЕ 303 10-100А	шт	1	
20.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.005	
21.	С.Цена поставщик	Шина медь, полоса 5х20мм (ГЗШ)	м	0.5	
22.	С.Цена поставщик	Шина DIN рейка	м	0.5	
23.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 шт.	0.14	
24.	С.Цена поставщик	Зажим ответвительный У859М	1шт	14	
	
	Раздел 3.  электроснабжение мест общего пользования  (подъезд, подвал.)	
	
25.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.15	
26.	С509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	0.45	
27.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.045	
28.	С301-0041	Патрубки	10 шт.	0.0828	
29.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	15.3	
30.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.6	
31.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	м	61.2	
32.	Ц08-02-407-02;	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0.15	
33.	С509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	0.615	
34.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	15.45	
35.	Ц08-02-412-10;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.6	
36.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	м	15.3	
37.	С.Цена поставщик	Коробка ответвительная  IP44	шт	5	
38.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.09	
39.	С.Цена поставщик	Светильники потолочные полугерметичные IP44	шт	9	
40.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для мест общего пользования	шт	9	
41.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
42.	С.Цена поставщик	Выключатель одноклавишный наружной установки	шт	4	
43.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
44.	С.Цена поставщик	Выключатель наруж.2-кл IP44	шт	1	
	
	Раздел 4.  Заземление	
	
45.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.024	
46.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
47.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0348	
48.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.2	
49.	С101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	0.026	
50.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.28	
51.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.028	
52.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)