|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 684 241 | | руб. | Смета на сумму: | 684 241 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Исполнительный директор ООО «МУП ЖЭУ-13» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.В. Бойкова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №1-3 по ул. Молочинского | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД №1-3 по ул. Молочинского, г. Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **684.241** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.849** | тыс. чел. ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **110.804** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.1 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 513.21 | 408.12 | 105.09 | 14.4 | 6.44 | 6 554 | 5 877 | 677 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 155\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 404.04 |  |  |  | 84% | 4 937 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 244.87 |  |  |  | 48% | 2 821 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 162.12 |  |  |  |  | 14 312 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 534.78 | 396.18 | 138.60 | 14.41 | 8.08 | 6 829 | 5 709 | 1 120 |
|  | 6.95 |  | 21.55 | 1 | 14.38 |  | 310 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 346.72 |  |  |  | 71% | 4 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 271.52 |  |  |  | 52% | 3 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 153.02 |  |  |  |  | 14 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, сплошной, 100 м2 кровли | 3.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 534.78 | 396.18 | 138.60 | 14.41 | 8.08 | 6 829 | 5 709 | 1 120 |
|  | 6.95 |  | 21.55 | 1 | 14.38 |  | 310 |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 346.72 |  |  |  | 71% | 4 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 271.52 |  |  |  | 52% | 3 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 153.02 |  |  |  |  | 14 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.18 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 219.63 | 260.98 | 12.09 | 14.4 | 8.12 | 7 661 | 3 758 | 98 |
| 5 258.63 |  | 946.55 |  | 4.02 | 1 | 3 805 |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 216.61 |  |  |  | 71% | 2 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 169.64 |  |  |  | 52% | 1 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 605.88 |  |  |  |  | 12 283 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.38 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 12 821.99 | 1 874.47 | 47.76 | 14.4 | 8.08 | 59 206 | 26 992 | 386 |
| 7 898.38 |  | 10 899.76 |  | 2.92 | 1 | 31 827 |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 555.81 |  |  |  | 71% | 19 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 218.41 |  |  |  | 52% | 14 036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 596.21 |  |  |  |  | 92 406 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.576 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 829.89 | 694.60 | 11.65 | 14.4 | 8.12 | 13 906 | 10 002 | 95 |
| 1 950.76 |  | 1 123.64 |  | 3.39 | 1 | 3 809 |  |
|  | Объем: 1.2\*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 576.52 |  |  |  | 71% | 7 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 451.49 |  |  |  | 52% | 5 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 857.90 |  |  |  |  | 26 208 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.17 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 480.91 | 220.90 | 222.83 | 14.4 | 3.56 | 4 061 | 3 181 | 793 |
| 17.13 | 1.45 | 37.17 | 3.15 | 2.32 | 14.47 | 86 | 46 |
|  | Объем: 310\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 201.65 |  |  |  | 77% | 2 485 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 134.43 |  |  |  | 48% | 1 549 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 816.99 |  |  |  |  | 8 095 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 44.919 | 36.04 |  |  | 1 618.88 |  |  |  |  | 8 701 |  |  |
| 36.04 |  | 1 618.88 |  | 193.71 |  | 8 701 |  |
|  | Объем: 2.17\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 3.1 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 15 119.02 | 1 564.54 | 651.54 | 14.41 | 7.63 | 91 386 | 22 545 | 4 971 |
| 4 162.24 | 20.39 | 12 902.94 | 63.20 | 4.95 | 14.39 | 63 870 | 909 |
|  | *Вычт. ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 757.96 |  |  |  | 92% | 21 578 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 895.26 |  |  |  | 44% | 10 320 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 772.24 |  |  |  |  | 123 283 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | С Цена поставщик.  Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (Этернит), м2 | 396.8 | 69.90 |  |  | 27 737.71 |  |  |  |  | 115 666 |  |  |
| 69.90 |  | 27 737.71 |  | 4.17 |  | 115 666 |  |
|  | Объем: 310\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*46.88/1.9775/4.17\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.6 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 45.34 | 45.21 | 0.13 | 14.4 | 5.82 | 652 | 651 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 37.52 |  |  |  | 71% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 29.39 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 112.25 |  |  |  |  | 1 453 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство снегоограждения, 100 м ограждения | 0.6 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 983.20 | 43.26 | 45.12 | 14.4 | 6.88 | 12 542 | 623 | 310 |
| 4 824.69 | 5.48 | 2 894.81 | 3.29 | 4.01 | 14.38 | 11 608 | 47 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 50.27 |  |  |  | 92% | 616 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 25.60 |  |  |  | 44% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 059.08 |  |  |  |  | 13 453 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.6 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 287.90 | 196.14 | 19.12 | 14.4 | 7.72 | 18 900 | 2 824 | 148 |
| 8 454.40 | 3.03 | 5 072.64 | 1.82 | 3.14 | 14.36 | 15 928 | 26 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 213.80 |  |  |  | 92% | 2 622 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 108.88 |  |  |  | 44% | 1 254 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 610.57 |  |  |  |  | 22 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.05 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 435.99 | 24.03 | 0.41 | 14.4 | 8.25 | 864 | 346 | 3 |
| 8 231.09 |  | 411.55 |  | 1.25 | 1 | 514 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 471.55 |  |  |  |  | 1 290 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.1 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 573.15 | 57.83 | 0.81 | 14.4 | 8.25 | 2 033 | 833 | 7 |
| 5 145.09 |  | 514.51 |  | 2.32 | 1 | 1 194 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48.00 |  |  |  | 71% | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.59 |  |  |  | 52% | 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 658.74 |  |  |  |  | 3 058 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.6 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 449.46 | 199.82 | 7.90 | 14.4 | 8.24 | 14 183 | 2 877 | 65 |
| 7 069.56 |  | 4 241.74 |  | 2.65 | 1 | 11 241 |  |
|  | Объем: 12\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 165.85 |  |  |  | 71% | 2 043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 129.88 |  |  |  | 52% | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 745.19 |  |  |  |  | 17 722 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.5 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 678.97 | 163.87 | 0.51 | 14.4 | 8.27 | 4 469 | 2 360 | 4 |
| 1 029.19 |  | 514.60 |  | 4.09 | 1 | 2 105 |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 136.01 |  |  |  | 71% | 1 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 106.52 |  |  |  | 52% | 1 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 921.50 |  |  |  |  | 7 372 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 14.4 | 8.25 | 864 | 346 | 3 |
| 4 116.09 |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 | 515 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 290 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 14.41 | 5.73 | 753 | 751 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 576.22 | 69.00 | 29.78 | 1 152.43 | 138.00 | 59.55 | 14.4 | 7.13 | 5 114 | 1 987 | 425 |
| 477.44 | 2.08 | 954.88 | 4.15 | 2.83 | 14.4 | 2 702 | 60 |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 842 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 880 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 379.87 |  |  |  |  | 7 837 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.8408 | 2 460.30 |  |  | 4 528.92 |  |  |  |  | 7 750 |  |  |
| 2 460.30 |  | 4 528.92 |  | 4 210.26 |  | 7 750 |  |
|  | Объем: (0.78\*1.18)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.025 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 214.31 | 137.83 | 6.31 | 14.4 | 7.12 | 2 351 | 1 985 | 45 |
| 2 806.54 | 60.12 | 70.16 | 1.50 | 4.58 | 16.01 | 321 | 24 |
|  | Объем: 0.5\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 108.68 |  |  |  | 66% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 87.78 |  |  |  | 50% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 410.77 |  |  |  |  | 4 681 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.105 | 3 086.00 |  |  | 324.03 |  |  |  |  | 1 362 |  |  |
| 3 086.00 |  | 324.03 |  | 12 970.32 |  | 1 362 |  |
|  | Объем: 0.025\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.015 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 348.26 | 228.31 | 7.10 | 14.4 | 7.12 | 3 855 | 3 288 | 51 |
| 7 523.05 | 112.70 | 112.85 | 1.69 | 4.58 | 16 | 517 | 27 |
|  | Объем: 0.5\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 179.40 |  |  |  | 66% | 2 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 144.90 |  |  |  | 50% | 1 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 672.56 |  |  |  |  | 7 700 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.165 | 3 086.00 |  |  | 509.19 |  |  |  |  | 2 140 |  |  |
| 3 086.00 |  | 509.19 |  | 12 970.32 |  | 2 140 |  |
|  | Объем: 0.015\*2200\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб | 0.01 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 139.30 | 91.32 | 2.84 | 14.4 | 7.12 | 1 542 | 1 315 | 20 |
| 4 513.83 | 67.62 | 45.14 | 0.68 | 4.58 | 16 | 207 | 11 |
|  | Объем: 0.5\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал. ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 71.76 |  |  |  | 66% | 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 57.96 |  |  |  | 50% | 663 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 269.02 |  |  |  |  | 3 080 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.066 | 3 086.00 |  |  | 203.68 |  |  |  |  | 856 |  |  |
| 3 086.00 |  | 203.68 |  | 12 970.32 |  | 856 |  |
|  | Объем: 0.01\*2200\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.25 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 603.20 | 323.90 | 0.51 | 14.4 | 5.73 | 5 696 | 4 664 | 3 |
| 1 115.14 |  | 278.79 |  | 3.69 | 1 | 1 029 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 255.88 |  |  |  | 67% | 3 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 161.95 |  |  |  | 40% | 1 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 021.03 |  |  |  |  | 10 686 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска стен дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 572.90 | 28.55 | 3.56 | 14.4 | 8.19 | 1 960 | 411 | 29 |
| 2 163.18 |  | 540.80 |  | 2.81 | 1 | 1 520 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 27.12 |  |  |  | 80% | 329 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13.42 |  |  |  | 37% | 152 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.80)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 613.44 |  |  |  |  | 2 441 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочие работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 15.923 | 66.71 |  | 66.71 | 1 062.23 |  | 1 062.23 | 1 | 6.28 | 6 671 |  | 6 671 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 4.5+10.554+0.621+0.248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 15.923 | 18.71 |  | 18.71 | 297.87 |  | 297.87 |  | 6.28 | 1 871 |  | 1 871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **87 103.75** | **7 570.22** | **2 842.77** |  |  | **417 227** | **109 034** | **18 917** |
| **76 690.74** | **122.58** |  |  | **289 273** | **1 770** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **87 103.75** | **7 570.22** | **2 842.77** |  |  | **417 227** | **109 034** | **18 917** |
| **76 690.74** | **122.58** |  |  | **289 273** | **1 770** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **34 922.41** |  |  |  |  | **136 475** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 14-19; %=77 - по стр. 7; %=92 - по стр. 9, 12, 13; %=90 - по стр. 20; %=66 - по стр. 22, 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29)** | | | | | **6 934.17** |  |  |  |  | **85 200** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 14-19; %=44 - по стр. 9, 12, 13; %=43 - по стр. 20; %=50 - по стр. 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29)** | | | | | **4 702.90** |  |  |  |  | **54 157** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **98 740.82** |  |  |  |  | **556 584** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **98 740.82** |  |  |  |  | **556 584** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%** | | | | | **2 113.05** |  |  |  |  | **11 911** |  |  |
|  | **ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **100 853.87** |  |  |  |  | **568 495** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **2 017.08** |  |  |  |  | **11 370** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **102 870.95** |  |  |  |  | **579 865** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **18 516.77** |  |  |  |  | **104 376** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **121 387.72** |  |  |  |  | **684 241** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **6 934.17** |  |  |  |  | **85 200** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 702.90** |  |  |  |  | **54 157** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |