«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	,		Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	,		
		
________________ / Русович С.Б./	________________ /Королёв Ю.С. /	
		
« 29 » мая  2017 г.	« 29 » мая  2017 г.	

	
Объект:	г. Калининград ул. Серж. Мишина, д.22	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный  ремонт фасада с утеплением, системы холодного водоснабжения	
Сметная стоимость:	1 869.118	тыс. руб.	
монтажных работ:	4.472	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:	2.217	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	362.908	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		2.5	1 381.08	3 452.70	14 300.44	35 751	10.355	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	52.2	130.5	9.160	1 195.38	155.940	20 350	17.024	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.175	101.31	17.73	999.00	175	9.861	
			(1)			12.94	2.26	219.76	38	16.983	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0108	0.027	2 205.70	59.55	16 947.02	458	7.683	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.042	0.105	15 470.92	1 624.45	118 130.24	12 404	7.636	
1. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	4.08	10.2	54.47	555.59	231.85	2 365	4.256	
		Накладные расходы				110%	1 314.92	93%	18 926		
		Сметная прибыль				68%	812.86	54%	10 989		
		Всего с НР и СП					5 580.48		65 666		
	
2.	Е69-6-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертикальной проекции		2.5	10 986.27	27 465.68	68 932.61	172 332	6.274	
2. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	128.1	320.25	9.860	3 157.67	167.740	53 719	17.012	
2. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.4	6	101.31	607.86	999.00	5 994	9.861	
			(1)			12.94	77.64	219.76	1 319	16.983	
2. 3.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.018	0.045	42 199.00	1 898.96	204 231.36	9 190	4.84	
2. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.095	0.2375	11 154.00	2 649.08	50 212.22	11 925	4.502	
2. 5.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.02	0.05	5 233.80	261.69	51 322.60	2 566	9.806	
2. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.011	0.0275	10 705.00	294.39	54 434.60	1 497	5.085	
2. 7.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1.89	4.725	882.56	4 170.10	5 628.82	26 596	6.378	
2. 8.	С102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.1	0.25	2 066.31	516.58	7 461.81	1 865	3.611	
2. 9.	С102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.5	1.25	1 928.70	2 410.88	7 183.90	8 980	3.725	
2. 10.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.6	6.5	1 769.00	11 498.50	7 692.06	49 998	4.348	
		Накладные расходы				78%	2 462.98	66%	35 455		
		Сметная прибыль				50%	1 578.84	40%	21 488		
		Всего с НР и СП					31 507.50		229 274		
	
3.	С101-1805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гвозди строительные	т		-0.0275	10 705.00	-294.39	54 434.60	-1 497	5.085	
		Объем: (2.5)*(-0.011)									
	
4.	С102-0008 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3		-4.725	882.56	-4 170.10	5 628.82	-26 596	6.378	
		Объем: (2.5)*(-1.89)									
	
5.	С102-0024 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3		-0.25	2 066.31	-516.58	7 461.81	-1 865	3.61	
		Объем: (2.5)*(-0.1)									
	
6.	С102-0052 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		-1.25	1 928.70	-2 410.88	7 183.90	-8 980	3.725	
		Объем: (2.5)*(-0.5)									
	
7.	С102-0060 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		-6.5	1 769.00	-11 498.50	7 692.06	-49 998	4.348	
		Объем: (2.5)*(-2.6)									
	
8.	С101-0309 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.045	42 199.00	-1 898.96	204 231.36	-9 190	4.839	
		Объем: (2.5)*(-0.018)									
	
9.	С101-0782 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т		-0.2375	11 154.00	-2 649.08	50 212.22	-11 925	4.502	
		Объем: (2.5)*(-0.095)									
	
10.	С101-0797 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		-0.05	5 233.80	-261.69	51 322.60	-2 566	9.805	
		Объем: (2.5)*(-0.02)									
	
11.	С102-0032 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		1.6	2 795.10	4 472.16	8 818.10	14 109	3.155	
	
12.	С102-0056 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		0.86	1 937.40	1 666.16	7 638.24	6 569	3.943	
	
13.	С102-0060 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.77	1 769.00	1 362.13	7 692.06	5 923	4.348	
		Объем: 0.26+0.51									
	
14.	С102-0140 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.23	1 189.05	273.48	6 301.26	1 449	5.298	
	
15.	С101-1714 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0.01055	16 152.00	170.40	120 128.96	1 267	7.435	
		Объем: 10.55/1000									
	
16.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.25	63.27	15.82	870.57	218	13.78	
16. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	1.3725	9.050	12.42	154.380	212	17.059	
16. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	1.235	2.75	3.40	4.66	6	1.695	
		Накладные расходы				78%	9.69	66%	140		
		Сметная прибыль				50%	6.21	40%	85		
		Всего с НР и СП					31.72		443		
	
17.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.25	4 688.98	1 172.24	22 962.60	5 741	4.897	
17. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	5.2	9.510	49.45	161.770	841	17.011	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.08	16.110	33.51	273.990	570	17.007	
17. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.08	510.38	1 061.59	2 256.78	4 694	4.422	
			(1)			16.11	33.51	273.99	570	17.007	
17. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.1	612.02	61.20	2 053.44	205	3.355	
		Накладные расходы				78%	64.71	66%	931		
		Сметная прибыль				50%	41.48	40%	564		
		Всего с НР и СП					1 278.43		7 237		
	
18.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.6	188.95	680.22	3 212.14	11 564	17	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	82.152	8.280	680.22	140.760	11 564	17	
		Накладные расходы				99%	673.42	84%	9 714		
		Сметная прибыль				60%	408.13	48%	5 551		
		Всего с НР и СП					1 761.77		26 828		
	
19.	Е15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		3.6	38 941.43	140 189.14	147 622.19	531 440	3.791	
19. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	361.17	1300.212	9.510	12 365.02	161.770	210 335	17.011	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.18	61.848	14.323	885.83	243.737	15 075	17.018	
19. 3.	Х03-0407	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	21.888	90.47	1 980.21	414.17	9 065	4.578	
			(1)			12.94	283.23	219.76	4 810	16.983	
19. 4.	Х15-2600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	39.96	216.25	8 641.35	733.63	29 316	3.393	
			(1)			15.08	602.60	256.87	10 265	17.034	
19. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.08	0.288	4.44	1.28	6.48	2	1.459	
19. 6.	Х33-0302	Машины шлифовальные: угловые	маш.-ч	0.23	0.828	2.08	1.72	6.56	5	3.154	
19. 7.	Х33-0500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	0.72	15.11	10.88	39.53	28	2.616	
19. 8.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	21.24	76.464	2.75	210.28	4.66	356	1.695	
19. 9.	Х40-0004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	39.96	145.65	5 820.17	1 319.19	52 715	9.057	
			(1)			15.08	602.60	256.87	10 265	17.034	
19. 10.	С101-1879	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.0216	19.13	0.41	208.52	5	10.9	
19. 11.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	7.056	99.55	702.42	277.75	1 960	2.79	
19. 12.	С101-2786	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	45.756	21.71	993.36	88.16	4 034	4.061	
19. 13.	С101-2787	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	91.512	32.37	2 962.24	173.69	15 895	5.366	
19. 14.	С101-2788	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	161.712	68.12	11 015.82	257.71	41 675	3.783	
19. 15.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	16.1712	83.70	1 353.53	51.87	839	0.62	
19. 16.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	485.1	6.42	3 114.34	42.74	20 733	6.657	
19. 17.	С101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	432	8.37	3 615.84	48.94	21 142	5.847	
19. 18.	С101-2807	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	1.296	113.84	147.54	644.30	835	5.66	
19. 19.	С101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.0144	10 435.75	150.27	47 111.22	678	4.514	
19. 20.	С101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	3.204	29.60	94.84	5.74	18	0.194	
19. 21.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	2995.02	9.39	28 123.24	18.51	55 438	1.971	
19. 22.	С113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	2160	8.12	17 539.20	15.33	33 113	1.888	
19. 23.	С201-1302	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	11.736	31.04	364.29	94.73	1 112	3.052	
19. 24.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	21.6	5.87	126.79	20.98	453	3.574	
19. 25.	С402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	1440	28.37	40 852.80	22.00	31 680	0.775	
19. 26.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.36	3.60	1.30	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				95%	12 588.31	80%	180 328		
		Сметная прибыль				47%	6 227.90	37%	83 402		
		Всего с НР и СП					159 005.35		795 170		
	
20.	С104-9100-09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3		40.32			6 382.43	257 340		
		Объем: (3.6)*11.2									
	
21.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.08	1 734.68	138.77	27 542.67	2 203	15.875	
21. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	13.8208	8.580	118.58	145.950	2 017	17.01	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.6192	15.080	9.34	256.870	159	17.034	
21. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.6192	32.61	20.19	300.82	186	9.225	
			(1)			15.08	9.34	256.87	159	17.034	
		Накладные расходы				99%	126.64	84%	1 828		
		Сметная прибыль				60%	76.75	48%	1 044		
		Всего с НР и СП					342.16		5 075		
	
22.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	100 м2 проемов		0.08	21 294.18	1 703.53	89 207.32	7 137	4.19	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	20.74368	9.280	192.50	157.880	3 275	17.013	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.16896	15.080	2.55	256.870	43	17.034	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.16896	32.61	5.51	300.82	51	9.225	
			(1)			15.08	2.55	256.87	43	17.034	
22. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	2.19744	3.41	7.49	13.90	31	4.076	
22. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	3.38592	2.75	9.31	4.66	16	1.695	
22. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.34272	101.31	34.72	999.00	342	9.861	
			(1)			12.94	4.43	219.76	75	16.983	
22. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	34.32	7.02	240.93	5.19	178	0.739	
22. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.68	8.75	49.70	5.19	29	0.593	
22. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	9.12	94.50	861.84	263.68	2 405	2.79	
22. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.168	83.70	181.46	51.87	112	0.62	
22. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.712	14.41	82.31	77.29	441	5.364	
22. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.64	59.00	37.76	399.61	256	6.773	
		Накладные расходы				106%	206.75	90%	2 986		
		Сметная прибыль				54%	105.33	43%	1 427		
		Всего с НР и СП					2 015.61		11 550		
	
23.	С203-0955 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		8	2 460.30	19 682.40	6 022.30	48 178	2.448	
	
24.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.45	2 956.30	1 330.34	16 381.42	7 372	5.541	
24. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	18.6345	9.050	168.64	154.380	2 877	17.059	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.036	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.036	32.61	1.17	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
24. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.018	101.31	1.82	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94	0.23	219.76	4	16.983	
24. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0027	7 550.40	20.39	67 478.93	182	8.937	
24. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0018	10 705.00	19.27	54 434.60	98	5.085	
24. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.0828	13 515.00	1 119.04	50 553.85	4 186	3.741	
		Накладные расходы				83%	140.42	71%	2 049		
		Сметная прибыль				65%	109.97	52%	1 501		
		Всего с НР и СП					1 580.73		10 922		
	
25.	Е61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0.024	6 374.88	153.00	71 358.89	1 713	11.196	
25. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	383.06	9.19344	9.510	87.43	161.770	1 487	17.011	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.02784	15.080	0.42	256.870	7	17.034	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.16	0.02784	32.61	0.91	300.82	8	9.225	
			(1)			15.08	0.42	256.87	7	17.034	
25. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1056	612.02	64.63	2 053.44	217	3.355	
25. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0084	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	69.40	67%	1 001		
		Сметная прибыль				50%	43.93	40%	598		
		Всего с НР и СП					266.33		3 312		
	
26.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.024	69.93	1.68	1 156.80	28	16.667	
26. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	0.1572	10.210	1.61	173.840	27	17.026	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00024	15.080		256.870		17.034	
26. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00024	32.61	0.01	300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
26. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00024	101.31	0.02	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
26. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0024	17.11	0.04	51.45		3.007	
		Накладные расходы				95%	1.53	80%	22		
		Сметная прибыль				47%	0.76	37%	10		
		Всего с НР и СП					3.97		60		
	
27.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.312	15.82	4.94	55.68	17	3.441	
		Объем: (0.024)*0.013*1000									
	
28.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.024	1 664.77	39.95	12 414.51	298	7.459	
28. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	42.9	1.0296	9.510	9.79	161.770	167	17.011	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00048	15.080	0.01	256.870		17.034	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.00048	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0036	101.31	0.36	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
28. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.02016	63.37	1.28	238.39	5	3.762	
28. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.001224	4 290.70	5.25	21 459.44	26	5.001	
28. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.00744	17.11	0.13	51.45		3.007	
28. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.001512	15 295.00	23.13	63 620.30	96	4.16	
		Накладные расходы				95%	9.31	80%	134		
		Сметная прибыль				47%	4.61	37%	62		
		Всего с НР и СП					53.87		493		
	
29.	Е58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб		0.4	560.81	224.33	9 486.25	3 795	16.917	
29. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	60.4	24.16	9.160	221.31	155.940	3 768	17.024	
29. 2.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0004	7 550.40	3.02	67 478.93	27	8.937	
		Накладные расходы				83%	183.69	71%	2 675		
		Сметная прибыль				65%	143.85	52%	1 959		
		Всего с НР и СП					551.87		8 430		
	
30.	Е58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Перенавеска металл. дымовентиляционной  трубы с земли, лестниц или подмостей	100 м труб		0.04	560.81	22.43	9 486.25	379	16.897	
30. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	60.4	2.416	9.160	22.13	155.940	377	17.024	
30. 2.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00004	7 550.40	0.30	67 478.93	3	8.937	
		Накладные расходы				83%	18.37	71%	268		
		Сметная прибыль				65%	14.38	52%	196		
		Всего с НР и СП					55.18		843		
	
31.	С103-0048 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Удлинитель из трубы стальной  оцинкованной , диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм	м		0.2	164.30	32.86	937.06	187	5.691	
	
32.	Е20-06-018-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер		2	7.57	15.14	124.34	249	16.446	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
32. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	0.76	1.52	9.510	14.46	161.770	246	17.011	
32. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	0.1	0.2	3.41	0.68	13.90	3	4.076	
		Накладные расходы				115%	16.63	98%	241		
		Сметная прибыль				71%	10.27	56%	138		
		Всего с НР и СП					42.04		628		
	
33.	Е20-06-018-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт	1 кондиционер		2	18.92	37.84	310.84	622	16.438	
33. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.9	3.8	9.510	36.14	161.770	615	17.011	
33. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	0.25	0.5	3.41	1.71	13.90	7	4.076	
		Накладные расходы				115%	41.56	98%	603		
		Сметная прибыль				71%	25.66	56%	344		
		Всего с НР и СП					105.06		1 569		
	
	Перенавеска кабеля	
34.	Е67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж кабеля (по стене)	100 м		0.1	80.15	8.01	1 359.93	136	16.979	
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.64	0.964	8.280	7.98	140.760	136	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	15.080	0.02	256.870		17.034	
34. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.001	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
		Накладные расходы				85%	6.80	72%	98		
		Сметная прибыль				65%	5.20	52%	71		
		Всего с НР и СП					20.01		305		
	
35.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.1	338.42	33.84	4 036.92	404	11.939	
		Начисления: Н17= 2	
35. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	2.033	10.090	20.51	171.760	349	17.023	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	15.080	0.02	256.870		17.034	
35. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.001	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
35. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	0.763	3.41	2.60	13.90	11	4.076	
35. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	0.763	2.75	2.10	4.66	4	1.695	
35. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00014	13 903.00	1.95	102 399.04	14	7.365	
35. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.04	156.00	6.24	468.06	19	3	
		Накладные расходы				95%	19.50	81%	283		
		Сметная прибыль				65%	13.34	52%	181		
		Всего с НР и СП					66.69		868		
	
36.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.1	72.53	7.25	776.65	78	10.759	
		Начисления: Н17= 2	
36. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	0.376	9.980	3.75	169.690	64	17.003	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	15.080	0.02	256.870		17.034	
36. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.001	145.54	0.15	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
36. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.005	33.42	0.17	104.14	1	3.116	
36. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.0055	243.56	1.34	795.93	4	3.268	
36. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.016	104.50	1.67	367.31	6	3.515	
		Накладные расходы				95%	3.58	81%	52		
		Сметная прибыль				65%	2.45	52%	33		
		Всего с НР и СП					13.28		163		
	
37.	С509-1840 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.1	1 972.00	197.20	16 215.50	1 622	8.225	
	
38.	Е46-04-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3		0.12	1 306.54	156.78	8 364.99	1 004	6.404	
38. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	21.51	2.5812	9.050	23.36	154.380	398	17.059	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.37	1.2444	11.230	13.97	191.220	238	17.028	
38. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10.37	1.2444	95.16	118.42	468.45	583	4.923	
			(1)			11.23	13.97	191.22	238	17.028	
38. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	20.74	2.4888	6.03	15.01	8.99	22	1.491	
		Накладные расходы				99%	36.96	84%	534		
		Сметная прибыль				60%	22.40	48%	305		
		Всего с НР и СП					216.13		1 844		
	
39.	Е46-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Обетонирование: балок и прогонов	1 м3		0.12	1 364.28	163.71	9 457.03	1 135	6.933	
39. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	22.94	2.7528	8.820	24.28	149.970	413	17.003	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0144	15.080	0.22	256.870	4	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0144	113.70	1.64	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
39. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.21	0.0252	0.62	0.02	2.92		4.71	
39. 5.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	1.92	0.2304	5.85	1.35	8.46	2	1.446	
39. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.0204	101.31	2.07	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.26	219.76	4	16.983	
39. 7.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.003	0.00036	5 233.80	1.88	51 322.60	18	9.806	
39. 8.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0028	0.000336	10 705.00	3.60	54 434.60	18	5.085	
39. 9.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.1	0.012	882.56	10.59	5 628.82	68	6.378	
39. 10.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.07	0.0084	1 769.00	14.86	7 692.06	65	4.348	
39. 11.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	3	0.36	33.38	12.02	226.78	82	6.794	
39. 12.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.1224	700.01	85.68	3 340.36	409	4.772	
39. 13.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.08	0.0096	561.02	5.39	2 628.06	25	4.684	
39. 14.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0024	0.000288	1 208.60	0.35	11 305.46	3	9.354	
39. 15.	С411-0001	Вода	м3	0.007	0.00084	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	24.26	84%	350		
		Сметная прибыль				60%	14.70	48%	200		
		Всего с НР и СП					202.67		1 685		
	
40.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.1	278.54	27.85	4 735.17	474	17.02	
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	33.64	3.364	8.280	27.85	140.760	474	17	
		Накладные расходы				99%	27.57	84%	398		
		Сметная прибыль				60%	16.71	48%	228		
		Всего с НР и СП					72.13		1 100		
	
41.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		0.05	1 615.27	80.76	11 295.75	565	6.996	
41. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	1.7695	8.510	15.06	144.650	256	16.998	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.0215	15.080	0.32	256.870	6	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.01	113.70	1.14	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
41. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.0115	32.61	0.38	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
41. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.01265	585.82	7.41	2 748.34	35	4.691	
41. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.0201	2 824.60	56.77	13 057.23	262	4.623	
41. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.0022	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	13.23	73%	191		
		Сметная прибыль				70%	10.77	56%	147		
		Всего с НР и СП					104.75		903		
	
42.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		0.1	4 517.63	451.76	38 095.77	3 810	8.434	
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	8.16	8.280	67.56	140.760	1 149	17	
42. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.01	1.86	0.02	10.30		5.538	
42. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.013	101.31	1.32	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
42. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	11	31.58	347.38	215.71	2 373	6.831	
42. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.025	1 416.70	35.42	10 988.26	275	7.756	
42. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.018	3.60	0.06	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	53.37	67%	770		
		Сметная прибыль				50%	33.78	40%	460		
		Всего с НР и СП					538.91		5 039		
	
43.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-11	31.58	-347.38	215.71	-2 373	6.831	
		Объем: (0.1)*(-110.0)									
	
44.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.025	1 416.70	-35.42	10 988.26	-275	7.764	
		Объем: (0.1)*(-0.25)									
	
45.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		11	11.15	122.65	53.24	586	4.778	
		Объем: (0.1)*(110.0)									
	
46.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.1	1 948.79	194.88	16 921.43	1 692	8.682	
46. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	7.088	10.210	72.37	173.840	1 232	17.026	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.278	9.960	2.77	169.820	47	17.05	
46. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.09	3.45	0.31	13.63	1	3.951	
46. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.278	23.03	6.40	251.51	70	10.921	
			(1)			9.96	2.77	169.82	47	17.05	
46. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.189	612.02	115.67	2 053.44	388	3.355	
46. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.035	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	71.38	80%	1 023		
		Сметная прибыль				47%	35.32	37%	473		
		Всего с НР и СП					301.58		3 188		
	
47.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.1	69.93	6.99	1 156.80	116	16.595	
47. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	0.655	10.210	6.69	173.840	114	17.026	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	15.080	0.02	256.870		17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.001	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
47. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01	17.11	0.17	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				95%	6.37	80%	91		
		Сметная прибыль				47%	3.15	37%	42		
		Всего с НР и СП					16.52		249		
	
48.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.3	15.82	20.57	55.68	72	3.5	
		Объем: (0.1)*0.013*1000									
	
49.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1	873.22	87.32	5 376.62	538	6.161	
49. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	1.294	9.860	12.76	167.740	217	17.012	
49. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.007	1.86	0.01	10.30		5.538	
49. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
49. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001	17.11	0.02	51.45		3.007	
49. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0038	13 665.62	51.93	52 744.03	200	3.86	
49. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	1.3	16.92	22.00	87.74	114	5.186	
		Накладные расходы				95%	12.12	80%	174		
		Сметная прибыль				47%	6.00	37%	80		
		Всего с НР и СП					105.44		792		
	
50.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0038	13 665.62	-51.93	52 744.03	-200	3.851	
		Объем: (0.1)*(-0.038)									
	
51.	С1 Цена поставщи.	Краска фасадная, Маршал Акрикор	кг		3.8	33.48	127.22	192.84	733	5.762	
		Объем: 0.10*0.038*1000									
	
52.	Е57-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Заделка выбоин на ступенях бетонных площадью до 0,25 м2	100 мест		0.16	655.74	104.92	7 796.30	1 247	11.885	
52. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	40.73	6.5168	9.050	58.98	154.380	1 006	17.059	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0512	11.230	0.57	191.220	10	17.028	
52. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.32	0.0512	95.16	4.87	468.45	24	4.923	
			(1)			11.23	0.57	191.22	10	17.028	
52. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.0512	6.03	0.31	8.99		1.491	
52. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.01	0.0016	987.52	1.58	6 638.00	11	6.722	
52. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.43	0.0688	569.06	39.15	2 995.86	206	5.265	
52. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.008	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	47.64	68%	691		
		Сметная прибыль				68%	40.49	54%	549		
		Всего с НР и СП					193.05		2 487		
	
53.	Е46-04-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3		2.904	328.31	953.42	2 562.51	7 442	7.806	
53. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	8.93	25.93272	9.630	249.73	163.850	4 249	17.015	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.26	6.56304	11.230	73.70	191.220	1 255	17.028	
53. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.26	6.56304	95.16	624.54	468.45	3 074	4.923	
			(1)			11.23	73.70	191.22	1 255	17.028	
53. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	13.12608	6.03	79.15	8.99	118	1.491	
		Накладные расходы				99%	320.20	84%	4 623		
		Сметная прибыль				60%	194.06	48%	2 642		
		Всего с НР и СП					1 467.67		14 707		
	
54.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.0581	1 275.12	74.08	21 677.04	1 259	16.995	
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	8.9474	8.280	74.08	140.760	1 259	17	
		Накладные расходы				72%	53.34	61%	768		
		Сметная прибыль				38%	28.15	31%	390		
		Всего с НР и СП					155.57		2 417		
	
55.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		1.044	1 615.27	1 686.34	11 295.75	11 793	6.993	
		Объем: 8.7*0.12									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	36.94716	8.510	314.42	144.650	5 344	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.44892	15.080	6.77	256.870	115	17.034	
55. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.2088	113.70	23.74	810.77	169	7.131	
			(1)			15.08	3.15	256.87	54	17.034	
55. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.24012	32.61	7.83	300.82	72	9.225	
			(1)			15.08	3.62	256.87	62	17.034	
55. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.264132	585.82	154.73	2 748.34	726	4.691	
55. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.419688	2 824.60	1 185.45	13 057.23	5 480	4.623	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.045936	3.60	0.17	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	276.22	73%	3 985		
		Сметная прибыль				70%	224.83	56%	3 057		
		Всего с НР и СП					2 187.40		18 835		
	
56.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.087	2 947.38	256.42	12 833.37	1 117	4.356	
56. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	1.8444	10.090	18.61	171.760	317	17.023	
56. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.16965	35.39	6.00	101.14	17	2.858	
56. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0174	101.31	1.76	999.00	17	9.861	
			(1)			12.94	0.23	219.76	4	16.983	
56. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.001392	2 447.30	3.41	24 380.60	34	9.962	
56. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.002088	6 852.00	14.31	56 219.81	117	8.205	
56. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.02088	10 162.01	212.18	29 377.18	613	2.891	
56. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0087	17.11	0.15	51.45		3.007	
		Накладные расходы				110%	20.47	93%	295		
		Сметная прибыль				68%	12.65	54%	171		
		Всего с НР и СП					289.55		1 583		
	
57.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		2.904	187.10	543.33	1 326.99	3 854	7.093	
57. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	9.90264	9.160	90.71	155.940	1 544	17.024	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.8712	11.230	9.78	191.220	167	17.028	
57. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	0.23232	102.57	23.83	835.60	194	8.147	
			(1)			11.23	2.61	191.22	44	17.028	
57. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.63888	95.16	60.80	468.45	299	4.923	
			(1)			11.23	7.17	191.22	122	17.028	
57. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.27776	1.34	1.71	5.13	7	3.828	
57. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	3.4848	104.66	364.72	516.66	1 800	4.937	
57. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.4356	3.60	1.57	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				111%	111.54	94%	1 608		
		Сметная прибыль				64%	64.31	51%	873		
		Всего с НР и СП					719.19		6 335		
	
58.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		2.904	384.54	1 116.69	2 438.87	7 082	6.342	
58. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	10.83192	9.400	101.82	159.830	1 731	17.003	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	1.5972	11.230	17.94	191.220	305	17.028	
58. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	0.26136	102.57	26.81	835.60	218	8.147	
			(1)			11.23	2.94	191.22	50	17.028	
58. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.33584	95.16	127.12	468.45	626	4.923	
			(1)			11.23	15.00	191.22	255	17.028	
58. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	2.70072	1.34	3.62	5.13	14	3.828	
58. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.2904	358.37	104.07	1 324.83	385	3.697	
58. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.26136	312.47	81.67	1 295.45	339	4.146	
58. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	2.904	213.02	618.61	1 136.77	3 301	5.336	
58. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.4356	3.60	1.57	20.52	9	5.7	
58. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.31944	160.94	51.41	1 439.25	460	8.943	
		Накладные расходы				111%	132.93	94%	1 914		
		Сметная прибыль				64%	76.65	51%	1 038		
		Всего с НР и СП					1 326.27		10 034		
	
59.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		2.904	725.26	2 106.15	3 827.43	11 115	5.277	
59. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	10.62864	8.900	94.59	151.270	1 608	16.997	
59. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.39392	0.62	0.86	2.92	4	4.71	
59. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.005808	8 095.10	47.02	23 453.30	136	2.897	
59. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.002904	747.34	2.17	3 626.06	11	4.852	
59. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	2.96208	660.97	1 957.85	3 151.63	9 335	4.768	
59. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.0164	3.60	3.66	20.52	21	5.7	
		Накладные расходы				111%	104.99	94%	1 512		
		Сметная прибыль				64%	60.54	51%	820		
		Всего с НР и СП					2 271.68		13 447		
	
60.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		19.7272	48.13	949.47	490.34	9 673	10.188	
		Объем: 0.154+360*0.015*1.8+(2.904+2.57)*1.8									
	
61.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		19.7272	16.40	323.53	145.95	2 879	8.899	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					189 973.57		1 070 842	5.637	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					246.30		2 240	9.095	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					197.20		1 622	8.225	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 34; %=81 - по стр. 35, 36)					29.89		432	14.453	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34-36)					21.00		285	13.571	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					297.19		2 957	9.95	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 368.43		1 054 992	5.601	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 902.11		336 243	12.051	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 56; %=66 - по стр. 2, 16, 17; %=84 - по стр. 18, 21, 38-40, 53; %=80 - по стр. 19, 26, 28, 46, 47, 49; %=90 - по стр. 22; %=71 - по стр. 24, 29, 30; %=67 - по стр. 25, 42; %=73 - по стр. 41, 55; %=68 - по стр. 52; %=61 - по стр. 54; %=94 - по стр. 57-59)					19 182.73		275 383	14.356	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 52, 56; %=40 - по стр. 2, 16, 17, 25, 42; %=48 - по стр. 18, 21, 38-40, 53; %=37 - по стр. 19, 26, 28, 46, 47, 49; %=43 - по стр. 22; %=52 - по стр. 24, 29, 30; %=56 - по стр. 41, 55; %=31 - по стр. 54; %=51 - по стр. 57-59)					10 419.49		140 350	13.47	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					217 970.65		1 470 725	6.747	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					85.84		1 058	12.325	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 32, 33)					58.19		844	14.504	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 32, 33)					35.93		482	13.415	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					179.96		2 384	13.247	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 273.00		12 552	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 273.00		12 552	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					219 720.80		1 488 618	6.775	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 702.03	2.14	31 856	6.775	
	ИТОГО					224 422.83		1 520 474	6.775	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 488.46	2	30 409	6.775	
	ИТОГО					228 911.29		1 550 883	6.775	
	НДС 18%				18	41 204.03	18	279 159	6.775	
	ВСЕГО С НДС					270 115.32		1 830 042	6.775	
	
	Раздел 2.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
62.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0.3	391.22	117.37	5 573.01	1 672	14.246	
62. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	10.398	8.820	91.71	149.970	1 559	17.003	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.03	15.080	0.45	256.870	8	17.034	
62. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.03	32.61	0.98	300.82	9	9.225	
			(1)			15.08	0.45	256.87	8	17.034	
62. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.99	1.52	1.50	3.21	3	2.112	
62. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.822	13.15	10.81	51.59	42	3.923	
62. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.129	95.85	12.36	448.87	58	4.683	
		Накладные расходы				74%	68.20	63%	987		
		Сметная прибыль				50%	46.08	40%	627		
		Всего с НР и СП					231.65		3 286		
	
63.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0.3	2 509.16	752.75	32 743.51	9 823	13.049	
63. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	149.64	44.892	10.520	472.26	179.030	8 037	17.018	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.2	2.46	15.080	37.10	256.870	632	17.034	
63. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.05	0.015	97.19	1.46	1 104.78	17	11.367	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
63. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.009	113.70	1.02	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
63. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8.12	2.436	101.37	246.94	620.67	1 512	6.123	
			(1)			15.08	36.73	256.87	626	17.034	
63. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.066	101.31	6.69	999.00	66	9.861	
			(1)			12.94	0.85	219.76	15	16.983	
63. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.000177	23 035.00	4.08	95 085.64	17	4.128	
63. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.06	48.92	2.94	232.15	14	4.746	
63. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.0207	458.52	9.49	3 875.13	80	8.451	
63. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.38	0.114	27.44	3.13	563.77	64	20.546	
63. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.075	52.58	3.94	59.35	4	1.129	
63. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.00075	4.80		43.58		9.079	
63. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.74	0.222	3.60	0.80	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				115%	585.76	98%	8 496		
		Сметная прибыль				71%	361.65	56%	4 855		
		Всего с НР и СП					1 700.16		23 173		
	
64.	С507-3349 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 16/25	м		27.87	20.32	566.32	46.75	1 303	2.301	
		Объем: (0.3)*92.9									
	
65.	С507-3296 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.		0.5	26.10	13.05	105.64	53	4.061	
	
66.	С507-3174 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.		1.6	20.60	32.96	84.39	135	4.096	
	
67.	С507-5056 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	10 шт.		0.5	9.40	4.70	47.92	24	5.106	
	
68.	С302-0062 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		5	31.40	157.00	195.16	976	6.217	
	
69.	С301-5805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.		2	44.30	88.60	230.36	461	5.203	
	
70.	Е16-07-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка		1	99.31	99.31	1 047.45	1 047	10.543	
70. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	4.46	4.46	10.520	46.92	179.030	798	17.018	
70. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.43	0.43	8.45	3.63	38.16	16	4.516	
70. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.49	0.49	1.52	0.74	3.21	2	2.112	
70. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
70. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.037	0.037	13.15	0.49	51.59	2	3.923	
70. 6.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	12 927.00	1.94	48 109.45	7	3.722	
70. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	95.85	0.81	448.87	4	4.683	
70. 8.	С103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0.4	0.4	21.91	8.76	96.81	39	4.419	
70. 9.	С302-1135	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	1	35.00	35.00	169.38	169	4.839	
		Накладные расходы				115%	53.96	98%	782		
		Сметная прибыль				71%	33.31	56%	447		
		Всего с НР и СП					186.58		2 276		
	
71.	С302-1135 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.		-1	35.00	-35.00	169.38	-169	4.829	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
72.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.03	63.27	1.90	870.57	26	13.684	
72. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	0.1647	9.050	1.49	154.380	25	17.059	
72. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	0.1482	2.75	0.41	4.66	1	1.695	
		Накладные расходы				78%	1.16	66%	17		
		Сметная прибыль				50%	0.75	40%	10		
		Всего с НР и СП					3.81		53		
	
73.	Е69-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.03	72.73	2.18	1 000.61	30	13.761	
73. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	6.31	0.1893	9.050	1.71	154.380	29	17.059	
73. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	5.68	0.1704	2.75	0.47	4.66	1	1.695	
		Накладные расходы				78%	1.33	66%	19		
		Сметная прибыль				50%	0.86	40%	12		
		Всего с НР и СП					4.37		61		
	
74.	Е69-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.03	182.54	5.48	2 511.78	75	13.686	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
74. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	15.84	0.4752	9.050	4.30	154.380	73	17.059	
74. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	14.25	0.4275	2.75	1.18	4.66	2	1.695	
		Накладные расходы				78%	3.35	66%	48		
		Сметная прибыль				50%	2.15	40%	29		
		Всего с НР и СП					10.98		152		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 806.62		15 456	8.555	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					617.03		1 515	2.455	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					617.03		1 515	2.455	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					617.03		1 515	2.455	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9.56		131	13.703	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 72-74)					5.85		84	14.359	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72-74)					3.75		51	13.6	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19.16		266	13.883	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 180.03		13 810	11.703	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62; %=98 - по стр. 63, 70)					707.92		10 265	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62; %=56 - по стр. 63, 70)					441.04		5 928	13.441	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 328.99		30 003	12.882	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 965.18		31 784	10.719	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	63.45	2.14	680	10.717	
	ИТОГО					3 028.63		32 464	10.719	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	60.57	2	649	10.715	
	ИТОГО					3 089.20		33 113	10.719	
	НДС 18%				18	556.06	18	5 960	10.718	
	ВСЕГО С НДС					3 645.26		39 073	10.719	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					191 780.19		1 086 298	5.664	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					863.33		3 755	4.349	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					814.23		3 137	3.853	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 34; %=81 - по стр. 35, 36)					29.89		432	14.453	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34-36)					21.00		285	13.571	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					914.22		4 472	4.892	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 377.99		1 055 123	5.601	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 902.11		336 243	12.051	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 56; %=66 - по стр. 2, 16, 17, 72-74; %=84 - по стр. 18, 21, 38-40, 53; %=80 - по стр. 19, 26, 28, 46, 47, 49; %=90 - по стр. 22; %=71 - по стр. 24, 29, 30; %=67 - по стр. 25, 42; %=73 - по стр. 41, 55; %=68 - по стр. 52; %=61 - по стр. 54; %=94 - по стр. 57-59)					19 188.58		275 467	14.356	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 52, 56; %=40 - по стр. 2, 16, 17, 25, 42, 72-74; %=48 - по стр. 18, 21, 38-40, 53; %=37 - по стр. 19, 26, 28, 46, 47, 49; %=43 - по стр. 22; %=52 - по стр. 24, 29, 30; %=56 - по стр. 41, 55; %=31 - по стр. 54; %=51 - по стр. 57-59)					10 423.24		140 401	13.47	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					217 989.81		1 470 991	6.748	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 265.87		14 868	11.745	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 32, 33, 63, 70; %=63 - по стр. 62)					766.11		11 109	14.501	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 32, 33, 63, 70; %=40 - по стр. 62)					476.97		6 410	13.439	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 508.95		32 387	12.909	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 273.00		12 552	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 273.00		12 552	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					222 685.98		1 520 402	6.828	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 765.48	2.14	32 537	6.828	
	ИТОГО					227 451.46		1 552 939	6.828	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 549.03	2	31 059	6.828	
	ИТОГО					232 000.49		1 583 998	6.828	
	НДС 18%				18	41 760.09	18	285 120	6.828	
	ВСЕГО С НДС					273 760.58		1 869 118	6.828	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)