«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова  /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения и отопления
МКД № 8-12 по ул. Потемкина	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  стояки + отводы от лежака+ подключение квартир)	100 м трубопровода	1.62	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (лежак)	100 м трубопровода	0.25	
3.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (подключение квартир)	100 м трубопровода	0.36	
4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (подключение квартир и стояки)	100 м трубопровода	0.63	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (стояки и отводы от лежака)	100 м трубопровода	0.63	
6.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (лежак)	100 м трубопровода	0.15	
7.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (лежак)	100 м трубопровода	0.1	
8.	Труба из полипропилена PN 20/20	м	32.364	
9.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	58.527	
10.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	59.094	
11.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	14.055	
12.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	9.46	
13.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	36	
14.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	36	
15.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	9	
16.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	1	
17.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	36	
18.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм		9	
19.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	2	
20.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	2	
21.	Переход ППР диаметром 25*20 мм	шт.	36	
22.	Переход ППР диаметром 32х25 мм	шт.	36	
23.	Переход ППР диаметром 40х32 мм	шт.	9	
24.	Переход ППР диаметром 50х32 мм	шт.	1	
25.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	12	
26.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	4	
27.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	36	
28.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	63	
29.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	63	
30.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	15	
31.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	10	
32.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	2.5	
33.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	16.5	
34.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	11	
35.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера 32 мм	1 узел	1	
36.	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1	
37.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.03	
38.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.27	
39.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.3	
40.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
41.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	
42.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	
43.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.36	
44.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.2	
45.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	21.84	
46.	Ревизия ПВХ 110мм	шт	18	
47.	Тройник 90 град. ПВХ 110/50/110мм	шт	36	
48.	Отвод 45 град. ПВХ 110мм	шт	18	
49.	Отвод 45 град. ПВХ 50мм	шт	36	
50.	Тройник 45 град. ПВХ 110мм	шт	18	
51.	Крестовина 100х100х100  45 град.	шт.	18	
52.	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.	0.6	
53.	Клапан обратный ПВХ 110мм	шт	3	
54.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
55.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.27	
56.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
	ОТОПЛЕНИЕ	
57.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.2	
58.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	2.18	
59.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	5	
60.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	1	
61.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
62.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.2	
63.	Труба из полипропилена PN 25/75	м	19.48	
64.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	20	
65.	Колено ППР диаметром 75 мм 90 град.	шт.	26	
66.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	4	
67.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	8	
68.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм	шт.	3	
69.	Разборное соединение диаметром 2" 1/2	шт.	3	
70.	Переход ППР на металл диаметром 75 х 2" 1/2	шт.	3	
71.	Редукция ППР диаметром 75х63 мм	шт.	4	
72.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
73.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.5	
74.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	141.9	
75.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	150	
76.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	50	
77.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	шт.	36	
78.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт.	2	
79.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	4	
80.	Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 63 мм	шт.	8	
81.	Редукция ППР диаметром 63х40 мм	шт.	8	
82.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.156	
83.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.68	
84.	Труба из полипропилена PN 25/40	м	63.716	
85.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	40	
86.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	16	
87.	Редукция ППР диаметром 40х25 мм	шт.	8	
88.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.11	
89.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	10.318	
90.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм		8	
91.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	1	
92.	Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 32 мм	шт.	1	
93.	Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 20 мм	шт.	1	
94.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2.99	
95.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	277.771	
96.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	200	
97.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	10	
98.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	120	
99.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	320	
100.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)	м	7.8	
101.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	240	
102.	Переход ППР на металл диаметром 25 х 3/4	шт.	240	
103.	Разборное соединение диаметром 3/4	шт.	240	
104.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.9	
105.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	170.81	
106.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	190	
107.	Колено ППР диаметром 20 мм 90 град.	шт.	170	
108.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (гильзы)	м	5.4	
109.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	72	
110.	Переход ППР на металл диаметром 20 х 1/2	шт.	72	
111.	Разборное соединение диаметром 1/2	шт.	72	
112.	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
113.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
114.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	1	
115.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	2	
116.	Разборное соединение диаметром 1" 1/2	шт.	2	
117.	Переход с ППР на металл диаметром 63 х 2"	шт.	2	
118.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	38.2	
119.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	22	
120.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	м	165	
121.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	74.8	
122.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	88	
123.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	70.4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)