«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	304 429	руб.	Смета на сумму:	304 429	руб.	
             Директор МКУ «КР МКД»	     Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ /И.А. Макарова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД № 22 по ул. Тихоненко в Калининграде 	

Сметная стоимость:	

304.429	

тыс. руб.	
монтажных работ:	102.156	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.378	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	64.380	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий		0.12	1 321.40	158.57	10 458.46	1 255	7.914	
1. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	35.43	4.2516	10.090	42.90	171.760	730	17.023	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.99	1.0788	11.230	12.11	191.220	206	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8.99	1.0788	95.16	102.66	468.45	505	4.923	
			(1)			11.23	12.11	191.22	206	17.028	
1. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	2.1576	6.03	13.01	8.99	19	1.491	
		Накладные расходы				99%	54.46	84%	786		
		Сметная прибыль				60%	33.01	48%	449		
		Всего с НР и СП					246.04		2 491		
	
2.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.25	1 944.71	486.18	16 643.83	4 161	8.559	
2. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	13.79	8.580	118.32	145.950	2 013	17.01	
2. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.11	1.86	0.20	10.30	1	5.538	
2. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.06	101.31	6.08	999.00	60	9.861	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
2. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.002375	5 233.80	12.43	51 322.60	122	9.806	
2. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000125	9 906.00	1.24	49 384.46	6	4.985	
2. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00075	10 705.00	8.03	54 434.60	41	5.085	
2. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.0225	1 507.80	33.93	5 982.82	135	3.968	
2. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.0175	6 683.04	116.95	49 728.97	870	7.441	
2. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.26	725.63	188.66	3 501.34	910	4.825	
2. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.000275	1 208.60	0.33	11 305.46	3	9.354	
2. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0008	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	117.14	84%	1 691		
		Сметная прибыль				60%	70.99	48%	966		
		Всего с НР и СП					674.31		6 818		
	
3.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0.49	391.22	191.70	5 573.01	2 731	14.246	
		Объем: 25.0+24									
3. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	16.9834	8.820	149.79	149.970	2 547	17.003	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.049	15.080	0.74	256.870	13	17.034	
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.049	32.61	1.60	300.82	15	9.225	
			(1)			15.08	0.74	256.87	13	17.034	
3. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	1.617	1.52	2.46	3.21	5	2.112	
3. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	1.3426	13.15	17.66	51.59	69	3.923	
3. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.2107	95.85	20.20	448.87	95	4.683	
		Накладные расходы				74%	111.39	63%	1 613		
		Сметная прибыль				50%	75.27	40%	1 024		
		Всего с НР и СП					378.36		5 368		
	
4.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода		0.25	2 936.43	734.11	40 747.69	10 187	13.877	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
4. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	194.88	48.72	10.520	512.53	179.030	8 722	17.018	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.08	1.77	15.080	26.69	256.870	455	17.034	
4. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.072	0.018	97.19	1.75	1 104.78	20	11.367	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
4. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.048	0.012	113.70	1.36	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
4. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6.96	1.74	101.37	176.38	620.67	1 080	6.123	
			(1)			15.08	26.24	256.87	447	17.034	
4. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.372	0.093	101.31	9.42	999.00	93	9.861	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
4. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00103	0.0002575	23 035.00	5.93	95 085.64	24	4.128	
4. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.0575	48.92	2.81	232.15	13	4.746	
4. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.03025	458.52	13.87	3 875.13	117	8.451	
4. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.66	0.165	27.44	4.53	563.77	93	20.546	
4. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.0725	52.58	3.81	59.35	4	1.129	
4. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.001575	4.80	0.01	43.58		9.079	
4. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.88	0.47	3.60	1.69	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				115%	620.10	98%	8 993		
		Сметная прибыль				71%	382.85	56%	5 139		
		Всего с НР и СП					1 737.06		24 320		
	
5.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0.24	2 994.74	718.74	39 169.36	9 401	13.08	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	179.568	43.09632	10.520	453.37	179.030	7 716	17.018	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.84	2.3616	15.080	35.61	256.870	607	17.034	
5. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.0144	97.19	1.40	1 104.78	16	11.367	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
5. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00864	113.70	0.98	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
5. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9.744	2.33856	101.37	237.06	620.67	1 451	6.123	
			(1)			15.08	35.27	256.87	601	17.034	
5. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.06336	101.31	6.42	999.00	63	9.861	
			(1)			12.94	0.82	219.76	14	16.983	
5. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.0001416	23 035.00	3.26	95 085.64	13	4.128	
5. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.048	48.92	2.35	232.15	11	4.746	
5. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.01656	458.52	7.59	3 875.13	64	8.451	
5. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.38	0.0912	27.44	2.50	563.77	51	20.546	
5. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.06	52.58	3.15	59.35	4	1.129	
5. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0006	4.80		43.58		9.079	
5. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.74	0.1776	3.60	0.64	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				115%	562.33	98%	8 157		
		Сметная прибыль				71%	347.18	56%	4 661		
		Всего с НР и СП					1 628.24		22 218		
	
6.	С507-3339 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		23.425	33.67	788.72	104.73	2 453	3.11	
		Объем: 25.0*0.937									
	
7.	С507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 10/25	м		22.296	19.03	424.29	40.20	896	2.112	
		Объем: 24*0.929									
	
8.	С301-7354 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.		24	145.50	3 492.00	73.87	1 773	0.508	
	
9.	С507-0876 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.		0.5	679.00	339.50	1 854.81	927	2.73	
	
10.	С507-0918 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.		1.2	487.00	584.40	1 246.32	1 496	2.56	
	
11.	С302-1835 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.		1	139.65	139.65	690.17	690	4.941	
	
12.	С302-1833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.		10	36.62	366.20	277.84	2 778	7.586	
		Объем: 3.0+7									
	
13.	С507-5060 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.		3	22.10	66.30	13.12	39	0.588	
	
14.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода		2.5	1 008.89	2 522.23	5 018.16	12 545	4.974	
14. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	3.52	8.8	10.520	92.58	179.030	1 575	17.018	
14. 2.	Х33-2101	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	0.975	2.30	2.24	4.29	4	1.865	
14. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.25	0.625	101.31	63.32	999.00	624	9.861	
			(1)			12.94	8.09	219.76	137	16.983	
14. 4.	С101-2466	Краска "Армофиниш"	л	1.438	3.595	559.64	2 011.91	2 047.63	7 361	3.659	
14. 5.	С101-2481	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	1.5	3.75	57.80	216.75	676.20	2 536	11.699	
14. 6.	С104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	0.75	118.00	88.50	183.11	137	1.552	
14. 7.	С113-0393	Клей "Армофлекс" 520	л	0.143	0.3575	89.01	31.82	715.85	256	8.042	
14. 8.	С113-0394	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.05	198.53	9.93	808.65	40	4.073	
14. 9.	С506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.0825	62.96	5.19	129.83	11	2.062	
		Накладные расходы				90%	83.32	77%	1 213		
		Сметная прибыль				60%	55.55	48%	756		
		Всего с НР и СП					2 661.10		14 514		
	
15.	С113-0393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей "Армофлекс" 520	л		-0.357	89.01	-31.78	715.85	-256	8.055	
		Объем: (2.5)*(-0.143)									
	
16.	С113-0394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Очиститель для клея "Армофлекс"	л		-0.05	198.53	-9.93	808.65	-40	4.028	
		Объем: (2.5)*(-0.02)									
	
17.	С101-2466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска "Армофиниш"	л		-3.595	559.64	-2 011.91	2 047.63	-7 361	3.659	
		Объем: (2.5)*(-1.438)									
	
18.	С101-2481 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м		-3.75	57.80	-216.75	676.20	-2 536	11.7	
		Объем: (2.5)*(-1.5)									
	
19.	С104-0845 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м		27.5	86.30	2 373.25	58.24	1 601	0.675	
		Объем: 25.0*1.1									
	
20.	Е16-07-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка		1	152.10	152.10	1 556.23	1 556	10.23	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	5.352	5.352	10.520	56.30	179.030	958	17.018	
20. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.516	0.516	8.45	4.36	38.16	20	4.516	
20. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.588	0.588	1.52	0.89	3.21	2	2.112	
20. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
20. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.037	0.037	13.15	0.49	51.59	2	3.923	
20. 6.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	12 927.00	1.94	48 109.45	7	3.722	
20. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	95.85	0.81	448.87	4	4.683	
20. 8.	С103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.4	50.25	20.10	221.89	89	4.416	
20. 9.	С302-1138	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	66.00	66.00	462.84	463	7.013	
		Накладные расходы				115%	64.75	98%	939		
		Сметная прибыль				71%	39.97	56%	536		
		Всего с НР и СП					256.82		3 031		
	
21.	С302-1138 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.		-1	66.00	-66.00	462.84	-463	7.015	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									

	.   

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					

11 201.57		

43 833	

3.913	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 203.21		5 811	2.638	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 203.21		5 811	2.638	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 203.21		5 811	2.638	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 269.86		9 369	2.865	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 373.25		1 601	0.675	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 14)					254.92		3 690	14.475	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14)					159.55		2 172	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 684.33		15 231	4.134	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 728.50		28 653	5.002	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4, 5, 20)					1 358.57		19 702	14.502	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4, 5, 20)					845.26		11 360	13.44	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 932.33		59 715	7.528	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					13 819.87		80 757	5.844	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	295.75	2.14	1 728	5.843	
	ИТОГО					14 115.62		82 485	5.844	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	282.31	2	1 650	5.845	
	ИТОГО					14 397.93		84 135	5.844	
	НДС 18%				18	2 591.63	18	15 144	5.843	

ВСЕГО С НДС					

16 989.56		

99 279	

5.844	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 613.49		23 392	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 004.81		13 532	13.467	

Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
22.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий		0.12	1 321.40	158.57	10 458.46	1 255	7.914	
22. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	35.43	4.2516	10.090	42.90	171.760	730	17.023	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.99	1.0788	11.230	12.11	191.220	206	17.028	
22. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8.99	1.0788	95.16	102.66	468.45	505	4.923	
			(1)			11.23	12.11	191.22	206	17.028	
22. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	2.1576	6.03	13.01	8.99	19	1.491	
		Накладные расходы				99%	54.46	84%	786		
		Сметная прибыль				60%	33.01	48%	449		
		Всего с НР и СП					246.04		2 491		
	
23.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.25	1 944.71	486.18	16 643.83	4 161	8.559	
23. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	13.79	8.580	118.32	145.950	2 013	17.01	
23. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.11	1.86	0.20	10.30	1	5.538	
23. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.06	101.31	6.08	999.00	60	9.861	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
23. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.002375	5 233.80	12.43	51 322.60	122	9.806	
23. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000125	9 906.00	1.24	49 384.46	6	4.985	
23. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00075	10 705.00	8.03	54 434.60	41	5.085	
23. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.0225	1 507.80	33.93	5 982.82	135	3.968	
23. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.0175	6 683.04	116.95	49 728.97	870	7.441	
23. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.26	725.63	188.66	3 501.34	910	4.825	
23. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.000275	1 208.60	0.33	11 305.46	3	9.354	
23. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0008	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	117.14	84%	1 691		
		Сметная прибыль				60%	70.99	48%	966		
		Всего с НР и СП					674.31		6 818		
	
24.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.27	775.58	209.41	13 109.63	3 540	16.905	
24. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	23.031	8.970	206.59	152.560	3 514	17.008	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0864	15.080	1.30	256.870	22	17.034	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.0864	32.61	2.82	300.82	26	9.225	
			(1)			15.08	1.30	256.87	22	17.034	
		Накладные расходы				74%	153.84	63%	2 228		
		Сметная прибыль				50%	103.95	40%	1 414		
		Всего с НР и СП					467.19		7 182		
	
25.	Е65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.12	622.35	74.68	10 544.26	1 265	16.939	
25. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	68.8	8.256	8.970	74.06	152.560	1 260	17.008	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0192	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.16	0.0192	32.61	0.63	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
		Накладные расходы				74%	55.02	63%	797		
		Сметная прибыль				50%	37.18	40%	506		
		Всего с НР и СП					166.87		2 568		
	
26.	Е16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.12	6 137.85	736.54	24 789.69	2 975	4.039	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	77.088	9.25056	10.520	97.32	179.030	1 656	17.018	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00288	15.080	0.04	256.870	1	17.034	
26. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.012	0.00144	97.19	0.14	1 104.78	2	11.367	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
26. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00144	113.70	0.16	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
26. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00144	101.31	0.15	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
26. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.18	182.07	32.77	610.14	110	3.351	
26. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000144	20 580.00	2.96	161 788.18	23	7.861	
26. 8.	С302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	99.8	11.976	50.34	602.87	98.56	1 180	1.958	
26. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.39	0.0468	3.60	0.17	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				115%	111.96	98%	1 624		
		Сметная прибыль				71%	69.13	56%	928		
		Всего с НР и СП					917.63		5 527		
	
27.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.27	12 865.35	3 473.64	38 330.93	10 349	2.979	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	73.92	19.9584	10.520	209.96	179.030	3 573	17.018	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0162	15.080	0.24	256.870	4	17.034	
27. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.036	0.00972	97.19	0.94	1 104.78	11	11.367	
			(1)			15.08	0.15	256.87	2	17.034	
27. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.024	0.00648	113.70	0.74	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
27. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00648	101.31	0.66	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
27. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.08	182.07	196.64	610.14	659	3.351	
27. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0007182	20 580.00	14.78	161 788.18	116	7.861	
27. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	26.946	113.13	3 048.40	221.55	5 970	1.958	
27. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.4239	3.60	1.53	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				115%	241.73	98%	3 505		
		Сметная прибыль				71%	149.24	56%	2 003		
		Всего с НР и СП					3 864.61		15 858		
	
28.	С301-1224 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		7.28	27.31	198.82	217.48	1 583	7.962	
	
29.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка		1	278.13	278.13	3 012.06	3 012	10.829	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
29. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	10.728	10.728	9.050	97.09	154.380	1 656	17.059	
29. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
29. 3.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 964.50	3.77	23 342.31	45	11.882	
29. 4.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	11.87	0.01	130.73		11.013	
29. 5.	С103-1011	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	25.00	25.00	176.17	176	7.047	
29. 6.	С103-1034	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	73.29	73.29	610.63	611	8.332	
29. 7.	С301-3342	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	77.76	77.76	512.17	512	6.587	
		Накладные расходы				115%	111.65	98%	1 623		
		Сметная прибыль				71%	68.93	56%	927		
		Всего с НР и СП					458.72		5 562		
	
30.	С103-1011 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-1	25.00	-25.00	176.17	-176	7.04	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
31.	С103-1034 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-1	73.29	-73.29	610.63	-611	8.337	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
32.	С301-5609 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.		27	125.80	3 396.60	56.56	1 527	0.45	
	
33.	С.Цена поставщик	Ревизия ПВХ 110	шт		4	16.04	64.16	92.39	370	5.767	
	
34.	С301-5605 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.		12	57.90	694.80	21.74	261	0.376	
	
35.	С.Цена поставщик	Манжет переход с чугуна на пластик д.50мм	шт		5	4.77	23.85	27.48	137	5.744	
	
36.	С.Цена поставщик	Манжет переход с чугуна на пластик д.110мм	шт		5	6.08	30.40	35.02	175	5.757	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					9 727.49		29 823	3.066	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					644.75		5 416	8.4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 22, 23)					171.60		2 477	14.435	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 22, 23)					104.00		1 416	13.615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					920.35		9 309	10.115	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 082.74		24 407	2.687	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 24, 25; %=98 - по стр. 26, 27, 29)					674.21		9 777	14.501	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 24, 25; %=56 - по стр. 26, 27, 29)					428.42		5 779	13.489	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 185.37		39 963	3.924	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					11 105.72		49 272	4.437	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	237.66	2.14	1 054	4.435	
	ИТОГО					11 343.38		50 326	4.437	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	226.87	2	1 007	4.439	
	ИТОГО					11 570.25		51 333	4.437	
	НДС 18%				18	2 082.65	18	9 240	4.437	
	ВСЕГО С НДС					13 652.90		60 573	4.437	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					845.81		12 254	14.488	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					532.42		7 195	13.514	
	
	Раздел 3.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
37.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.18	53.31	9.60	898.63	162	16.875	
37. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	1.1376	8.280	9.42	140.760	160	17	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0054	15.080	0.08	256.870	1	17.034	
37. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.0054	32.61	0.18	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
		Накладные расходы				85%	8.07	72%	116		
		Сметная прибыль				65%	6.18	52%	84		
		Всего с НР и СП					23.85		362		
	
38.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.13	48.36	6.29	822.04	107	17.011	
38. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	0.7592	8.280	6.29	140.760	107	17	
		Накладные расходы				85%	5.35	72%	77		
		Сметная прибыль				65%	4.09	52%	56		
		Всего с НР и СП					15.73		240		
	
39.	Е67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов		0.8	19.51	15.61	331.58	265	16.976	
39. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.25	1.8	8.670	15.61	147.370	265	16.998	
		Накладные расходы				85%	13.27	72%	191		
		Сметная прибыль				65%	10.15	52%	138		
		Всего с НР и СП					39.03		594		
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ	
40.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.03	2 312.44	69.37	18 302.31	549	7.914	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
40. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	1.860075	10.090	18.77	171.760	319	17.023	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	0.471975	11.230	5.30	191.220	90	17.028	
40. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	0.471975	95.16	44.91	468.45	221	4.923	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
40. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	0.94395	6.03	5.69	8.99	8	1.491	
		Накладные расходы				99%	23.83	84%	344		
		Сметная прибыль				60%	14.44	48%	196		
		Всего с НР и СП					107.64		1 089		
	
41.	Е46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд		0.09	1 747.93	157.31	13 675.60	1 231	7.825	
41. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	47.25	4.2525	9.740	41.42	165.790	705	17.022	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.01	1.0809	11.230	12.14	191.220	207	17.028	
41. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12.01	1.0809	95.16	102.86	468.45	506	4.923	
			(1)			11.23	12.14	191.22	207	17.028	
41. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	24.02	2.1618	6.03	13.04	8.99	19	1.491	
		Накладные расходы				99%	53.02	84%	766		
		Сметная прибыль				60%	32.14	48%	438		
		Всего с НР и СП					242.47		2 435		
	
42.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.12	1 571.78	188.61	11 533.97	1 384	7.338	
42. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	4.3452	9.740	42.32	165.790	720	17.022	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	1.3644	11.230	15.32	191.220	261	17.028	
42. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	1.3644	95.16	129.84	468.45	639	4.923	
			(1)			11.23	15.32	191.22	261	17.028	
42. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	2.7288	6.03	16.45	8.99	25	1.491	
		Накладные расходы				99%	57.06	84%	824		
		Сметная прибыль				60%	34.58	48%	471		
		Всего с НР и СП					280.26		2 679		
	
43.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.03	1 944.71	58.34	16 643.83	499	8.553	
43. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	1.6548	8.580	14.20	145.950	242	17.01	
43. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.0132	1.86	0.02	10.30		5.538	
43. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.0072	101.31	0.73	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
43. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000285	5 233.80	1.49	51 322.60	15	9.806	
43. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000015	9 906.00	0.15	49 384.46	1	4.985	
43. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00009	10 705.00	0.96	54 434.60	5	5.085	
43. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.0027	1 507.80	4.07	5 982.82	16	3.968	
43. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.0021	6 683.04	14.03	49 728.97	104	7.441	
43. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0312	725.63	22.64	3 501.34	109	4.825	
43. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.000033	1 208.60	0.04	11 305.46		9.354	
43. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.000096	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	14.06	84%	203		
		Сметная прибыль				60%	8.52	48%	116		
		Всего с НР и СП					80.92		818		
	
44.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.027	2 510.21	67.78	24 474.17	661	9.752	
		Объем: 9*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	2.781216	9.980	27.76	169.690	472	17.003	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.203796	10.644	2.17	181.445	37	17.047	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.027216	32.61	0.89	300.82	8	9.225	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
44. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.17658	18.36	3.24	241.94	43	13.178	
			(1)			9.96	1.76	169.82	30	17.05	
44. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00000324	10 947.00	0.04	69 468.96		6.346	
44. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.14958	31.58	4.72	215.71	32	6.831	
44. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.05049	612.02	30.90	2 053.44	104	3.355	
44. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.000162	1 416.70	0.23	10 988.26	2	7.756	
		Накладные расходы				95%	28.43	80%	407		
		Сметная прибыль				47%	14.07	37%	188		
		Всего с НР и СП					110.28		1 257		
	
45.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.027	1 668.24	45.04	13 256.60	358	7.948	
		Объем: 9*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	1.411344	9.280	13.10	157.880	223	17.013	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.000648	12.940	0.01	219.760		16.983	
45. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.000648	29.03	0.02	258.03		8.888	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
45. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.00486	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
45. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.02268	63.37	1.44	238.39	5	3.762	
45. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.00837	17.11	0.14	51.45		3.007	
45. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.00081	6 835.05	5.54	38 259.92	31	5.598	
45. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.001377	11 024.26	15.18	33 315.43	46	3.022	
45. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	0.54	16.92	9.14	87.74	47	5.186	
		Накладные расходы				95%	12.45	80%	178		
		Сметная прибыль				47%	6.16	37%	83		
		Всего с НР и СП					63.66		619		
	
46.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.18	48.13	8.66	490.34	88	10.162	
		Объем: 0.1*1.8									
	
47.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.18	16.40	2.95	145.95	26	8.814	
		Объем: 0.1*1.8									
	
	Монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (сущ)	
48.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		1	90.76	90.76	895.90	896	9.872	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
48. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	2.784	10.090	28.09	171.760	478	17.023	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
48. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	145.54	1.75	810.77	10	5.571	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
48. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	8.45	1.32	38.16	6	4.516	
48. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.048	4.44	0.21	6.48		1.459	
48. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.24	1.45	0.35	5.02	1	3.462	
48. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
48. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.014	38.55	0.54	100.02	1	2.595	
48. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.56	1.02	54.15	4	3.719	
48. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.567	
48. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.38	16.15	6.14	120.13	46	7.438	
48. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.047	33.42	1.57	104.14	5	3.116	
48. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	160.32	0.32	396.44	1	2.473	
48. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.515	
48. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	212.90	2.98	437.95	6	2.057	
48. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.002	16 244.00	32.49	107 655.65	215	6.627	
48. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	80.00	8.00	878.46	88	10.981	
48. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	51.48	0.46	97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	26.86	81%	390		
		Сметная прибыль				65%	18.38	52%	250		
		Всего с НР и СП					135.99		1 536		
	
49.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель GLS6 -С32/3	шт		1	109.03	109.03	628.01	628	5.76	
	
50.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		2	52.95	105.89	554.37	1 109	10.473	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
50. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	3.744	10.090	37.78	171.760	643	17.023	
50. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	8.45	2.64	38.16	12	4.516	
50. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.096	4.44	0.43	6.48	1	1.459	
50. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.012	38.55	0.46	100.02	1	2.595	
50. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.56	2.04	54.15	8	3.719	
50. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.002	19.01	0.04	162.85		8.567	
50. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.098	16.15	1.58	120.13	12	7.438	
50. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.072	33.42	2.41	104.14	7	3.116	
50. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.002	160.32	0.32	396.44	1	2.473	
50. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.024	104.50	2.51	367.31	9	3.515	
50. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	212.90	5.96	437.95	12	2.057	
50. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.002	16 244.00	32.49	107 655.65	215	6.627	
50. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	80.00	16.00	878.46	176	10.981	
50. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.012	51.48	0.62	97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	35.89	81%	521		
		Сметная прибыль				65%	24.56	52%	334		
		Всего с НР и СП					166.34		1 964		
	
51.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-В10/2	шт		2	64.76	129.52	373.02	746	5.76	
	
52.	Ц08-02-397-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м		0.009	1 026.41	9.24	5 593.41	50	5.411	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
52. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.272	0.092448	9.980	0.92	169.690	16	17.003	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.604	0.023436	11.407	0.27	194.245	5	17.028	
52. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00108	145.54	0.16	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
52. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	2.484	0.022356	34.26	0.77	279.64	6	8.162	
			(1)			11.23	0.25	191.22	4	17.028	
52. 5.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.316	0.020844	8.45	0.18	38.16	1	4.516	
52. 6.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	2.124	0.019116	2.75	0.05	4.66		1.695	
52. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.00108	101.31	0.11	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
52. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	2.14	0.01926	14.56	0.28	54.15	1	3.719	
52. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.25	0.01125	16.15	0.18	120.13	1	7.438	
52. 10.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.3	0.0027	212.90	0.57	437.95	1	2.057	
52. 11.	С502-0639	Муфта	шт.	6	0.054	21.84	1.18	36.45	2	1.669	
52. 12.	С509-0166	Серьга	шт.	30	0.27	17.86	4.82	73.17	20	4.097	
		Накладные расходы				95%	1.13	81%	17		
		Сметная прибыль				65%	0.77	52%	11		
		Всего с НР и СП					11.14		78		
	
53.	С509-2643 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.		3	647.00	1 941.00	29.76	89	0.046	
	
54.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.005	990.93	4.95	13 804.37	69	13.939	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
54. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	63	0.315	10.210	3.22	173.840	55	17.026	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.092	0.03546	11.373	0.40	193.664	7	17.028	
54. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.264	0.00132	145.54	0.19	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
54. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.01176	8.45	0.10	38.16		4.516	
54. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.006	2.87	0.02	9.98		3.477	
54. 6.	Х35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.03414	16.77	0.57	212.57	7	12.676	
			(1)			11.23	0.38	191.22	7	17.028	
54. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.00132	101.31	0.13	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
54. 8.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.0144	16.15	0.23	120.13	2	7.438	
54. 9.	С101-2143	Краска	кг	1.74	0.0087	33.42	0.29	104.14	1	3.116	
54. 10.	С101-2175	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.0000006	31 879.00	0.02	69 635.50		2.184	
54. 11.	С101-2272	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.00155	64.28	0.10	227.84		3.544	
54. 12.	С506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.0000003	52 873.00	0.02	282 141.38		5.336	
54. 13.	С506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.00000015	80 117.00	0.01	529 534.61		6.61	
		Накладные расходы				95%	3.44	81%	50		
		Сметная прибыль				65%	2.35	52%	32		
		Всего с НР и СП					10.74		151		
	
55.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт		1	83.33	83.33	479.98	480	5.76	
	
56.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	шт		1	8.83	8.83	50.86	51	5.776	
	
57.	Ц08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил		0.1	1 713.08	171.31	10 323.26	1 032	6.024	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
57. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	20.16	2.016	10.520	21.21	179.030	361	17.018	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0012	15.080	0.02	256.870		17.034	
57. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0012	145.54	0.17	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0012	101.31	0.12	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
57. 5.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.0001	0.00001	70 944.00	0.71	219 021.91	2	3.087	
57. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.002	19.01	0.04	162.85		8.567	
57. 7.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.01	0.001	160.32	0.16	396.44		2.473	
57. 8.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.1	0.01	243.56	2.44	795.93	8	3.268	
57. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.2	0.02	104.50	2.09	367.31	7	3.515	
57. 10.	С111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.102	1 400.61	142.86	6 267.25	639	4.475	
57. 11.	С506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0.08	0.008	79.91	0.64	595.55	5	7.453	
57. 12.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.1	0.01	51.48	0.51	97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	20.17	81%	292		
		Сметная прибыль				65%	13.80	52%	188		
		Всего с НР и СП					205.28		1 512		
	
58.	С502-0499 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м		0.01	2 670.90	26.71	17 240.24	172	6.44	
	
	Щиты  распределительные этажные	
59.	Ц08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.		3	88.30	264.91	848.87	2 547	9.615	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
59. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.844	8.532	10.520	89.76	179.030	1 527	17.018	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.348	1.044	12.159	12.69	207.067	216	17.029	
59. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.084	0.252	145.54	36.68	810.77	204	5.571	
			(1)			15.08	3.80	256.87	65	17.034	
59. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	2.556	8.45	21.60	38.16	98	4.516	
59. 5.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.792	95.16	75.37	468.45	371	4.923	
			(1)			11.23	8.89	191.22	151	17.028	
59. 6.	Х10-0602	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	0.792	4.13	3.27	13.30	11	3.22	
59. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	0.252	101.31	25.53	999.00	252	9.861	
			(1)			12.94	3.26	219.76	55	16.983	
59. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	0.3	14.56	4.37	54.15	16	3.719	
59. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.3	16.15	4.85	120.13	36	7.438	
59. 10.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.06	33.42	2.01	104.14	6	3.116	
		Накладные расходы				95%	97.33	81%	1 412		
		Сметная прибыль				65%	66.59	52%	906		
		Всего с НР и СП					428.83		4 865		
	
60.	С.Цена поставщик	Шкаф  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 24 с замком.	шт		3	444.44	1 333.32	2 559.97	7 680	5.76	
	
61.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		7	52.95	370.62	554.37	3 881	10.472	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
61. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	13.104	10.090	132.22	171.760	2 251	17.023	
61. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.092	8.45	9.23	38.16	42	4.516	
61. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.336	4.44	1.49	6.48	2	1.459	
61. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.042	38.55	1.62	100.02	4	2.595	
61. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.56	7.13	54.15	27	3.719	
61. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.007	19.01	0.13	162.85	1	8.567	
61. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.343	16.15	5.54	120.13	41	7.438	
61. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.252	33.42	8.42	104.14	26	3.116	
61. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.007	160.32	1.12	396.44	3	2.473	
61. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.084	104.50	8.78	367.31	31	3.515	
61. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.098	212.90	20.86	437.95	43	2.057	
61. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.007	16 244.00	113.71	107 655.65	754	6.627	
61. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.7	80.00	56.00	878.46	615	10.981	
61. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.042	51.48	2.16	97.26	4	1.889	
		Накладные расходы				95%	125.61	81%	1 823		
		Сметная прибыль				65%	85.94	52%	1 171		
		Всего с НР и СП					582.17		6 875		
	
62.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель GLS6 -В25/2	шт		7	56.94	398.58	327.97	2 296	5.76	
	
63.	Ц08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (переподключение квартир)	100 шт.		0.14	151.47	21.21	2 578.95	361	17.02	
		Объем: 7*2									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
63. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	14.592	2.04288	10.210	20.86	173.840	355	17.026	
		Накладные расходы				95%	19.82	81%	288		
		Сметная прибыль				65%	13.56	52%	185		
		Всего с НР и СП					54.59		833		
	
64.	С509-1264 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.		21	307.00	6 447.00	19.25	404	0.063	
	
	Электроснабжение подъездов освещение МОП  (стояки, подвал)	
65.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.25	314.15	78.54	4 344.34	1 086	13.827	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
65. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	5.712	9.980	57.01	169.690	969	17.003	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.027	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
65. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.027	145.54	3.93	810.77	22	5.571	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
65. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.648	8.45	5.48	38.16	25	4.516	
65. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	1.161	2.75	3.19	4.66	5	1.695	
65. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.027	101.31	2.74	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
65. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.24	14.56	3.49	54.15	13	3.719	
65. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.05	35.07	1.75	173.26	9	4.94	
		Накладные расходы				95%	54.55	81%	791		
		Сметная прибыль				65%	37.32	52%	508		
		Всего с НР и СП					170.41		2 384		
	
66.	С103-1394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м		25.5	5.85	149.18	18.71	477	3.197	
		Объем: 25*1.02									
	
67.	С507-5008 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		1.3	13.70	17.81	59.56	77	4.323	
	
68.	С301-5805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.		2.5	44.30	110.75	230.36	576	5.201	
	
69.	Ц08-02-407-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1.02	964.19	983.47	10 172.00	10 375	10.549	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
69. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	29.568	30.15936	9.980	300.99	169.690	5 118	17.003	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.46512	15.080	7.01	256.870	119	17.034	
69. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.456	0.46512	145.54	67.69	810.77	377	5.571	
			(1)			15.08	7.01	256.87	119	17.034	
69. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.168	6.29136	8.45	53.16	38.16	240	4.516	
69. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	5.928	6.04656	2.75	16.63	4.66	28	1.695	
69. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.456	0.46512	101.31	47.12	999.00	465	9.861	
			(1)			12.94	6.02	219.76	102	16.983	
69. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1.05	1.071	14.56	15.59	54.15	58	3.719	
69. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.68	0.6936	33.42	23.18	104.14	72	3.116	
69. 9.	С101-2488	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0306	450.33	13.78	1 145.46	35	2.544	
69. 10.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	0.8364	212.90	178.07	437.95	366	2.057	
69. 11.	С110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.663	222.73	147.67	2 640.38	1 751	11.855	
69. 12.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.8	0.816	80.00	65.28	878.46	717	10.981	
69. 13.	С509-0809	Заглушки	10 шт.	1.02	1.0404	47.37	49.28	1 022.12	1 063	21.577	
		Накладные расходы				95%	292.60	81%	4 242		
		Сметная прибыль				65%	200.20	52%	2 723		
		Всего с НР и СП					1 476.27		17 340		
	
70.	С103-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		105.06	9.34	981.26	55.21	5 800	5.911	
		Объем: 102*1.03									
	
71.	С301-5803 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм	шт.		100	35.70	3 570.00	20.58	2 058	0.576	
	
72.	Ц08-02-411-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м		0.05	1 228.81	61.44	11 278.55	564	9.18	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
72. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	33.312	1.6656	9.980	16.62	169.690	283	17.003	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0108	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
72. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.216	0.0108	145.54	1.57	810.77	9	5.571	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
72. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.184	0.8592	8.45	7.26	38.16	33	4.516	
72. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.26	0.213	2.75	0.59	4.66	1	1.695	
72. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.216	0.0108	101.31	1.09	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
72. 7.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00218	0.000109	14 454.00	1.58	132 862.52	14	9.192	
72. 8.	С101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.002575	6 506.70	16.75	44 239.36	114	6.799	
72. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1.05	0.0525	14.56	0.76	54.15	3	3.719	
72. 10.	С301-0041	Патрубки	10 шт.	1	0.05	253.58	12.68	1 387.25	69	5.471	
72. 11.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.5	0.025	80.00	2.00	878.46	22	10.981	
72. 12.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.01	0.0005	510.00	0.26	1 382.07	1	2.71	
		Накладные расходы				95%	15.94	81%	232		
		Сметная прибыль				65%	10.91	52%	149		
		Всего с НР и СП					88.29		944		
	
73.	С101-3131 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Рукава металлические РЗ-Ц-Х диаметром условного прохода: 20 мм	м		5.15	3.58	18.44	25.84	133	7.213	
		Объем: 5*1.03									
	
74.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.65	103.58	67.33	1 266.31	823	12.223	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
74. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	4.2042	9.980	41.96	169.690	713	17.003	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0156	15.080	0.24	256.870	4	17.034	
74. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.0156	145.54	2.27	810.77	13	5.571	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
74. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0156	101.31	1.58	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
74. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00039	11 582.00	4.52	13 654.32	5	1.179	
74. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.013	33.42	0.43	104.14	1	3.116	
74. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.104	104.50	10.87	367.31	38	3.515	
74. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00793	130.35	1.03	852.91	7	6.543	
74. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0325	122.00	3.97	551.59	18	4.521	
		Накладные расходы				95%	40.09	81%	581		
		Сметная прибыль				65%	27.43	52%	373		
		Всего с НР и СП					134.85		1 777		
	
75.	Ц08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4	51.17	20.47	480.02	192	9.38	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
75. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.196	0.8784	9.980	8.77	169.690	149	17.003	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0048	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
75. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0048	145.54	0.70	810.77	4	5.571	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
75. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
75. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024	11 582.00	2.78	13 654.32	3	1.179	
75. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.008	33.42	0.27	104.14	1	3.116	
75. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	104.50	6.69	367.31	24	3.515	
75. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488	130.35	0.64	852.91	4	6.543	
		Накладные расходы				95%	8.40	81%	122		
		Сметная прибыль				65%	5.75	52%	78		
		Всего с НР и СП					34.61		392		
	
76.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.25	142.69	35.67	1 565.90	391	10.962	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
76. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.548	1.887	9.980	18.83	169.690	320	17.003	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.009	15.080	0.14	256.870	2	17.034	
76. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.009	145.54	1.31	810.77	7	5.571	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
76. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.009	101.31	0.91	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
76. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.0002625	11 582.00	3.04	13 654.32	4	1.179	
76. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.005	33.42	0.17	104.14	1	3.116	
76. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.08	104.50	8.36	367.31	29	3.515	
76. 8.	С509-1654	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.0125	172.00	2.15	1 012.08	13	5.884	
76. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00305	192.97	0.59	1 148.64	4	5.952	
		Накладные расходы				95%	18.02	81%	261		
		Сметная прибыль				65%	12.33	52%	167		
		Всего с НР и СП					66.02		819		
	
77.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.1071	3 697.14	395.96	30 383.11	3 254	8.218	
		Объем: 105*1.02									
	
78.	С501-8484 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.0255	7 877.29	200.87	69 542.93	1 773	8.827	
		Объем: 25*1.02									
	
79.	Ц08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.45	200.48	90.22	2 280.30	1 026	11.372	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
79. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.752	4.8384	9.980	48.29	169.690	821	17.003	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0324	15.080	0.49	256.870	8	17.034	
79. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.072	0.0324	145.54	4.72	810.77	26	5.571	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
79. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.0324	101.31	3.28	999.00	32	9.861	
			(1)			12.94	0.42	219.76	7	16.983	
79. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.000522	11 582.00	6.05	13 654.32	7	1.179	
79. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.009	33.42	0.30	104.14	1	3.116	
79. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.144	104.50	15.05	367.31	53	3.515	
79. 8.	С509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.00549	308.94	1.70	2 294.63	13	7.427	
79. 9.	С509-1656	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.	0.05	0.0225	446.00	10.04	2 632.61	59	5.903	
		Накладные расходы				95%	46.34	81%	671		
		Сметная прибыль				65%	31.71	52%	431		
		Всего с НР и СП					168.27		2 129		
	
80.	С501-8509 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0.0459	19 185.32	880.61	174 351.22	8 003	9.088	
		Объем: 45*1.02									
	
81.	С Цена поставщик.	Коробка распред.  ip44	шт		12	0.87	10.44	5.01	60	5.747	
	
82.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.16	2 495.43	399.27	21 616.77	3 459	8.663	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
82. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	13.56288	10.520	142.68	179.030	2 428	17.018	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.16896	15.080	2.55	256.870	43	17.034	
82. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.16896	145.54	24.59	810.77	137	5.571	
			(1)			15.08	2.55	256.87	43	17.034	
82. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	3.14496	4.44	13.96	6.48	20	1.459	
82. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.16704	101.31	16.92	999.00	167	9.861	
			(1)			12.94	2.16	219.76	37	16.983	
82. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0004896	14 454.00	7.08	132 862.52	65	9.192	
82. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0496	104.50	5.18	367.31	18	3.515	
82. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.6528	212.90	138.98	437.95	286	2.057	
82. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1632	291.00	47.49	1 817.71	297	6.246	
		Накладные расходы				95%	137.97	81%	2 002		
		Сметная прибыль				65%	94.40	52%	1 285		
		Всего с НР и СП					631.64		6 745		
	
83.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный   IP54	шт		14	71.53	1 001.42	412.01	5 768	5.76	
	
84.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный  IP44	шт		2	65.97	131.94	379.99	760	5.76	
	
85.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		16	23.44	375.04	135.01	2 160	5.759	
	
86.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.12	394.77	47.37	5 855.16	703	14.841	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
86. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	3.70944	10.520	39.02	179.030	664	17.018	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00432	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
86. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00432	145.54	0.63	810.77	4	5.571	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
86. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00288	101.31	0.29	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
86. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000378	1 416.70	0.54	10 988.26	4	7.756	
86. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.01224	510.00	6.24	1 382.07	17	2.71	
		Накладные расходы				95%	37.14	81%	539		
		Сметная прибыль				65%	25.41	52%	346		
		Всего с НР и СП					109.91		1 587		
	
87.	С509-1201 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.		12	71.50	858.00	83.74	1 005	1.171	
	
	устройство контура заземления	
88.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.018	1 275.12	22.95	21 677.04	390	16.993	
		Объем: 0.7*0.5*5									
88. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	2.772	8.280	22.95	140.760	390	17	
		Накладные расходы				72%	16.52	61%	238		
		Сметная прибыль				38%	8.72	31%	121		
		Всего с НР и СП					48.20		749		
	
89.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.018	704.46	12.68	11 963.43	215	16.956	
		Объем: 0.7*0.5*5									
89. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.593	7.960	12.68	135.180	215	16.982	
		Накладные расходы				72%	9.13	61%	131		
		Сметная прибыль				38%	4.82	31%	67		
		Всего с НР и СП					26.63		413		
	
90.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	246.50	73.95	2 563.79	769	10.399	
		Начисления: Н17= 2	
90. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	9.980	32.04	169.690	545	17.003	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.057	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
90. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	145.54	8.30	810.77	46	5.571	
			(1)			15.08	0.86	256.87	15	17.034	
90. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	8.45	4.44	38.16	20	4.516	
90. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	101.31	5.77	999.00	57	9.861	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
90. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	14.56	2.84	54.15	11	3.719	
90. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.002	0.0006	33 215.00	19.93	132 978.10	80	4.004	
		Накладные расходы				95%	31.26	81%	454		
		Сметная прибыль				65%	21.39	52%	291		
		Всего с НР и СП					126.59		1 514		
	
91.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	5 326.70	181.11	39 491.28	1 343	7.415	
		Объем: 3*3*3.77/1000									
	
92.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.1	385.74	38.57	3 931.54	393	10.189	
		Начисления: Н17= 2	
92. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.6	1.66	9.980	16.57	169.690	282	17.003	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.022	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
92. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.22	0.022	145.54	3.20	810.77	18	5.571	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
92. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.313	8.45	2.64	38.16	12	4.516	
92. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.022	101.31	2.23	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
92. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	14.56	1.31	54.15	5	3.719	
92. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.0037	0.00037	33 215.00	12.29	132 978.10	49	4.004	
		Накладные расходы				95%	16.06	81%	233		
		Сметная прибыль				65%	10.99	52%	150		
		Всего с НР и СП					65.61		776		
	
93.	С101-1638 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.016	7 160.12	114.56	43 683.29	699	6.102	
		Объем: 10*1.57/1000									
	
94.	Ц08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.25	850.41	212.60	6 629.08	1 657	7.794	
		Начисления: Н17= 2	
94. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.16	8.04	9.980	80.24	169.690	1 364	17.003	
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
94. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0075	145.54	1.09	810.77	6	5.571	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
94. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	12.8	3.2	4.44	14.21	6.48	21	1.459	
94. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0075	101.31	0.76	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
94. 6.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.51	212.90	108.58	437.95	223	2.057	
94. 7.	С101-4621	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.51	12.00	6.12	15.71	8	1.309	
		Накладные расходы				95%	76.33	81%	1 106		
		Сметная прибыль				65%	52.23	52%	710		
		Всего с НР и СП					341.16		3 474		
	
95.	С502-0523 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.026	14 211.98	369.51	78 754.79	2 048	5.542	
		Объем: 25*1.02									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					23 657.20		85 858	3.629	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 898.21		69 371	3.876	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14 718.92		37 454	2.545	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 37-39; %=81 - по стр. 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 72, 74-76, 79, 82, 86, 90, 92, 94)					1 131.62		16 409	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37-39, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 72, 74-76, 79, 82, 86, 90, 92, 94)					776.41		10 565	13.608	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 806.24		96 345	4.864	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					936.19		7 462	7.971	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					314.11		2 175	6.924	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 40-43; %=80 - по стр. 44, 45; %=61 - по стр. 88, 89)					214.52		3 092	14.414	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 40-43; %=37 - по стр. 44, 45; %=31 - по стр. 88, 89)					123.45		1 680	13.609	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 274.16		12 234	9.602	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 811.19		8 911	1.852	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 811.19		8 911	1.852	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.61		114	9.819	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.61		114	9.819	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					25 903.20		117 604	4.54	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	554.33	2.14	2 517	4.541	
	ИТОГО					26 457.53		120 121	4.54	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	529.15	2	2 402	4.539	
	ИТОГО					26 986.68		122 523	4.54	
	НДС 18%				18	4 857.60	18	22 054	4.54	
	ВСЕГО С НДС					31 844.28		144 577	4.54	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 346.14		19 501	14.487	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					899.86		12 245	13.608	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					44 586.26		159 514	3.578	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 101.42		75 182	3.74	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					16 922.13		43 265	2.557	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 37-39; %=81 - по стр. 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 72, 74-76, 79, 82, 86, 90, 92, 94)					1 131.62		16 409	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37-39, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 72, 74-76, 79, 82, 86, 90, 92, 94)					776.41		10 565	13.608	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 009.45		102 156	4.641	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 850.80		22 247	4.586	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 687.36		3 776	1.405	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 22, 23, 40-43; %=77 - по стр. 14; %=80 - по стр. 44, 45; %=61 - по стр. 88, 89)					641.04		9 259	14.444	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 22, 23, 40-43; %=37 - по стр. 44, 45; %=31 - по стр. 88, 89)					387.00		5 268	13.612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 878.84		36 774	6.255	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 622.43		61 971	3.158	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 24, 25; %=98 - по стр. 4, 5, 20, 26, 27, 29)					2 032.78		29 479	14.502	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 24, 25; %=56 - по стр. 4, 5, 20, 26, 27, 29)					1 273.68		17 139	13.456	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					22 928.89		108 589	4.736	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.61		114	9.819	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.61		114	9.819	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					50 828.79		247 633	4.872	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 087.74	2.14	5 299	4.872	
	ИТОГО					51 916.53		252 932	4.872	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 038.33	2	5 059	4.872	
	ИТОГО					52 954.86		257 991	4.872	
	НДС 18%				18	9 531.87	18	46 438	4.872	
	ВСЕГО С НДС					62 486.73		304 429	4.872	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 805.44		55 147	14.492	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 437.09		32 972	13.529	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                     Глущенко Н.И.                   	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)