«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 306 863	руб.	Смета на сумму:	2 306 863	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №42 по ул.  Дзержинского	
Сметная стоимость:	2 306.863	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.793	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	355.632	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	12.95	164.91	119.07	45.84	2 135.58	1 541.96	593.63	13.67	5.28	24 213	21 079	3 134	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 526.54				84%	17 706			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			925.18				48%	10 118			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 587.30					52 037			
2.	ТЕРр 58-16-2 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	3.88	1 356.48	707.82	70.71	5 263.14	2 746.34	274.35	13.67	4.49	50 839	37 542	1 232	
				577.95	7.64		2 242.45	29.64	5.38	13.66		12 064	405	
	Накладные расходы		83%			2 304.06				71%	26 942			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 804.39				52%	19 732			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 371.59					97 514			
3.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	12.95	1 471.85	286.74	271.15	19 060.47	3 713.30	3 511.39	13.68	5.4	132 371	50 798	18 962	
				913.96	30.53		11 835.78	395.30	5.29	13.66		62 611	5 400	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 437.29				92%	51 702			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 259.73				44%	24 727			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 757.49					208 800			
4.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	12.95	1 808.73	263.35	94.38	23 422.99	3 410.38	1 222.16	13.68	5.49	154 268	46 654	6 710	
				1 451.00	11.88		18 790.45	153.78	5.37	13.5		100 905	2 076	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25, Н48= 25	
	Накладные расходы		108%			3 849.29				92%	44 832			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 960.29				44%	21 441			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 232.57					220 541			
5.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	12.95	180.53	29.88	5.06	2 337.86	386.91	65.56	13.67	7.85	17 531	5 289	515	
				145.59			1 885.39		6.22	1		11 727		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			417.86				92%	4 866			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			212.80				44%	2 327			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 968.52					24 724			
6.	ТЕР 12-01-004-05 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	4.85	4 664.36	584.81	128.31	22 622.16	2 836.33	622.32	13.68	6.58	98 853	38 801	4 095	
				3 951.24	12.65		19 163.51	61.35	2.92	13.65		55 957	837	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 129.49				92%	36 467			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 593.72				44%	17 441			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 345.38					152 761			
7.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	916.65	56.83			52 093.22					141 897			
				56.83			52 093.22		154.8			141 897		
	Объем: 4.85*189													
8.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	12.95	478.96	164.81	58.46	6 202.52	2 134.24	757.09	13.67	5.53	49 454	29 175	4 187	
				255.69	3.78		3 311.19	48.89	4.86	13.66		16 092	668	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 357.78				92%	27 456			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 200.72				44%	13 131			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 761.02					90 040			
9.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1476.3	56.83			83 898.13					228 531			
				56.83			83 898.13		154.8			228 531		
	Объем: 12.95*114													
10.	ТССЦ 101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1502.2	41.26			61 980.77					207 559			
				41.26			61 980.77		138.17			207 559		
	Объем: 12.95*116													
11.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.97	164.91	119.07	45.84	159.96	115.50	44.46	13.67	5.28	1 814	1 579	235	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			114.35				84%	1 326			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.30				48%	758			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.61					3 898			
12.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.97	180.53	29.88	5.06	175.11	28.98	4.91	13.67	7.85	1 313	396	39	
				145.59			141.22		6.22	1		878		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			31.30				92%	364			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.94				44%	174			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.35					1 852			
13.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.97	1 471.85	286.74	271.15	1 427.70	278.14	263.02	13.68	5.4	9 915	3 805	1 420	
				913.96	30.53		886.54	29.61	5.29	13.66		4 690	404	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			332.37				92%	3 872			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			169.26				44%	1 852			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 929.33					15 639			
14.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.97	256.78	96.86	31.65	249.08	93.96	30.70	13.67	5.58	2 060	1 284	171	
				128.27	2.08		124.42	2.01	4.86	13.66		605	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			103.65				92%	1 206			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52.78				44%	577			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.51					3 843			
15.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	112.52	56.83			6 394.51					17 418			
				56.83			6 394.51		154.8			17 418		
	Объем: 0.97*116													
16.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		13.67	1	1 491	665		
				75.90			303.60		2.72	1		826		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	585			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	319			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 395			
17.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов, 1 дефлектор	4	42.53	30.39	4.18	170.12	121.58	16.70	13.67	6.13	1 860	1 662	102	
				7.96			31.84		2.99	1		95		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			139.82				98%	1 629			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			86.32				56%	931			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.26					4 419			
18.	Цена поставщика. 
Дефлектор, шт	4	63.70			254.79			1	1	1 144			
				63.70			254.79		4.49	1		1 144		
	Поправки: М: =275*1.04/4.49	
19.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.08	5 105.93	4 732.18	73.66	408.47	378.57	5.89	13.67	7.64	5 314	5 175	45	
				300.09	7.11		24.01	0.57	3.91	13.69		94	8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			390.51				88%	4 561			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			227.48				48%	2 488			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 026.47					12 363			
20.	ТССЦ 301-3304 
Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.	4	105.00			420.00					1 014			
				105.00			420.00		253.42			1 014		
21.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (свесы выходов, балконов), 100 м	1.32	2 956.30	374.76	6.66	3 902.32	494.68	8.79	13.67	7.52	15 869	6 762	66	
				2 574.88	1.03		3 398.84	1.36	2.66	13.75		9 041	19	
	Накладные расходы		83%			411.71				71%	4 815			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			322.43				52%	3 526			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 636.46					24 210			
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	3.35	11 907.97	1 173.45	33.16	39 891.70	3 931.05	111.09	13.67	7.48	148 853	53 737	831	
				10 701.36	3.78		35 849.56	12.65	2.63	13.66		94 284	173	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 259.20				92%	49 597			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 169.04				44%	23 720			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 319.93					222 171			
23.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.4	1 123.87	161.26	3.04	449.55	64.50	1.22	13.67	7.84	1 885	882	10	
				959.57			383.83		2.59	1		994		
	Накладные расходы		83%			53.54				71%	626			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.93				52%	459			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.01					2 970			
24.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.4	2 969.19	405.72	9.09	1 187.68	162.29	3.64	13.67	7.86	4 893	2 218	29	
				2 554.38			1 021.75		2.59	1		2 646		
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		83%			134.70				71%	1 575			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.49				52%	1 153			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 427.87					7 621			
25.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( выход на кровлю), 100 м2	0.0432	1 143.95	891.55	252.40	49.42	38.51	10.90	13.68	7.03	604	527	77	
					100.00			4.32	1	13.7			59	
	Объем: (0.9*1.6)*3													
	Накладные расходы		99%			42.40				84%	492			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.70				48%	281			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.52					1 378			
26.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.32	91.08	29.04	27.29	393.44	125.44	117.88	13.67	7.1	3 172	1 715	837	
				34.75			150.12		4.13	1		620		
	Объем: (0.9*1.6)*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			101.61				69%	1 183			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			90.32				58%	995			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					585.36					5 350			
27.	ТССЦ 203-8114 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1600 мм, шт.	3	2 827.81			8 483.43					29 359			
				2 827.81			8 483.43		9 786.46			29 359		
28.	ТЕРр 58-11-1 
Ремонт металлических парапетных решеток, 10 м решеток	33.5	125.30	43.33	3.46	4 197.55	1 451.56	115.91	13.68	4.93	26 504	19 857	571	
				78.51			2 630.09		2.31	1		6 075		
	Накладные расходы		83%			1 204.79				71%	14 098			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			943.51				52%	10 326			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 345.86					50 928			
29.	ТЕРр 62-35-1 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.675	879.54	574.79	1.01	1 473.23	962.77	1.69	13.68	7.86	14 776	13 171	13	
				303.74			508.76		3.13	1		1 592		
	Объем: (335*1)*0.5													
	Накладные расходы		80%			770.22				68%	8 956			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			481.39				40%	5 268			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 724.83					29 001			
30.	ТЕР 46-01-008-03 
Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, 1 м3	0.67	2 168.88	240.58	37.36	1 453.15	161.19	25.03	13.68	7.11	8 996	2 205	178	
				1 890.94	2.11		1 266.93	1.41	5.22	13.68		6 613	19	
	Накладные расходы		99%			160.97				84%	1 868			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			97.56				48%	1 068			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 711.68					11 932			
31.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки на вентканалах, парапетах, 1 м3 кладки	0.1	1 615.27	301.17	30.24	161.53	30.12	3.02	13.67	6.38	919	412	19	
				1 283.86	5.99		128.39	0.60	3.8	13.68		488	8	
	Накладные расходы		86%			26.42				73%	307			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			21.50				56%	235			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.45					1 461			
32.	ТЕР 46-02-009-02 
(прим) 
Отбивка бетонных наплывов на кровле, балконных козырьках, 100 м2	0.054	188.95	188.95		10.20	10.20		13.67	1	139	139		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			10.10				84%	117			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.12				48%	67			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.42					322			
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	6.789	7.60		7.60	51.60		51.60		5.78	298		298	
										1				
	Объем: 3.75+2.716+0.323													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	6.789	27.76		27.76	188.44		188.44		5.78	1 089		1 089	
										1				
	Объем: 3.75+2.716+0.323													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	350 922.10	25 267.18	8 051.39			1 406 215	345 529	44 865	
			317 603.52	741.49				1 015 819	10 103	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	348 923.00	24 592.91	7 910.92			1 392 220	336 312	43 881	
			316 419.16	740.92				1 012 026	10 095	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	212 850.06					624 764			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 25, 30, 32; %=71 - по стр. 2, 21, 23, 24, 28; %=92 - по стр. 3-6, 8, 12-14, 22; %=68 - по стр. 29; %=73 - по стр. 31)	25 678.03					299 191			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 25, 30, 32; %=52 - по стр. 2, 21, 23, 24, 28; %=44 - по стр. 3-6, 8, 12-14, 22; %=40 - по стр. 29; %=56 - по стр. 31)	14 478.77					158 382			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	389 079.80					1 849 793			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	393.44	125.44	117.88			3 172	1 715	837	
			150.12					620		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 26)	101.61					1 183			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 26)	90.32					995			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	585.37					5 350			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 605.66	548.83	22.59			10 823	7 502	147	
			1 034.24	0.57				3 173	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16, 19; %=98 - по стр. 17)	580.47					6 775			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 19; %=56 - по стр. 17)	343.01					3 738			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 529.14					21 336			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	392 194.31					1 876 479			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	8 392.96					40 157			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	400 587.27					1 916 636			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	8 011.75					38 333			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	408 599.02					1 954 969			
	НДС, 18%	73 547.82					351 894			
	Всего с НДС	482 146.84					2 306 863			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 360.11					307 149			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 912.10					163 115			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)