«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 257 104	руб.	Смета на сумму:	2 257 104	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»                                          	Генеральный директор ООО «УКЛР»                                                  	
________________ / С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт системы электроснабжения в МОП МКД по адресу: проспект Московский д. 29-37 
 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 257.104	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 302.331	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.277	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	388.679	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВРУ-1 (31 подъезд)	
1.	ТЕРм 08-03-521-29 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	1	20.58	19.05	1.53	20.58	19.05	1.53	16.9	5.24	330	322	8	
					0.05			0.05	3.93	17			1	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			18.15				81%	262			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.42				52%	168			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.14					760			
2.	ТЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	18	4.13	4.02	0.11	74.41	72.36	2.05	16.9	2.74	1 229	1 223	6	
									4.29	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			68.74				81%	991			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.03				52%	636			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.19					2 856			
3.	ТЕРр 67-4-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.02	235.05	232.77	2.28	4.70	4.66	0.05	16.9	9.44	79	79		
					1.06			0.02	1	16.84				
	Накладные расходы		85%			3.98				72%	57			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.04				52%	41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.72					177			
4.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита, 1 м2 очищаемой поверхности	15.2	9.78	9.78		148.66	148.66		16.9	1	2 512	2 512		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			120.41				69%	1 733			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.20				48%	1 206			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.27					5 451			
5.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	360.95	72.00	12.49	54.86	10.94	1.90	16.9	3.53	343	185	7	
				276.46	0.13		42.02	0.02	3.61	17.27		152		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			8.88				69%	128			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.58				48%	89			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.31					559			
6.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	791.14	28.55	9.50	120.25	4.34	1.44	16.9	4.94	657	73	7	
				753.09	0.13		114.47	0.02	5.04	17.27		577		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			3.53				69%	50			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.62				48%	35			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.40					742			
7.	ТЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	62.72	38.10	0.98	62.72	38.10	0.98	16.9	2.95	735	644	3	
				23.64			23.64		3.72	1		88		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	522			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.68					1 592			
8.	С.Цена поставщик 
Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А, шт	1	334.28			334.28					1 648			
				334.28			334.28		4.93			1 648		
	Поправки: М: =1600*1.03/4.93	
9.	ТЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	1	117.03	36.40	4.90	117.03	36.40	4.90	16.9	6.45	1 119	615	32	
				75.74	0.18		75.74	0.18	6.23	17		472	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.75				81%	501			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.78				52%	321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.56					1 941			
10.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   NZMN2-160А, шт	1	4 724.63			4 724.63					23 292			
				4 724.63			4 724.63		4.93			23 292		
	Поправки: М: =22614*1.03/4.93	
11.	ТЕРм 08-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	3	59.92	29.77	15.35	179.76	89.32	46.04	16.9	7.02	2 164	1 509	323	
				14.80	1.03		44.40	3.10	7.46	16.94		331	52	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			87.80				81%	1 264			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.07				52%	812			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.63					4 240			
12.	С.Цена поставщик 
Трансформатор тока 150/5, шт	3	178.21			534.64					2 636			
				178.21			534.64		4.93			2 636		
	Поправки: М: =853*1.03/4.93	
13.	ТЕРм 08-03-575-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прибор или аппарат, 1 шт.	1	14.70	14.14		14.70	14.14		16.9	1	244	239		
				0.56			0.56		9.27	1		5		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.43				81%	194			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.19				52%	124			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.32					562			
14.	С.Цена поставщик 
Блок испытательный, шт	1	480.53			480.53					2 369			
				480.53			480.53		4.93			2 369		
	Поправки: М: =2300*1.03/4.93	
15.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12.38	8.83	2.96	16.9	7.9	179	149	23	
				0.58	0.18		0.58	0.18	11.74	17		7	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	123			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.80					381			
16.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-7,5А (380В), шт	1	564.10			564.10					2 781			
				564.10			564.10		4.93			2 781		
	Поправки: М: =2700*1.03/4.93	
17.	ТЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	6	117.03	36.40	4.90	702.19	218.38	29.38	16.9	6.45	6 711	3 691	189	
				75.74	0.18		454.44	1.08	6.23	17		2 831	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			208.49				81%	3 004			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			142.65				52%	1 929			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.33					11 644			
18.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C80/3 (C), шт	3	1 103.12			3 309.37					16 315			
				1 103.12			3 309.37		4.93			16 315		
	Поправки: М: =5280*1.03/4.93	
19.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель GLS6 -С32/3, шт	3	99.66			298.97					1 474			
				99.66			298.97		4.93			1 474		
	Поправки: М: =477*1.03/4.93	
20.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	52.94	18.89	1.54	211.78	75.55	6.14	16.9	4.47	2 160	1 277	27	
				32.52			130.08		6.58	1		856		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.77				81%	1 034			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.11				52%	664			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.66					3 858			
21.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-В10/2  (В), шт	4	77.93			311.72					1 537			
				77.93			311.72		4.93			1 537		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
22.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.03	990.94	643.24	202.99	29.73	19.30	6.09	16.9	10.19	408	326	62	
				144.71	80.64		4.34	2.42	4.51	16.91		20	41	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.63				81%	297			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.12				52%	191			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.48					896			
23.	С.Цена поставщик 
Шина медная 5х40мм, шт	3	100.28			300.85					1 483			
				100.28			300.85		4.93			1 483		
	Поправки: М: =480*1.03/4.93	
24.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол, 1шт	2	34.68			69.36					342			
				34.68			69.36		4.93			342		
	Поправки: М: =166*1.03/4.93	
	ВРУ-2 (35 подъезд)	
25.	ТЕРм 08-03-521-29 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	1	20.58	19.05	1.53	20.58	19.05	1.53	16.9	5.24	330	322	8	
					0.05			0.05	3.93	17			1	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			18.15				81%	262			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.42				52%	168			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.14					760			
26.	ТЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	18	4.13	4.02	0.11	74.41	72.36	2.05	16.9	2.74	1 229	1 223	6	
									4.29	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			68.74				81%	991			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.03				52%	636			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.19					2 856			
27.	ТЕРр 67-4-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.02	235.05	232.77	2.28	4.70	4.66	0.05	16.9	9.44	79	79		
					1.06			0.02	1	16.84				
	Накладные расходы		85%			3.98				72%	57			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.04				52%	41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.72					177			
28.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита, 1 м2 очищаемой поверхности	15.2	9.78	9.78		148.66	148.66		16.9	1	2 512	2 512		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			120.41				69%	1 733			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.20				48%	1 206			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.27					5 451			
29.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	360.95	72.00	12.49	54.86	10.94	1.90	16.9	3.53	343	185	7	
				276.46	0.13		42.02	0.02	3.61	17.27		152		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			8.88				69%	128			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.58				48%	89			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.31					559			
30.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	791.14	28.55	9.50	120.25	4.34	1.44	16.9	4.94	657	73	7	
				753.09	0.13		114.47	0.02	5.04	17.27		577		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			3.53				69%	50			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.62				48%	35			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.40					742			
31.	ТЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	62.72	38.10	0.98	62.72	38.10	0.98	16.9	2.95	735	644	3	
				23.64			23.64		3.72	1		88		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	522			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.68					1 592			
32.	С.Цена поставщик 
Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А, шт	1	334.28			334.28					1 648			
				334.28			334.28		4.93			1 648		
	Поправки: М: =1600*1.03/4.93	
33.	ТЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	1	117.03	36.40	4.90	117.03	36.40	4.90	16.9	6.45	1 119	615	32	
				75.74	0.18		75.74	0.18	6.23	17		472	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.75				81%	501			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.78				52%	321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.56					1 941			
34.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   NZMN2-160А, шт	1	4 724.63			4 724.63					23 292			
				4 724.63			4 724.63		4.93			23 292		
	Поправки: М: =22614*1.03/4.93	
35.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12.38	8.83	2.96	16.9	7.9	179	149	23	
				0.58	0.18		0.58	0.18	11.74	17		7	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	123			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.80					381			
36.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В), шт	1	564.10			564.10					2 781			
				564.10			564.10		4.93			2 781		
	Поправки: М: =2700*1.03/4.93	
37.	ТЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	5	117.03	36.40	4.90	585.16	181.98	24.48	16.9	6.45	5 593	3 075	158	
				75.74	0.18		378.70	0.90	6.23	17		2 359	15	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			173.74				81%	2 503			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.87				52%	1 607			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					877.77					9 703			
38.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C80/3 (C), шт	2	1 103.12			2 206.25					10 877			
				1 103.12			2 206.25		4.93			10 877		
	Поправки: М: =5280*1.03/4.93	
39.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель GLS6 -С32/3, шт	3	99.66			298.97					1 474			
				99.66			298.97		4.93			1 474		
	Поправки: М: =477*1.03/4.93	
40.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	3	52.94	18.89	1.54	158.83	56.66	4.61	16.9	4.47	1 620	958	21	
				32.52			97.56		6.58	1		642		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.83				81%	776			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.83				52%	498			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.49					2 894			
41.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-В10/2  (В), шт	3	77.93			233.79					1 153			
				77.93			233.79		4.93			1 153		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
42.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.03	990.94	643.24	202.99	29.73	19.30	6.09	16.9	10.19	408	326	62	
				144.71	80.64		4.34	2.42	4.51	16.91		20	41	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.63				81%	297			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.12				52%	191			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.48					896			
43.	С.Цена поставщик 
Шина медная 5х40мм, шт	3	100.28			300.85					1 483			
				100.28			300.85		4.93			1 483		
	Поправки: М: =480*1.03/4.93	
44.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол, 1шт	2	34.68			69.36					342			
				34.68			69.36		4.93			342		
	Поправки: М: =166*1.03/4.93	
	Электроснабжение подъездов (замена квартирных стояков)	
45.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.9	2 312.45	625.61	1 686.84	2 081.21	563.05	1 518.16	16.9	4.99	17 091	9 515	7 576	
					176.68			159.01	1	16.9			2 687	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			714.84				84%	10 250			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			433.24				48%	5 857			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 229.29					33 198			
46.	ТЕР 46-03-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	3	3 168.17	849.00	2 319.17	9 504.51	2 547.00	6 957.51	16.9	4.99	77 762	43 044	34 718	
					242.90			728.70	1	16.9			12 315	
	Накладные расходы		99%			3 242.94				84%	46 502			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 965.42				48%	26 572			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 712.87					150 836			
47.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.55	1 571.78	352.69	1 219.09	864.48	193.98	670.50	16.9	4.99	6 624	3 278	3 346	
					127.69			70.23	1	16.9			1 187	
	Накладные расходы		99%			261.57				84%	3 751			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			158.53				48%	2 143			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 284.57					12 518			
48.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.5	1 944.70	473.27	25.13	972.35	236.64	12.57	16.9	9.89	8 130	3 999	124	
				1 446.30			723.15		5.54	1		4 006		
	Накладные расходы		99%			234.27				84%	3 359			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			141.98				48%	1 920			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 348.61					13 409			
49.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.9	2 510.20	1 028.02	152.94	2 259.18	925.21	137.65	16.9	12.36	21 776	15 636	1 701	
				1 329.24	80.32		1 196.32	72.28	3.71	16.9		4 438	1 222	
	Объем: 300*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			947.62				80%	13 486			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			468.82				37%	6 237			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 675.62					41 500			
50.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	1 668.24	485.09	18.94	1 501.42	436.58	17.04	16.9	9.96	11 771	7 378	170	
				1 164.22	0.31		1 047.80	0.28	4.03	16.85		4 223	5	
	Объем: 300*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			415.02				80%	5 906			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			205.32				37%	2 732			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 121.76					20 409			
51.	ТЕРр 67-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 50 мм2, 100 м пучка проводов	3.2	51.28	50.63	0.65	164.10	162.02	2.08	16.9	9.46	2 758	2 738	20	
					0.30			0.96	1	17			16	
	Накладные расходы		85%			138.53				72%	1 983			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.94				52%	1 432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.57					6 173			
52.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	3.2	480.38	329.58	117.30	1 537.22	1 054.66	375.36	16.9	6.37	20 883	17 824	2 391	
				33.50	4.70		107.20	15.05	6.23	16.91		668	255	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 016.22				81%	14 644			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			695.31				52%	9 401			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 248.76					44 928			
53.	ТССЦ 103-1396 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	326.4	11.97			3 907.01					13 513			
				11.97			3 907.01		41.4			13 513		
	Объем: 320*1.02													
54.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	177	3.46			612.42					2 860			
				3.46			612.42		16.16			2 860		
55.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	320	14.55			4 656.00					24 986			
				14.55			4 656.00		78.08			24 986		
56.	ТЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	3.2	338.90	143.71	49.37	1 084.48	459.87	157.98	16.9	7.91	11 383	7 772	1 250	
				145.82	3.02		466.62	9.66	5.06	16.88		2 361	163	
	Накладные расходы		95%			446.05				81%	6 427			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			305.19				52%	4 126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 835.73					21 937			
57.	ТССЦ 501-8511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.122	52 262.85			6 376.07					51 306			
				52 262.85			6 376.07		420 542.41			51 306		
	Объем: 120*1.02													
58.	ТССЦ 501-8512 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.204	82 699.48			16 870.69					133 360			
				82 699.48			16 870.69		653 723.32			133 360		
	Объем: 200*1.02													
	Щиты этажные	
59.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	185	52.94	18.89	1.54	9 794.64	3 494.28	284.16	16.9	4.47	99 910	59 053	1 270	
				32.52			6 016.20		6.58	1		39 587		
	Объем: 5+180													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3 319.57				81%	47 833			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 271.28				52%	30 708			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 385.49					178 450			
60.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2, шт	180	68.53			12 334.93					60 811			
				68.53			12 334.93		4.93			60 811		
	Поправки: М: =328*1.03/4.93	
61.	С.Цена поставщик 
Автоматический  лестничный выключатель EATON Moeller  на DIN-рейку, шт	5	250.71			1 253.55					6 180			
				250.71			1 253.55		4.93			6 180		
	Поправки: М: =1200*1.03/4.93	
62.	ТССЦ 509-2642 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, шт.	100	5.99			599.00					2 751			
				5.99			599.00		27.51			2 751		
63.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	188	3.07			577.16					3 621			
				3.07			577.16		19.26			3 621		
64.	С.Цена поставщик 
Шина PEN, 1шт	45	35.31			1 588.87					7 833			
				35.31			1 588.87		4.93			7 833		
	Поправки: М: =169*1.03/4.93	
65.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 ( подключение квартир), 100 шт.	3.6	151.46	148.98		545.26	536.33		16.9	1	9 215	9 064		
				2.48			8.93		16.92	1		151		
	Объем: 180*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			509.51				81%	7 342			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.61				52%	4 713			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 403.39					21 270			
	замена электропроводки моп (лестничные клетки, подвал)	
66.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	1.8	53.31	52.33	0.98	95.96	94.19	1.76	16.9	9.41	1 608	1 592	17	
					0.45			0.81	1	17			14	
	Накладные расходы		85%			80.75				72%	1 156			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.75				52%	835			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.46					3 599			
67.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, 100 шт.	0.55	48.36	48.36		26.60	26.60		16.9	1	450	450		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			22.61				72%	324			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.29				52%	234			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.50					1 008			
68.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.45	2 312.45	625.61	1 686.84	1 040.60	281.52	759.08	16.9	4.99	8 546	4 758	3 788	
					176.68			79.51	1	16.9			1 344	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			357.42				84%	5 126			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			216.62				48%	2 929			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.64					16 601			
69.	ТЕР 46-03-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	1.5	3 168.17	849.00	2 319.17	4 752.26	1 273.50	3 478.76	16.9	4.99	38 881	21 522	17 359	
					242.90			364.35	1	16.9			6 158	
	Накладные расходы		99%			1 621.47				84%	23 251			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			982.71				48%	13 286			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 356.44					75 419			
70.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.214	1 944.70	473.27	25.13	416.17	101.28	5.38	16.9	9.89	3 479	1 712	53	
				1 446.30			309.51		5.54	1		1 715		
	Накладные расходы		99%			100.27				84%	1 438			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.77				48%	822			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					577.21					5 739			
71.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	2 510.20	1 028.02	152.94	1 129.59	462.61	68.82	16.9	12.36	10 888	7 818	851	
				1 329.24	80.32		598.16	36.14	3.71	16.9		2 219	611	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			473.81				80%	6 743			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			234.41				37%	3 119			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 837.82					20 750			
72.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	1 668.24	485.09	18.94	750.71	218.29	8.52	16.9	9.96	5 885	3 689	85	
				1 164.22	0.31		523.90	0.14	4.03	16.85		2 111	2	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			207.51				80%	2 953			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			102.66				37%	1 366			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.88					10 203			
73.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	1.8	2 495.42	891.76	346.73	4 491.76	1 605.16	624.11	16.9	6.54	39 218	27 127	4 082	
				1 256.94	15.92		2 262.49	28.66	3.54	16.91		8 009	485	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 552.13				81%	22 366			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 061.98				52%	14 358			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 105.87					75 942			
74.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	175	86.08			15 063.49					74 263			
				86.08			15 063.49		4.93			74 263		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
75.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	5	79.39			396.96					1 957			
				79.39			396.96		4.93			1 957		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
76.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	180	27.16			4 888.84					24 102			
				27.16			4 888.84		4.93			24 102		
	Поправки: М: =130*1.03/4.93	
77.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	672.68	398.92	29.52	33.63	19.95	1.48	16.9	3.82	374	337	6	
				244.24	0.54		12.21	0.03	2.58	17		32		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.98				81%	273			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.99				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.60					822			
78.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP44 универсальный, шт.	5	18.59			92.97					458			
				18.59			92.97		4.93			458		
	Поправки: М: =89*1.03/4.93	
79.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.05	400.92	331.25	7.67	20.05	16.56	0.38	16.9	7.58	296	280	3	
				62.00	0.54		3.10	0.03	4.36	17		14		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.76				81%	227			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.78				52%	146			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.59					668			
80.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	5	24.03			120.13					592			
				24.03			120.13		4.93			592		
	Поправки: М: =115*1.03/4.93	
81.	ТЕРм 08-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.	85	38.43	13.85	23.70	3 266.38	1 177.08	2 014.50	16.9	7.91	36 364	19 893	15 935	
				0.88	1.45		74.80	123.42	7.18	16.85		537	2 080	
	Объем: 45+40													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 235.48				81%	17 798			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			845.33				52%	11 426			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 347.18					65 588			
82.	С.Цена поставщик 
звонковая кнопка (выключатель кнопочного типа), шт	45	20.47			921.36					4 542			
				20.47			921.36		4.93			4 542		
	Поправки: М: =98*1.03/4.93	
83.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД024 угол 180гр., шт	40	86.70			3 468.15					17 098			
				86.70			3 468.15		4.93			17 098		
	Поправки: М: =415*1.03/4.93	
84.	ТССЦ 503-0657 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Коробка распределительная IP54, шт.	75	9.10			682.50					395			
				9.10			682.50		5.27			395		
85.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	5.4	314.15	228.02	61.33	1 696.39	1 231.33	331.19	16.9	5.53	23 427	20 809	1 831	
				24.79	1.63		133.87	8.81	5.87	16.87		786	149	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 178.13				81%	16 976			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			806.09				52%	10 898			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 680.61					51 301			
86.	ТССЦ 103-1392 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	550.8	3.63			1 999.40					6 180			
				3.63			1 999.40		11.22			6 180		
	Объем: 540*1.02													
87.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром до 20 мм, шт.	318	0.84			267.12					1 186			
				0.84			267.12		3.73			1 186		
88.	ТССЦ 301-7350 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 15-19 мм, шт.	540	11.71			6 323.40					33 842			
				11.71			6 323.40		62.67			33 842		
89.	ТЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	2.26	605.49	360.24	49.70	1 368.42	814.14	112.33	16.9	6.65	15 898	13 759	747	
				195.55	1.81		441.94	4.10	3.15	16.88		1 392	69	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			777.33				81%	11 201			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			531.86				52%	7 191			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 677.60					34 289			
90.	С Цена поставщик. 
Короб металлический перфорированный 40х60 ( l-2м), шт	113	38.44			4 343.97					21 416			
				38.44			4 343.97		4.93			21 416		
	Объем: 226/2													
	Поправки: М: =184*1.03/4.93	
91.	С Цена поставщик. 
Крышка короба  металлическ.  40х60 ( l-2м), шт	113	21.73			2 455.29					12 105			
				21.73			2 455.29		4.93			12 105		
	Объем: 226/2													
	Поправки: М: =104*1.03/4.93	
92.	ТЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	2.26	67.86	33.77	2.96	153.37	76.32	6.70	16.9	7.9	1 603	1 290	53	
				31.13	0.18		70.35	0.41	3.7	17		260	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			72.89				81%	1 051			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.87				52%	674			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.14					3 328			
93.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	5.4	103.59	64.55	5.93	559.36	348.56	32.01	16.9	7.9	6 828	5 891	253	
				33.11	0.36		178.79	1.94	3.83	17		685	33	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			332.98				81%	4 798			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			227.83				52%	3 080			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 120.16					14 707			
94.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.781	3 697.14			2 887.47					25 853			
				3 697.14			2 887.47		33 102.26			25 853		
	Объем: (540+226)*1.02													
	Электроснабжение лифтов	
95.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	3	34.84	34.51	0.33	104.52	103.53	0.99	16.9	9.3	1 759	1 750	9	
					0.15			0.45	1	17			8	
	Накладные расходы		85%			88.38				72%	1 266			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.59				52%	914			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.49					3 939			
96.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	3	480.38	329.58	117.30	1 441.14	988.74	351.90	16.9	6.37	19 577	16 710	2 242	
				33.50	4.70		100.50	14.11	6.23	16.91		626	239	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			952.71				81%	13 729			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			651.85				52%	8 813			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 045.70					42 119			
97.	ТССЦ 103-1396 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	306	11.97			3 662.82					12 668			
				11.97			3 662.82		41.4			12 668		
	Объем: 300*1.02													
98.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	175	3.46			605.50					2 828			
				3.46			605.50		16.16			2 828		
99.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	300	14.55			4 365.00					23 424			
				14.55			4 365.00		78.08			23 424		
100.	ТЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	3	265.65	139.88	32.58	796.96	419.65	97.74	16.9	7.91	9 118	7 092	773	
				93.19	1.99		279.57	5.98	4.48	16.89		1 252	101	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			404.35				81%	5 826			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			276.66				52%	3 740			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 477.97					18 685			
101.	С Цена поставщик. 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) -FRLS 5х10 мм, м	306	73.60			22 520.99					111 028			
				73.60			22 520.99		4.93			111 028		
	Объем: 300*1.02													
	Поправки: М: =352.27*1.03/4.93	
	прочие работы	
102.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.56	48.13	4.41	36.66	363.83	33.34	277.15	16.9	8.51	3 823	563	2 359	
									1	1				
	Объем: 4.2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			33.34				100%	563			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			20.00				60%	338			
103.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.56	16.40		16.40	123.98		123.98		9.28	1 151		1 151	
														
	Объем: 4.2*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	199 585.33	21 263.28	18 584.24			1 328 235	359 348	105 177	
			159 684.47	1 735.92				862 813	29 331	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	148 263.87	13 662.40	4 542.44			990 791	230 896	31 868	
			130 059.02	225.20				728 030	3 800	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	118 588.11					663 472			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 52, 56, 59, 65, 73, 77, 79, 81, 85, 89, 92, 93, 96, 100; %=72 - по стр. 3, 27, 51, 66, 67, 95)	13 153.43					189 498			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25-27, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 51, 52, 56, 59, 65-67, 73, 77, 79, 81, 85, 89, 92, 93, 95, 96, 100)	9 026.94					122 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	170 444.24					1 302 331			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 920.02	7 567.54	13 640.67			217 857	127 889	69 799	
			4 711.82	1 510.72				20 170	25 531	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4-6, 28-30; %=84 - по стр. 45-48, 68-70; %=80 - по стр. 49, 50, 71, 72)	8 842.38					126 587			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-6, 28-30, 45-48, 68-70; %=37 - по стр. 49, 50, 71, 72)	5 167.26					69 642			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 929.66					414 086			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 913.63					114 613			
			24 913.63					114 613		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 913.63					114 613			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	487.81	33.34	401.13			4 974	563	3 510	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 102)	33.34					563			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 102)	20.00					338			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	487.81					4 974			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	235 775.34					1 836 004			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 045.59					39 290			
	ИТОГО	240 820.93					1 875 294			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 816.42					37 506			
	ИТОГО	245 637.35					1 912 800			
	НДС 18%	44 214.72					344 304			
	ВСЕГО С НДС	289 852.07					2 257 104			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 995.81					316 085			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 194.20					191 684			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)