«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 676 426	руб.	Смета на сумму:	1 676 426	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по пр. Победы 76-78	
Сметная стоимость:	1 676.426	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.518	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	283.775	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	6.054	553.31	459.71	93.60	3 349.74	2 783.08	566.65	12.51	4.4	37 310	34 816	2 493	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 755.25				84%	29 245			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 669.85				48%	16 712			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 774.84					83 267			
	
2.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на крышу, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					728			
	
3.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
4.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
5.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.16	1 365.61			2 949.72					5 788			
				1 365.61			2 949.72		2 679.54			5 788		
	Объем: 0.9*0.8*3													
	
6.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	373.54	335.71	26.60	93.38	83.93	6.65	12.52	7.17	1 110	1 051	48	
				11.23			2.81		4.14	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			88.97				90%	946			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.32				43%	452			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.67					2 508			
	
7.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.11	23 811.97			2 619.32					5 265			
				23 811.97			2 619.32		47 861.13			5 265		
	Объем: 0.25*0.44													
	
8.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	12.51	5.84	333	117	18	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.7	12.53		199	1	
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					490			
	
9.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.405	3 956.07			1 602.21			1	1	7 979			
				3 956.07			1 602.21		4.98	1		7 979		
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
10.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.054	172.51	127.80	44.71	1 044.38	773.70	270.67	12.51	7.12	11 606	9 679	1 927	
					6.95			42.08	1	12.49			526	
	Накладные расходы		83%			677.10				71%	7 246			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			530.26				52%	5 307			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 251.73					24 158			
	
11.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.264	5 502.93	806.67	80.64	12 458.63	1 826.30	182.57	12.51	7.11	57 480	22 847	1 298	
				4 615.62			10 449.76		3.19	1		33 335		
	Объем: 170+9.4+94*0.5													
	Накладные расходы		83%			1 515.83				71%	16 221			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 187.10				52%	11 880			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 161.55					85 582			
	
12.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	1.7	1 138.82	680.90	457.92	1 935.99	1 157.53	778.46	12.51	5.93	19 097	14 481	4 616	
					59.65			101.41	1	12.5			1 268	
	Накладные расходы		86%			1 082.69				73%	11 497			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			881.26				56%	8 819			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 899.94					39 413			
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.7	286.73	122.64	1.26	487.44	208.48	2.15	12.51	7.2	3 385	2 608	15	
				162.83			276.81		2.75	1		761		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			193.89				79%	2 060			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.43				51%	1 330			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					814.75					6 775			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	212.5	13.13			2 790.13					9 095			
				13.13			2 790.13		42.8			9 095		
	Объем: 170*1.25													
	
15.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	25.5	202.86	119.97	82.89	5 172.82	3 059.18	2 113.63	12.51	6.94	52 939	38 270	14 669	
									17.02	1				
	Объем: 170*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 753.26				77%	29 468			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 835.51				48%	18 370			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 761.59					100 777			
	
16.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	520.2	26.54			13 806.11					45 325			
				26.54			13 806.11		87.13			45 325		
	Объем: 170*3*1.02													
	
17.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.794	286.73	122.64	1.26	514.39	220.01	2.26	12.51	7.2	3 572	2 752	16	
				162.83			292.12		2.75	1		803		
	Объем: 170+9.4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			204.61				79%	2 174			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			140.81				51%	1 404			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					859.81					7 150			
	
18.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	224.25	13.13			2 944.40					9 598			
				13.13			2 944.40		42.8			9 598		
	Объем: 179.4*1.25													
	
19.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.99	4 519.16	360.82	36.65	4 473.97	357.21	36.28	12.51	7.07	21 455	4 469	257	
				4 121.69			4 080.47		4.1	1		16 730		
	Объем: 92+7													
	Накладные расходы		83%			296.48				71%	3 173			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			232.19				52%	2 324			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 002.64					26 952			
	
20.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.54	9 291.30	1 358.31	34.61	14 308.60	2 091.80	53.30	12.51	6.98	62 544	26 168	372	
				7 898.38			12 163.51		2.96	1		36 004		
	Накладные расходы		83%			1 736.19				71%	18 579			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 359.67				52%	13 607			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 404.46					94 731			
	
21.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	12.51	7.02	6 026	2 721	71	
				5 258.63			788.79		4.1	1		3 234		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	1 932			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 415			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					9 373			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.7	221.62	101.80	102.69	1 928.05	885.64	893.38	12.51	3.39	14 373	11 079	3 029	
				17.13	1.45		149.03	12.62	1.78	12.56		265	158	
	Объем: 226.4*2+596*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			808.43				77%	8 652			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			538.96				48%	5 394			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 275.44					28 419			
	
23.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	180.09	36.04			6 490.44					27 105			
				36.04			6 490.44		150.51			27 105		
	Объем: 20.7*8.7													
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.2648	2 956.30	374.76	6.66	782.83	99.24	1.76	12.51	6.9	3 054	1 241	12	
				2 574.88	1.03		681.83	0.27	2.64	12.57		1 800	3	
	Объем: 66.2*0.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			82.59				71%	883			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.68				52%	647			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					930.10					4 584			
	
25.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	6.054	4 088.23	504.69	210.18	24 750.17	3 055.39	1 272.40	12.52	6.84	150 702	38 253	8 703	
				3 373.37	20.39		20 422.38	123.43	5.08	12.5		103 746	1 543	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 433.13				92%	36 612			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 748.35				44%	17 510			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 931.65					204 825			
	
26.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	774.912	83.55			64 741.42			1	1	262 850			
				83.55			64 741.42		4.06	1		262 850		
	Объем: 605.4*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
27.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.66	4 972.00	72.11	75.20	3 281.52	47.59	49.63	12.51	6.29	11 957	595	312	
				4 824.69	5.48		3 184.30	3.61	3.47	12.5		11 050	45	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			55.30				92%	589			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.16				44%	282			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 364.98					12 827			
	
28.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.2536	257.63	231.54	26.09	65.33	58.72	6.62	12.51	6.47	777	735	43	
					10.34			2.62	1	12.53			33	
	Объем: 7.8*6*0.2+16													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			52.14				72%	553			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			49.07				64%	492			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.54					1 821			
	
29.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка	0.2536	10 259.57	603.91	84.83	2 601.83	153.15	21.51	12.52	6.76	10 315	1 917	145	
				9 570.83	3.78		2 427.16	0.96	3.4	12.5		8 252	12	
	Объем: 7.8*6*0.2+16													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			163.36				90%	1 736			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			83.22				43%	829			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 848.41					12 881			
	
30.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2536	1 316.51	347.48	6.74	333.87	88.12	1.71	12.51	7.14	1 681	1 102	12	
				962.29	0.16		244.04	0.04	2.32	12.46		566	1	
	Объем: 7.8*6*0.2+16													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			83.75				80%	882			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.44				37%	408			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.06					2 972			
	
31.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 трубы в 6 канала), 100 м труб	0.165	8 572.20	5 513.35	252.31	1 414.41	909.70	41.63	12.51	6.18	13 888	11 380	257	
				2 806.54	60.12		463.08	9.92	4.86	12.52		2 251	124	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			717.30				66%	7 593			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.36				50%	5 752			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 711.07					27 233			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.693	3 649.31			2 528.97					9 551			
				3 649.31			2 528.97		13 782.4			9 551		
	Объем: 0.165*4200													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.165	23 217.20	15 220.75	473.40	3 830.84	2 511.42	78.11	12.51	6.18	37 933	31 418	483	
				7 523.05	112.70		1 241.30	18.60	4.86	12.52		6 033	233	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 973.42				66%	20 890			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 593.91				50%	15 826			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 398.17					74 648			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.815	3 649.31			6 623.50					25 015			
				3 649.31			6 623.50		13 782.4			25 015		
	Объем: 0.165*2200*5													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.38	2 412.79	1 295.60	2.05	916.86	492.33	0.78	12.51	4.04	7 955	6 159	3	
				1 115.14			423.75		4.23	1		1 792		
	Накладные расходы		79%			388.94				67%	4 127			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			246.17				40%	2 464			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 551.97					14 545			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	2 291.60	114.18	14.24	870.81	43.39	5.41	12.51	7.11	2 842	543	38	
				2 163.18			822.01		2.75	1		2 261		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.22				80%	434			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.39				37%	201			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					932.42					3 477			
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.662	75.57	75.35	0.22	50.03	49.88	0.15	12.51	4.09	625	624	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			41.40				71%	443			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.42				52%	324			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.85					1 393			
	
38.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.662	8 813.16	326.90	31.86	5 834.31	216.41	21.09	12.51	6.89	20 539	2 707	145	
				8 454.40	3.03		5 596.81	2.00	3.16	12.48		17 686	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			235.88				92%	2 513			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			120.13				44%	1 202			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 190.32					24 255			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.466	1 357.93	327.73	1.01	632.80	152.72	0.47	12.51	7.2	3 943	1 911	3	
				1 029.19			479.60		4.23	1		2 029		
	Накладные расходы		83%			126.76				71%	1 357			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.27				52%	994			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858.83					6 294			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.56	7 415.77	333.04	13.17	4 152.83	186.50	7.38	12.51	7.18	12 719	2 333	53	
				7 069.56			3 958.95		2.61	1		10 333		
	Накладные расходы		83%			154.80				71%	1 656			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.23				52%	1 213			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 428.85					15 589			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 646			
	
42.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.51	7.18	2 699	1 013	8	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	527			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					3 945			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 663			
	
44.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	4	281.32	27.78		1 125.28	111.12		12.51	1	7 698	1 390		
				253.54			1 014.16		6.22	1		6 308		
	Накладные расходы		103%			114.45				88%	1 223			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.67				48%	667			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.41					9 588			
	
45.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		12.51	1	1 429	609		
				75.90			303.60		2.7	1		820		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	536			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	292			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 257			
	
46.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	42.05	7.34		7.34	308.47		308.47		5.54	1 709		1 709	
										1				
	Объем: 29.85+12.2													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	42.05	26.50		26.50	1 114.33		1 114.33		5.54	6 173		6 173	
										1				
	Объем: 29.85+12.2													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	209 408.45	22 357.58	7 942.59			1 006 730	279 725	47 521	
			179 108.24	323.91				679 480	4 050	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	207 930.89	22 197.78	7 942.59			997 603	277 726	47 521	
			177 790.48	323.91				672 352	4 050	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	107 096.22					407 571			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 10, 11, 19-21, 24, 37, 39-43; %=90 - по стр. 4, 6, 8, 29; %=73 - по стр. 12; %=79 - по стр. 13, 17; %=77 - по стр. 15, 22; %=92 - по стр. 25, 27, 38; %=72 - по стр. 28; %=80 - по стр. 30, 36; %=66 - по стр. 31, 33; %=67 - по стр. 35)	20 288.85					216 214			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 22; %=52 - по стр. 2, 3, 10, 11, 19-21, 24, 37, 39-43; %=43 - по стр. 4, 6, 8, 29; %=56 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13, 17; %=44 - по стр. 25, 27, 38; %=64 - по стр. 28; %=37 - по стр. 30, 36; %=50 - по стр. 31, 33; %=40 - по стр. 35)	13 807.89					137 998			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	242 027.63					1 351 815			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 477.56	159.80				9 127	1 999		
			1 317.76					7 128		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 44, 45)	164.59					1 759			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 45)	95.88					960			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 738.03					11 846			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	243 765.66					1 363 661			
	Строительный контроль 2,14%	5 216.59					29 182			
	Всего со строительным контролем	248 982.25					1 392 843			
	Непредвиденные расходы 2%	4 979.65					27 857			
	Итог с непредвиденными	253 961.90					1 420 700			
	НДС	45 713.14					255 726			
	Всего с НДС	299 675.04					1 676 426			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 453.44					217 973			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 903.77					138 958			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)