«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 51-55 по ул. Клавы Назаровой	
№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	6.2	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	6.2	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.58	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.4	
5.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	18	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
7.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	16.74	
8.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	346.518	
9.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.2	
10.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	7.75	
11.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.1	
12.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон прямоугольных	1 слуховое окно	10	
13.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	7.6	
14.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	
15.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.2	
16.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	50	
17.	Е58-3-1	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.98	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.98	
19.	Е58-20-1	Устройство капельника	100 м	0.98	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.52	
21.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
22.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.12	
24.	Е58-10-5	Смена частей водосточных труб тройник (45 гр.)	100 шт.	0.04	
25.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.5	
26.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
27.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.168	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
29.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.44	
30.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.168	
31.	Е15-04-014-01	Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	
32.	Е12-01-010-01	Устройство мелких обделок (обивка оголовков, вентиляционных труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0504	
33.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлаты)	1 м3 кладки	0.5	
34.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателями	100 м ограждения	0.9	
35.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	19.08	
36.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	19.08	

Составил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)