«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:                      138 528 руб.	Смета на сумму:                      138 528 руб.	
		
Директор МКУ «КРМКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»	
С.Б. Русович	И.Ю. Чоглоков	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7	
Сметная стоимость:	138.528	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.139	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	20.932	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Чердачное перекрытие	
	
1.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	1.46	144.40	144.40		210.82	210.82		16.11	1	3 396	3 396		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			168.66				68%	2 309			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			143.36				54%	1 834			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					522.83					7 539			
	
2.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	18.98	42.78	15.93	26.85	811.89	302.31	509.58	16.11	6.72	8 295	4 870	3 424	
					4.29			81.39	10.78	17.28			1 406	
	Объем: (146)*0.13													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			425.91				94%	5 899			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			245.57				51%	3 201			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 483.37					17 395			
	
3.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.58	38.44	35.90	2.54	60.74	56.73	4.01	16.11	9.11	950	914	37	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			62.97				94%	859			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			36.31				51%	466			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.02					2 275			
	
4.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	193.392	7.04			1 361.48					4 618			
				7.04			1 361.48		23.88			4 618		
	Объем: 1.58*122.4													
	
5.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	1.46	441.81	310.37	131.44	645.04	453.15	191.90	16.12	9.14	9 059	7 305	1 754	
					2.91			4.25	5.14	18.77			80	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			507.71				94%	6 942			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			292.74				51%	3 766			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 445.49					19 767			
	
6.	104-1703 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	19.5494	523.43			10 232.74					41 637			
				523.43			10 232.74		2 129.86			41 637		
	Объем: 1.46*1.03*0.13													
	
7.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.46	38.44	35.90	2.54	56.12	52.42	3.70	16.11	9.11	878	844	34	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			58.19				94%	793			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			33.55				51%	430			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.86					2 102			
	
8.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	178.704	7.04			1 258.08					4 267			
				7.04			1 258.08		23.88			4 267		
	Объем: (1.46)*122.4													
	
9.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.8	1 688.64	38.89	16.44	1 350.91	31.11	13.15	16.11	7.44	4 663	501	98	
				1 633.31	1.51		1 306.65	1.21	3.11	16.07		4 064	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			34.26				90%	468			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.45				43%	224			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 402.62					5 355			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.96	221.62	101.80	102.69	212.75	97.73	98.58	16.11	3.72	1 984	1 574	367	
				17.13	1.45		16.44	1.39	2.64	16.18		43	23	
	Удал.ресурсы:   113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			89.21				77%	1 230			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.47				48%	767			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.43					3 980			
	
11.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	19.872	36.04			716.19					3 748			
				36.04			716.19		188.6			3 748		
	Объем: (0.96)*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	16 916.76	1 204.27	820.92			83 495	19 404	5 714	
			14 891.58	88.24				58 377	1 528	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 916.76	1 204.27	820.92			83 495	19 404	5 714	
			14 891.58	88.24				58 377	1 528	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 568.49					54 270			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2, 3, 5, 7; %=90 - по стр. 9; %=77 - по стр. 10)	1 346.90					18 501			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 3, 5, 7; %=43 - по стр. 9; %=48 - по стр. 10)	828.44					10 688			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 092.10					112 684			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	19 092.10					112 684			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	408.57					2 411			
	ИТОГО	19 500.67					115 095			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	390.01					2 302			
	ИТОГО	19 890.68					117 397			
	ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9	19 890.68					117 397			
	НДС 18%	3 580.32					21 131			
	ВСЕГО С НДС	23 471.00					138 528			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 346.90					18 501			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	828.44					10 688			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)