«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	____________________________ /С.Б. Русович /	
		
 	«______»___________________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт  внутридомовой инженерной системы  электроснабжения 
многоквартирного  дома № 76-78 по  ул.Киевская  г.Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.5	
4.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.2	
	Общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.1	
6.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.105	
7.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	
	Вводно-распределительное устройство	
8.	Ц08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
9.	С.Цена поставщик	Рубильник  типа ВР 3231  160А , внутренняя ручка	шт	1	
10.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
11.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В)	шт	1	
12.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
13.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	2	
14.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C50/3 (C) 50A 3-pol. 6 кА	шт	2	
15.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
16.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель    GLS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
17.	Ц08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.2	
18.	С502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.0206	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
19.	Ц08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	6	
20.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый типа  RP 48А  IP44 (двухдверный)	шт	4	
21.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый типа  RP 24  IP44	шт	2	
22.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
23.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА	шт	4	
24.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	18	
25.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	18	
26.	Ц08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.	0.18	
27.	С509-1263	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	18	
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стояки, подвал)	
28.	Ц08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.52	
29.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	53.04	
30.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	2	
31.	С301-5804	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	10 шт.	5.2	
32.	Ц08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.3	
33.	С.Цена поставщик	Короб металлический перфорированный ( 60х80) с  замковой крышкой  и креплением	м	30.9	
34.	Ц08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  (прим  KOPOFLEX )	100 м	0.3	
35.	С.Цена поставщик	Труба гибкая гофрированная  двухслойная д-50 мм, KOPOFLEX	м	30.6	
36.	С301-5808	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.	3	
37.	Ц08-02-399-03	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	0.6	
38.	Ц08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.3	
39.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.4	
40.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.8	
41.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1122	
42.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0408	
43.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.0612	
44.	С Цена поставщик.	Коробка распределительная  клемная 200х183  ip44	шт	6	
45.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
46.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	2	
47.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	13	
48.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	15	
49.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
50.	С Цена поставщик.	Выключатель кнопочного типа 1-кл IP44	шт.	6	
51.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	2	
52.	Ц08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
53.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт	2	
	устройство контура заземления	
54.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
55.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
56.	Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
57.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
58.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
59.	С101-1638	Сталь полосовая, размером 5х40 мм	т	0.016	
60.	Ц08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.1	
61.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.0102	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)