«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
899 910	
руб.	
Смета на сумму:	
899 910	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №10-12 по ул. Клинской	
Сметная стоимость:	899.910	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.328	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	174.421	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.2	165.55	131.65	33.90	33.11	26.33	6.78	14.4	6.14	421	379	42	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			26.07				84.15%	319			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			15.67				47.6%	180			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.84					920			
2.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	2.8	553.31	459.71	93.60	1 549.27	1 287.19	262.08	14.4	6.14	20 145	18 536	1 609	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 274.32				84.15%	15 598			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			765.88				47.6%	8 823			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 589.47					44 566			
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3	172.51	127.80	44.71	517.53	383.40	134.13	14.41	7.71	6 559	5 525	1 034	
					6.95			20.85	1	14.38			300	
	Накладные расходы		83%			335.53				70.55%	4 110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262.76				52%	3 029			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.82					13 698			
4.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	3	172.51	127.80	44.71	517.53	383.40	134.13	14.41	7.71	6 559	5 525	1 034	
					6.95			20.85	1	14.38			300	
	Накладные расходы		83%			335.53				70.55%	4 110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262.76				52%	3 029			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.82					13 698			
5.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3	2 713.25	179.98	29.68	8 139.75	539.94	89.04	14.41	7.81	32 961	7 781	695	
				2 503.59	4.13		7 510.77	12.39	3.26	14.44		24 485	179	
	Накладные расходы		83%			458.43				70.55%	5 616			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			359.01				52%	4 139			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 957.20					42 716			
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.9	9 291.30	1 358.31	34.61	8 362.17	1 222.48	31.15	14.4	7.89	39 175	17 604	246	
				7 898.38			7 108.54		3	1		21 326		
	Накладные расходы		83%			1 014.66				70.55%	12 420			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			794.61				52%	9 154			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 171.44					60 749			
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.25	6 775.72	1 449.90	67.19	1 693.93	362.48	16.80	14.4	7.93	10 914	5 220	133	
				5 258.63			1 314.66		4.23	1		5 561		
	Накладные расходы		83%			300.86				70.55%	3 683			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.61				52%	2 714			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 230.40					17 311			
8.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.5	3 176.89	1 205.91	20.22	1 588.45	602.96	10.11	14.4	7.93	12 801	8 683	80	
				1 950.76			975.38		4.14	1		4 038		
	Накладные расходы		83%			500.46				70.55%	6 126			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			391.92				52%	4 515			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 480.83					23 442			
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.1	221.62	101.80	102.69	465.39	213.78	215.64	14.4	3.55	3 923	3 078	766	
				17.13	1.45		35.97	3.05	2.19	14.47		79	44	
	Объем: 300*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			195.15				76.5%	2 388			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			129.01				47.6%	1 486			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.55					7 797			
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	43.47	36.04			1 566.66					7 816			
				36.04			1 566.66		179.8			7 816		
	Объем: 2.10*20.7													
11.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3	286.73	122.64	1.26	860.19	367.91	3.79	14.4	8.08	6 721	5 298	31	
				162.83			488.49		2.85	1		1 392		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			341.05				78.8%	4 175			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			234.54				51%	2 702			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.79					13 598			
12.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	375	13.13			4 923.75					16 140			
				13.13			4 923.75		43.04			16 140		
	Объем: 300*1.25													
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	5 101.55	335.71	26.60	1 020.31	67.14	5.32	14.41	8.05	4 906	968	43	
				4 739.24			947.85		4.11	1		3 896		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0195:[ М-(11.23=11233.01*0.001) ];  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			71.30				90.27%	874			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			35.95				42.84%	415			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 127.57					6 195			
14.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.088	23 811.97			2 095.45					4 059			
				23 811.97			2 095.45		46 126.25			4 059		
	Объем: 0.20*0.44													
15.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3	8 171.06	405.87	165.99	24 513.17	1 217.61	497.96	14.41	7.09	129 593	17 546	3 531	
				7 599.20	14.91		22 797.60	44.74	4.76	14.39		108 517	644	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 363.34				91.8%	16 698			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			697.45				44.2%	8 040			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 573.96					154 331			
16.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	20.75	137.86			2 860.60					11 270			
				137.86			2 860.60		543.11			11 270		
17.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.5	75.57	75.35	0.22	37.79	37.68	0.11	14.4	5.59	543	543	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.27				70.55%	383			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.49				52%	282			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.56					1 208			
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5	8 813.16	326.90	31.86	4 406.58	163.45	15.93	14.4	7.48	15 831	2 354	119	
				8 454.40	3.03		4 227.20	1.51	3.16	14.36		13 358	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			178.16				91.8%	2 181			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			91.14				44.2%	1 050			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 675.88					19 062			
19.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.48	4 972.00	72.11	75.20	2 386.56	34.61	36.10	14.4	6.73	9 379	498	243	
				4 824.69	5.48		2 315.85	2.63	3.73	14.38		8 638	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			40.22				91.8%	492			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			20.58				44.2%	237			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 447.35					10 108			
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.12	7 415.77	333.04	13.17	889.89	39.96	1.58	14.4	8.06	2 845	575	13	
				7 069.56			848.35		2.66	1		2 257		
	Накладные расходы		83%			33.17				70.55%	406			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.97				52%	299			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					949.03					3 550			
21.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.06	3 253	1 332	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				70.55%	940			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 885			
22.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				70.55%	391			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 061			
23.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				70.55%	391			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 061			
24.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.32	1 357.93	327.73	1.01	434.54	104.87	0.32	14.4	8.08	2 866	1 510	3	
				1 029.19			329.34		4.11	1		1 354		
	Накладные расходы		83%			87.04				70.55%	1 065			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.17				52%	785			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.75					4 717			
25.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	14.4	6.63	1 903	1 588	33	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	5.01	14.42		281	17	
	Накладные расходы		78%			86.95				66.3%	1 064			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50.4%	809			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 776			
26.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.084	2 934.00			246.46					1 061			
				2 934.00			246.46		12 633.52			1 061		
	Объем: 0.02*4200													
27.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала), 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	14.4	6.63	3 120	2 630	38	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	5.01	14.41		452	19	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66.3%	1 756			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50.4%	1 335			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 211			
28.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.132	2 934.00			387.29					1 668			
				2 934.00			387.29		12 633.52			1 668		
	Объем: 0.02*2200*3													
29.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.115	2 412.79	1 295.60	2.05	277.47	148.99	0.24	14.4	5.48	2 683	2 146	1	
				1 115.14			128.24		4.18	1		536		
	Накладные расходы		79%			117.70				67.15%	1 441			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.50				40%	858			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					469.67					4 982			
30.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.115	2 291.60	114.18	14.24	263.53	13.13	1.64	14.4	8	904	189	13	
				2 163.18			248.77		2.82	1		702		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			12.41				80.33%	152			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			6.14				37.4%	71			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.08					1 127			
31.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0348	11 907.97	1 173.45	33.16	414.40	40.84	1.15	14.4	7.8	1 584	588	9	
				10 701.36	3.78		372.41	0.13	2.65	14.39		987	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			44.25				91.8%	542			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			22.64				44.2%	261			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.28					2 386			
32.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	22.8	47.52	20.14	27.38	1 083.46	459.10	624.36	14.4	5.91	10 301	6 611	3 690	
					3.42			78.07	2.44	14.4			1 124	
	Объем: 190*0.12													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			580.14				91.8%	7 101			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			296.79				44.2%	3 419			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 960.39					20 821			
33.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.9	286.73	122.64	1.26	544.78	233.01	2.40	14.4	8.08	4 256	3 355	19	
				162.83			309.38		2.85	1		882		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			216.00				78.8%	2 644			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			148.54				51%	1 711			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.32					8 611			
34.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	237.5	7.04			1 672.00					5 465			
				7.04			1 672.00		23.01			5 465		
	Объем: 190*1.25													
35.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	28.5	202.86	119.97	82.89	5 781.38	3 419.09	2 362.29	14.4	7.9	67 897	49 235	18 662	
									17.72	1				
	Объем: 190*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 077.18				76.5%	37 665			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2 034.36				47.6%	23 436			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 892.92					128 998			
36.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	581.4	26.54			15 430.36					51 326			
				26.54			15 430.36		88.28			51 326		
	Объем: 190*3*1.02													
37.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.3	1 615.27	301.17	30.24	484.58	90.35	9.07	14.4	6.44	2 889	1 301	58	
				1 283.86	5.99		385.16	1.80	3.97	14.41		1 529	26	
	Накладные расходы		86%			79.25				73.1%	970			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.51				56%	743			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.33					4 602			
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	23.53	7.56		7.56	177.93		177.93		6.07	1 080		1 080	
										1				
	Объем: (290*0.04)+(20*0.014)+11.1485+0.4968													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	23.53	27.63		27.63	650.08		650.08		6.07	3 946		3 946	
										1				
	Объем: (290*0.04)+(20*0.014)+11.1485+0.4968													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98 709.39	11 922.03	5 303.46			511 527	171 706	37 192	
			81 483.93	188.57				302 631	2 715	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98 709.39	11 922.03	5 303.46			511 527	171 706	37 192	
			81 483.93	188.57				302 631	2 715	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 182.57					98 805			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3-8, 17, 20-24; %=76.5 - по стр. 9, 35; %=78.8 - по стр. 11, 33; %=90.27 - по стр. 13; %=91.8 - по стр. 15, 18, 19, 31, 32; %=66.3 - по стр. 25, 27; %=67.15 - по стр. 29; %=80.33 - по стр. 30; %=73.1 - по стр. 37)	11 084.56					135 698			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 9, 35; %=52 - по стр. 3-8, 17, 20-24; %=51 - по стр. 11, 33; %=42.84 - по стр. 13; %=44.2 - по стр. 15, 18, 19, 31, 32; %=50.4 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37.4 - по стр. 30; %=56 - по стр. 37)	7 359.26					84 792			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 153.21					732 017			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	117 153.21					732 017			
	Строительный контроль 2,14%	2 507.08					15 665			
	Всего со строительным контролем	119 660.29					747 682			
	Непредвиденные работы 2%	2 393.21					14 954			
	Всего с непредвиденными работами	122 053.50					762 636			
	НДС	21 969.63					137 274			
	Всего с НДС	144 023.13					899 910			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 084.56					135 698			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 359.26					84 792			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)